Uppgift

# Registrera fjärrkontrollen

Surfplattan kan användas som en fjärrkontroll genom att använda den infraröda (IR) fjärrkontrollfunktionen.
Genom att registrera flera fjärrkontrollkoder kan du styra flera enheter med en surfplatta.
Åtgärder som ofta utförs som t.ex. ändra volym eller byta kanal kan utföras med en intuitiv gest.

1. Peka på [ Appar och widgetar] - [ Remote control].

[Remote control]-appen startar.

1. Peka på [Add device] eller [ Add device].

1. Registrera surfplattan som fjärrkontroll genom att följa anvisningarna på skärmen.

Utför [Remote control test] vid behov.
När registreringen är klar, återgår skärmen till enhetslistan i steg 2. Peka på namnet för den registrerade enheten för att visa fjärrkontrollskärmen.

Visning på skärmen | Beskrivning
1 | Växla fjärrkontrollens funktion mellan ”fullständig” och ”rörelsestyrd” | Växlar användningen av fjärrkontrollen mellan ”rörelsestyrd”, då den styrs av gester som t.ex. att peka på och snärta, och ”fullständig”, då den styrs med genom att man pekar på knappar [Mer information].
2 | Växla de registrerade fjärrkontrollerna | Växlar den registrerade fjärrkontrollen genom att peka på ikonen till vänster och höger om den för tillfället styrda enheten.
3 | Makron | Används till att registrera ett makro som gör att du kan utföra flera åtgärder i följd genom att peka på knappen.
4 | Alternativmeny | Används till att göra detaljerade inställningar som t.ex. redigera eller ta bort de registrerade enheterna.
5 | Registrerat makro | Peka för att köra det registrerade makrot.

Tips

- Denna app kan användas som ”Små program”.

- Du kan konfigurera utseendet genom att peka på [Change skin] på (alternativmeny). Du kan konfigurera utseendet separat för varje registrerad enhet.

- Om kategorin eller tillverkaren inte visas kan du låta surfplattan lära sig fjärrkontrollsignalen och därefter registrera den.

- Två eller fler enheter kan visas beroende på kategori eller tillverkare. Om mer än en enhet visas, testa fjärrkontrollfunktionen med varje fjärrkontroll som visas och välj den som fungerar korrekt.

### Registrera som en fjärrkontroll för annan enhet

Peka på (Tillbaka) och peka därefter på [ Add device] på enhetslistans skärm.

## Lära in fjärrkontrollsignalen och registrera den

Om enhetens enhetstyp eller tillverkare inte visas, registrera fjärrkontrollen på följande sätt.

1. Starta [Remote control]-appen.

1. Peka på [Add device] eller [ Add device].

1. Peka på [Manual setup].

1. Välj ett objekt i [Device type:].

Skärmen för inlärning av fjärrkontrollkommandon visas.

1. Peka på knappen som du vill registrera för kommandot.

1. Peka på [Learn signal] när menyskärmen visas.

1. Håll IR-sändaren på fjärrkontrollen som ska registreras nära surfplattans IR-dataport enligt följande bild, och peka på [Start].

1. Tryck på knappen som ska registreras av fjärrkontrollen.

När registreringen är klar, markeras den registrerade knappen på skärmen.
Upprepa steg 5 till 8 för att registrera fler knappar.

1. Peka på [Next], välj rörelse genom att följa instruktionerna på skärmen och peka sedan på [Finish].

När knappen har registrerats, återgår skärmen till enhetslistan i steg 2. Peka på namnet för den registrerade enheten för att visa fjärrkontrollskärmen.
Anmärkning

- Kontrollera att fjärrkontrollen som ska registreras är en IR-fjärrkontroll.

- Surfplattan kanske inte kan lära sig vissa fjärrkontrollkommandon beroende på typen av IR-fjärrkontroll. Detta är normalt.

- Om du inte kan registrera i steg 7, kanske IR-dataporten på din surfplatta inte är riktad mot fjärrkontrollens IR-dataport. Kontrollera positionen för IR-dataporten på surfplattan och försök därefter igen att matcha IR-dataportarna på surfplattan och fjärrkontrollen på ett avstånd av cirka 20 mm till 50 mm.

Relaterade ämnen
Använda ”Små program”
Programmera åtgärdssekvenser i fjärrkontrollen (makrofunktion)