Uppgift

# Använda ett tangentbord som ansluts via USB eller Bluetooth

Du kan ansluta ett tangentbord till surfplattan via USB eller Bluetooth och använda det för att mata in text.
Konfigurera tangentbordets layout med hjälp av de följande stegen för att kunna mata in text med en tangentbordslayout som är lämplig för det anslutna tangentbordet.

1. Anslut tangentbordet till surfplattan.

1. Peka på [ Appar och widgetar] - [ Inställningar] - [ Språk och inmatning].

1. Peka på namnet för det anslutna tangentbordet som visas under [FYSISKT TANGENTBORD].

1. Peka på [Ställ in tangentbordslayouter].

1. Placera en markering på höger sida om den tangentbordslayout som ska användas med det anslutna tangentbordet.

1. Peka på (Tillbaka) tre gånger för att gå tillbaka till startskärmen.

Tips

- Du kan ändra tangentbordslayouten genom att trycka på mellanslagstangenten medan du trycker på CTRL-knappen på ett anslutet tangentbord om du har konfigurerat flera tangentbordslayouter.

Anmärkning

- En USB-värdadapterkabel (SGPUC3, säljs separat) erfordras för att ansluta ett externt tangentbord via USB.

- Vissa tangentbordslayouter för det anslutna tangentbordet stöds eventuellt inte av surfplattan.

- Vissa tangenter på det anslutna tangentbordet är eventuellt inte tillgängliga på surfplattan.

- Inmatningsspråket ändras inte genom att du byter tangentbordslayouten. Du kan konfigurera inmatningsspråket genom att peka på på höger sida om [Standardtangentbord] följt av [Inmatningsspråk] i steg 2.

Relaterade ämnen
Ansluta en USB-kompatibel enhet
Parkoppling med en Bluetooth-enhet
Ändra inställningarna