Referência

#### O tablet não liga.

O nível de carga da bateria poderá ser extremamente reduzido ao ligar.

- Ligue o tablet a uma tomada de electricidade e carregue a bateria.

O tablet poderá estar completamente desligado.

- Mantenha premido o botão de ligação durante três segundos para ligar o tablet.

Quando o tablet estiver a utilizar corrente fornecida pela tomada de electricidade, certifique-se de que ligou com segurança o tablet com o cabo USB para Multiportas, o cabo USB para Multiportas com adaptador de corrente, o adaptador de corrente com o cabo de alimentação e o cabo de alimentação com uma tomada de electricidade.

- Quando o tablet estiver colocado na base (vendida separadamente), certifique-se de que ligou com segurança o tablet com a base, a base com o cabo USB para Multiportas, o cabo USB para Multiportas com adaptador de corrente, o adaptador de corrente e o cabo de alimentação e o cabo de alimentação com uma tomada de electricidade.

Caso não tenha desligado correctamente o tablet, o controlador da fonte de alimentação pode ter parado devido a uma falha do programa. Reinicialize o tablet mantendo premido o botão de ligação durante cerca de 10 segundos e, de seguida, ligue de novo o tablet [Detalhes].