Задача

# Установка/Извлечение SIM-карты (SGPT13)

## Установка SIM-карты

1. Отсоедините все провода от планшетного ПК, а затем выключите планшетный ПК.

1. Откройте крышку слота SIM-карты.

1. Вставьте булавку или скрепку (не прилагается) в отверстие для извлечения SIM-карты.

Совет

- При покупке планшетного ПК на лоток для SIM-карты прикреплена наклейка. Потяните за наклейку, чтобы вытянуть лоток для SIM-карты. Снимите наклейку, вставляя SIM-карту.

1. Извлеките лоток для SIM-карты.

Примечание

- Обращайтесь с лотком для SIM-карты осторожно.

1. Поместите SIM-карту на лоток для SIM-карты, чтобы срез SIM-карты совместился с о срезом лотка.

Примечание

- После отсоединения SIM-карты от ее пластиковой упаковки убедитесь в отсутствии выступов на поверхности среза. Выступы будут мешать при установке SIM-карты в ее лоток.

1. Вставьте лоток для SIM-карты.

Примечание

- Убедитесь, что лоток SIM-карты вставлен в правильном направлении.

- Вставьте правильно лоток для SIM-карты в слот SIM-карты (A, нижний слот). Будьте внимательны, чтобы не вставить лоток для SIM-карты в слот карты памяти SD (B, верхний слот).

1. Вставьте часть A в направлении, указанном стрелкой на следующей иллюстрации.

1. Закройте крышку слота SIM-карты.

1. Убедитесь, что крышка закрылась плотно, без зазоров.

Примечание

- Закрывание крышки слота SIM-карты может быть затруднено, так как выступ с задней стороны крышки и карта памяти SD могут мешать при закрывании. Убедитесь, что крышка закрылась плотно, без зазоров.

## Извлечение SIM-карты

1. Выполните действия до шага 4 раздела “Установка SIM-карты”, затем извлеките SIM-карту из лотка.

Связанные темы
Включение мобильной связи (SGPT13)
Включение или выключение планшетного ПК
Настройка точки доступа (SGPT13)
Примечания о SIM-карте (SGPT13)