Справочные сведения

# Брызгонепроницаемость

## Брызгонепроницаемость планшетного ПК

Планшетный ПК имеет брызгонепроницаемую конструкцию*1, соответствующую IPX4 (защита от брызг воды с любого направления) согласно IEC 60529 (степень защиты, обеспечиваемая корпусом (код IP)), но не является полностью водонепроницаемым. Не используйте планшетный ПК в воде и защищайте его от сильных брызг воды.
В случае ненадлежащего использования вода может попасть внутрь планшетного ПК и привести к возгоранию, поражению электрическим током или неполадкам.
Перед использованием планшетного ПК примите во внимание следующие предупреждения.
*1 Брызгонепроницаемость обеспечивается, когда планшетный ПК находится на подставке, такой как подставка для планшетного ПК Sony (SGPDS4, продается отдельно и не во всех странах/регионах), и все крышки плотно закрыты.

### Жидкости, к которым это относится

- Защита действует в отношении чистой воды и водопроводной воды

- Защита не действует в отношении жидкостей, отличных от вышеуказанных (мыльный раствор, вода, содержащая моющие средства или соль для ванн, шампунь, вода из термальных источников, вода из плавательных бассейнов, морская вода и т.д.).

Брызгонепроницаемость основана на измерениях, выполненных специалистами Sony в вышеуказанных условиях.
Имейте в виду, что гарантия не распространяется на неисправности, вызванные воздействием воды ввиду ненадлежащего использования.

## Примечания о зарядке

### Прилагаемый адаптер переменного тока и USB-кабель для мультипорта (SGPUC2) не обладают брызгонепроницаемостью.

Следите, чтобы на адаптер переменного тока не попадали брызги воды.
Не беритесь за адаптер переменного тока влажными руками и не используйте его с влажным планшетным ПК. Это чревато поражением электрическим током.
При зарядке планшетного ПК примите во внимание следующие предупреждения.

- Убедитесь, что там, где используется адаптер переменного тока, нет влаги.

- Перед зарядкой убедитесь в отсутствии влаги на планшетном ПК. Если на планшетный ПК попали капли воды, вытрите все капли сухой салфеткой из ткани, а затем просушите планшетный ПК при комнатной температуре перед зарядкой.

## Предупреждения об использовании планшетного ПК на кухне или в других местах, где возможны брызги

### Не подключайте к планшетному ПК питание от адаптера переменного тока.

Планшетный ПК можно использовать только на питании от внутреннего аккумулятора.
Переноска адаптера переменного тока влажными руками или его использование при наличии влаги на планшетном ПК может привести к поражению электрическим током.

### Брызгонепроницаемость обеспечивается, только когда все крышки плотно закрыты.

Закрывая крышки, проверьте, чтобы под ними не застряли мелкие посторонние предметы (например, волос или песок). Если вода попала в гнездо (гарнитура), то перед использованием планшетного ПК необходимо полностью вытереть воду и оставить его в хорошо проветриваемом затененном месте до полного высыхания.

### Не используйте и не оставляйте планшетный ПК во влажных местах, таких как ванная комната или сауна.

### Не подключайте к планшетному ПК наушники или гарнитуру.

### Не используйте планшетный ПК в воде и когда не него попадают сильные брызги.

Если на планшетный ПК попала влага, вытрите его насухо мягкой сухой салфеткой из ткани или чем-либо подобным.

### Защищайте планшетный ПК от контакта с мыльным раствором, водой, содержащей моющие средства или соль для ванн, шампунем, водой из термальных источников, водой из плавательных бассейнов и морской водой. Не допускайте, чтобы посторонние субстанции, такие как песок или грязь, попадали на планшетный ПК.

Если что-нибудь случайно попало на планшетный ПК, вытрите его мягкой сухой салфеткой из ткани. Нельзя использовать моющие средства, химические препараты или влажные салфетки и т.п. Не используйте для просушивания планшетного ПК горячий воздух из фена, не кладите планшетный ПК в печь и т.п.

### Не используйте планшетный ПК в местах, где на него могут попасть сильные брызги воды.

Планшетный ПК не обладает непроницаемостью для воды под давлением. Воздействие на планшетный ПК воды под высоким давлением, например из крана или душа, может привести к неполадкам.

### Не подвергайте планшетный ПК воздействию тепла, например, от горячего душа или фена, и не используйте его в горячих местах, например, рядом с печью.

Планшетный ПК не обладает термостойкостью. Используйте планшетный ПК в диапазоне температур от 5 °C до 35 °C .
Примечание

- Крышка мультипорта необходима для обеспечения брызгонепроницаемости. Сохраните крышку мультипорта в надежном месте.

- Используйте планшетный ПК с установленными крышкой мультипорта и крышкой разъема карты памяти SD. В противном случае планшетный ПК не является брызгонепроницаемым.

Связанные темы
Детали и элементы управления