Справочные сведения

#### Планшетный ПК не включается.

Возможно, аккумулятор слишком разрядился.

- Подключите планшетный ПК к сетевой (настенной) розетке и зарядите аккумулятор.

Возможно, планшетный ПК полностью выключен.

- Чтобы включить планшетный ПК, нажмите и удерживайте кнопку питания около трех секунд.

Если питание планшетного ПК подается с сетевой розетки, проверьте надежность соединения планшетного ПК с USB-кабелем для мультипорта, USB-кабеля для мультипорта с адаптером переменного тока, адаптера переменного тока со шнуром питания и шнура питания с сетевой розеткой.

- Если планшетный ПК установлен в кредл (приобретается отдельно), проверьте надежность соединения планшетного ПК с кредлом, кредла с USB-кабелем для мультипорта, USB-кабеля для мультипорта с адаптером переменного тока, адаптера переменного тока со шнуром питания и шнура питания с сетевой (настенной) розеткой.

Если планшетный ПК не был выключен надлежащим образом, контроллер электропитания мог отключиться из-за сбоя в программе. Принудительно выключите планшетный ПК, нажав и удерживая кнопку питания 10 секунд, а затем включите планшетный ПК снова [Подробно].