Справочные сведения

# Замечания об использовании функции Wi-Fi

- Использование устройств Wi-Fi может быть ограничено местным законодательством ряда стран и регионов.

- Устройства с поддержкой Wi-Fi работают в диапазоне 2,4 ГГц, который используется различным оборудованием. Поэтому в устройствах Wi-Fi используется технология минимизации радиопомех, источником которых служат другие устройства, работающие в этом же диапазоне. Тем не менее радиопомехи могут по-прежнему вызывать снижение скорости передачи данных, сокращение диапазона связи или сбои в подключениях.

- Если на планшетном ПК включены функции Bluetooth и Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, могут возникать помехи, вызывающие замедление передачи данных и другие проблемы.

- Чтобы настроить связь по сети Wi-Fi в поездке, может потребоваться заключить договор с поставщиком услуг подключения Wi-Fi.

- Скорость передачи данных и диапазон связи могут изменяться в зависимости от следующих условий:

- расстояние между устройствами;

- наличие препятствий между устройствами;

- конфигурация устройств;

- условия распространения сигнала;

- условия окружающей среды (материал стен и прочее);

- применяемое программное обеспечение.

- При некоторых состояниях сигнала возможен сбой связи.

- Скорость передачи данных, указанная в технических характеристиках, является теоретическим максимумом и может не соответствовать фактической скорости.

- Возможно, фактическая скорость передачи данных будет меньше отображаемой на планшетном ПК.

- В диапазонах частот Wi-Fi от 2,4 ГГц до 5 ГГц связь недоступна.

- На скорость передачи данных для устройств стандарта IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (2,4 ГГц) могут влиять помехи, возникающие при использовании этих протоколов с продуктами IEEE 802.11b. Кроме того, продукты, использующие стандарты IEEE 802.11g и IEEE 802.11n, автоматически снижают скорость передачи данных, чтобы сохранить совместимость с продуктами IEEE 802.11b.

- Если скорость передачи данных меньше ожидаемой, для повышения скорости можно попробовать сменить беспроводной канал на маршрутизаторе Wi-Fi.

- При использовании IEEE 802.11a/n (5 ГГц) пользуйтесь Wi-Fi только в помещениях.

Связанные темы
Технические характеристики