Reference

# Odolnost proti stříkající vodě

## Odolnost tabletu proti stříkající vodě

Tablet disponuje odolností proti stříkající vodě*1 ekvivalentní IPX4 (Chráněno proti vodě stříkající z jakéhokoli směru) normy IEC 60529 (Stupně ochrany poskytované kryty (stupeň krytí)), ale není zcela vodotěsný. Nepoužívejte tablet ve vodě, ani na něj nestříkejte hodně vody.
Při nesprávném použití se může voda dostat do tabletu a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo závady.
Před použitím tabletu musíte porozumět následujícím upozorněním.
*1 Odolnost proti stříkající vodě funguje při použití tabletu ve stojánku, jako je stojánek na tablet Sony (SGPDS4, prodává se zvlášť, v určitých zemích/oblastech není k dispozici) a se všemi zcela zavřenými kryty.

### Vhodné kapaliny

- Chráněno před čistou a vodovodní vodou

- Není chráněno před jinými kapalinami než jsou uvedeny výše (mýdlová voda, voda obsahující čisticí prostředky či koupelovou sůl, šampon, vřídelní voda, bazénová voda, mořská voda atd.)

Odolnost proti stříkající vodě je na bázi měření provedených společností Sony za výše uvedených podmínek.
Upozorňujeme, že na závady způsobené účinky vody po chybném použití se nevztahuje záruka.

## Poznámky k nabíjení

### Dodaný napájecí adaptér a kabel USB pro multiport (SGPUC2) nedisponují odolností proti stříkající vodě.

Zajistěte, aby voda nestříkala na napájecí adaptér.
Nepoužívejte napájecí adaptér, máte-li mokré ruce nebo je-li mokrý tablet. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Při nabíjení tabletu dbejte na následující upozornění.

- Zajistěte, aby místo použití napájecího adaptéru nebylo mokré.

- Před nabíjením tabletu ověřte, že není mokrý. Pokud je tablet mokrý a jsou na něm kapičky vody, setřete je řádně suchým hadříkem a před nabíjením nechte tablet uschnout při pokojové teplotě.

## Dbejte zvýšené opatrnosti při použití tabletu v kuchyni či na jiných místech s možných postříkáním

### Nepoužívejte tablet během připojení k napájecímu adaptéru.

Při použití tabletu zajistěte, aby byl napájen energií z interního bloku baterie.
Manipulace s napájecím adaptérem mokrýma rukama nebo je-li mokrý tablet může způsobit úraz elektrickým proudem.

### Odolnost proti stříkající vodě je účinná pouze se všemi zcela zavřenými kryty.

Při zavírání krytů zajistěte, aby se v nich nezachytily drobné cizí předměty (jako jsou vlasy a písek). Vnikne-li voda do konektoru (náhlavní sada), setřete vodu a před použitím tabletu jej nechte na dobře větraném stinném místě, dokud zcela nevyschne.

### Nepoužívejte ani nenechávejte tablet ve vlhkém prostředí, jako je koupelna či sauna.

### Nepoužívejte tablet s připojenými sluchátky nebo náhlavní sadou.

### Nepoužívejte tablet ve vodě, ani na něj nestříkejte moc vody.

Je-li tablet mokrý, otřete jej měkkým suchým hadříkem apod.

### Do tabletu nesmí vniknout kapaliny, jako jsou mýdlová voda, šampon, voda obsahující čisticí prostředky či koupelovou sůl, vřídelní voda, bazénová ani mořská voda. Na tablet se nesmí dostat cizí předměty, jako je písek či bláto.

Dostane-li se náhodou něco cizího na tablet, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, chemikálie, vlhké utěrky atd. Nesušte tablet foukáním teplého vzduchu z vysoušeče vlasů, vložením tabletu do trouby apod.

### Nepoužívejte tablet tam, kde na něj může voda silně stříkat.

Tablet není odolný vůči tlaku vody. Vystavení tabletu účinkům vysokého tlaku vody, např. z vodovodu nebo ze sprchy, může způsobit závady.

### Nevystavujte tablet působení tepla, jako je horká sprcha či vysoušeč vlasů, ani na horké místo, jako je v blízkosti topení.

Tablet není odolný vůči teplu. Tablet používejte v teplotním rozsahu 5 °C až 35 °C.
Poznámka

- Kryt multiportu je nezbytný k využití odolnosti proti stříkající vodě. Uložte kryt multiportu na bezpečné místo.

- Tablet používejte s nasazenými kryty multiportu a slotu paměťové karty SD. Jinak nebude možné využívat odolnost tabletu proti stříkající vodě.

Příbuzné téma
Části a ovládací prvky