Ενέργεια

# Εισαγωγή/Αφαίρεση κάρτας SIM (SGPT13)

## Εισαγωγή κάρτας SIM

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι αποσυνδεδεμένα από το tablet και στη συνέχεια απενεργοποιήστε το tablet.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα κάρτας SIM.

1. Εισάγετε μια καρφίτσα ή μικρό συνδετήρα (δεν παρέχεται) στην οπή εξαγωγής κάρτας SIM.

Συμβουλή

- Όταν αγοράζετε τη συσκευή tablet, στο δίσκο SIM υπάρχει μια ετικέτα. Τραβήξτε την ετικέτα για να βγάλετε έξω το δίσκο SIM. Αφαιρέστε την ετικέτα όταν εισάγετε την κάρτα SIM.

1. Εξάγετε το δίσκο SIM.

Σημείωση

- Φροντίστε να χειριστείτε προσεκτικά το δίσκο SIM.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο δίσκο SIM με τέτοιο τρόπο ώστε το σχήμα της κάρτας SIM να ταιριάζει με την υποδοχή στο δίσκο SIM.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προεξοχές στα σημεία όπου η κάρτα διαχωρίζεται από το πλαστικό που την περιβάλλει, αφού αφαιρέσετε την κάρτα SIM από το πλαστικό που την περιβάλει. Προεξοχές θα παρεμποδίσουν τη λανθασμένη τοποθέτηση της κάρτας SIM στο δίσκο SIM.

1. Εισάγετε το δίσκο SIM.

Σημείωση

- Φροντίστε να μην εισάγετε το δίσκο SIM με λανθασμένη φορά.

## Αφαίρεση κάρτας SIM

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες έως το βήμα 4 της ενότητας "Εισαγωγή κάρτας SIM" και στη συνέχεια αφαιρέστε την κάρτα SIM από το δίσκο.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του tablet
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης (SGPT13)
Σημειώσεις σχετικά με την κάρτα (SGPT13)