Αναφορά

#### Το tablet δεν ενεργοποιείται.

Η μπαταρία ενδέχεται να έχει ιδιαίτερα χαμηλή ισχύ.

- Συνδέστε το tablet με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου) και φορτίστε την μπαταρία.

Το tablet ενδέχεται να είναι πλήρως απενεργοποιημένο.

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το tablet.

Όταν το tablet χρησιμοποιεί τροφοδοσία που παρέχεται από την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το tablet με το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου).

- Όταν το tablet είναι τοποθετημένο στη βάση (πωλείται χωριστά), βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το tablet με τη βάση, τη βάση με το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου).

Εάν δεν απενεργοποιήσατε σωστά το tablet, ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία του ελεγκτή τροφοδοσίας ρεύματος λόγω αποτυχίας στο πρόγραμμα. Επαναφέρετε το tablet πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το tablet [Πληροφορίες].