ενέργεια

# Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία φορτίζεται όταν το tablet είναι συνδεδεμένο. Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείτε το tablet.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

1. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσίας ρεύματος) στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

1. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσίας ρεύματος) σε έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου).

1. Ενεργοποιήστε το tablet και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα για τη θύρα πολλαπλών χρήσεων.

Σημείωση

- Το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων είναι απαραίτητο για τη λειτουργία προστασίας από τα υγρά. Φυλάξτε το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων σε ασφαλές σημείο.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων στη θύρα πολλαπλών χρήσεων του tablet με την κατεύθυνση που φαίνεται παρακάτω.

Η ένδειξη φόρτισης απεικονίζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Συμβουλή

- Εάν χρησιμοποιήσετε την ειδική βάση Sony (SGPDS2, πωλείται χωριστά) για το tablet θα μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ευκολότερα.

## Έλεγχος της ισχύς μπαταρίας που απομένει/κατάσταση φόρτισης

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ μπαταρίας που απομένει με το εικονίδιο που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της αρχικής οθόνης.
Η ένδειξη φόρτισης απεικονίζει την κατάσταση φόρτισης. Η ένδειξη φόρτισης ανάβει σε διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με την ισχύ μπαταρίας που απομένει.

Κατάσταση φόρτισης | Ισχύς μπαταρίας που απομένει | Εμφάνιση κατάστασης
Με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος | Χαμηλή (0 - 15 %) | Κόκκινη
Μεσαία (16 - 89 %) | Πορτοκαλί
Πλήρης (90 - 100 %) | Πράσινη
Χωρίς το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος | Χαμηλή (0 - 15 %) | Κόκκινη που αναβοσβήνει
Μεσαία (16 - 89 %) | Σβηστή
Πλήρης (90 - 100 %) | Σβηστή

Σημείωση

- Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα όταν η ισχύς μπαταρίας είναι χαμηλή και το tablet χρειάζεται φόρτιση για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σχετικό θέμα
Μέρη και στοιχεία ελέγχου
Τεχνικές προδιαγραφές
Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση