Αναφορά

#### Το tablet δεν ενεργοποιείται.

Η μπαταρία ενδέχεται να έχει ιδιαίτερα χαμηλή ισχύ.

- Συνδέστε το tablet με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος και φορτίστε την μπαταρία.

Το tablet ενδέχεται να είναι πλήρως απενεργοποιημένο.

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το tablet.

Όταν το tablet χρησιμοποιεί τροφοδοσία που παρέχεται από την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το tablet με το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) με την έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Όταν το tablet είναι τοποθετημένο στη βάση (πωλείται χωριστά), βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το tablet με τη βάση, τη βάση με το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) με την έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος.

Εάν δεν απενεργοποιήσατε σωστά το tablet, ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία του ελεγκτή τροφοδοσίας ρεύματος λόγω αποτυχίας στο πρόγραμμα. Επαναφέρετε το tablet πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το tablet [Πληροφορίες].