Hivatkozás

# Megjegyzések a Wi-Fi funkciót használatával kapcsolatban

- A Wi-Fi eszközök használatát egyes országokban vagy térségekben helyi törvények korlátozhatják.

- A Wi-Fi eszközök a 2,4 GHz-es sávtartományban működnek, amelyet sokféle eszköz használ. A Wi-Fi eszközök ezért speciális technológiát alkalmaznak az egyazon sávtartományt használó eszközök által keltett rádiós zavarok minimálisra csökkentéséhez. A rádiófrekvenciás zavar azonban ennek ellenére lassabb adatátvitelt okozhat, csökkentheti a kommunikáció hatósugarát, illetve lehetetlenné teheti a kommunikációt.

- Amennyiben a tabletnek a Bluetooth funkciója és a 2,4 GHz-es Wi-Fi funkiója egyaránt aktív, zavart eredményezhet, ami lassabb adatátvitelt vagy egyéb problémákat okozhat.

- Ahhoz, hogy utazás közben Wi-Fi-n kommunikálhasson, elképzelhető, hogy Wi-Fi szolgáltatóval kell szerződést kötnie.

- Az adatátviteli sebesség és a kommunikációs hatósugár az alábbi körülményektől függően eltérhetnek:

- Az eszközök közötti távolság

- Az eszközök közötti akadályok jelenléte

- Eszközkonfiguráció

- Jelviszonyok

- A környezet (fal anyaga stb.)

- A használt szoftver

- Egyes vételi körülmények között megszakadhat a kommunikáció.

- A műszaki adatokban említett adatátviteli sebesség az elméleti maximum, ami nem feltétlenül tükrözi a tényleges adatátviteli sebeséget.

- Előfordulhat, hogy a tényleges adatátviteli sebesség nem egyezik meg a tableten feltüntetett sebességgel.

- A kommunikáció nem érhető el a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi frekvenciasávok között.

- Az IEEE 802.11g és IEEE 802.11n (2,4 GHz) eszközök adatátviteli sebességét zavar befolyásolhatja, ha ezeket a protokollokat IEEE 802.11b termékekkel használják. Ezenkívül az IEEE 802.11g és IEEE 802.11n szabványt használó eszközök automatikusan csökkentik az adatátviteli sebességet, hogy fenntartsák a kompatibilitást az IEEE 802.11b termékekkel.

- Ha az adatátviteli sebesség nem a várt gyorsaságú, a Wi-Fi router vezeték nélküli csatornájának módosítása növelheti a sebességet.

- A Wi-Fi funkciót csak beltérben használja IEEE 802.11a/n (5 GHz) alkalmazása esetén.

Kapcsolódó témakör
Műszaki adatok