Sarcină

# Introducerea/scoaterea unei cartele SIM (SGPT13)

## Pentru introducerea unei cartele SIM

1. Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt deconectate de la tabletă şi apoi opriţi tableta.

1. Deschideţi capacul cartelei SIM.

1. Introduceţi un ac sau o agrafă mică de hârtie (nefurnizată) în orificiul de ejectare a cartelei SIM.

Sugestie

- Când achiziţionaţi tableta, o etichetă este lipită pe tava SIM. Trageţi eticheta pentru a scoate tava SIM. Îndepărtaţi eticheta când introduceţi cardul SIM.

1. Ejectaţi tava SIM.

Notă

- Trebuie să manipulaţi uşor tava SIM.

1. Aşezaţi o cartelă SIM în tava SIM astfel încât partea tăiată a cartelei SIM să se potrivească tăvii SIM.

Notă

- Asiguraţi-vă că nu există bavuri pe suprafaţa de tăiere după scoaterea cartelei SIM din ambalajul de plastic. Proeminenţele vor împiedica fixarea cartelei SIM în tava SIM.

1. Introduceţi tava SIM.

Notă

- Asiguraţi-vă că nu introduceţi tava SIM în direcţie inversă.

## Pentru scoaterea unei cartele SIM

1. Urmaţi procedurile până la etapa 4 „Pentru introducerea unei cartele SIM”, după care scoateţi cartela SIM din tavă.

Subiecte corelate
Activarea comunicaţiilor mobile (SGPT13)
Pornirea sau oprirea tabletei
Configurarea unui punct de acces (SGPT13)
Note privind cardul SIM (SGPT13)