Sarcină

# Introducerea/scoaterea unei cartele SIM (SGPT13)

## Pentru introducerea unei cartele SIM

1. Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt deconectate de la tabletă şi apoi opriţi tableta.

1. Deschideţi capacul slotului pentru cartela SIM.

1. Introduceţi un ac sau o agrafă mică de hârtie (nefurnizată) în orificiul de ejectare a cartelei SIM.

Sugestie

- Când achiziţionaţi tableta, o etichetă este lipită pe tava SIM. Trageţi eticheta pentru a scoate tava SIM. Îndepărtaţi eticheta când introduceţi cartela SIM.

1. Ejectaţi tava SIM.

Notă

- Trebuie să manipulaţi uşor tava SIM.

1. Aşezaţi o cartelă SIM în tava SIM astfel încât partea tăiată a cartelei SIM să se potrivească tăvii SIM.

Notă

- Asiguraţi-vă că nu există bavuri pe suprafaţa de tăiere după scoaterea cartelei SIM din ambalajul de plastic. Proeminenţele vor împiedica fixarea cartelei SIM în tava SIM.

1. Introduceţi tava SIM.

Notă

- Asiguraţi-vă că nu introduceţi tava SIM în direcţie inversă.

- Introduceţi tava SIM în slotul pentru cartela SIM (A, slotul inferior). Aveţi grijă să nu introduceţi tava SIM în slotul pentru cartela de memorie SD (B, slotul superior).

1. Introduceţi partea A în direcţia săgeţii, aşa cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

1. Închideţi capacul slotului pentru cartela SIM.

1. Asiguraţi-vă că acesta se închide corect, fără piedici.

Notă

- Capacul slotului pentru cartela SIM se poate închide cu greutate dacă este obstrucţionat de protuberanţa de pe partea posterioară a capacului şi de cartela de memorie SD. Asiguraţi-vă că acesta se închide corect, fără piedici.

## Pentru scoaterea unei cartele SIM

1. Urmaţi procedurile până la etapa 4 „Pentru introducerea unei cartele SIM”, după care scoateţi cartela SIM din tavă.

Subiecte corelate
Activarea comunicaţiilor mobile (SGPT13)
Pornirea sau oprirea tabletei
Configurarea unui punct de acces (SGPT13)
Note privind cartela SIM (SGPT13)