opgave

# Opladning af batteriet

Batteriet oplades, når din tablet er sluttet til. Opladningstiden kan variere, afhængigt af hvordan du bruger din tablet.

1. Sæt det medfølgende USB-kabel til multiport ind i vekselstrømsadapteren.

1. Sæt ledningen til vekselstrømsledningen i vekselstrømsadapteren.

1. Sæt den anden ende af vekselstrømsledningen ind i en vekselstrømskontakt.

1. Vend tabletten, og fjern dækslet til multiport.

Bemærk

- Multiportdækslet er nødvendigt for at anvende den stænkbestandige funktion. Opbevar Multiportdækslet på et tørt sted.

1. Sæt USB-kablet til multiport ind i tablettens multiport i den retning, der er vist herunder.

Opladningsindikatoren viser statussen for batteriopladningen.
Tip

- Hvis du bruger den angivne Sony-holder (SGPDS2, sælges separat) til din tablet, kan du nemmere oplade batteriet.

## Kontrol af det resterende batteriniveau/opladningsstatussen

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau med et ikon, der er vist på statuslinjen på startskærmen.
Opladningsindikatoren viser statussen for batteriopladningen. Opladningsindikatoren lyser i forskellige farver afhængigt af det resterende batteriniveau.

Opladningsstatus | Resterende batteriniveau | Visningsstatus
Med vekselstrømsadapteren | Lav (0 – 15 %) | Rød
Mellem (16 – 89 %) | Orange
Fuld (90 – 100 %) | Grøn
Uden vekselstrømsadapteren | Lav (0 – 15 %) | Blinker rødt
Mellem (16 – 89 %) | Fra
Fuld (90 – 100 %) | Fra

Bemærk

- Opladeindikatoren blinker rødt, når batteriniveauet er lavt, og tabletten skal bruge strøm for fortsat at kunne bruges.

Lignende emne
Dele og kontroller
Specifikationer
Bekræftelse af overførelse eller opdateringsoplysninger på statuslinjen
Bemærkninger om brug af vekselstrømsadapter
Bemærkninger om opladning