Tehtävä

# SIM-kortin laittaminen/poistaminen (SGPT13)

## SIM-kortin laittaminen

1. Varmista, että kaikki kaapelit on irrotettu taulutietokoneesta ja sammuta sitten taulutietokone.

1. Avaa SIM-korttipaikan suojus.

1. Työnnä nuppineula tai pieni paperipidike (ei sisälly toimitukseen) SIM-kortin poistoreikään.

Vihje

- Kun ostat taulutietokoneen, SIM-kortin kelkkaan on kiinnitetty tarra. Vedä tarra ulos, jotta voit poistaa SIM-kortin kelkan. Irrota tarra, kun asennat SIM-kortin.

1. Poista SIM-kortin kelkka.

Huomautus

- Muista käsitellä SIM-kortin kelkkaa varovasti.

1. Aseta SIM-kortti SIM-kortin kelkalle niin, että leikattu kulma sopii SIM-kortin kelkkaan.

Huomautus

- Varmista, että SIM-kortin leikkauspinta on tasainen poistettuasi sen muovipakkauksesta. Ulkonemat estävät SIM-korttia sopimasta SIM-kortin kelkkaan.

1. Työnnä SIM-kortin kelkka sisään.

Huomautus

- Varo työntämästä SIM-kortin kelkkaa väärin päin.

- Aseta SIM-kortin kelkka oikein SIM-korttipaikkaan (A, alempi korttipaikka). Varo laittamasta SIM-kortin kelkkaa SD-muistikorttipaikkaan (B, ylempi korttipaikka).

1. Työnnä osa A nuolen osoittamassa suunnassa kuten seuraavassa kuvassa.

1. Sulje SIM-korttipaikan suojus.

1. Varmista, että suojus sulkeutuu tiiviisti ja raottomasti.

Huomautus

- SIM-korttipaikan suojuksen sulkeminen voi olla hankalaa, koska suojuksen takasivun ulkonema ja SD-muistikortti voivat haitata sulkemista. Varmista, että suojus sulkeutuu tiiviisti ja raottomasti.

## SIM-kortin poistaminen

1. Noudata kohdan ”SIM-kortin laittaminen” ohjeita kohtaan 4 asti ja poista sitten SIM-kortti kelkasta.

Läheisiä aiheita
Mobiilitietoliikenteen käyttöönotto (SGPT13)
Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
Tukiaseman asettaminen (SGPT13)
Huomautuksia SIM-kortista (SGPT13)