Task

# Vloženie a vybratie karty SIM (SGPT13)

## Vloženie karty SIM

1. Skontrolujte, či sú od tabletu odpojené všetky káble, a potom vypnite tablet.

1. Otvorte kryt štrbiny pre kartu SIM.

1. Zasuňte špendlík alebo malú kancelársku spinku (nie je súčasťou dodávky) do otvoru na vysunutie karty SIM.

Tip

- Pri nákupe tabletu je k zásuvke pre kartu SIM prilepený štítok. Potiahnutím tohto štítku vytiahnite zásuvku pre kartu SIM. Po vložení karty SIM odstráňte štítok.

1. Vysuňte zásuvku pre kartu SIM.

Poznámka

- Pri manipulácii so zásuvkou pre kartu SIM buďte opatrní.

1. Vložte kartu SIM do zásuvky pre kartu SIM tak, aby bol výrez na karte SIM zarovnaný s výrezom v zásuvke pre kartu SIM.

Poznámka

- Po oddelení karty od jej plastového obalu skontrolujte, či na jej rezanom povrchu nie sú žiadne výčnelky. Výčnelky zabránia vloženiu karty SIM do zásuvky pre kartu SIM.

1. Zasuňte zásuvku pre kartu SIM.

Poznámka

- Dajte pozor, aby ste zásuvku pre kartu SIM nezasunuli naopak.

- Vložte zásuvku pre kartu SIM do štrbiny pre kartu SIM (A, dolná štrbina). Dajte pozor, aby ste zásuvku pre kartu SIM nezasunuli do štrbiny pre pamäťovú kartu SD (B, horná štrbina).

1. Vložte časť A v smere znázornenom šípkou na nasledujúcej ilustrácii.

1. Zatvorte kryt štrbiny pre kartu SIM.

1. Skontrolujte, či je kryt zatvorený tak, že pri tom nevznikli žiadne medzery.

Poznámka

- Zavretie krytu štrbiny pre kartu SIM môže byť komplikované, pretože výčnelok na zadnej strane krytu a pamäťová karta SD vám pri zatváraní môžu zavadzať. Skontrolujte, či je kryt zatvorený tak, že pri tom nevznikli žiadne medzery.

## Vybratie karty SIM

1. Postupujte podľa pokynov pre „Vloženie karty SIM“ až po krok 4 a následne vyberte kartu SIM zo zásuvky pre kartu SIM.

Related Topic
Zapnutie mobilnej komunikácie (SGPT13)
Zapnutie alebo vypnutie tabletu
Nastavenie prístupového bodu (SGPT13)
Poznámky ku karte SIM (SGPT13)