Справка

#### Таблетът не се включва.

Батерията може да е изтощена.

- Включете таблета към мрежово захранване (стенен контакт) и заредете батерията.

Таблетът може да е изключен напълно.

- Натиснете и задръжте бутона за включване за три секунди, за да включите таблета.

Когато таблетът използва мрежово захранване, той трябва да бъде стабилно свързан с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – със захранващия кабел (за мрежовия контакт), а захранващият кабел – с мрежовия контакт.

- Когато таблетът е на поставката (продава се отделно), той трябва да бъде стабилно свързан с поставката, поставката – с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – със захранващия кабел (за мрежовия контакт), а захранващият кабел – с мрежовия контакт.

Ако не сте изключили таблета напълно, контролерът на захранването може да е спрял поради грешка в програмата. Нулирайте таблета, като натиснете и задържите бутона за включване за 10 секунди и след това включите таблета отново [Подробности].