VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# De batterij plaatsen/verwijderen

De batterij installeren in het batterijcompartiment aan de onderzijde van uw VAIO-computer.

## De batterij plaatsen

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het LCD-scherm.

1. Schuif het vergrendelingslipje LOCK (1) voor de batterij naar de ontgrendelstand.

1. Schuif de batterij diagonaal in het batterijcompartiment tot het uitsteeksel (1) aan beide kanten van het batterijcompartiment in de uitsparing (2) aan beide kanten van de batterij vastzitten.

1. Plaats de batterij in de richting van de pijl en duw de batterij omlaag in het compartiment totdat de batterij vastklikt.

1. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij naar de positie LOCK om de batterij vast te zetten in uw VAIO-computer.

Opmerking

- Controleer of het vergrendelingslipje LOCK zich in de stand LOCK bevindt voordat u uw VAIO-computer gebruikt. Als u de computer gebruikt zonder de batterij te vergrendelen, kan dit het volgende veroorzaken: de batterij raakt los of de computer wordt niet ingeschakeld of de computer wordt plotseling uitgeschakeld.

## De batterij verwijderen

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het LCD-scherm.

1. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij naar de ontgrendelstand.

1. Schuif de RELEASE-pal (1) voor de batterij opzij en houd die vast, plaats een vingertop onder het lipje (2) op de batterij en til de batterij in de richting van de pijl omhoog.

1. Schuif de batterij weg van uw VAIO-computer.

Opmerking

- U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterij verwijdert terwijl uw VAIO-computer is ingeschakeld of als de slaapstand is geactiveerd en de computer niet is aangesloten op de netadapter.
  Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u de batterij verwijdert.

Verwant onderwerp
De batterij opladen
Opmerkingen over het gebruik van de batterij
Uw VAIO-computer uitschakelen