Podręcznik użytkownika VAIO

Zadanie

# Instalowanie/wyjmowanie akumulatora

Zainstaluj akumulator w komorze akumulatora na dolnej ściance komputera VAIO.

## Instalowanie akumulatora

1. Wyłącz komputer VAIO. Odłącz przewód zasilania i wszystkie kable, a następnie zamknij pokrywę ekranu LCD.

1. Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK (1) do pozycji otwartej.

1. Wsuń akumulator pod kątem do komory akumulatora, aż wypustki (1) po obu stronach komory akumulatora wejdą w rowki (2) po obu stronach akumulatora.

1. Obróć akumulator w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wciśnij go do komory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

1. Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do pozycji LOCK, aby zamocować akumulator w komputerze VAIO.

Uwaga

- Przed rozpoczęciem korzystania z komputera VAIO upewnij się, że przełącznik LOCK znajduje się w pozycji LOCK. Korzystanie z komputera, w którym nie zabezpieczono akumulatora może spowodować, że: akumulator wysunie się z obudowy lub komputer się włączy bądź nagle się wyłączy.

## Wyjmowanie akumulatora

1. Wyłącz komputer VAIO. Odłącz przewód zasilania i wszystkie kable, a następnie zamknij pokrywę ekranu LCD.

1. Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do pozycji otwartej.

1. Przesuń i przytrzymaj zasuwę zwolnienia akumulatora RELEASE (1), wsuń czubek palca pod klapkę akumulatora (2) i obróć ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

1. Wysuń akumulator z komputera VAIO.

Uwaga

- Wyjęcie akumulatora, gdy komputer VAIO jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, ale nie jest podłączony do zasilacza, spowoduje utratę wszystkich niezapisanych danych.
  Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć komputer.

Powiązany temat
Ładowanie akumulatora
Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora
Wyłączanie komputera VAIO