Посібник користувача VAIO

Завдання

# Установлення та виймання акумуляторної батареї

Установіть акумуляторну батарею у відсік для акумуляторів на нижній панелі комп’ютера VAIO.

## Установлення акумуляторної батареї

1. Вимкніть комп’ютер VAIO, відключіть шнур живлення та всі кабелі підключення, а також закрийте кришку РК-екрана.

1. Посуньте перемикач LOCK (1) акумулятора в положення розблокування.

1. Посуньте акумуляторну батарею по діагоналі у відсік для акумулятора, доки виступи (1) з кожного боку відсіку не ввійдуть у відповідні заглиблення (2) на боках акумуляторної батареї.

1. Поверніть акумуляторну батарею в напрямку, указаному стрілкою, і натискайте на неї, доки вона не стане на місце у відсіку із клацанням.

1. Посуньте перемикач LOCK акумулятора в положення LOCK, щоб зафіксувати акумуляторну батарею в комп’ютері VAIO.

Примітка

- Переконайтеся, що перемикач LOCK акумулятора перебуває в положенні LOCK, перш ніж використовувати комп’ютер VAIO. Використання комп’ютера без належної фіксації акумуляторної батареї може спричинити таке: акумуляторна батарея випаде з комп’ютера або комп’ютер не увімкнеться чи несподівано вимкнеться.

## Виймання акумуляторної батареї

1. Вимкніть комп’ютер VAIO, відключіть шнур живлення та всі кабелі підключення, а також закрийте кришку РК-екрана.

1. Посуньте перемикач LOCK акумулятора в положення розблокування.

1. Посуньте й утримуйте засувку RELEASE (1) на акумуляторі, підчепіть пальцем виступ (2) на акумуляторній батареї та підніміть її в напрямку, указаному стрілкою.

1. Установіть акумуляторну батарею в комп’ютер VAIO.

Примітка

- Можна втратити всі незбережені дані, якщо вийняти акумуляторну батарею в той час, коли комп’ютер VAIO увімкнений або перебуває в режимі сну та не підключений до адаптера змінного струму.
  Обов’язково вимкніть комп’ютер перед вийманням акумуляторної батареї.

Пов’язані теми
Заряджання акумуляторної батареї
Примітки щодо використання акумуляторної батареї
Вимкнення комп’ютера VAIO