VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# Geheugenmodules toevoegen en verwijderen

Als u de snelheid van uw computer wilt verhogen of betere prestaties wilt bij het gelijktijdig uitvoeren van programma's, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren.
Zie Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules voordat u een upgrade uitvoert van het computergeheugen. [Details]
Het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd, zijn afhankelijk van het model.

1. Zet uw VAIO-computer en alle randapparatuur uit, koppel het stroomsnoer en alle verbindingskabels los en verwijder de batterijset. [Details]

1. Wacht een periode totdat uw VAIO-computer is afgekoeld.

De inwendige delen van uw VAIO-computer kunnen nog heet zijn na het uitschakelen. Zorg dat u zich niet brandt als u werkzaamheden verricht aan uw VAIO-computer in deze toestand.

1. Leg een schone doek op een gelijkmatige, platte ondergrond, en plaats uw VAIO-computer daarop, zoals afgebeeld. Verwijder het paneel aan de achterkant en verwijder daarna de schroeven met een kruiskopschroevendraaier om de klep van het geheugenmodulecompartiment te openen.

De plaats van de schroeven wordt aangegeven door de pijlen in de afbeeldingen hieronder.
Op sommige modellen is het kapje van het geheugenmodulecompartiment vastgezet met dekselschroeven die niet kunnen worden losgemaakt van het kapje.

1. Raak een extern metalen voorwerp aan om de statische elektriciteit te ontladen.

Raak geen metalen delen in uw VAIO-computer aan.

1. Als er geen vrije sleuf is, verwijdert u de huidige geheugenmodule die is aangesloten. Trek de lipjes in de richting van de pijlen om de module te ontgrendelen (1), verwijder vervolgens de module door in de richting van de pijl te trekken (2).

1. Haal de nieuwe geheugenmodule uit de antistatische tas.

1. Houd de geheugenmodule vast aan de rand en schuif de module in de sleuf met de contactpunten naar beneden en zorg dat de uitsparing in de module is uitgelijnd met het kleine uitsteeksel in de sleuf.

1. Houd de geheugenmodule vast aan de rand en duw deze totdat u een klikgeluid hoort, zoals in de afbeelding.

De lipjes aan beiden zijden van de sleuf klikken vast om de module te vergrendelen. Raak geen IC's (zwarte onderdelen) van de geheugenmodule aan.

1. Plaats de klep van de houder van de geheugenmodule terug en zet deze vast met de schroeven die u in stap 3 heeft losgedraaid en terzijde heeft gelegd. Plaats het paneel aan de achterkant van uw VAIO-computer terug.

1. Plaats de batterijset en sluit alle kabels en randapparaten aan die u in stap 1 heeft losgekoppeld, en zet de computer aan.

1. Controleer of de hoeveelheid systeemgeheugen klopt. [Details]

Als de aangegeven hoeveelheid geheugen correct is, is de geheugenmodule met succes geïnstalleerd.
Verwant onderwerp
Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules