VAIO Gebruikershandleiding

Naslag

# Een geschikte werkomgeving inrichten

In dit onderwerp wordt beschreven waar u uw VAIO-computer wel en niet moet plaatsen, en worden instructies gegeven voor het ergonomisch gebruiken van de computer.

## Waar moet u uw VAIO-computer plaatsen

Zorg bij het plaatsen van uw VAIO-computer dat:

- Eenvoudige toegang tot een voedingsbron en de vereiste poorten.

- Laat voldoende ruimte vrij rond de computer.

- Plaats de computer op een vlak oppervlak dat breed genoeg is en waar u zicht hebt op het computerscherm terwijl u werkt.

- U kunt de computer voor u plaatsen als u rechtop kunt zitten en uw onderarmen parallel aan de vloer kunt houden.

## Waar moet u uw VAIO-computer niet plaatsen

Wanneer u uw VAIO-computer op een ongeschikte locatie plaatst, kan dat leiden tot schade of storingen aan de computer. Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan:

- Direct zonlicht

- Magnetische voorwerpen of bronnen van magnetisme

- Hittebronnen, zoals centrale verwarming

- Veel stof

- Hoge vochtigheid

- Slechte ventilatie

Opmerking

- Het gedeelte rondom de luchtafvoer kan extreem warm worden wanneer uw VAIO-computer aan staat. Raak dit gebied niet aan.

- Plaats geen voorwerpen nabij de luchtuitlaat die de opening kunnen blokkeren.

Hint

- Uw VAIO-computer maakt gebruik van hoogfrequente radiosignalen en kan tot storingen leiden van radio- of tv-ontvangst. Als dit gebeurt, verplaatst u de computer naar een locatie op voldoende afstand van de radio of tv.

## Ergonomische overwegingen

Indien mogelijk moet u rekening houden met de volgende ergonomische overwegingen:

### Meubilair en houding

Gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit.
Neem een ontspannen houding aan, houd uw rug recht en neig niet te ver naar voren (ronde rug) of naar achteren.

### Gezichtshoek ten opzichte van het scherm

Kantel het scherm om de beste stand te vinden. Zorg ervoor dat het beeldscherm van uw VAIO-computer net onder oogniveau op zithoogte staat. Stel ook de helderheid van het scherm optimaal in.
U kunt uw ogen en spieren minder belasten door het computerscherm te kantelen en de helderheid ervan aan te passen tot u de juiste instelling hebt gevonden.

### Verlichting

Zorg dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden. Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het computerscherm te vermijden. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen comfortabeler, maar ook efficiënter.
Opmerking

- Oefen geen overmatige druk uit op uw VAIO-computer bij het afstellen van de kijkhoek om de kans op schade uit te sluiten.

Hint

- Dezelfde overwegingen zijn van toepassing als u een extern beeldscherm gebruikt.

## Opmerkingen over het omgaan met uw VAIO-computer

Lees het volgende aandachtig om storingen en schade aan uw VAIO-computer te voorkomen.

- Plaats uw VAIO-computer voorzichtig op een vlakke ondergrond om de kans op een mechanische schok uit te sluiten.

- Grijp niet zomaar de standaard vast voor het verplaatsen van uw VAIO-computer, omdat de computer hierdoor kan beschadigen.

- Let op dat u geen druk uitoefent op het LCD-scherm wanneer u uw VAIO-computer verplaatst.

- Let op dat u geen krassen op het LCD-scherm veroorzaakt met uw kleding of de gesp van uw riem tijdens het verplaatsen van uw VAIO-computer.

- Zorg dat u tijdens het verplaatsen bedie zijkanten van uw VAIO-computer beetpakt en leg de computer neer met het LCD-scherm naar boven gericht.
  Als u dit niet doet, kan u uw evenwicht verliezen en de computer laten vallen.

- Zorg dat u uw VAIO-computer uitzet voordat u deze verplaatst. Het verplaatsen van de computer als deze is ingeschakeld, kan een storing van de vaste schijf veroorzaken. Koppel alle kabels los voordat u de computer verplaatst.

- Laat uw VAIO-computer niet vallen en er niets tegenaan botsen. Zelfs een kleine schok of trilling kan een storing van de vaste schijf veroorzaken.

- Plaats uw VAIO-computer niet in een onstabiele positie.