Guida dell'utente VAIO

Attività

# Comunicazione con altre periferiche BLUETOOTH(R), ad esempio un mouse

È possibile connettere periferiche BLUETOOTH al computer VAIO.
Per informazioni dettagliate sulla comunicazione BLUETOOTH, vedere Informazioni sulla funzione BLUETOOTH. [Dettagli]

1. Aprire gli accessi [Dettagli] e selezionare l'accesso Impostazioni (Settings).

1. Selezionare Modifica impostazioni PC (Change PC settings) nell'angolo inferiore destro.

1. Selezionare Dispositivi (Devices) nel riquadro sinistro della schermata Impostazioni PC (PC settings).

1. Quando si connette un mouse BLUETOOTH, accenderlo e premere il pulsante per eseguire la connessione.

Suggerimento

- Per informazioni sulla procedura richiesta per rendere il dispositivo pronto per la connessione, fare riferimento al manuale fornito con la periferica BLUETOOTH.

1. Selezionare Aggiungi un dispositivo (Add a device).

Viene eseguita la ricerca dei dispositivi e visualizzato un elenco. Seguire le istruzioni visualizzate per registrare il dispositivo.
Nota

- In base alla periferica BLUETOOTH, la ricerca del dispositivo potrebbe richiedere alcuni minuti. Se il dispositivo non appare nell'elenco, ripetere la procedura per rendere il dispositivo pronto per la connessione (ad esempio, premendo il pulsante per la connessione).

- In base alla periferica BLUETOOTH, la procedura per stabilire la connessione potrebbe variare. Per informazioni sulla procedura, fare riferimento al manuale fornito con la periferica.

Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sulle operazioni, aprire la Guida e supporto tecnico di Windows (Windows Help and Support) [Dettagli] ed immettere "BLUETOOTH" nella casella di ricerca.

- Se una periferica BLUETOOTH richiede l'autenticazione per stabilire la connessione, viene visualizzata una finestra di inserimento del passcode. Seguire le istruzioni visualizzate per condividere il passcode tra la periferica BLUETOOTH e il computer VAIO. Per non stabilire la connessione, selezionare il pulsante Annulla (Cancel) disponibile nella finestra.

- Il passcode è un numero segreto immesso dall'utente in modo che il processo di autenticazione consenta la comunicazione tra due periferiche BLUETOOTH. Immettere la stessa stringa alfanumerica (distinzione maiuscole/minuscole) per entrambe le periferiche al fine di consentire la comunicazione. È possibile modificare il passcode ogni volta che si effettua l'autenticazione, a condizione di immettere lo stesso passcode per entrambi i dispositivi durante il processo di autenticazione. Per ulteriori informazioni sul passcode di una periferica BLUETOOTH, fare riferimento al manuale fornito con la periferica. Se non viene immesso alcun passcode BLUETOOTH entro il periodo di tempo specificato, il processo di connessione viene terminato per motivi di sicurezza. In tale caso, riprovare.

Argomento correlato
Informazioni sulla funzione BLUETOOTH(R)
Note sull'uso della funzione BLUETOOTH(R)
Informazioni sulla sicurezza BLUETOOTH(R)