Guida dell'utente VAIO

Attività

# Sostituzione della pila AA del mouse

Sostituire la pila AA del mouse quando risulta quasi esaurita.

1. Collocare l'interruttore di accensione del mouse su OFF.

1. Capovolgere il mouse. Far scorrere il coperchio dell'alloggiamento pile nella direzione della freccia, tenendolo per la parte centrale.

1. Rimuovere la vecchia pila e collocarne una nuova alcalina AA inserendo prima l'estremità col segno meno (-), quindi richiudere il coperchio.

1. Collocare l'interruttore di accensione del mouse su ON.

Nota

- Utilizzare una pila sostitutiva alcalina AA nuova.

- Se non si desidera utilizzare il mouse per qualche tempo, collocare l'interruttore di accensione del mouse su OFF. Se non si desidera utilizzare il mouse per molto tempo, rimuovere la pila AA.

- Non appena la riserva energetica della pila si esaurisce, sostituirla rapidamente. La presenza di pile scariche nel mouse potrebbe causare perdite.

- Poiché il mouse non può essere utilizzato con le pile ricaricabili disponibili sul mercato, utilizzare una pila AA non ricaricabile. L'utilizzo di una pila ricaricabile potrebbe causare perdite e, di conseguenza, problemi di funzionamento.

- Non ricaricare una pila AA a secco.

- Consultare il manuale sulla sicurezza fornito.

Argomento correlato
Parti e controlli del mouse
Verifica del livello di energia rimanente della pila del mouse