Εγχειρίδιο χρήσης VAIO

Στοιχεία αναφοράς

# Σημειώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή Φωτογραφιών / Μουσικής / Βίντεο (Photos/Music/Videos) χωρίς να πραγματοποιηθεί εκκίνηση των Windows

Αυτές οι σημειώσεις εξηγούν πώς μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στη συνδεδεμένη συσκευή USB χωρίς να εκκινήσετε τα Windows και παρέχουν μία λίστα των μορφών δεδομένων που μπορούν να αναπαραχθούν.

- Ο υπολογιστής σας VAIO έχει αποδειχθεί κατόπιν δοκιμών ότι είναι συμβατός με οποιοδήποτε “Memory Stick” της φίρμας Sony έως 16 GB για αναπαραγωγή USB. Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής USB σας.

- Η θύρα USB MONITOR ONLY του υπολογιστή υποστηρίζει το πρότυπο USB υψηλής ταχύτητας. Αυτή η θύρα δεν είναι διαθέσιμη για σύνδεση με έναν διανομέα USB ή με εξοπλισμό με ενσωματωμένο διανομέα USB.

- Η θύρα USB MONITOR ONLY του υπολογιστή υποστηρίζει συστήματα αρχείων FAT12, FAT16, FAT32 και exFAT.

- Υποστηρίζεται η αναπαραγωγή USB των ακόλουθων μορφών αρχείων φωτογραφιών:

- JPEG (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.jpg” και αρχεία συμβατά με MPF Baseline)

- JPEG (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.jpg” και αρχεία συμβατά με DCF 2.0 ή Exif 2.21)

- RAW (αρχεία ARW/ARW 2.0 με την επέκταση ονόματος “.arw”) (Μόνο για προεπισκόπηση.)

- MPO (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.mpo”)

- Η κύλιση είναι εφικτή μόνο στα πανοραμικά αρχεία JPEG με τις ακόλουθες οριζόντιες/κάθετες διαστάσεις. (Εάν το αρχείο JPEG έχει υποστεί επεξεργασία σε PC, κ.λπ., ενδέχεται να μην είναι εφικτή η κύλιση.)
  Για οριζόντια κύλιση: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
  Για κάθετη κύλιση: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480

- Υποστηρίζεται η αναπαραγωγή USB των ακόλουθων μορφών αρχείων μουσικής. (Ανάλογα με τις προδιαγραφές, ορισμένα αρχεία μπορεί να μην υποστηρίζονται.)

- MP3 (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.mp3” που δεν διαθέτουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων)

- WAV (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.wav”)

- WMA (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.wma”)

- Υποστηρίζεται η αναπαραγωγή USB των ακόλουθων μορφών αρχείων βίντεο. (Ανάλογα με τις προδιαγραφές, ορισμένα αρχεία μπορεί να μην υποστηρίζονται.)

- AVCHD (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.mts” ή “.m2ts”)

- MP4 (AVC) (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.mp4”)

- MP4 (MPEG4) (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.mp4”)

- MPEG1 (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.mpg”)

- MPEG2 (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.mpg”)

- WMV (αρχεία με την επέκταση ονόματος “.wmv” ή “.asf”)

- Για αναπαραγωγή υποστηρίζονται αρχεία έως και 2 GB.

- Τα αρχεία βίντεο αποθηκεύονται στους ακόλουθους φακέλους, ανάλογα με την πηγή τους και στο πρώτο αρχείο εκχωρείται η ονομασία που υποδεικνύεται. Το αριθμητικό μέρος του ονόματος αρχείου θα επαυξάνεται για κάθε νέο αρχείο που προστίθεται στον φάκελο.

- /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

- /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

- /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

- Αποφύγετε την απώλεια αρχείων δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα σε μία συσκευή USB. Η Sony δεν φέρει την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μία συσκευή USB.

Σχετικό θέμα
Αναπαραγωγή Φωτογραφιών / Μουσικής / Βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή USB, χωρίς να πραγματοποιηθεί έναρξη των Windows