Посібник користувача VAIO

Завдання

# Додавання та вилучення модулів пам’яті

Щоб підвищити швидкість роботи комп’ютера або покращити ефективність виконання кількох програм водночас, збільште обсяг пам’яті, установивши додаткові модулі пам’яті.
Перш ніж розширити пам’ять комп’ютера, див. Відомості про додавання та вилучення модулів пам’яті.[Додатково]
Якщо встановити модулі пам’яті у два гнізда або більше, для підвищення ефективності ввімкнеться двоканальний режим.
Тип модуля та обсяг пам’яті, які встановлюються на комп’ютер, залежать від моделі.

1. Вимкніть комп’ютер VAIO та периферійні пристрої, від’єднайте шнур живлення та всі кабелі підключення.

1. Зачекайте, доки комп’ютер VAIO охолоне.

Одразу після вимкнення внутрішні елементи комп’ютера VAIO можуть бути гарячими. У такій ситуації працюйте з комп’ютером VAIO обережно, щоб уникнути опіків.

1. Зніміть задню панель комп’ютера VAIO.

1. Застеліть пласку рівну поверхню чистою тканиною, розмістіть на ній комп’ютер VAIO, як показано на ілюстрації нижче. Викрутіть гвинти за допомогою хрестовидної викрутки та зніміть кришку відсіку для модуля пам’яті.

У деяких моделях кришку відсіку для модуля пам’яті закріплено невипадними гвинтами, які не можна від’єднати від кришки.

1. Торкніться іншого металевого предмета, щоб зняти електростатичний заряд.

Не торкайтеся металевих деталей усередині комп’ютера VAIO.

1. Якщо всі гнізда зайняті, вийміть один з установлених модулів пам’яті. Потягніть засувки в напрямку стрілок, щоб підняти модуль під кутом (1), а потім витягніть його в напрямку, указаному стрілкою (2).

1. Вийміть новий модуль пам’яті з антистатичної упаковки.

1. Тримаючи модуль пам’яті за краї, всуньте його в гніздо модуля пам’яті контактами вниз. Виїмка на модулі має суміститися з невеликим виступом у гнізді.

Якщо потрібно встановити лише один модуль пам’яті, установлюйте його в нижнє гніздо.

1. Тримаючи модуль пам’яті за краї, заштовхніть його, щоб модуль із клацанням зафіксувався на місці, як показано на ілюстрації.

Засувки з обох боків гнізда клацнуть, зафіксувавши положення модуля. Не торкайтеся мікросхем (чорних елементів) на модулі пам’яті.

1. Установіть кришку відсіку для модуля пам’яті на місце й закріпіть її гвинтами, які ви викрутили на кроці 3.

1. Установіть на місце задню панель комп’ютера.

Примітка

- Вставте язички панелі в гнізда та притисніть її вниз, доки не почуєте клацання.

1. Підключіть усі кабелі підключення та периферійні пристрої, які ви відключили на кроці 1, і ввімкніть комп’ютер.

1. Переконайтеся, що обсяг системної пам’яті відповідно змінився. [Додатково]

Якщо обсяг системної пам’яті відповідний, модуль пам’яті встановлено успішно.
Пов’язані теми
Відомості про додавання та вилучення модулів пам’яті