Uporabniški priročnik za VAIO

Pogosta vprašanja

#### Kaj naj storim, če ne morem preklopiti računalnika VAIO (lučka za vklop ne začne svetiti zeleno)?

- Preverite, ali so vsi kabli čvrsto priključeni na naprave, na primer na računalnik VAIO in napajalnik; napajalnik in napajalni kabel ter napajalni kabel in električno vtičnico. [Podrobnosti]

- Če napajalni kabel računalnika VAIO priključite na podaljšek s stikalom, preverite, ali je stikalo vklopljeno in ali je napajalni kabel podaljška čvrsto priključen na električno vtičnico.

- Če računalnika VAIO ne izklopite z običajnim postopkom, je krmilnik vklopa zaradi napake programa morda onemogočen.
  Izključite vse kable in zunanje naprave, na primer napajalni kabel ali napravo USB, nato odstranite akumulator in počakajte približno pet minut. Nato jih znova priklopite in vklopite računalnik.

- Pred prvo uporabo računalnika VAIO morate računalnik z napajalnikom priključiti na vir električne energije.

- Preverite, ali uporabljate priloženi napajalnik družbe Sony.
  Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo pristen akumulator za polnjenje in napajalnik družbe Sony, ki ju je družba Sony priložila vašem računalniku VAIO.

- Morda je prišlo do napake v akumulatorju.
  S tankim in ravnim predmetom (kot je sponka za papir) pritisnite in za približno tri sekunde pridržite gumb za izklop akumulatorja na spodnji strani računalnika VAIO. [Podrobnosti]

- Preverite, ali je akumulator pravilno nameščen.

- Akumulator je morda prazen.

- Preverite, ali ima računalnik VAIO ni v stanju mirovanja, tako da pritisnete tipko (Napajanje (Power)) na računalniku.
  Če pritisnete tipko (Napajanje (Power)) in jo držite več kot štiri sekunde, izklopite računalnik.

- Če računalnik VAIO postavite neposredno s hladnega mesta na toplo ali če ga uporabljate v okolju z visoko vlažnostjo, se lahko v računalniku nabere kondenz.
  V takem primeru počakajte vsaj eno uro, preden ga vklopite.
  Računalnika ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo (ko je relativna vlažnost višja od 80 %), saj lahko ta povzroči okvaro računalnika.