Uporabniški priročnik za VAIO

Reference

# Podprti diski
<modeli z optičnim pogonom>

V tej temi so opisane vrste nosilcev podatkov, ki jih lahko predvajate oz. na katere lahko zapisujete podatke v računalniku VAIO.
Nameščeni optični pogon je odvisen od kupljenega modela. Pred uporabo preverite specifikacije.

## Za modele s pogonom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvoslojni)

- DVD-RAM *2*3

### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

## Za modele s pogonom Blu-ray Disc(TM) z zapisovalnikom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvoslojni)

- DVD-RAM *2*3

- BD-R/RE *4*5*6

### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

## Za modele s pogonom Blu-ray Disc(TM) ROM z zapisovalnikom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvoslojni)

- DVD-RAM *2*3

### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

*1 Zapisovanje podatkov na nosilec podatkov Ultra Speed CD-RW ni podprto.
*2 Optični pogon ne podpira diskov DVD-RAM z ohišjem. Uporabite diske brez ohišja ali diske z odstranljivim ohišjem.
*3 Zapisovanje podatkov na enostranski nosilec podatkov DVD-RAM (2,6 GB), ki je združljiv z nosilcem podatkov DVD-RAM različice 1.0, ni podprto.
Nosilci podatkov DVD-RAM različice 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revizija 5.0 niso podprti.
*4 Nosilci podatkov BD-RE Disc v obliki zapisa različice 1.0 in nosilci podatkov Blu-ray Disc z ohišjem niso podprti.
*5 Zapisovanje podatkov na nosilce podatkov BD-R 1. del, različice 1.1/1.2/1.3 (enoslojni nosilci podatkov velikosti 25 GB, dvoslojni nosilci podatkov velikosti 50 GB) in nosilce podatkov BD-RE 1. del, različice 2.1 (enoslojni nosilci podatkov velikosti 25 GB, dvoslojni nosilci podatkov velikosti 50 GB) je podprto.
*6 Nosilci podatkov BDXL(TM) niso podprti.
Opomba

- Optični pogon morda ne podpira predvajanja nekaterih vrst nosilcev podatkov ali zapisovanja podatkov nanje.

- Optični pogon ne podpira branja 8-centimetrskih diskov ali zapisovanja nanje in napajalnika za 8-centimetrske diske.

- Optični pogon podpira samo okrogle diske. Ne uporabljajte diskov drugih oblik (npr. v obliki zvezde, srca, kartice itd.) ali poškodovanih diskov, saj lahko pride do okvare računalnika VAIO.

- Podatke v obliki zapisa DVD-Video lahko zapisujte na nosilce podatkov DVD+R (eno- ali dvoslojni), DVD+RW/DVD-R (eno- ali dvoslojni) in DVD-RW. Podatke v obliki zapisa DVD-VR lahko zapisujte na nosilce podatkov DVD-R (eno- ali dvoslojni), DVD-RW in DVD-RAM. Zapisljivi nosilci podatkov se razlikujejo glede na program za zapisovanje na diske, ki ga uporabljate. Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

- Priporočamo, da uporabljate nosilce podatkov znamke Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R in BD-RE.

- Podatkov ne morete zapisovati na nosilce podatkov DVD-RW (hitrost zapisovanja 6x), razen če optični pogon podpira zapisovanje s hitrostjo najmanj 6x za nosilce podatkov DVD-RW.

- Podatkov ne morete zapisovati na nosilce podatkov DVD+RW (hitrost zapisovanja 8x), razen če optični pogon podpira zapisovanje s hitrostjo najmanj 8x za nosilce podatkov DVD+RW.

- Računalnik VAIO je izdelan za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Diski DualDiscs in nekateri glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne ustrezajo standardu CD. Zato ti diski morda niso združljivi z računalnikom.

- Pri nakupu vnaprej posnetkih ali praznih diskov, ki jih boste uporabljali v računalniku VAIO, skrbno preberite obvestila na embalaži diska in preverite, ali optični pogoni računalnika podpirajo predvajanje teh diskov in zapisovanje na te diske. Sony NE jamči, da bodo optični pogoni računalnika VAIO združljivi z diski, ki niso skladni z uradnim standardom »CD«, »DVD« ali »Blu-ray Disc«. Z UPORABO NEZDRUŽLJIVIH DISKOB LAHKO POVZROČITE NEPOPRAVLJIVO ŠKODO NA RAČUNALNIKU VAIO ALI POVZROČITE SPORE MED PROGRAMI IN S TEM NEODZIVANJE SISTEMA.
  Če želite več informacij o oblikah zapisa diskov, se obrnite na posameznega izdajatelja vnaprej posnetega diska ali proizvajalca zapisljivega diska.

- Če želite predvajati nosilce podatkov DVD-RW, DVD-RAM in DVD-R (eno- ali dvoslojne), ki ustrezajo standardu CPRM (Content Protection for Recordable Media), mora imeti računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.

- Nosilci podatkov Blu-ray Disc za zapisovanje, urejanje ali predvajanje avtorsko zaščitene vsebine uporabljajo tehnologijo AACS (Advanced Access Content System). Če želite uporabljati nosilce podatkov Blu-ray Disc, morate posodobiti ključ AACS.

- Ključ AACS lahko posodobite v internetu. Upoštevajte navodila v sporočilu, ki se prikaže v programu za zapisovanje, urejanje ali predvajanje, ki ga uporabljate. Če ne posodobite ključa AACS, morda ne boste mogli zapisovati, urejati ali predvajati avtorsko zaščitene vsebine.
  Če želite zapisovati, urejati ali predvajati vsebino brez zaščite avtorskih pravic, vam ni treba posodobiti ključa AACS. Ključ AACS za program zapisovanje ali predvajanje diskov Blu-ray Disc, ki je nameščen v računalniku VAIO, lahko posodabljate še pet po nakupu. Po tem obdobju vas bomo o posodobitvi obvestili na spletnem mestu za podporo.

- Za nekatere vsebine nosilcev podatkov DVD in BD-ROM Disc so zahtevane regijske nastavitve. Če se regijska nastavitev na optičnem pogonu ne ujema s kodo regije na disku, predvajanje ni mogoče.

- Če zunanji zaslon ne ustreza standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), ne morete predvajati ali si ogledati vsebine na avtorsko zaščitenih nosilcih podatkov Blu-ray Disc prek povezave HDMI.

- Nekatera vsebina nosilcev podatkov Blu-ray Disc podpira samo predvajanje videov v standardni ločljivost in ne omogoča predvajanja analognih videov.

Sorodna tema
O kodah regij<modeli z optičnim pogonom>