VAIO-Benutzerhandbuch

Funktion

# Auswechseln der Stiftbatterie
<Digitalisier-Eingabestift-Modelle>

Wechseln Sie die Batterie aus, wenn Sie merken, dass der Stift (Digitalisier-Eingabestift) nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Ausgehend von einer täglichen Nutzungsdauer von ca. 4 Stunden ist ein Batteriewechsel voraussichtlich alle 18 Monate zu rechnen. Verwenden Sie eine LR61-Alkalibatterie (LR8D425).

1. Entfernen Sie die Endkappe vom Stiftkorpus, und ziehen Sie dann die Batterie heraus.

1. Setzen Sie die Batterie mit der „+“-Seite in Richtung Feder in den Stift ein.

1. Bringen Sie die Endkappe wieder an.

Hinweis

- Entfernen Sie die Endkappe nur, um die Batterie zu wechseln.

- Wenn Sie beabsichtigen, den Stift eine bestimmte Zeit über nicht zu verwenden, entfernen Sie die Batterie.

- Der Stift sollte nicht mit einem handelsüblichen Akku betrieben werden. Der Einsatz eines Akkus kann zu einem Auslaufen von Akkuflüssigkeit und Fehlfunktionen führen.

- Bei niedriger Batterieleistung wechseln Sie die Batterie umgehend durch eine neue aus. Wenn eine leere Batterie im Stift belassen wird, kann dies zu einem Austreten von Akkuflüssigkeit führen.

- Versuchen Sie nicht, eine Batterie aufzuladen.

- Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Sicherheitshandbuch.