Εγχειρίδιο χρήσης VAIO

Συχνές ερωτήσεις

#### Τι πρέπει να κάνω αν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα όταν πατάω το κουμπί λειτουργίας, αλλά η οθόνη παραμένει κενή;

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη φωτεινότητα και την αντίθεση.

- Ενδέχεται να έχει επιλεγεί ως έξοδος οθόνης μια εξωτερική οθόνη.
  Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε την έξοδο οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

- Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική οθόνη, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη με μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της οθόνης σας.

- Πατήστε τα πλήκτρα Alt+F4 αρκετές φορές για να κλείσετε το παράθυρο της εφαρμογής.
  Ενδέχεται να έχει προκύψει σφάλμα εφαρμογής.

- Αν περιμένετε για λίγο και η οθόνη του υπολογιστή παραμένει κενή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας VAIO, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες με τη σειρά. Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από αυτές τις διαδικασίες ενδέχεται να καταστραφούν τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεστε.

- Αν κάποιες περιφερειακές συσκευές, όπως ένας εκτυπωτής ή μια συσκευή USB, ή και ο ίδιος ο υπολογιστής σας VAIO είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο, αποσυνδέστε τα όλα.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (Ισχύς (Power)) για τουλάχιστον τέσσερα δευτερόλεπτα και βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Ύστερα θέστε και πάλι τον υπολογιστή σας VAIO σε λειτουργία.

- Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, κάντε επαναφορά της μπαταρίας.
  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (Ισχύς (Power)) για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα και βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή σας VAIO, όπως του προσαρμογέα ισχύος AC και πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης της μπαταρίας για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα με ένα λεπτό ίσιο αντικείμενο (π.χ. συνδετήρα χαρτιού).
  Περιμένετε περίπου πέντε δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά στη θέση τους όλα τα καλώδια και θέστε και πάλι τον υπολογιστή σε λειτουργία.

- Αν μεταφέρετε τον υπολογιστή σας VAIO απευθείας από μια ψυχρή σε μια θερμή τοποθεσία ή αν τον χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία με υψηλά επίπεδα υγρασίας, ενδέχεται να συγκεντρωθεί υγρασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.
  Σε αυτήν την περίπτωση, περιμένετε τουλάχιστον για μία ώρα για να τον ενεργοποιήσετε.
  Μην χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σε τοποθεσίες με υψηλά επίπεδα υγρασίας (σχετική υγρασία υψηλότερη του 80%), καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.