Guía del usuario de VAIO

Tarea

# Añadir y quitar módulos de memoria

Si quiere aumentar la velocidad o mejorar el rendimiento del ordenador al ejecutar programas de forma simultánea, aumente la cantidad de memoria instalando módulos de memoria opcionales.
Antes de aumentar la memoria del ordenador, consulte Notas sobre cómo añadir y quitar módulos de memoria.[Detalles]
Si instala módulos de memoria en dos o más ranuras, se habilita el modo de doble canal para ayudar a mejorar el rendimiento.
El tipo de módulo y la cantidad de memoria instalada en su ordenador puede variar en función del modelo.

1. Apague el ordenador VAIO, desconecte los dispositivos periféricos, el cable de alimentación y los demás cables de conexión, y saque el paquete de batería. [Detalles]

1. Espere un poco hasta que el ordenador VAIO se enfríe.

Las piezas internas del ordenador VAIO podrían estar calientes después de apagarlo. Tenga cuidado y evite quemarse cuando trabaje con el ordenador VAIO en este estado.

1. Coloque un trapo limpio en una superficie plana y nivelada y coloque el ordenador VAIO encima tal como se muestra más abajo. Quite los tornillos con un destornillador de estrella para abrir la tapa del compartimento del módulo de memoria.

En la siguiente imagen las posiciones de los tornillos aparecen marcadas por las flechas.
En algunos modelos se utilizan tornillos cautivos en la tapa del compartimento del módulo de memoria y no pueden separarse de la tapa.
La forma y la ubicación de la tapa del compartimento del módulo de memoria varían en función del modelo. Busque su ubicación en la parte inferior del ordenador VAIO.

1. Toque un objeto de metal externo para descargar la electricidad estática.

No toque ninguna pieza metálica dentro del ordenador VAIO.

1. Si no hay ninguna ranura libre, quite el módulo de memoria instalado en la actualidad. Tire de las pestañas en la dirección de las flechas para sacar el módulo con ángulo (1), a continuación, saque el módulo en la dirección de la flecha (2).

1. Saque el nuevo módulo de memoria de la bolsa antiestática.

1. Coja el módulo de memoria por el extremo y deslícelo dentro de la ranura del módulo de memoria con el terminal de conexión mirando hacia abajo al mismo tiempo que alinea la muesca del módulo con la pequeña protuberancia que tiene la ranura.

1. Coja el módulo de memoria por el borde y apriete hasta que haga clic y quede colocado como muestra la imagen.

Las pestañas de ambos lados de la ranura vuelven a su lugar para fijar el módulo. No toque ningún IC (componentes negros) del módulo de memoria.

1. Vuelva a colocar la tapa del compartimento del módulo de memoria y fíjela con los tornillos que quitó en el paso 3.

1. Instale el paquete de batería, conecte todos los cables de conexión y periféricos que desconectó en el Paso 1 y encienda el ordenador.

1. Compruebe que la cantidad de memoria del sistema ha cambiado correctamente. [Detalles]

Si la cantidad de memoria del sistema que aparece es correcta, la instalación del módulo de memoria se ha realizado correctamente.
Tema relacionado
Notas sobre cómo añadir y quitar módulos de memoria