VAIO kasutusjuhend

KKK

#### Miks ilmub teade ja Windowsi käivitamine ebaõnnestub, kui VAIO arvuti sisse lülitada?

- BIOS-i buutimissuvandid võivad olla valesti konfigureeritud.
  Vajutage nuppu ASSIST, kui VAIO arvuti on väljas, et kuvada ekraan VAIO Care Rescue Mode, ja valige Start BIOS setup, muutke sätet Boot Mode ning taaskäivitage seejärel arvuti.

- Kui kuvatakse teade „Secure Boot Fail” (Turvaline buutimine ebaõnnestus), kontrollige järgmist.

- VAIO arvuti võib buutida välisseadme kaudu, mida arvuti ei toeta. Kui väline draiv või USB-seade on arvutiga ühendatud, katkestage selle ühendus ja taaskäivitage arvuti.

- BIOS-i buutimissuvandid võivad olla tehasesätetest erinevad.
  Vajutage nuppu ASSIST, kui VAIO arvuti on väljas, et kuvada ekraan VAIO Care Rescue Mode, ja valige Start BIOS setup.
  Vajutage klahvi või , et valida vahekaart Security, valige Factory Default ning vajutage seejärel klahvi Enter.
  Kinnitusviiba ilmumisel vajutage klahvi Enter ja taaskäivitage arvuti.

- Kui teade ilmub ka pärast VAIO arvuti taaskäivitamist, taastage arvuti, kasutades sisseehitatud kõvakettal või SSD-l olevaid taasteandmeid või enda loodud taastekandjat. [Täpsemalt]

- BIOS-i buutimissuvandid võivad olla valesti konfigureeritud.
  Kui VAIO arvuti operatsioonisüsteem erineb eelinstallitud süsteemist, vajutage nuppu ASSIST, kui arvuti on väljas, et kuvada ekraan VAIO Care Rescue Mode, ja valige seejärel Start BIOS setup.
  Vajutage klahvi või , et valida vahekaart Security, muutke säte Secure Boot väärtusele Disabled ning taaskäivitage arvuti.