VAIO naudotojo vadovas

Užduotis

# Kaip paleisti „Blu-ray 3D(TM)“ diskų laikmenas 3D televizoriuje
<modeliai su „Blu-ray Disc(TM)“ įrenginiu>

Jeigu jūsų VAIO kompiuteris arba dokas (pridedamas arba pasirinktinis) turi „Blu-ray“ diskų įrenginį ir 3D grafinį valdiklį, paleisti „Blu-ray“ 3D diskų laikmenas bei žiūrėti 3D vaizdus ekrane, galinčiame perteikti 3D, pvz., 3D televizorių, galite ekraną prijungę prie kompiuterio ar doko.
Norėdami gauti informacijos apie 3D televizoriaus parametrus ir veikimą, žr. kartu su 3D televizoriumi pridėtą vadovą.

1. Savo 3D televizorių prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI kabeliu (nepridedama) ir sukonfigūruokite 3D televizoriaus parametrus. [Išsami informacija]

1. Kelis kartus paspauskite klavišus Fn + F7, kad ekrano išvestis būtų perjungta tik į išorinį ekraną. [Išsami informacija]

1. Nustatykite savo VAIO kompiuteryje 1920 x 1080 arba 1280 x 720 HDMI išvesties skiriamosios gebos parametrus.

1. Paleiskite „Blu-ray“ diskų atkūrimo programą.

1. Į optinių diskų įrenginį įkiškite „Blu-ray“ 3D diskų laikmeną. [Išsami informacija]

Pastaba

- Būtinai laikykitės vadovų, pridėtų prie 3D ekrano, naudojamo 3D vaizdams peržiūrėti, instrukcijų.

- Žiūrėdami 3D vaizdus būtinai naudokite televizoriaus gamintojo nurodytus 3D akinius.

- Norėdami išsamios informacijos apie 3D funkciją, žr. vadovą, pridėtą prie jūsų 3D televizoriaus.

- „Intel HD“ grafikos plokštė nepalaiko 3D išvesties, skirtos „Blu-ray“ 3D diskų laikmenoms.

- Jūsų įsigytame modelyje „Blu-ray“ 3D leistuvo programa gali būti neįdiegta.

Susijusi tema
Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą
Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje
Vaizdo režimų pasirinkimas