VAIO naudotojo vadovas

Užduotis

# Atmintinės modulių idėjimas ir išėmimas

Norėdami paspartinti kompiuterio veikimą arba jį pagerinti, kai vienu metu naudojate kelias programas, padidinkite atmintį įdėdami papildomus atminties modulius.
Prieš naujindami savo kompiuterio atmintį žr. Pastabos apie atminties modulių įdėjimą ir išėmimą.[Išsami informacija]
Jeigu atminties moduliai prijungiami prie dviejų ar daugiau lizdų, įjungiamas dvigubo kanalo režimas ir pagerėja veikimas.
Modulio tipas ir prijungtos atminties kiekis jūsų kompiuteryje priklauso nuo modelio.

1. Išjunkite VAIO kompiuterį ir išorinius įrenginius, atjunkite maitinimo kabelius ir visus jungiamuosius kabelius, tada išimkite bateriją. [Išsami informacija]

1. Šiek tiek palaukite, kol jūsų VAIO kompiuteris atvės.

Išjungus VAIO kompiuterį, vidinės jo dalys gali būti įkaitusios. Būkite atsargūs, kad naudodami tokios būsenos VAIO kompiuterį nenusidegintumėte.

1. Patieskite ant lygaus plokščio paviršiaus švarų audeklą ir uždėkite ant jo savo VAIO kompiuterį, kaip pavaizduota toliau. Kryžminiu atsuktuvu atsukite varžtus ir nuimkite atminties modulio skyriaus dangtelį.

Toliau pateiktoje iliustracijoje varžtų vietos yra pažymėtos rodyklėmis.
Kai kuriuose modeliuose atminties modulio skyriaus dangtelis yra pritvirtintas fiksuojamaisiais varžtais, kurių negalima atskirti nuo dangtelio.
Atminties modulio skyriaus dangtelio forma ir vieta skiriasi pagal modelį. Ieškokite jo vietos VAIO kompiuterio apačioje.

1. Palieskite išorinį metalinį objektą, kad būtų iškrauta statinė elektra.

Nelieskite jokių vidinių metalinių VAIO kompiuterio dalių.

1. Jeigu nėra laisvo lizdo, atjunkite tuo metu prijungtą atminties modulį. Patraukite fiksatorius (1) rodyklių kryptimi, kad modulis išlįstų, ir ištraukite modulį (2) rodyklės kryptimi.

1. Išimkite naują atminties modulį iš antistatinės pakuotės.

1. Laikydami atminties modulį už kraštų, stumkite jį į atminties modulio lizdą, nukreipę galinį terminalą žemyn ir lygiuodami modulio griovelį pagal angos išsikišimą.

1. Laikykite atminties modulį už kraštų ir stumkite, kol išgirsite spragtelėjimą ir jis užsifiksuos, kaip pavaizduota iliustracijoje.

Abiejose angos pusėse esantys fiksatoriai užsisklendžia ir užfiksuoja modulį. Nelieskite atminties modulio IC (juodų elementų).

1. Uždėkite atminties modulio skyriaus dangtelį ir pritvirtinkite jį varžtais, atsuktais vykdant 3 veiksmą.

1. Įdėkite bateriją ir prijunkite visus jungiamuosius kabelius bei išorinius įrenginius, atjungtus vykdant 1 veiksmą, tada įjunkite kompiuterį.

1. Patikrinkite, ar sistemos atminties kiekis pasikeitė teisingai. [Išsami informacija]

Jeigu nurodomas sistemos atminties kiekis yra teisingas, atminties modulis įdėtas teisingai.
Susijusi tema
Pastabos apie atminties modulių įdėjimą ir išėmimą