Посібник користувача VAIO

Завдання

# Додавання та вилучення модулів пам’яті

Щоб підвищити швидкість комп’ютера або покращити ефективність виконання кількох програм водночас, розширте обсяг пам’яті, установивши додаткові модулі пам’яті.
Перш ніж розширити пам’ять комп’ютера, див. Відомості про додавання та вилучення модулів пам’яті.[Додатково]
Тип модуля та обсяг пам’яті, які встановлюються на комп’ютер, можуть залежати від моделі.

1. Вимкніть комп’ютер VAIO та периферійні пристрої, від’єднайте шнур живлення та всі кабелі підключення, вийміть акумулятор. [Додатково]

1. Зачекайте, доки комп’ютер VAIO охолоне.

Одразу після вимкнення внутрішні елементи комп’ютера VAIO можуть бути гарячими. У такій ситуації працюйте з комп’ютером VAIO обережно, щоб уникнути опіків.

1. Застеліть пласку рівну поверхню чистою тканиною, розмістіть на ній комп’ютер VAIO, як показано на ілюстрації нижче. Викрутіть гвинти за допомогою хрестовидної викрутки та зніміть кришку відсіку для модуля пам’яті.

Розташування гвинтів показано стрілками на ілюстрації нижче.
У деяких моделях кришку відсіку для модуля пам’яті закріплено невипадними гвинтами, які не можна від’єднати від кришки.

1. Торкніться зовнішнього металевого предмета, щоб зняти електростатичний заряд.

Не торкайтеся металевих деталей усередині комп’ютера VAIO.

1. Якщо всі гнізда зайняті, вийміть один з установлених модулів пам’яті. Потягніть засувки в напрямку стрілок, щоб підняти модуль під кутом (1), а потім витягніть його в напрямку, указаному стрілкою (2).

1. Вийміть новий модуль пам’яті з антистатичної упаковки.

1. Тримаючи модуль пам’яті за краї, всуньте його у гніздо модуля пам’яті контактами вниз. Виїмка на модулі має співпасти з невеликим виступом у гнізді.

1. Тримаючи модуль пам’яті за краї, заштовхніть його, щоб модуль із клацанням зафіксувався на місці, як показано на ілюстрації.

Засувки з обох боків гнізда клацнуть, зафіксувавши положення модуля. Не торкайтеся мікросхем (чорних елементів) на модулі пам’яті.

1. Установіть кришку відсіку для модуля пам’яті на місце й закріпіть її гвинтами, які ви викрутили на кроці 3.

1. Установіть акумулятор, під’єднайте всі кабелі підключення та периферійні пристрої, які ви від’єднали на кроці 1, і ввімкніть комп’ютер.

1. Переконайтеся, що обсяг системної пам’яті відповідно змінився. [Додатково]

Якщо обсяг системної пам’яті відповідний, модуль пам’яті встановлено успішно.
Пов’язані теми
Відомості про додавання та вилучення модулів пам’яті