# Gebruikershandleiding

# Personal computer E-serieSVE14A3

Afdrukken

## Uw VAIO-computer uitschakelen

Sluit uw VAIO-computer correct af om gegevensverlies te voorkomen.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Schakel alle op uw VAIO-computer aangesloten randapparaten uit.
3. Open de charms en selecteer vervolgens de charm Instellingen (Settings). (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
4. Selecteer Aan/Uit (Power) en Afsluiten (Shut down).

   Na enige tijd wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld en gaat het groene stroomlampje uit.

   Klap het LCD-scherm past dicht als het stroomlampje uit is.

#### Uw VAIO-computer volledig uitschakelen

Schakel uw VAIO-computer volledig uit door de ACPI S5-modus te activeren. In deze modus duurt het opstarten langer dan gewoonlijk.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.

2. Schakel alle op uw VAIO-computer aangesloten randapparaten uit.

3. Open de charms en selecteer vervolgens de charm Instellingen (Settings). (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

4. Selecteer Aan/Uit (Power), houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer Afsluiten (Shut down).

   Na enige tijd wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld en gaat het groene stroomlampje uit.

#### Opmerking

- Onjuist afsluiten van de computer kan leiden tot gegevensverlies of een storing in uw VAIO-computer.

- Als u uw VAIO-computer volledig wilt afsluiten van de netstroom, schakelt u de computer uit en koppelt u het netsnoer los van het stopcontact.

#### Hint

- ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) is een open standaard voor het energiebeheer en de configuratie van PC/AT-compatibele apparaten. In de S5-modus bevindt uw VAIO-computer zich in de slaapstand of 'soft off'-stand.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- Uw VAIO-computer inschakelen
- De VAIO-computer opnieuw opstarten
- Slaapstand gebruiken
- Opmerkingen over het gebruik van de voeding

Ga naar boven