Guida dell'utente VAIO

Attività

# Sostituire la batteria AA del mouse

Quando la batteria AA del mouse si scarica, procedere alla sostituzione.

1. Portare l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione OFF.

1. Capovolgere il mouse. Tenere il centro della scocca e far scorrere la scocca della batteria nella direzione della freccia.

1. Rimuovere la vecchia batteria e inserire una nuova batteria alcalina AA (partendo dall'estremità meno (-)), poi chiudere la scocca.

1. Portare l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione ON.

Nota

- Usare una batteria alcalina AA nuova.

- Se si decide di non utilizzare il mouse per un determinato periodo di tempo, portare l'interruttore del mouse in posizione OFF. Se non si intenda utilizzare il mouse per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria AA.

- Quando la batteria inizia scaricarsi, sostituirla immediatamente con una nuova batteria. Tenere una batteria esaurita all'interno del mouse potrebbe provocare perdite della batteria.

- Poiché il mouse non può essere utilizzato con una batteria ricaricabile disponibile in commercio, utilizzare una batteria AA non ricaricabile. Se si utilizza una batteria ricaricabile, si potrebbero verificare perdite dalla batteria, determinando un malfunzionamento.

- Non ricaricare una batteria AA a secco.

- Consultare il manuale di informazioni fornito.

Argomento correlato
Parti e comandi sul retro del mouse
Controllare l'alimentazione residua della batteria del mouse