Посібник користувача VAIO

Завдання

# Установлення та виймання акумуляторної батареї

Установіть акумуляторну батарею у відсік для акумуляторів комп'ютера VAIO.

## Установлення акумуляторної батареї

1. Вимкніть комп'ютер VAIO та периферійні пристрої, відключіть шнур живлення та всі кабелі підключення.

1. Обережно покладіть комп'ютер VAIO на м'яку тканину РК-екраном униз.

1. Витягніть підставку.

1. Витягніть верхню частину задньої панелі (1), потім зніміть її (2).

1. Посуньте перемикач фіксації акумулятора LOCK (1) у положення розблокування.

1. Посуньте акумуляторну батарею по діагоналі у відсік для акумулятора, доки виступи (1) з кожного боку відсіку не ввійдуть у відповідні заглиблення (2) на боках акумуляторної батареї.

1. Поверніть акумуляторну батарею в напрямку, указаному стрілкою, і натискайте на неї, доки вона не стане на місце у відсіку із клацанням.

1. Посуньте перемикач фіксації акумулятора LOCK у положення LOCK, щоб зафіксувати акумуляторну батарею в комп'ютері VAIO.

1. Закріпіть задню панель на гаку (1), потім закрийте задню панель (2).

## Виймання акумуляторної батареї

1. Виконайте кроки 1–4 з Установлення акумуляторної батареї.

1. Посуньте перемикач фіксації акумуляторної батареї LOCK у положення розблокування.

1. Посуньте й утримуйте засувку RELEASE (1) на акумуляторі, підчепіть пальцем виступ (2) на акумуляторній батареї та підніміть її в напрямку, указаному стрілкою.

1. Установіть акумуляторну батарею в комп'ютер VAIO.

1. Виконайте крок 9 в розділі Установлення акумуляторної батареї.

Примітка

- Можна втратити всі незбережені дані, якщо вийняти акумуляторну батарею в той час, коли комп'ютер VAIO увімкнений або перебуває в режимі сну та не підключений до адаптера змінного струму.
  Обов'язково вимкніть комп'ютер перед вийманням акумуляторної батареї.

Пов’язані теми
Заряджання акумуляторної батареї
Примітки щодо використання акумуляторної батареї
Вимкнення комп'ютера VAIO