Посібник користувача VAIO

Запитання й відповіді

#### Що робити, якщо індикатор живлення світиться зеленим у разі натискання кнопки живлення, але екран залишається пустим?

- Переконайтеся, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно.

- Натисніть сполучення клавіш Alt+F4 кілька разів, щоб закрити вікно застосунку.
  Можливо, сталася помилка застосунку.

- Якщо екран комп'ютера залишається темним тривалий час, перезавантажте комп'ютер VAIO, виконавши за порядком описані нижче процедури. Зверніть увагу, що виконання цих процедур може призвести до пошкодження робочих даних.

- Відключіть усі периферійні пристрої, зокрема принтер або пристрій USB, і комп'ютер VAIO від мережі, якщо вони до неї підключені.

- Натисніть та утримуйте кнопку (Живлення (Power)) понад чотири секунди та переконайтеся, що індикатор живлення не світиться. Потім знову ввімкніть комп'ютер VAIO.

- Якщо не вдається вирішити проблему, натисніть та утримуйте (Живлення (Power)) понад чотири секунди та переконайтеся, що індикатор живлення не світиться. Відключіть усі кабелі, підключені до комп'ютера VAIO, зокрема адаптер змінного струму, вийміть акумулятор та зачекайте близько п'яти хвилин. Потім приєднайте всі кабелі, підключіть периферійні пристрої та встановіть акумуляторну батарею на місце, після чого ввімкніть комп'ютер знову.

- Якщо додатковий модуль пам'яті встановлено неналежним чином, можливо, комп'ютер VAIO не ввімкнеться.
  Використання модулів пам'яті, не вказаних Sony, або неналежне встановлення модулів пам'яті може призвести до того, що комп'ютер не завантажиться чи працюватиме нестабільно.
  У такому разі повторно встановіть модуль пам'яті.
  У разі використання модуля пам'яті, відмінного від марки Sony, зверніться до дилера із продажу або виробника модуля пам'яті.

- Якщо принести комп'ютер VAIO з холодного місця в тепле або користуватися ним у вологому місці, усередині комп'ютера утвориться конденсат.
  У такому разі зачекайте принаймні одну годину, перш ніж увімкнути комп'ютер.
  Не використовуйте комп'ютер у місцях із підвищеною вологістю (відносна вологість становить понад 80%), оскільки це може призвести до виходу комп'ютера з ладу.