VAIO-Benutzerhandbuch

Funktion

# Herunterfahren des VAIO-Computers

Fahren Sie den VAIO-Computer ordnungsgemäß herunter, um Datenverluste zu vermeiden.

1. Speichern Sie Ihre Daten, und beenden Sie alle geöffneten Apps.

1. Schalten Sie alle an den VAIO-Computer angeschlossenen Peripheriegeräte aus.

1. Öffnen Sie die Charms [Details] und wählen Sie den Charm Einstellungen (Settings) aus.

1. Wählen Sie Ein/Aus (Power) und Herunterfahren (Shut down) aus.

Nach einer kurzen Zeit wird der VAIO-Computer automatisch ausgeschaltet, und die grüne Netzkontrollleuchte erlischt.
Hinweis

- Nicht ordnungsgemäßes Herunterfahren kann zu Datenverlusten oder zu Funktionsstörungen des VAIO-Computers führen.

- Warten Sie nach dem Herunterfahren des VAIO-Computers mindestens 30 Sekunden, bevor Sie diesen erneut einschalten.

- Um den VAIO-Computer vollständig von der Stromquelle zu trennen, schalten Sie ihn aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

## So schalten Sie den VAIO-Computer vollständig aus

Fahren Sie den VAIO-Computer vollständig herunter, indem Sie ihn in den ACPI-Modus S5 versetzen. Dieser Modus benötigt eine längere Startzeit als gewöhnlich.

1. Speichern Sie Ihre Daten, und beenden Sie alle geöffneten Apps.

1. Schalten Sie alle an den VAIO-Computer angeschlossenen Peripheriegeräte aus.

1. Öffnen Sie die Charms [Details] und wählen Sie den Charm Einstellungen (Settings) aus.

1. Wählen Sie Ein/Aus (Power) aus, halten Sie die Taste Shift gedrückt, und wählen Sie Herunterfahren (Shut down) aus.

Nach einer kurzen Zeit wird der VAIO-Computer automatisch ausgeschaltet, und die grüne Netzkontrollleuchte erlischt.
Tipp

- ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ist ein offener Industriestandard für die Energieverwaltung von PC/AT-kompatiblen Geräten sowie die Gerätekonfiguration. Im Modus S5 befindet sich der VAIO-Computer in einem Ruhezustand des Systems, der dem ausgeschalteten Zustand nahe kommt.

Verwandtes Thema
Einschalten des VAIO-Computers
Neustarten des VAIO-Computers
Energiesparmodus
Hinweise zur Stromversorgung