VAIO-bruksanvisning

Uppgift

# Förberedelser inför väggmontering

Du kan använda ett väggfäste (medföljer ej) för att montera din VAIO-dator på en vägg.
Använd fyra M4-skruvar (medföljer ej) som är kompatibla med VESA-standardens (Video Electronics Standards Association) 100 × 100 mm hålmönster för att montera datorn på väggfästet.
OBS!

- Din VAIO-dators vikt ligger inom det viktintervall som stöds av ditt monteringsbeslag. Mer information om viktintervall finns i den bruksanvisning som medföljde ditt monteringssystem.

- Du bör inte placera några objekt ovanpå din VAIO-dator när den är väggmonterad. Detta kan orsaka att datorns ram går sönder och att datorn lossnar och faller ned, vilket kan ge upphov till personskador eller skador på datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn och all kringutrustning samt koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar.

1. Vänta en stund tills datorn har svalnat.

Delarna inne i datorn kan vara heta direkt efter att du har stängt av datorn. Var försiktig så att du inte bränner dig om datorn fortfarande är varm.

1. Lossa datorns bakpanel.

1. Lägg ett rent tygstycke på en plan yta och placera datorn på tyget.

1. Använd en kryssmejsel för att lossa de sju skruvarna (1) och lossa foten (2) från datorn.

OBS!

- Foten är ordentligt fastsatt i din VAIO-dator. Håll fast den nedre delen av huvudenheten och ta samtidigt ett fast grepp om foten och dra loss den från enheten.

1. Lossa de åtta skruvar (3) som håller monteringsplattan (4) på plats på fotens baksida och ta loss monteringsplattan.

OBS!

- Spara skruvarna för eventuell framtida användning.

1. Lossa de två skruvarna (5) från monteringsplattan (6) och lossa sedan väggfästets monteringsbeslag.

1. Vänd monteringsplattan (7) och skruva fast den i datorn igen med hjälp av de sju skruvar (8) som du lossade i steg 5.

OBS!

- Dra åt skruvarna med lämplig kraft.

1. Använd fyra M4-skruvar (medföljer ej) för att fästa väggfästets monteringsbeslag i datorn.

OBS!

- Använd inte de skruvar som användes för att fästa foten i din VAIO-dator.

1. Följ instruktionerna i den bruksanvisning som medföljde väggfästet för att montera datorn på fästet.