Podręcznik użytkownika VAIO

Zadanie

# Wymiana baterii AA w pilocie zdalnego sterowania
<Modele z zainstalowaną kartą tunera telewizyjnego>

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo, wymień baterie.

1. Obróć pilota zdalnego sterowania i zdejmij pokrywę komory baterii.

1. Wyjmij obie stare baterie i włóż dwie nowe baterie typu AA (biegunami ujemnymi (-) do przodu), a następnie zamknij pokrywę.

Uwaga

- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

- W pilocie nie można używać dostępnych w handlu akumulatorów, ale zwykłych baterii typu AA (nieładowalnych). W przypadku użycia akumulatorów może wystąpić wyciek elektrolitu i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

- Jeśli bateria jest na wyczerpaniu, wymień ją jak najszybciej. Trzymanie wyczerpanych baterii w pilocie może spowodować wyciek elektrolitu.

- Nie należy ładować baterii AA z ogniwem suchym.