VAIO Gebruikershandleiding

Naslag

# Opmerkingen over de ingebouwde sensoren

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de ingebouwde sensoren gebruikt.

## Opmerkingen over de ingebouwde versnellingsmeter

- Wanneer u de richting van het computerscherm wijzigt zonder toepassingen te sluiten (zoals een videospeler) kunnen alle niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.

- U kunt de richting van het computerscherm niet wijzigen wanneer uw VAIO-computer is aangesloten op een extern beeldscherm. Als u uw computer op een extern beeldscherm aansluit terwijl de computer verticaal staat, wijzigt het computerscherm automatisch naar horizontale stand (liggend).

- Het computerscherm kan verstoord raken als u de richting van het computerscherm verandert terwijl de schermbeveiliging is geactiveerd.

- Sommige toepassingen ondersteunen geen verticale stand en werken niet correct. In dat geval gebruikt u uw VAIO-computer in horizontale stand.

## Opmerkingen over het ingebouwde digitale kompas

- Het ingebouwde digitale kompas werkt door een magnetische richting te detecteren. Vertrouw niet uitsluitend op de locatie-informatie van het ingebouwde digitale kompas.
  De nauwkeurigheid van het ingebouwde kompas kan vrij eenvoudig worden beïnvloed door magnetische velden en daardoor niet goed functioneren, vooral in de volgende locaties:

- In een lift of een ruimte met metaalhoudende wanden, zoals ijzeren frames of gewapend beton.

- In de buurt van een structuur van gewapend beton, zoals een voetbrug, een hal, een vliegveld of een treinstation.

- In de buurt van of in een trein of auto.

- In de buurt van een transformator op de grond of hoogspanningslijnen.

- In de buurt van een metalen product zoals een bureau met een stalen frame of metalen meubilair.

- In de buurt van materiaal dat veel magnetische interferentie geeft, zoals magneten, magnetische houders of luidsprekers.

- Wanneer u de hoek van het lcd-scherm aanpast, kan de nauwkeurigheid van het ingebouwde digitale kompas verminderen. Dit is echter normaal en duidt niet op een defect. In dat geval moet u het digitale kompas kalibreren. Ga weg van materiaal dat magnetische interferentie kan veroorzaken, zoals metalen producten of magneten, en voer de volgende handelingen uit terwijl u een toepassing gebruikt die het digitale kompas gebruikt.

- Plaats uw VAIO-computer op een vlak oppervlak, houd de computer met beide handen vast en draai hem dan 360 graden rechtsom met het lcd-scherm omhoog.

- Plaats uw VAIO-computer op een vlak oppervlak, houd de computer met beide handen vast en draai hem dan eenmaal 360 graden in de lengte.

- Plaats uw VAIO-computer op een vlak oppervlak, houd de computer met beide handen vast en draai hem dan eenmaal 360 graden dwars.

- Als het probleem blijft bestaan, gebruikt u uw VAIO-computer op een plek met minder magnetische interferentie.