Руководство пользователя VAIO

Задача

# Замена аккумулятора ручки
<Модели, в комплект которых входит Цифровое перо>

Заменяйте аккумулятор, когда ручка (Цифровое перо) начинает работать неверно.
При использовании приблизительно в течение 4 часов в день заменять аккумулятор потребуется каждые 18 месяцев. Используйте щелочные элементы питания LR61 (LR8D425).

1. Извлеките Хвостовой колпачок из корпуса ручки, затем достаньте аккумулятор.

1. Вставьте аккумулятор в ручку, знаком + в направлении пера.

1. Прикрепите Хвостовой колпачок обратно.

Примечание

- Не снимайте Хвостовой колпачок кроме случаев замены аккумулятора.

- Если ручка не будет использоваться в течение некоторого периода времени, извлеките аккумулятор.

- Не следует использовать ручку с имеющимися в продаже перезаряжаемыми аккумуляторами. Перезаряжаемый аккумулятор может протечь или привести к неверной работе устройства.

- При снижении заряда аккумулятора следует немедленно заменить его. При нахождении в ручке разряженный аккумулятор может протечь.

- Не пытайтесь перезарядить аккумулятор.

- См. руководство по безопасности, входящее в комплект поставки.