Посібник користувача VAIO

Довідка

# Примітки щодо додаткової акумуляторної батареї

У цьому розділі пояснюється поведінка акумулятора, якщо крім установленої акумуляторної батареї (первинна акумуляторна батарея) до комп'ютера VAIO прилаштовано додаткову акумуляторну батарею.
Якщо підключено додаткову акумуляторну батарею, то заряджання акумуляторних батарей відбуватиметься у наступній послідовності. (Якщо battery care function відключено)

1. Спочатку первинна акумуляторна батарея заряджається приблизно до 80% своєї ємності, потім починає заряджатися додаткова акумуляторна батарея.

1. Додаткова акумуляторна батарея заряджається приблизно до 80% своєї ємності, потім первинна акумуляторна батарея починає заряджатися до 100% ємності.

1. Починає заряджатися до 100% додаткова акумуляторна батарея.

Спочатку використовується потужність додаткової акумуляторної батареї.
Примітка

- Коли заряд додаткової акумуляторної батареї, підключеної до комп'ютера VAIO, є низьким, стан додаткової акумуляторної батареї може не відображатися на екрані комп'ютера, або стан індикатора заряду може вказувати на збій акумуляторної батареї. У такому часу від'єднайте додаткову акумуляторну батарею та зарядіть її за допомогою адаптера змінного струму.