VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Aku paigaldamine/eemaldamine

Paigaldage aku VAIO arvuti akukambrisse.

## Aku paigaldamine

1. Lülitage VAIO arvuti välja ja sulgege LCD-ekraan.

1. Avage aku lüliti LOCK.

1. Viige aku diagonaalselt akukambrisse, kuni akukambri mõlemal küljel olevad väljaulatuvad osad (1) sobituvad aku külgedel olevatesse avadesse (2).

1. Keerake akut noolega näidatud suunas ja lükake see kambrisse, kuni see õigele kohale klõpsatab.

1. Viige aku lüliti LOCK asendisse LOCK, et aku VAIO arvutis kinni oleks.

## Aku eemaldamine

1. Lülitage VAIO arvuti välja ja sulgege LCD-ekraan.

1. Avage aku lüliti LOCK.

1. Hoidke aku riivi RELEASE, pange sõrm aku all oleva aasa taha ja tõstke akut noolega näidatud suunas.

1. Liigutage akut diagonaalselt, et see VAIO arvutist välja võtta.

Märkus

- Kui VAIO arvuti on sisse lülitatud või unerežiimis ega ole vahelduvvoolu adapteriga ühendatud, kaotate aku eemaldamisel kõik salvestamata andmed.
  Lülitage arvuti enne aku eemaldamist välja.

Seotud teema
Aku laadimine
Märkused aku kasutamise kohta
VAIO arvuti väljalülitamine