# Bruksanvisning

# Persondator VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Skriv ut

## Kommunicera med en annan BLUETOOTH(R)-enhet, till exempel en mus

Du kan ansluta BLUETOOTH-enheter till VAIO-datorn.

Mer information om BLUETOOTH-kommunikation finns i Om BLUETOOTH(R)-funktionen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och Bluetooth-inställningarna till På (On).
5. Välj Enheter (Devices) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
6. När du ansluter en BLUETOOTH-mus startar du den och trycker på knappen.

   Mer information om anslutningen finns i handboken till BLUETOOTH-enheten.

7. Välj Lägg till en enhet (Add a device).

   VAIO-datorn söker efter enheter och visar en lista med enheter.

   Registrera enheten med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

#### OBS!

- Det kan ta en stund för VAIO-datorn att hitta BLUETOOTH-enheten beroende på vilken typ av enhet det är.

  Om enheten inte visas i listan gör du enheten klar för anslutning igen (trycker till exempel på anslutningsknappen).

- Proceduren för anslutning varierar beroende på BLUETOOTH-enhet. Mer information finns i enhetens handbok.

#### Tips

- Om VAIO-datorn är kompatibel med BLUETOOTH-höghastighetstekniken och du vill använda den för höghastighetskommunikation ändrar du Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On) i steg 4.

- Om det behövs autentisering för att kunna ansluta en BLUETOOTH-enhet öppnas ett fönster där du måste ange ett lösenord. Följ anvisningarna på skärmen när du delar nyckeln mellan BLUETOOTH-enheten och VAIO-datorn. Om du inte vill ansluta väljer du Avbryt (Cancel)-knappen i fönstret.

  - Ett lösenord är ett hemligt nummer som anges av en användare för att tillåta att två BLUETOOTH-enheter kan kommunicera med varandra. Ange samma alfanumeriska och skiftlägeskänsliga sträng för båda enheterna när de ska kommunicera med varandra. Du kan ändra lösenordet varje gång du autentiserar, förutsatt att du anger samma lösenord för båda enheterna under autentiseringen. Mer information om lösenordet till en BLUETOOTH-enhet finns i handboken som medföljde enheten. Om inget BLUETOOTH-lösenord anges under en viss tid avslutas anslutningsprocessen av säkerhetsskäl. Försök igen i så fall.

- Om du vill ha mer information om åtgärderna öppnar du Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)) och skriver ”BLUETOOTH” i sökrutan.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Om BLUETOOTH(R)-funktionen
- Stoppa BLUETOOTH(R)-kommunikation
- Att tänka på när du använder BLUETOOTH(R)-funktionen
- Om BLUETOOTH(R)-säkerhet

Gå till början av sidan