#

# Personlig computer VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Sådan gør du

### Windows 8: Grundlæggende funktioner

#### Strøm

- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)
- Genstart af din VAIO-computer
- Brug af Slumretilstand
- Aktivering af slumretilstand, nedlukning eller genstart

#### Skærm

- Om Startskærm og -menu
- Åbning af Skrivebord (Desktop)

#### Internet

- Installation af apps fra Windows Store

#### Adgangskode

- Om brugerkontotyper
- Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

#### Apps

- Skift af brugerkonti
- Visning af aktive apps
- Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files)
- Installation af apps fra Windows Store
- Lukning af apps
- Åbning af app-menuen
- Skift mellem apps

#### Windows

- Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

#### Menu

- Åbning af Kontrolpanel (Control Panel)
- Om Startskærm og -menu
- Åbning af amuletter
- Åbning af Skrivebord (Desktop)

#### Windows 8

- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)
- Genstart af din VAIO-computer
- Brug af Slumretilstand

#### Store

- Skift af brugerkonti
- Installation af apps fra Windows Store

#### Hjælp og support

- Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

#### Brugerkonto

- Om brugerkontotyper
- Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

### Komponenter

#### VAIO-computer

- Komponenter og kontrolelementer på forsiden
- Komponenter og kontrolelementer på undersiden
- Komponenter og kontrolelementer på siderne

### Opsætning

#### VAIO-computer

- Indretning af en god computerarbejdsplads
- Kontrol af de medfølgende elementer

#### Strøm

- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)
- Opladning af batteriet
- Sådan tænder dus VAIO-computeren
- Tilslutning af en strømkilde

#### Batteri

- Opladning af batteriet
- Om brugen af batteriet

#### Medfølgende elementer

- Kontrol af de medfølgende elementer

#### Windows 8

- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

### Netværk / internet

#### Internet

- Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren
- Installation af apps fra Windows Store
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse
- Om internetforbindelser
- Om netværket (LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

#### LAN-netværk

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse
- Om internetforbindelser
- Om netværket (LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

#### Wi-Fi

- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om internetforbindelser
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

#### Apps

- Installation af apps fra Windows Store

#### Store

- Installation af apps fra Windows Store

### Forbindelser

#### VAIO-computer

- Sådan anvendes LAN-porten

#### Strøm

- Tilslutning af en strømkilde

#### Skærm

- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Valg af skærmtilstande
- Brug af funktionen Flere skærme
- Om LCD-skærmen
- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

#### HDMI

- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

#### Ekstern enhed

- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Valg af skærmtilstande
- Brug af funktionen Flere skærme
- Om LCD-skærmen
- Ændring af lydoutputenheden
- Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

#### Cd/dvd/bd

- Tilslutning af et eksternt drev

#### Lyd

- Ændring af lydoutputenheden
- Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv
- Sådan oprettes forbindelse til Eksterne højttalere/Hovedtelefoner/Headset

#### Højttalere

- Sådan oprettes forbindelse til Eksterne højttalere/Hovedtelefoner/Headset

#### Hovedtelefoner

- Sådan oprettes forbindelse til Eksterne højttalere/Hovedtelefoner/Headset

#### Optisk digital udgang

- Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

#### Internet

- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse
- Om internetforbindelser
- Om netværket (LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

#### LAN-netværk

- Sådan anvendes LAN-porten
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse
- Om internetforbindelser
- Om netværket (LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

#### Wi-Fi

- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om internetforbindelser
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

#### BLUETOOTH

- Om brugen af BLUETOOTH(R)-funktionen
- Om BLUETOOTH(R)-sikkerhed
- Afbrydelse af BLUETOOTH(R)-kommunikationen
- Kommunikation med en anden BLUETOOTH(R)-enhed, f.eks. en mus
- Om BLUETOOTH(R)-funktionen

#### USB

- Sådan tilsluttes en USB-enhed
- Opladning af en USB-enhed

### Indstillinger

#### VAIO-computer

- Om knappen ASSIST
- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder
- Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)
- Opdatering af din VAIO-computer
- Brug af VAIO Update
- Visning af systemoplysninger
- Tilpasning af din VAIO-computer

#### Strøm

- Valg af strømstyringsplan
- Brug af Slumretilstand
- Bemærkninger om slumretilstand
- Om brugen af strømkilden

#### Skærm

- Gør teksten større (DPI) (Modeller med touch-skærm)
- Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse)
- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Valg af skærmtilstande
- Brug af funktionen Flere skærme
- Om LCD-skærmen
- Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed
- Ændring af LCD-lysstyrken

#### HDMI

- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

#### Ekstern enhed

- Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport
- Valg af skærmtilstande
- Brug af funktionen Flere skærme
- Om LCD-skærmen
- Ændring af lydoutputenheden
- Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

#### Cd/dvd/bd

- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

#### Lyd

- Justering af højttalernes lydstyrke
- Ændring af lydoutputenheden
- Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv
- Justering af lydstyrken i Windows
- Justering af mikrofonens lydstyrke
- Sådan afspilles optimeret lyd til VAIO-computeren vha. ClearAudio+-tilstanden

#### Højttalere

- Justering af højttalernes lydstyrke
- Sådan afspilles optimeret lyd til VAIO-computeren vha. ClearAudio+-tilstanden

#### Mikrofon

- Justering af mikrofonens lydstyrke

#### Optisk digital udgang

- Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

#### Tast

- Om knappen ASSIST

#### Genoprettelse

- Om knappen ASSIST

#### Tastatur

- Ændring af indstillingerne for tastaturets baggrundslys (Modeller med tastatur med baggrundslys)

#### Pegefelt

- Aktivering/deaktivering af bevægelsesfunktionen
- Deaktivering af pegefeltets trykkefunktion
- Aktivering/deaktivering af pegefeltet
- Brug af pegefeltet

#### Kamera

- Brug af det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera)

#### Internet

- Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

#### Adgangskode

- Angivelse/ændring af startadgangskoden
- Oprettelse/ændring/fjernelse af din Windows-adgangskode
- Fjernelse af startadgangskoden
- Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

#### Hukommelsesmodul

- Visning af systemoplysninger

#### BIOS

- Om knappen ASSIST
- Angivelse/ændring af startadgangskoden
- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder
- Fjernelse af startadgangskoden

#### Service og support

- Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)
- Opdatering af din VAIO-computer
- Brug af VAIO Update

#### Berøringsskærm

- Gør teksten større (DPI) (Modeller med touch-skærm)
- Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### Sikkerhed

- Opdatering af din VAIO-computer

#### Menu

- Åbning af Kontrolpanel (Control Panel)

#### Windows 8

- Brug af Slumretilstand

#### Brugerkonto

- Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

### Afspil

#### Cd/dvd/bd

- Indsættelse/fjernelse af en disk (Modeller med et optisk diskdrev)
- Om regionskoder (Modeller med et optisk diskdrev)
- Understøttede diske (Modeller med et optisk diskdrev)

### Sikkerhedskopier / genopret

#### VAIO-computer

- Om knappen ASSIST
- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder
- Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)

#### Cd/dvd/bd

- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

#### Tast

- Om knappen ASSIST

#### Genoprettelse

- Om knappen ASSIST
- Fjernelse af data til genoprettelse for at frigøre diskplads
- Genoprettelse fra genoprettelsesmedier
- Oprettelse af genoprettelsesmedier
- Kontrol af størrelsen af genoprettelsesområdet
- Bemærkninger om genoprettelse
- Om genoprettelse
- Genoprettelse fra genoprettelsesområdet
- Optimering af din VAIO-computer

#### BIOS

- Om knappen ASSIST
- Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

#### Sikkerhedskopiering

- Om forskellige typer sikkerhedskopiering
- Om sikkerhedskopiering
- Oprettelse af et gendannelsespunkt
- Gendannelse af systemfiler ved hjælp af et gendannelsespunkt, når du ikke kan starte Windows
- Sikkerhedskopiering af data, når du ikke kan starte Windows
- Gendannelse af data med VAIO Data Restore Tool

#### Service og support

- Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)

#### Indbygget lagerenhed

- Fjernelse af data til genoprettelse for at frigøre diskplads
- Oprettelse af partitioner
- Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)
- Kontrol af størrelsen af genoprettelsesområdet

#### Partition

- Oprettelse af partitioner
- Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

#### Opdater

- Om genoprettelse
- Optimering af din VAIO-computer

### Sikkerhed

#### VAIO-computer

- Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)
- Brug af VAIO Update

#### Internet

- Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

#### Adgangskode

- Angivelse/ændring af startadgangskoden
- Oprettelse/ændring/fjernelse af din Windows-adgangskode
- Fjernelse af startadgangskoden

#### BIOS

- Angivelse/ændring af startadgangskoden
- Fjernelse af startadgangskoden

#### Service og support

- Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)
- Brug af VAIO Update

### Andre indstillinger

#### VAIO-computer

- Sådan anvendes LAN-porten

#### Strøm

- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)
- Genstart af din VAIO-computer
- Opladningsindikatorens statusvisning
- Brug af Slumretilstand
- Opladning af batteriet
- Sådan tænder dus VAIO-computeren
- Om slumretilstand
- Ændring af indstillingerne for Rapid Wake (i slumretilstand)

#### Batteri

- Opladningsindikatorens statusvisning
- Opladning af batteriet
- Forlængelse af batteriets levetid
- Om slumretilstand
- Ændring af indstillingerne for Rapid Wake (i slumretilstand)
- Kontrol af batteriets opladningskapacitet

#### Skærm

- Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Om touch-skærmen (Modeller udstyret med touch-skærm)

#### Cd/dvd/bd

- Indsættelse/fjernelse af en disk (Modeller med et optisk diskdrev)

#### Tastatur

- Indtastning af tegn med funktioner til berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Kombinationer og funktioner med Fn-tasten

#### Pegefelt

- Brug af pegefeltet

#### Kamera

- Om det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera)
- Brug af det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera)

#### LAN-netværk

- Sådan anvendes LAN-porten

#### USB

- Sådan tilsluttes en USB-enhed
- Opladning af en USB-enhed

#### Hukommelseskort

- Indsætning af SD-hukommelseskort
- Om brugen af SD-hukommelseskort
- Fjernelse af SD-hukommelseskort

#### Indbygget lagerenhed

- Oprettelse af partitioner
- Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

#### Berøringsskærm

- Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)
- Om touch-skærmen (Modeller udstyret med touch-skærm)
- Indtastning af tegn med funktioner til berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

#### Partition

- Oprettelse af partitioner
- Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

#### NFC/Et tryk-funktioner

- Bemærkninger om NFC/Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller)
- Sådan deaktiveres NFC/Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller)
- Om Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller)
- Om NFC (NFC-understøttede modeller)
- Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller)

#### Windows

- Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

#### Windows 8

- Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)
- Genstart af din VAIO-computer
- Brug af Slumretilstand

#### Hjælp og support

- Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

### Meddelelser

#### Læs dette først

- Læs dette først

#### VAIO-computer

- Indretning af en god computerarbejdsplads
- Kontrol af de medfølgende elementer
- Opdatering af din VAIO-computer

#### Cd/dvd/bd

- Om regionskoder (Modeller med et optisk diskdrev)
- Håndtering af diske (Modeller med et optisk diskdrev)
- Understøttede diske (Modeller med et optisk diskdrev)
- Om brugen af diske (Modeller med et optisk diskdrev)

#### Pleje og vedligeholdelse

- Rengøring af VAIO-computeren/LCD-skærmen

#### Vigtig meddelelse

- Sikkerhedsoplysninger
- Håndtering af den indbyggede lagerenhed
- Om softwarelicenser
- Varemærker
- Om det internationale ENERGY STAR(R)-program

#### Service og support

- Om supportwebstedet
- Opdatering af din VAIO-computer
- Løsning af almindelige problemer med din VAIO-computer

#### Produktregistrering

- Om supportwebstedet

#### Medfølgende elementer

- Kontrol af de medfølgende elementer

#### Sikkerhed

- Opdatering af din VAIO-computer

## Fejlfinding

### Hardware

#### Strøm

- Der vises en meddelelse, og Windows kan ikke startes, når jeg tænder min VAIO-computer. Hvorfor det?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren ikke tænder, eller hvis tænd-/slukknappen ikke fungerer (opladningsindikatoren blinker hurtigt)?
- Hvorfor slukkes min VAIO-computer automatisk?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan slukke min VAIO-computer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen, men skærmen alligevel er sort?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan tændes (strømindikatoren bliver ikke grøn)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, når jeg tænder VAIO-computeren?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke vender tilbage til Normal-tilstand med tastatur eller pegefelt med handlinger under slumretilstand?
- Hvad skal jeg gøre hvis Dvaletilstand ikke er tilgængelig eller VAIO-computeren ikke skifter til Dvaletidstand?

#### Batteri

- Hvorfor kan jeg ikke foretage en fuld opladning af batteriet?
- Hvorfor kører VAIO-computeren langsomt med en lav CPU-klokfrekvens, når den kører på batteristrøm?

#### Skærm

- Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?
- Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?
- Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?
- Hvordan kan jeg ændre LCD-lysstyrken?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på den eksterne computerskærm eller tv-skærm?
- Hvad skal jeg gøre, hvis videoafspilningen ikke forløber jævnt?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises video på computerskærmen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis computerskærmen bliver sort?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der er nogle elementer, som ikke passer på computerskærmen?

#### HDMI

- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten?

#### Cd/dvd/bd

- Hvorfor tager det lang tid at skrive data til en skrivbar dvd?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan fjerne disken fra det optiske diskdrev?
- Hvorfor kan jeg ikke skrive data til en disk?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille en disk, eller hvis billeder springes over, og/eller der er lydafbrydelser under afspilningen?

#### Lyd

- Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der er mikrofonfeedback fra højttalerne, når jeg bruger mikrofonen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra højttalerne eller hovedtelefonerne?
- Hvad skal jeg gøre, hvis lyden afbrydes, når jeg afspille video eller lyd?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den digitale lydenhed, der er sluttet til den digital udgangsport, f.eks. HDMI-udgangsporten?

#### Mikrofon

- Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der er mikrofonfeedback fra højttalerne, når jeg bruger mikrofonen?

#### Tastatur

- Hvad skal jeg gøre, hvis tastaturet er konfigureret forkert?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive bestemte tegn med tastaturet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computerens skærm fryser?
- Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tal med det numeriske tastatur?

#### Pegefelt

- Hvorfor kan jeg ikke bruge pegefeltet?
- Hvordan undgår jeg utilsigtede klik eller markørbevægelser, fordi jeg kommer til at røre let ved pegefeltet?
- Hvordan kan jeg deaktivere pegefeltet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computerens skærm fryser?
- Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig?

#### Kamera

- Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?
- Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera kortvarigt?
- Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?
- Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?
- Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet?

#### LAN-netværk

- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

#### Wi-Fi

- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

#### BLUETOOTH

- Hvorfor er min BLUETOOTH(R)-forbindelse så langsom?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-funktionen, når jeg logger på min VAIO-computer som en bruger med en standardbrugerkonto?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-enheder, når jeg skifter brugere?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?
- Hvad skal jeg gøre, hvis BLUETOOTH(R)-ikonet ikke vises i meddelelsesområdet på skrivebordet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis andre BLUETOOTH(R)-enheder ikke kan oprette forbindelse til min VAIO-computer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge BLUETOOTH(R)-funktionen?

#### Adgangskode

- Hvad skal jeg gøre, hvis meddelelsen "Enter Onetime Password" vises, og Windows ikke kan startes, efter jeg har angivet en forkert startadgangskode tre gange i træk?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer Windows-adgangskoden?

#### BIOS

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer?

#### USB

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan oplade den enhed, der er tilsluttet USB-porten, som understøtter USB-opladning?

#### Hukommelseskort

- Hvorfor kan jeg ikke skrive data til et hukommelseskort?

#### Software

- Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

#### Computer

- Hvorfor kører VAIO-computeren langsomt med en lav CPU-klokfrekvens, når den kører på batteristrøm?

#### NFC/Et tryk-funktioner

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan anvende NFC/Et tryk-funktioner?

### Apps

#### Skærm

- Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

#### Software

- Hvad skal jeg gøre, hvis mit spil ikke fungerer eller hele tiden går ned?
- Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

### Netværk / internet

#### LAN-netværk

- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

#### Wi-Fi

- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

#### BLUETOOTH

- Hvorfor er min BLUETOOTH(R)-forbindelse så langsom?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-funktionen, når jeg logger på min VAIO-computer som en bruger med en standardbrugerkonto?
- Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-enheder, når jeg skifter brugere?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?
- Hvad skal jeg gøre, hvis BLUETOOTH(R)-ikonet ikke vises i meddelelsesområdet på skrivebordet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis andre BLUETOOTH(R)-enheder ikke kan oprette forbindelse til min VAIO-computer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge BLUETOOTH(R)-funktionen?

### Sikkerhedskopier / genopret

#### Genoprettelse

- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren bliver ustabil (Windows startes)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren bliver ustabil (Windows startes ikke)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte/fuldføre genoprettelsesprocessen?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan oprette genoprettelsesmedier?
- Hvordan kan jeg oprette genoprettelsesmedier?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan genoprette min VAIO-computer fra genoprettelsesområdet?
- Hvordan kan jeg gendanne VAIO-computersystemets standardindstillinger?
- Hvordan kan jeg geninstallere de oprindelige apps og drivere?

### Sikkerhed

#### Adgangskode

- Hvad skal jeg gøre, hvis meddelelsen "Enter Onetime Password" vises, og Windows ikke kan startes, efter jeg har angivet en forkert startadgangskode tre gange i træk?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer Windows-adgangskoden?

#### BIOS

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer?

### Eksterne enheder

#### USB

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke registrerer USB-enheden?

#### Printer

- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke registrerer USB-enheden?

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard sikifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk (Power) og Luk computeren (Shut down).

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren (Shut down) mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Genstart af din VAIO-computer

Når du har ændret indstillinger eller installeret en app på din VAIO-computer, skal du muligvis genstarte computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. VælgTænd/sluk (Power) og Genstart (Restart).
   VAIO-computeren vil genstarte.

## Brug af Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk (Power) og Slumre (Sleep).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingerne).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)).

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, slukkes din VAIO-computer automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren er tilsluttet til stikkontakten.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra Slumretildtand ved at åbne eller løfte LCD-skærmen.

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner eller løfter LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Aktivering af slumretilstand, nedlukning eller genstart

Du kan sætte din VAIO-computer i slumretilstand eller lukke/genstarte computeren på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. VælgTænd/sluk (Power) og Slumre (Sleep), Luk computeren (Shut down) eller Genstart (Restart).

## Om Startskærm og -menu

Du kan tilføje genvejene til apps, skrivebord og de websteder, som du bruger mest.

### Oversigt

1. Felter

   Vælg en flise for at start en app og tilpas Start-skærmen ved at tilføje og omarrangere fliser.

2. Amuletter

   Søg efter apps og filer, del indhold, afspil indhold på andre enheder eller udskriv og konfigurer VAIO-computeren.

### Sådan åbner du Start-skærmen

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Åbn amuletterne, og tryk derefter på amulettenStart. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

#### Med mus/pegefelt

Åbn amuletterne, og klik derefter på amulettenStart. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på tasten(Windows).

## Åbning af Skrivebord (Desktop)

Du kan få adgang til skrivebordet fra et felt, ligesom en app. Åbn skrivebordet på følgende måde.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Skrivebord (Desktop). (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

## Om brugerkontotyper

Der er to typer af brugerkontoi tilgængelig i Windows 8: en lokalkonto og en Microsoft-konto.

#### Lokalkonto

En lokalkonto er en brugernavn og adgangskode, som du indstiller på din VAIO-computer. Da en lokal konto forventes at blive brugt til en enkelt computer, kan du ikke dele den samme konto på flere computere.

#### Tip!

- Indstilling af en adgangskode til en lokalkonto er valgfri. Hvis du glemmer adgangskoden til din lokale konto, skal du genoprette VAIO-computeren.

#### Microsoft konto

En Microsoft-konto er en e-mail-adresse og adgangskode, som du anvender til at logge på Microsoft-tjenesterne. Da en Microsoft-konto kan indstilles for hver bruger, kan du dele den samme konto på flere computere. For at hente apps fra Windows Store, skal du skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-konto.

#### Tip!

- At indstille en adgangskode til Microsoft-konto er påkrævet. Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

I Windows 8, kan du skifte mellem en lokalkonto og en Microsoft-konto.

Ved at skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-kontp, kan du hente apps fra Windows Store.

Følg, for at oprette eller skifte til en Microsoft-konto, disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Brugere (Users) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Vælg Skift til en Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Vælg, for at skifte til en lokalkonto, Skift til en lokal konto i trin 4 istedet for Skift til en Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).

- Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Skift af brugerkonti

Du kan skifte til en anden brugerkonto på følgende måde.

1. Åbn Start-skærmen, og vælg et kontonavn øverst til højre på computerskærmen. (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)
2. Vælg det ønskede kontonavn.

#### Tip!

- Hvis du vil oprette en ny konto, skal du logge på som en administrator. Åbn derefter amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne, og vælg Brugere (Users) i venstre rude.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Visning af aktive apps

Du kan se de aktive apps ved at få vist listen på Start-skærmen. Se Om Startskærm og -menu for at få flere oplysninger.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Stryg indad fra venstre kant, indtil der vises et lille app-ikon, og træk derefter ikonet tilbage mod venstre kant.

#### Med mus/pegefelt

Peg på øverste venstre hjørne (), flyt derefter nedad ().

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på(Windows)-tasten og Tab-tasten på samme tid.

## Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files)

Du kan søge efter apps, filer og forskellige computerindstillinger på amuletterne og derefter starte de ønskede apps, filer eller indstillinger.

Hvis du vil søge efter og starte apps eller filer, skal du åbne amuletterne, vælge amulettenSøg (Search) og udføre disse trin. Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

1. Indtast et søgeord i søgefeltet ().
2. Vælg Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) () for at indsnævre søgeresultatet.
3. Vælg den ønskede app eller fil ().

#### Tip!

- Når du åbner amulettenSøg (Search), mens bestemte Windows Store-apps er aktive, kan du søge i de aktive apps. Hvis der ikke er nogen aktive apps, kan du stadig søge i app'ene ved at vælge Apps under søgefeltet i trin 2.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

## Lukning af apps

Du kan lukke kørende apps ved at følge anvisningen nedenfor.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

1. Peg midt på skærmens øverste kant, når en app er åben.

2. Træk app'en til bunden af skærmen, indtil app'en forsvinder fra skærmen.

#### Med mus/pegefelt

1. Flyt markøren til midt på skærmens øverste kant, når en app er åben, indtil der vises et hånd-ikon.

2. Træk app'en til bunden af skærmen, indtil app'en forsvinder fra skærmen.

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på Alt-tasten og F4-tasten på samme tid.

## Åbning af app-menuen

Mange apps har app-menuer, som du kan bruge til at styre din app. Følg anvisningerne nedenfor for at åbne app-menuen.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Stryg opad fra nederste kant.

#### Med mus/pegefelt

Højreklikm når en app er åbn, på et vilkårligt sted på skærmen. Klik på et pegefelt på nederste højre hjørne.

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på(Windows)-tasten og Z-tasten på samme tid.

#### Tip!

- Åbn app-menuen, når app'en vises på computerskærmen.

- App-kommandoer skifter afhængigt af den app, der i øjeblikket vises på computerskærmen.

## Skift mellem apps

Du kan skifte mellem kørende apps.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Få vist de aktive apps, tryk på det ønskede app-ikon, og stryg indad fra den venstre kant. Se Visning af aktive apps for at få vist aktive apps.

#### Med mus/pegefelt

Få vist de aktive apps, og træk det ønskede app-ikon fra venstre kant og ind mod midten. Se Visning af aktive apps for at få vist aktive apps.

## Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

Du kan åbne Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps ().
3. Skriv "Hjælp og support (Help and Support)" i søgefeltet ().
4. Vælg Hjælp og support (Help and Support) ().

## Åbning af Kontrolpanel (Control Panel)

Du kan åbne Kontrolpanel (Control Panel) på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps ().
3. Skriv "Kontrolpanel (Control Panel)" i søgefeltet ().
4. Vælg Kontrolpanel (Control Panel) ().

## Om Startskærm og -menu

Du kan tilføje genvejene til apps, skrivebord og de websteder, som du bruger mest.

### Oversigt

1. Felter

   Vælg en flise for at start en app og tilpas Start-skærmen ved at tilføje og omarrangere fliser.

2. Amuletter

   Søg efter apps og filer, del indhold, afspil indhold på andre enheder eller udskriv og konfigurer VAIO-computeren.

### Sådan åbner du Start-skærmen

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Åbn amuletterne, og tryk derefter på amulettenStart. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

#### Med mus/pegefelt

Åbn amuletterne, og klik derefter på amulettenStart. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på tasten(Windows).

## Åbning af amuletter

Du kan åbne amuletter for at søge efter apps og filer, dele indhold, afspille indhold på andre enheder eller udskriv og konfigurer VAIO-computeren.

#### Betjening ved hjælp af berøring (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Stryg indad fra højre kant.

#### Med mus/pegefelt

Peg på øverste højre hjørne (), flyt derefter nedad ().

Med et pegefelt kan du også stryge ind fra højre kant.

#### Betjening ved hjælp af tastatur

Tryk på(Windows)-tasten og C-tasten på samme tid.

## Åbning af Skrivebord (Desktop)

Du kan få adgang til skrivebordet fra et felt, ligesom en app. Åbn skrivebordet på følgende måde.

1. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Skrivebord (Desktop). (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard sikifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk (Power) og Luk computeren (Shut down).

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren (Shut down) mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Genstart af din VAIO-computer

Når du har ændret indstillinger eller installeret en app på din VAIO-computer, skal du muligvis genstarte computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. VælgTænd/sluk (Power) og Genstart (Restart).
   VAIO-computeren vil genstarte.

## Brug af Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk (Power) og Slumre (Sleep).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingerne).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)).

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, slukkes din VAIO-computer automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren er tilsluttet til stikkontakten.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra Slumretildtand ved at åbne eller løfte LCD-skærmen.

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner eller løfter LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Skift af brugerkonti

Du kan skifte til en anden brugerkonto på følgende måde.

1. Åbn Start-skærmen, og vælg et kontonavn øverst til højre på computerskærmen. (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)
2. Vælg det ønskede kontonavn.

#### Tip!

- Hvis du vil oprette en ny konto, skal du logge på som en administrator. Åbn derefter amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne, og vælg Brugere (Users) i venstre rude.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

## Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

Du kan åbne Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps ().
3. Skriv "Hjælp og support (Help and Support)" i søgefeltet ().
4. Vælg Hjælp og support (Help and Support) ().

## Om brugerkontotyper

Der er to typer af brugerkontoi tilgængelig i Windows 8: en lokalkonto og en Microsoft-konto.

#### Lokalkonto

En lokalkonto er en brugernavn og adgangskode, som du indstiller på din VAIO-computer. Da en lokal konto forventes at blive brugt til en enkelt computer, kan du ikke dele den samme konto på flere computere.

#### Tip!

- Indstilling af en adgangskode til en lokalkonto er valgfri. Hvis du glemmer adgangskoden til din lokale konto, skal du genoprette VAIO-computeren.

#### Microsoft konto

En Microsoft-konto er en e-mail-adresse og adgangskode, som du anvender til at logge på Microsoft-tjenesterne. Da en Microsoft-konto kan indstilles for hver bruger, kan du dele den samme konto på flere computere. For at hente apps fra Windows Store, skal du skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-konto.

#### Tip!

- At indstille en adgangskode til Microsoft-konto er påkrævet. Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

I Windows 8, kan du skifte mellem en lokalkonto og en Microsoft-konto.

Ved at skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-kontp, kan du hente apps fra Windows Store.

Følg, for at oprette eller skifte til en Microsoft-konto, disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Brugere (Users) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Vælg Skift til en Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Vælg, for at skifte til en lokalkonto, Skift til en lokal konto i trin 4 istedet for Skift til en Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).

- Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Komponenter og kontrolelementer på forsiden

Beskriver elementerne på VAIO-computerens forside, f.eks. taster og indikatorer.

1. Indbygget kamera* (Brug af det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera))

2. Indikator for indbygget kamera (Brug af det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera))

3. LCD-skærm eller berøringsskærm (på modeller med berøringsskærm) (Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm))

4. Indbyggede højttalere (stereo)

5. Udblæsningshul

6. Tastatur

7. NFC integrerede berøringsfelt (Brug af pegefeltet, Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller))

* Det indbyggede kameras form afhænger af modellen.

#### Bemærk!

- Udblæsningshullet kan blive varm under brug. Vær forsigtig når du rører ved det.

1. ASSIST-knap (Om knappen ASSIST)

2. Num lock-indikator

3. Caps lock-indikator

4. Tænd/sluk-knap (Sådan tænder dus VAIO-computeren)

5. Indbygget mikrofon (mono) (Brug af det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera))

6. Strømindikator (Sådan tænder dus VAIO-computeren)

7. Opladningsindikator (Opladningsindikatorens statusvisning)

8. Diskdrevindikator

## Komponenter og kontrolelementer på undersiden

Beskriver elementerne på undersiden af VAIO-computeren.

1. Batteriets sluk-knap

#### Bemærk!

- VAIO-computerens hukommelse kan ikke udskiftes.

- Hvis batteriets slukknap er trykket på mens VAIO-computeren kører, kan ikke-gemte data gå tabt. Sørg for at gemme dine arbejdsdata og sluk VAIO-computeren inden du trykker på batteriets slukknap.

## Komponenter og kontrolelementer på siderne

Beskriver elementerne på siderne af VAIO-computeren, f.eks. tilslutningsporte.

A: Modeller uden en numerisk tastatur

B: Modeller med en numerisk tastatur

1. DC IN-port (Tilslutning af en strømkilde)

2. LAN-port (Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse)

   Du kan se flere oplysninger om LAN-porten i Sådan anvendes LAN-porten.

3. HDMI-udgangsport (Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport)

4. USB-port (Sådan tilsluttes en USB-enhed)

   Denne USB-port understøtter USB-opladning. Se Opladning af en USB-enhed for at få flere oplysninger.

5. USB-porte (Sådan tilsluttes en USB-enhed)

6. Headset-kompatiblet hovedtelefonstik (Sådan oprettes forbindelse til Eksterne højttalere/Hovedtelefoner/Headset)

7. SD åbning til hukommelseskort (Indsætning af SD-hukommelseskort)

8. Sikkerhedsslot

1. Optisk diskdrev (Indsættelse/fjernelse af en disk (Modeller med et optisk diskdrev))

2. Knap til udskubning af drev (Indsættelse/fjernelse af en disk (Modeller med et optisk diskdrev))

3. Hul til manuel udskubning

## Indretning af en god computerarbejdsplads

I dette emne forklares det, hvor din VAIO-computer må placeres. Emnet indeholder desuden en ergonomisk vejledning.

### Sådan skal du placere din VAIO-computer

Når du skal placere din VAIO-computer, skal du huske følgende:

- Du skal have nem adgang til en strømkilde og de porte, du anvender.

- Der skal være tilstrækkelig plads rundt om computeren.

- Computeren skal placeres på en tilstrækkelig bred, plan overflade, og du skal kunne se direkte på computerskærmen, når du arbejder på den.

- Computeren skal anbringes foran dig, og du skal kunne sidde med ret ryg og underarmene parallelt med gulvet.

### Sådan må du ikke placere din VAIO-computer

Hvis VAIO-computeren placeres et forkert sted, kan den blive beskadiget, eller der kan opstå funktionsfejl. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for:

- Direkte sollys

- Magnetiske elementer eller kilder

- Varmekilder, f.eks. varmeanlæg i beboelsesejendomme

- Støv i større mængder

- Høj luftfugtighed

- Dårlig ventilation

#### Bemærk!

- Området rundt om ventilationshullerne kan blive meget varmt, når VAIO-computeren er tændt. Vær forsigtig, når du rører dette område.

- Placer ikke genstande, der kan blokere ventilationen, i nærheden af ventilationshullerne.

#### Tip!

- Din VAIO-computer bruger højfrekvensradiosignaler og kan forstyrre radio- og tv-modtagelse. Hvis dette sker, skal du anbringe computeren i passende afstand fra radioen eller tv'et.

### Ergonomisk vejledning

Tag så vidt muligt hensyn til følgende ergonomiske forhold:

#### Møbler og siddestilling

Sid på en stol med god rygstøtte. Juster stolens højde, så dine fødder hviler fladt på gulvet. Det kan være behageligt med en fodskammel.

Sid i en afslappet og rank stilling, og undgå at bøje forover eller læne dig langt tilbage.

#### Synsvinkel i forhold til skærmen

Brug skærmens vippefunktion til at finde den bedste position. Sørg for, at skærmbilledet er i øjenhøjde eller en anelse lavere, når du sidder foran VAIO-computeren. Juster også skærmens lysstyrke.

Dine øjne og muskler belastes mindre, hvis skærmen justeres til den korrekte position, og lysstyrken indstilles til et behageligt niveau.

#### Lysforhold

Vælg en placering, hvor lyset fra vinduer eller lamper ikke reflekteres på computerskærmen. Brug indirekte lyskilder for at undgå lyse punkter på computerskærmen. En ordentlig belysning gør det mere behageligt at arbejde ved computeren og øger dermed din effektivitet.

#### Bemærk!

- Når du justerer synsvinklen i forhold til skærmen, skal du undgå at trykke hårdt på VAIO-computeren, så der ikke opstår mekaniske skader.

#### Tip!

- De samme forholdsregler og retningslinjer er gældende, når du anvender en ekstern skærm.

### ﻿Om håndtering af din VAIO-computer

Overhold følgende retningslinjer for at undgå fejl og skader på din VAIO-computer.

- Placer din VAIO-computer forsigtigt på en plan overflade for at undgå mekanisk stød.

- Husk at slukke VAIO-computeren, inden du flytter den. Hvis du flytter computeren, mens den er tændt, kan harddisken blive beskadiget. Sørg for at frakoble alle tilsluttede kabler, inden du flytter computeren.

- Pas på, at du ikke kommer til at tabe eller støde VAIO-computeren. Selv mindre stød eller vibrationer kan medføre fejl på harddisken.

- Placer ikke VAIO-computeren i en ustabil position.

## Kontrol af de medfølgende elementer

Kontroller, at du har de elementer, der følger med produktet, inden det tages i brug.

Vekselstrømsadapter

Strømkabel

#### Tip!

- Der medfølger ingen genoprettelsesmedier, fordi din VAIO-computer kan genoprettes ved hjælp af de data, der findes på harddisken eller SSD-drevet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard sikifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk (Power) og Luk computeren (Shut down).

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren (Shut down) mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Opladning af batteriet

Batteriet kan oplades, mens du bruger din VAIO-computer, og computeren er tilsluttet en strømkilde. Opladningstiden kan variere alt efter driftsbetingelserne.

1. Tilslut VAIO-computeren i en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)

#### Tip!

- Opladningstiden varierer afhængigt af temperaturen i omgivelserne.

  Bemærk, at det tager længere tid at oplade batteriet, hvis den omgivende temperatur er lav.

- Åbn skrivebordet, og vælg batteriikonet, f.eks.(på batteri) eller(tilsluttet), i skrivebordets meddelelsesområde for at tjekke VAIO-computeren indbyggede batteristatus. Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

## Sådan tænder dus VAIO-computeren

Tænd VAIO-computeren for at starte Windows.

Læs omhyggeligt forholdsreglerne i Om brugen af strømkilden, inden du tænder computeren.

1. Tilslut VAIO-computeren til en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)
2. Løft LCD-skærmen.
3. Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, tænder den i grønt.

   Computeren er tændt, og Windows starter efter en tid.

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, tændes din VAIO-computer ikke.

- Når du åbner LCD-skærmen, skal du undgå at holde på det indbyggede kamera. Der kan opstå funktionsfejl på VAIO-computeren, hvis du holder på kameraet. (Modeller med indbygget kamera)

- Hvis du trykker på knappen(Tænd/sluk (Power)), mens LCD-skærmen er lukket, bliver VAIO-computeren ikke tændt.

- Berør ikke berøringsskærmen når VAIO-computeren tændes, da det kan medføre funktionsfejl i computeren. (Modeller med berøringsskærm)

#### Tip!

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til slumretilstand efter en bestemt periode uden aktivitet, når computeren er sluttet til stikkontakten. Se Brug af Slumretilstand for at få flere oplysninger.

## Tilslutning af en strømkilde

Tilslut VAIO-computeren til en vekselstrømskilde.

Læs omhyggeligt forholdsreglerne i Om brugen af strømkilden, inden du tilslutter computeren.

1. Sæt den ene ende af strømledningen () ind i vekselstrømsadapter ().
2. Sæt den anden ende af strømledningen i stikkontakten ().
3. Sæt ledningen fra vekselstrømsadapter () i DC IN-port () på VAIO-computeren.

#### Bemærk!

- Du må ikke tilslutte flere enheder til samme stikkontakt.

- Vekselstrømsadapter form varierer, afhængigt af hvilken model du har købt.

- Kontroller, at stikket på strømledningen sidder ordentligt i VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse, så din VAIO-computer ikke bliver beskadiget af pludselige strømstød (f.eks. i forbindelse med lynnedslag).

## Opladning af batteriet

Batteriet kan oplades, mens du bruger din VAIO-computer, og computeren er tilsluttet en strømkilde. Opladningstiden kan variere alt efter driftsbetingelserne.

1. Tilslut VAIO-computeren i en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)

#### Tip!

- Opladningstiden varierer afhængigt af temperaturen i omgivelserne.

  Bemærk, at det tager længere tid at oplade batteriet, hvis den omgivende temperatur er lav.

- Åbn skrivebordet, og vælg batteriikonet, f.eks.(på batteri) eller(tilsluttet), i skrivebordets meddelelsesområde for at tjekke VAIO-computeren indbyggede batteristatus. Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

## Om brugen af batteriet

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger batteriet.

### Om batteriet

- VAIO-computerens indbyggede batteri kan ikke fjernes.

- Opladningen af batteriet kan af sikkerhedshensyn blive afbrudt ved høje eller lave temperaturer.

- Batteriet er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet.

- Der udvikles varme inde i batteriet, når det bruges eller oplades. Dette er normalt og bør ikke give anledning til bekymring.

### Om afladning af batteriet

Et opladet batteri bliver med tiden gradvist afladet, selvom det ikke er i brug. Hvis batteriet ikke bruges i en længere periode, kan det blive tømt for strøm. Det anbefales, at du genoplader batteriet, inden det tages i brug.

### Om batteriets levetid

Batteriets levetid varierer. Det afhænger af, hvordan computeren bruges, og hvilke indstillinger der er valgt.

### Om udskiftning af et opbrugt batteri

- Batteriet nedbrydes med tiden. Kapaciteten bliver gradvist mindre, når batteriet genoplades og aflades gentagne gange. Det betyder, at batteriet efter lang tids brug kan blive tømt hurtigt, selvom det er fuldt opladet, og på et tidspunkt er det nødvendigt at udskifte batteriet.

- Hvis batteriet hurtigt løber tør for strøm, selvom det er fuldt opladet, eller hvis det har nået slutningen af sin levetid, skal du erstatte det med et nyt batteri.

  Kontakt et autoriseret Sony service-/supportcenter og udskift batteriet med et nyt, som er angivet af Sony.

### Når batteriet er ved at løbe tør for strøm

Hvis batteriet løber tør for strøm og VAIO-computeren ikke er sat i stikket, afbrydes strømmen, og du mister de eventuelle data, du arbejder med.

Når din VAIO-computer kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

## Kontrol af de medfølgende elementer

Kontroller, at du har de elementer, der følger med produktet, inden det tages i brug.

Vekselstrømsadapter

Strømkabel

#### Tip!

- Der medfølger ingen genoprettelsesmedier, fordi din VAIO-computer kan genoprettes ved hjælp af de data, der findes på harddisken eller SSD-drevet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard sikifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk (Power) og Luk computeren (Shut down).

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren (Shut down) mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

Beskyt din VAIO-computer mod computervirus ved hjælp af antivirus-app'en.

Du kan holde antivirus-app'en opdateret ved at hente og installere de seneste opdateringer fra app-udgiverens websted. Hvis du vil opdatere antivirus-app'en, skal du finde ud af, hvilken af nedenstående app'er der er installeret på din VAIO-computer. Benyt derefter den fremgangsmåde, der er angivet.

1. Kontroller, at din VAIO-computer er forbundet til internettet.
2. Udfør de handlinger, der er relevante for den forudinstallerede antivirus-app.

   For Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   For McAfee:

   Start McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   For Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Følg vejledningen på skærmen.

#### Bemærk!

- Den faktiske fremgangsmåde kan afvige fra de trin, der er angivet ovenfor, alt efter hvilken version af app'en der er installeret på din VAIO-computer. I så fald skal du følge vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files), hvis du vil starte antivirus-app'en.

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til din app.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

## Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af Wi-Fi-produkter.

- Wi-Fi-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som anvendes af en række forskellige enheder. Selvom de anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder kommunikationen.

- Hvis både BLUETOOTH-funktionen og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er aktiveret på din VAIO-computer, kan der forekomme interferens, som kan give en langsommere kommunikationshastighed og andre problemer.

- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, mens du er på farten, skal du have en aftale med en udbyder af Wi-Fi-forbindelser.

- Hvis din VAIO-computer understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, er det lovmæssigt forbudt at bruge Wi-Fi-funktionen på 5 GHz.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem enhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Enhedernes konfiguration

  - Forholdene for radiosignaler

  - Det omgivende miljø (herunder vægmaterialer osv.)

  - De anvendte apps

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Den dataoverførselshastighed, der er angivet i specifikationerne, er en teoretisk maksimumværdi, der muligvis ikke svarer til den faktiske overførselshastighed.

- Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på VAIO-computeren.

- Frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz til Wi-Fi-netværk kan ikke kommunikere med hinanden.

- Dataoverførselshastigheden for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan blive påvirket, når de anvendes med et IEEE 802.11b-produkt. IEEE 802.11g og IEEE 802.11n sænker automatisk overførselshastigheden for at sikre kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Overførselshastigheden kan øges igen, hvis du ændrer kanalindstillingerne for adgangspunktet.

- Hvis du vil afbryde Wi-Fi-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren.

- WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi Alliance, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en mere effektiv databeskyttelse og adgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder standarderne 802.11b, 802.11a, 802.11g og 802.11n, både med flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.

## Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Sæt indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Slået fra (Off).

#### Tip!

- Du aktiverer Wi-Fi-funktionen ved at slukke for Flytilstand (Airplane mode) og ændre indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

- Du deaktiverer alle trådløse funktioner ved at tænde for Flytilstand (Airplane mode).

- De trådløse funktioner, der er slået til, vil blive aktiveret, når du slukker for Flytilstand (Airplane mode).

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

## Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Afbryd forbindelsen (Disconnect).

#### Bemærk!

- Deaktiver ikke Wi-Fi-funktionen, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, da du risikerer at miste data.

## Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Hvis du vil have flere oplysninger om de enheder, der skal bruges til at få adgang til internettet, og om, hvordan VAIO-computeren kobles på internettet, skal du kontakte din internetudbyder.

- Når du forbinder din VAIO-computer til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Network" eller "Ethernet".

- Slut ikke et telefonkabel til LAN-porten på din VAIO-computer.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- Hvis du vil forbinde VAIO-computeren til internettet ved hjælp af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN), skal du indstille Wi-Fi-konfigurationen. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Om netværket (LAN)

Netværksfunktionen (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computer til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

Du kan slutte VAIO-computeren til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel (medfølger ikke). Slut den ene ende af LAN-kablet til LAN-porten på computeren og den anden ende til netværket.

Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om de eksterne enheder, der skal bruges til LAN-adgang, eller find oplysningerne i den brugervejledning, der fulgte med dit modem.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du forbinder din VAIO-computer til netværket, i instruktionerne fra din internetudbyder eller i den brugervejledning, der fulgte med dit modem eller andre eksterne enheder. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for oplysninger om netværksindstillingerne på din arbejdsplads.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du angiver en forkert sikkerhedsnøgle, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at angive sikkerhedsnøglen igen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Højreklik på det ønskede netværk, og vælg Vis egenskaber for forbindelse (View connection properties).
4. Vælg fanen Sikkerhed (Security).
5. Indtast en sikkerhedskode i feltet Sikkerhedsnøgle til netværket (Network security key), og vælg OK.

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computer og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computer.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
4. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
5. Sæt Flytilstand (Airplane mode) til Slået fra (Off) og indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).
6. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
7. Vælg(netværksikonet).
8. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse (Connect).

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet (Connected) i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computer.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

#### Bemærk!

- Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, og du kun har aktiveret Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz, kan din VAIO-computer ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computer til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

## Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Hvis du vil have flere oplysninger om de enheder, der skal bruges til at få adgang til internettet, og om, hvordan VAIO-computeren kobles på internettet, skal du kontakte din internetudbyder.

- Når du forbinder din VAIO-computer til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Network" eller "Ethernet".

- Slut ikke et telefonkabel til LAN-porten på din VAIO-computer.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- Hvis du vil forbinde VAIO-computeren til internettet ved hjælp af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN), skal du indstille Wi-Fi-konfigurationen. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Om netværket (LAN)

Netværksfunktionen (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computer til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

Du kan slutte VAIO-computeren til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel (medfølger ikke). Slut den ene ende af LAN-kablet til LAN-porten på computeren og den anden ende til netværket.

Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om de eksterne enheder, der skal bruges til LAN-adgang, eller find oplysningerne i den brugervejledning, der fulgte med dit modem.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du forbinder din VAIO-computer til netværket, i instruktionerne fra din internetudbyder eller i den brugervejledning, der fulgte med dit modem eller andre eksterne enheder. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for oplysninger om netværksindstillingerne på din arbejdsplads.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du angiver en forkert sikkerhedsnøgle, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at angive sikkerhedsnøglen igen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Højreklik på det ønskede netværk, og vælg Vis egenskaber for forbindelse (View connection properties).
4. Vælg fanen Sikkerhed (Security).
5. Indtast en sikkerhedskode i feltet Sikkerhedsnøgle til netværket (Network security key), og vælg OK.

## Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af Wi-Fi-produkter.

- Wi-Fi-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som anvendes af en række forskellige enheder. Selvom de anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder kommunikationen.

- Hvis både BLUETOOTH-funktionen og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er aktiveret på din VAIO-computer, kan der forekomme interferens, som kan give en langsommere kommunikationshastighed og andre problemer.

- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, mens du er på farten, skal du have en aftale med en udbyder af Wi-Fi-forbindelser.

- Hvis din VAIO-computer understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, er det lovmæssigt forbudt at bruge Wi-Fi-funktionen på 5 GHz.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem enhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Enhedernes konfiguration

  - Forholdene for radiosignaler

  - Det omgivende miljø (herunder vægmaterialer osv.)

  - De anvendte apps

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Den dataoverførselshastighed, der er angivet i specifikationerne, er en teoretisk maksimumværdi, der muligvis ikke svarer til den faktiske overførselshastighed.

- Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på VAIO-computeren.

- Frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz til Wi-Fi-netværk kan ikke kommunikere med hinanden.

- Dataoverførselshastigheden for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan blive påvirket, når de anvendes med et IEEE 802.11b-produkt. IEEE 802.11g og IEEE 802.11n sænker automatisk overførselshastigheden for at sikre kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Overførselshastigheden kan øges igen, hvis du ændrer kanalindstillingerne for adgangspunktet.

- Hvis du vil afbryde Wi-Fi-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren.

- WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi Alliance, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en mere effektiv databeskyttelse og adgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder standarderne 802.11b, 802.11a, 802.11g og 802.11n, både med flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.

## Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Sæt indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Slået fra (Off).

#### Tip!

- Du aktiverer Wi-Fi-funktionen ved at slukke for Flytilstand (Airplane mode) og ændre indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

- Du deaktiverer alle trådløse funktioner ved at tænde for Flytilstand (Airplane mode).

- De trådløse funktioner, der er slået til, vil blive aktiveret, når du slukker for Flytilstand (Airplane mode).

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

## Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Afbryd forbindelsen (Disconnect).

#### Bemærk!

- Deaktiver ikke Wi-Fi-funktionen, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, da du risikerer at miste data.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du angiver en forkert sikkerhedsnøgle, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at angive sikkerhedsnøglen igen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Højreklik på det ønskede netværk, og vælg Vis egenskaber for forbindelse (View connection properties).
4. Vælg fanen Sikkerhed (Security).
5. Indtast en sikkerhedskode i feltet Sikkerhedsnøgle til netværket (Network security key), og vælg OK.

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computer og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computer.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
4. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
5. Sæt Flytilstand (Airplane mode) til Slået fra (Off) og indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).
6. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
7. Vælg(netværksikonet).
8. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse (Connect).

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet (Connected) i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computer.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

#### Bemærk!

- Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, og du kun har aktiveret Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz, kan din VAIO-computer ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computer til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

## Installation af apps fra Windows Store

Du kan installere apps fra Windows Store.

Du skal have en Microsoft-konto for at anvende nogle apps eller tjenester, herunder Windows Store.

Du kan se hvordan du opretter og hvad du gøre med Microsoft-konto i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

1. Opret forbindelse til internettet.

   Se Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

2. Åbn skærmen Start, og vælg feltet Store. (Se Om Startskærm og -menu for at åbne skærmen Start.)

3. Find en app, du vil installere.
4. Følg vejledningen på skærmen for at installere app'en.

## Sådan anvendes LAN-porten

Træk, inden et LAN-kabel tilsluttes til LAN-porten, portdækslet ned som vist nedenfor.

## Tilslutning af en strømkilde

Tilslut VAIO-computeren til en vekselstrømskilde.

Læs omhyggeligt forholdsreglerne i Om brugen af strømkilden, inden du tilslutter computeren.

1. Sæt den ene ende af strømledningen () ind i vekselstrømsadapter ().
2. Sæt den anden ende af strømledningen i stikkontakten ().
3. Sæt ledningen fra vekselstrømsadapter () i DC IN-port () på VAIO-computeren.

#### Bemærk!

- Du må ikke tilslutte flere enheder til samme stikkontakt.

- Vekselstrømsadapter form varierer, afhængigt af hvilken model du har købt.

- Kontroller, at stikket på strømledningen sidder ordentligt i VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse, så din VAIO-computer ikke bliver beskadiget af pludselige strømstød (f.eks. i forbindelse med lynnedslag).

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Komponenter og kontrolelementer på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Valg af skærmtilstande

Du kan skifte mellem at få vist skærmoutputtet på computerskærmen eller på en ekstern skærm, der er tilsluttet din VAIO-computer.

1. Tænd den eksterne skærm.
2. Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

#### Bemærk!

- Hvis du fjerner et skærmkabel (medfølger ikke) fra computeren, mens en ekstern skærm er valgt til skærmoutput, bliver det vanskeligt at bruge VAIO-computeren, fordi computerskærmen er sort.

  Du kan skifte til visning på computerskærmen ved at trykke på tasten Fn+F7 to gange og derefter på tasten Enter.

- Under afspilning af video kan muligheden for at skifte skærm muligvis ikke benyttes, eller din VAIO-computer kan blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du skifter skærmoutput.

- Der kan være visse typer eksterne skærme eller projektorer, som ikke understøtter muligheden for at skifte skærmoutput.

## Brug af funktionen Flere skærme

Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme.

Hvis du f.eks. har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som ét samlet skrivebord.

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning (Screen resolution). (Se Åbning af Skrivebord (Desktop) for at åbne skrivebordet).
2. Vælg Udvid skærmene (Extend these displays) på rullelisten ud for Flere skærme (Multiple Displays) og OK.

   Indstillingerne kan variere afhængigt af antallet af tilsluttede eksterne skærme.

#### Bemærk!

- Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.

- Visse apps giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.

- Undlad at ændre skærmindstillinger, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

  Skift skærmindstillingerne, når du har lukket video-/billed-app'en.

#### Tip!

- Du kan angive skærmopløsningen for hver skærm, der bruges sammen med funktionen Flere skærme.

## Om LCD-skærmen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer for, hvordan du bruger LCD-skærmen.

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.

- Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

- LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- På grund af den tekniske opbygning af VAIO-computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan skærmens overflade blive varm, når du bruger computeren i længere tid. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. (Modeller med berøringsskærm)

- LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet af hærdet glas, der sikrer god holdbarhed. Skærmen skal dog behandles med forsigtighed, da den ikke er 100 % brudsikker. Hvis skærmen skulle gå i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasskårene. (Modeller med berøringsskærm)

- LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset. Da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger VAIO-computeren i nærheden af et vindue.

- Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter, når du åbner LCD-skærmen eller løfter VAIO-computeren. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl. Når du skal åbne computeren, skal du holde med den ene hånd på den nederste del og løfte LCD-skærmen med den anden hånd. Når computeren bæres med åbent låg, skal du holde godt fat i den med begge hænder.

- Hvis du bruger din VAIO-computer i lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.

- Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

Du kan ændre skærmopløsningen eller størrelsen af VAIO-computerens skærmbillede, når skærmbilledet vises på en ekstern skærm, f.eks. et tv, der er tilsluttet computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

1. Slut din VAIO-computer til et tv med en HDMI-indgang ved hjælp af et HDMI-kabel. (Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.)
2. Tænd tv'et.
3. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
4. Vælg Details i External Display Resolution.
5. Vælg den ønskede opløsning på fanen Select Resolution.

   Der skiftes til den valgte opløsning efter et par sekunder.

6. Hvis computerbilledet ikke passer til visningsområdet på tv'et, skal du vælge fanen Adjust Resolution for at justere skærmstørrelsen.

#### Bemærk!

- Nogle af opløsningsindstillingerne kan muligvis ikke benyttes. Det afhænger af modellen eller den HDMI-tilsluttede enhed.

- Funktionen til at justere skærmopløsningen kan være deaktiveret for nogle opløsninger.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Komponenter og kontrolelementer på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

Du kan ændre skærmopløsningen eller størrelsen af VAIO-computerens skærmbillede, når skærmbilledet vises på en ekstern skærm, f.eks. et tv, der er tilsluttet computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

1. Slut din VAIO-computer til et tv med en HDMI-indgang ved hjælp af et HDMI-kabel. (Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.)
2. Tænd tv'et.
3. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
4. Vælg Details i External Display Resolution.
5. Vælg den ønskede opløsning på fanen Select Resolution.

   Der skiftes til den valgte opløsning efter et par sekunder.

6. Hvis computerbilledet ikke passer til visningsområdet på tv'et, skal du vælge fanen Adjust Resolution for at justere skærmstørrelsen.

#### Bemærk!

- Nogle af opløsningsindstillingerne kan muligvis ikke benyttes. Det afhænger af modellen eller den HDMI-tilsluttede enhed.

- Funktionen til at justere skærmopløsningen kan være deaktiveret for nogle opløsninger.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Komponenter og kontrolelementer på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Valg af skærmtilstande

Du kan skifte mellem at få vist skærmoutputtet på computerskærmen eller på en ekstern skærm, der er tilsluttet din VAIO-computer.

1. Tænd den eksterne skærm.
2. Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

#### Bemærk!

- Hvis du fjerner et skærmkabel (medfølger ikke) fra computeren, mens en ekstern skærm er valgt til skærmoutput, bliver det vanskeligt at bruge VAIO-computeren, fordi computerskærmen er sort.

  Du kan skifte til visning på computerskærmen ved at trykke på tasten Fn+F7 to gange og derefter på tasten Enter.

- Under afspilning af video kan muligheden for at skifte skærm muligvis ikke benyttes, eller din VAIO-computer kan blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du skifter skærmoutput.

- Der kan være visse typer eksterne skærme eller projektorer, som ikke understøtter muligheden for at skifte skærmoutput.

## Brug af funktionen Flere skærme

Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme.

Hvis du f.eks. har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som ét samlet skrivebord.

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning (Screen resolution). (Se Åbning af Skrivebord (Desktop) for at åbne skrivebordet).
2. Vælg Udvid skærmene (Extend these displays) på rullelisten ud for Flere skærme (Multiple Displays) og OK.

   Indstillingerne kan variere afhængigt af antallet af tilsluttede eksterne skærme.

#### Bemærk!

- Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.

- Visse apps giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.

- Undlad at ændre skærmindstillinger, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

  Skift skærmindstillingerne, når du har lukket video-/billed-app'en.

#### Tip!

- Du kan angive skærmopløsningen for hver skærm, der bruges sammen med funktionen Flere skærme.

## Om LCD-skærmen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer for, hvordan du bruger LCD-skærmen.

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.

- Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

- LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- På grund af den tekniske opbygning af VAIO-computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan skærmens overflade blive varm, når du bruger computeren i længere tid. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. (Modeller med berøringsskærm)

- LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet af hærdet glas, der sikrer god holdbarhed. Skærmen skal dog behandles med forsigtighed, da den ikke er 100 % brudsikker. Hvis skærmen skulle gå i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasskårene. (Modeller med berøringsskærm)

- LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset. Da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger VAIO-computeren i nærheden af et vindue.

- Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter, når du åbner LCD-skærmen eller løfter VAIO-computeren. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl. Når du skal åbne computeren, skal du holde med den ene hånd på den nederste del og løfte LCD-skærmen med den anden hånd. Når computeren bæres med åbent låg, skal du holde godt fat i den med begge hænder.

- Hvis du bruger din VAIO-computer i lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.

- Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.

## Ændring af lydoutputenheden

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra en ekstern enhed, som er tilsluttet din VAIO-computer, skal du ændre lydoutputenheden.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel).)
2. Vælg Lyd (Sound).
3. Vælg fanen Afspilning (Playback).
4. Kontroller, at der er en markering ud for ikonet for den enhed, som computerlyden skal komme fra.

   Hvis der ikke er nogen markering ud for ikonet, skal du vælge det og Benyt som standard (Set Default).

5. Vælg OK.

#### Sådan ændrer du lydfrekvens og bitdybde

Lydfrekvensen og bitdybden for det digitale lydoutputsignal skal indstilles, så det passer til den digitale lydenhed.

Følg derefter trinnene 1 til 3 herover, og vælg derefter HDMI-emheden eller ikonet OPTISK UDGANG (OPTICAL OUT) (optisk digital lydudgang) og Egenskaber (Properties). Vælg på Avanceret (Advanced)-fanen den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 16 bit, 48.000 Hz (DVD-kvalitet)), som enheden understøtter, og derefter OK.

## Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Tilslutning af et eksternt drev

Slut et eksternt diskdrev eller harddiskdrev til en USB-port på din VAIO-computeren.

1. Sæt strømledningen fra det eksterne drev i en stikkontakt ().
2. Sæt den ene ende af et USB-kabel () (medfølger ikke) i USB-porten (), og sæt den anden ende i det eksterne drev.

   Se Sådan tilsluttes en USB-enhed for at få oplysninger om USB-forbindelsen.

#### Bemærk!

- Husk at slutte det eksterne drev til en strømkilde via en vekselstrømsadapter (hvis den medfølger).

#### Tip!

- Du skal muligvis installere en driver, afhængigt af hvilket eksternt drev der anvendes.

  Desuden kan de procedurer, der skal anvendes til at tilslutte og bruge et eksternt drev, variere. De afhænger af, hvilket drev der benyttes. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med det eksterne drev.

## Ændring af lydoutputenheden

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra en ekstern enhed, som er tilsluttet din VAIO-computer, skal du ændre lydoutputenheden.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel).)
2. Vælg Lyd (Sound).
3. Vælg fanen Afspilning (Playback).
4. Kontroller, at der er en markering ud for ikonet for den enhed, som computerlyden skal komme fra.

   Hvis der ikke er nogen markering ud for ikonet, skal du vælge det og Benyt som standard (Set Default).

5. Vælg OK.

#### Sådan ændrer du lydfrekvens og bitdybde

Lydfrekvensen og bitdybden for det digitale lydoutputsignal skal indstilles, så det passer til den digitale lydenhed.

Følg derefter trinnene 1 til 3 herover, og vælg derefter HDMI-emheden eller ikonet OPTISK UDGANG (OPTICAL OUT) (optisk digital lydudgang) og Egenskaber (Properties). Vælg på Avanceret (Advanced)-fanen den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 16 bit, 48.000 Hz (DVD-kvalitet)), som enheden understøtter, og derefter OK.

## Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Sådan oprettes forbindelse til Eksterne højttalere/Hovedtelefoner/Headset

Du kan slutte eksterne lydoutputenheder (f.eks. højttalere, hovedtelefoner eller et headset) til VAIO-computeren.

Anvend en Sony smartphone-kompatiblet headset (medfølger ikke til at foretage internetopkald og voice chat.

1. Tilslut eksterne højttaler, hovedtelefoner eler headset til det headset-kompatiblet hovedtelefonstik(Komponenter og kontrolelementer på siderne).

#### Bemærk!

- Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem.

- Dit headset er muligvis ikke kompatibelt med VAIO-computeren.

- En ekstern mikrofon virker ikke, selvom du tilslutter den til det headset-kompatible hovedtelefonstik.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til højttalerne, hovedtelefonerne eller heatsettet.

## Sådan oprettes forbindelse til Eksterne højttalere/Hovedtelefoner/Headset

Du kan slutte eksterne lydoutputenheder (f.eks. højttalere, hovedtelefoner eller et headset) til VAIO-computeren.

Anvend en Sony smartphone-kompatiblet headset (medfølger ikke til at foretage internetopkald og voice chat.

1. Tilslut eksterne højttaler, hovedtelefoner eler headset til det headset-kompatiblet hovedtelefonstik(Komponenter og kontrolelementer på siderne).

#### Bemærk!

- Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem.

- Dit headset er muligvis ikke kompatibelt med VAIO-computeren.

- En ekstern mikrofon virker ikke, selvom du tilslutter den til det headset-kompatible hovedtelefonstik.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til højttalerne, hovedtelefonerne eller heatsettet.

## Sådan oprettes forbindelse til Eksterne højttalere/Hovedtelefoner/Headset

Du kan slutte eksterne lydoutputenheder (f.eks. højttalere, hovedtelefoner eller et headset) til VAIO-computeren.

Anvend en Sony smartphone-kompatiblet headset (medfølger ikke til at foretage internetopkald og voice chat.

1. Tilslut eksterne højttaler, hovedtelefoner eler headset til det headset-kompatiblet hovedtelefonstik(Komponenter og kontrolelementer på siderne).

#### Bemærk!

- Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem.

- Dit headset er muligvis ikke kompatibelt med VAIO-computeren.

- En ekstern mikrofon virker ikke, selvom du tilslutter den til det headset-kompatible hovedtelefonstik.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til højttalerne, hovedtelefonerne eller heatsettet.

## Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af Wi-Fi-produkter.

- Wi-Fi-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som anvendes af en række forskellige enheder. Selvom de anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder kommunikationen.

- Hvis både BLUETOOTH-funktionen og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er aktiveret på din VAIO-computer, kan der forekomme interferens, som kan give en langsommere kommunikationshastighed og andre problemer.

- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, mens du er på farten, skal du have en aftale med en udbyder af Wi-Fi-forbindelser.

- Hvis din VAIO-computer understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, er det lovmæssigt forbudt at bruge Wi-Fi-funktionen på 5 GHz.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem enhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Enhedernes konfiguration

  - Forholdene for radiosignaler

  - Det omgivende miljø (herunder vægmaterialer osv.)

  - De anvendte apps

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Den dataoverførselshastighed, der er angivet i specifikationerne, er en teoretisk maksimumværdi, der muligvis ikke svarer til den faktiske overførselshastighed.

- Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på VAIO-computeren.

- Frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz til Wi-Fi-netværk kan ikke kommunikere med hinanden.

- Dataoverførselshastigheden for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan blive påvirket, når de anvendes med et IEEE 802.11b-produkt. IEEE 802.11g og IEEE 802.11n sænker automatisk overførselshastigheden for at sikre kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Overførselshastigheden kan øges igen, hvis du ændrer kanalindstillingerne for adgangspunktet.

- Hvis du vil afbryde Wi-Fi-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren.

- WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi Alliance, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en mere effektiv databeskyttelse og adgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder standarderne 802.11b, 802.11a, 802.11g og 802.11n, både med flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.

## Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Sæt indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Slået fra (Off).

#### Tip!

- Du aktiverer Wi-Fi-funktionen ved at slukke for Flytilstand (Airplane mode) og ændre indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

- Du deaktiverer alle trådløse funktioner ved at tænde for Flytilstand (Airplane mode).

- De trådløse funktioner, der er slået til, vil blive aktiveret, når du slukker for Flytilstand (Airplane mode).

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

## Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Afbryd forbindelsen (Disconnect).

#### Bemærk!

- Deaktiver ikke Wi-Fi-funktionen, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, da du risikerer at miste data.

## Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Hvis du vil have flere oplysninger om de enheder, der skal bruges til at få adgang til internettet, og om, hvordan VAIO-computeren kobles på internettet, skal du kontakte din internetudbyder.

- Når du forbinder din VAIO-computer til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Network" eller "Ethernet".

- Slut ikke et telefonkabel til LAN-porten på din VAIO-computer.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- Hvis du vil forbinde VAIO-computeren til internettet ved hjælp af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN), skal du indstille Wi-Fi-konfigurationen. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Om netværket (LAN)

Netværksfunktionen (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computer til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

Du kan slutte VAIO-computeren til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel (medfølger ikke). Slut den ene ende af LAN-kablet til LAN-porten på computeren og den anden ende til netværket.

Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om de eksterne enheder, der skal bruges til LAN-adgang, eller find oplysningerne i den brugervejledning, der fulgte med dit modem.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du forbinder din VAIO-computer til netværket, i instruktionerne fra din internetudbyder eller i den brugervejledning, der fulgte med dit modem eller andre eksterne enheder. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for oplysninger om netværksindstillingerne på din arbejdsplads.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du angiver en forkert sikkerhedsnøgle, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at angive sikkerhedsnøglen igen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Højreklik på det ønskede netværk, og vælg Vis egenskaber for forbindelse (View connection properties).
4. Vælg fanen Sikkerhed (Security).
5. Indtast en sikkerhedskode i feltet Sikkerhedsnøgle til netværket (Network security key), og vælg OK.

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computer og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computer.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
4. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
5. Sæt Flytilstand (Airplane mode) til Slået fra (Off) og indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).
6. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
7. Vælg(netværksikonet).
8. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse (Connect).

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet (Connected) i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computer.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

#### Bemærk!

- Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, og du kun har aktiveret Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz, kan din VAIO-computer ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computer til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Sådan anvendes LAN-porten

Træk, inden et LAN-kabel tilsluttes til LAN-porten, portdækslet ned som vist nedenfor.

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

## Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Hvis du vil have flere oplysninger om de enheder, der skal bruges til at få adgang til internettet, og om, hvordan VAIO-computeren kobles på internettet, skal du kontakte din internetudbyder.

- Når du forbinder din VAIO-computer til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Network" eller "Ethernet".

- Slut ikke et telefonkabel til LAN-porten på din VAIO-computer.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- Hvis du vil forbinde VAIO-computeren til internettet ved hjælp af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN), skal du indstille Wi-Fi-konfigurationen. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Om netværket (LAN)

Netværksfunktionen (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computer til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

Du kan slutte VAIO-computeren til 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-netværk ved hjælp af et LAN-kabel (medfølger ikke). Slut den ene ende af LAN-kablet til LAN-porten på computeren og den anden ende til netværket.

Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om de eksterne enheder, der skal bruges til LAN-adgang, eller find oplysningerne i den brugervejledning, der fulgte med dit modem.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du forbinder din VAIO-computer til netværket, i instruktionerne fra din internetudbyder eller i den brugervejledning, der fulgte med dit modem eller andre eksterne enheder. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for oplysninger om netværksindstillingerne på din arbejdsplads.

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du angiver en forkert sikkerhedsnøgle, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at angive sikkerhedsnøglen igen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Højreklik på det ønskede netværk, og vælg Vis egenskaber for forbindelse (View connection properties).
4. Vælg fanen Sikkerhed (Security).
5. Indtast en sikkerhedskode i feltet Sikkerhedsnøgle til netværket (Network security key), og vælg OK.

## Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af Wi-Fi-produkter.

- Wi-Fi-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som anvendes af en række forskellige enheder. Selvom de anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd, kan der forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og begrænser kommunikationsrækkevidden eller afbryder kommunikationen.

- Hvis både BLUETOOTH-funktionen og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er aktiveret på din VAIO-computer, kan der forekomme interferens, som kan give en langsommere kommunikationshastighed og andre problemer.

- Hvis du vil kommunikere via Wi-Fi, mens du er på farten, skal du have en aftale med en udbyder af Wi-Fi-forbindelser.

- Hvis din VAIO-computer understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, er det lovmæssigt forbudt at bruge Wi-Fi-funktionen på 5 GHz.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem enhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Enhedernes konfiguration

  - Forholdene for radiosignaler

  - Det omgivende miljø (herunder vægmaterialer osv.)

  - De anvendte apps

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Den dataoverførselshastighed, der er angivet i specifikationerne, er en teoretisk maksimumværdi, der muligvis ikke svarer til den faktiske overførselshastighed.

- Den faktiske kommunikationshastighed er muligvis lavere end den hastighed, der angives på VAIO-computeren.

- Frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz til Wi-Fi-netværk kan ikke kommunikere med hinanden.

- Dataoverførselshastigheden for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan blive påvirket, når de anvendes med et IEEE 802.11b-produkt. IEEE 802.11g og IEEE 802.11n sænker automatisk overførselshastigheden for at sikre kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Overførselshastigheden kan øges igen, hvis du ændrer kanalindstillingerne for adgangspunktet.

- Hvis du vil afbryde Wi-Fi-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren.

- WLAN-standarden omfatter følgende krypteringsmetoder: WEP (Wired Equivalent Privacy), som er en sikkerhedsprotokol, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) og WPA (Wi-Fi Protected Access). Både WPA2 og WPA-specifikationerne, der er foreslået i fællesskab af IEEE og Wi-Fi Alliance, er standarder, som er baseret på interoperative sikkerhedsforbedringer, der øger niveauet for databeskyttelse og adgangskontrol på eksisterende Wi-Fi-netværk. WPA er designet til at være fremadkompatibel med IEEE 802.11i-specifikationen. Den benytter den forbedrede datakrypteringsprotokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og en brugergodkendelsesfunktion, som anvender protokollerne 802.1X og EAP (Extensible Authentication Protocol). Datakryptering beskytter den sårbare trådløse forbindelse mellem klienter og adgangspunkter. Derudover benyttes andre typiske LAN-sikkerhedsmekanismer for at beskytte fortrolige oplysninger, f.eks. adgangskodebeskyttelse, end-to-end-kryptering, virtuelle private netværk og brugergodkendelse. WPA2, anden generation af WPA, giver en mere effektiv databeskyttelse og adgangskontrol og er desuden designet til at beskytte alle versioner af 802.11-enheder, herunder standarderne 802.11b, 802.11a, 802.11g og 802.11n, både med flere bånd og flere tilstande. Desuden giver WPA2, der er baseret på den anerkendte IEEE 802.11i-standard, et sikkerhedsniveau, der svarer til sikkerhedsniveauet for regeringsrelevante systemer, ved at implementere den FIPS 140-2-kompatible AES-krypteringsalgoritme fra NIST (National Institute of Standards and Technology) og 802.1X-baseret godkendelse. WPA2 er bagudkompatibel med WPA.

## Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Sæt indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Slået fra (Off).

#### Tip!

- Du aktiverer Wi-Fi-funktionen ved at slukke for Flytilstand (Airplane mode) og ændre indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

- Du deaktiverer alle trådløse funktioner ved at tænde for Flytilstand (Airplane mode).

- De trådløse funktioner, der er slået til, vil blive aktiveret, når du slukker for Flytilstand (Airplane mode).

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

## Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

Wi-Fi bruger følgende IEEE 802.11a/b/g/n-standard, der angiver den anvendte type teknologi. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne.

#### IEEE 802.11a (frekvensbånd: 5 GHz)

Kun på modeller, der er kompatible med IEEE 802.11a/b/g/n-standarden.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensbånd: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g-standarden giver en hurtigere kommunikationshastighed end IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvensbånd: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, er det kun muligt at bruge båndet på 2,4 GHz.

## Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Afbryd forbindelsen (Disconnect).

#### Bemærk!

- Deaktiver ikke Wi-Fi-funktionen, mens du har adgang til eksterne dokumenter, filer eller ressourcer, da du risikerer at miste data.

## Om internetforbindelser

Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

Du kan vælge den forbindelsestype, der passer til dine ønsker med hensyn til f.eks. kommunikationshastighed og priser for datatrafik. Kontakt din internetudbyder for at få flere oplysninger om de forskellige forbindelsesmuligheder.

- Fiberoptisk bredbånd (FTTH)

- Kabelmodem

- Bredbånd (DSL)

- Satellit

- Opkaldsmodem

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug.) Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du angiver en forkert sikkerhedsnøgle, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at angive sikkerhedsnøglen igen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg(netværksikonet).
3. Højreklik på det ønskede netværk, og vælg Vis egenskaber for forbindelse (View connection properties).
4. Vælg fanen Sikkerhed (Security).
5. Indtast en sikkerhedskode i feltet Sikkerhedsnøgle til netværket (Network security key), og vælg OK.

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computer og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computer.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
4. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
5. Sæt Flytilstand (Airplane mode) til Slået fra (Off) og indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).
6. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
7. Vælg(netværksikonet).
8. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse (Connect).

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet (Connected) i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computer.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

#### Bemærk!

- Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11a/b/g/n-standarden, og du kun har aktiveret Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz, kan din VAIO-computer ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computer til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

## Om brugen af BLUETOOTH(R)-funktionen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger BLUETOOTH-funktionen.

- I nogle lande eller regioner kan de lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af BLUETOOTH-funktionen.

- BLUETOOTH-funktionen fungerer muligvis ikke sammen med visse enheder. Det afhænger af producenten og den app-version, som producenten anvender. Tjek systemkravene for BLUETOOTH-enheden, inden du køber den.

  Du kan finde flere oplysninger om BLUETOOTH-enheder på VAIO-webstedet med support.

  Nogle BLUETOOTH-enheder kræver en godkendelse (pardannelse), inden der oprettes forbindelse til en anden enhed. Udfør godkendelsesprocessen, inden der oprettes forbindelse til disse enheder.

- BLUETOOTH-enheder bruger båndet på 2,4 GHz, som benyttes af en række forskellige enheder. BLUETOOTH-enheder anvender teknologier til at minimere radiointerferensen fra andre enheder, der benytter samme bånd. Der kan dog stadig forekomme radiointerferens, som reducerer kommunikationshastigheden og kommunikationsrækkevidden eller i nogle tilfælde afbryder kommunikationen.

- Kommunikationshastigheden og -rækkevidden kan variere. Den afhænger af følgende forhold:

  - Afstanden mellem kommunikationsenhederne

  - Eventuelle forhindringer mellem enhederne

  - Det omgivende miljø, herunder eventuelle vægge og vægmaterialer

  - Enhedernes konfiguration

  - De anvendte apps

  - Forholdene for radiosignaler

    Kommunikationsforbindelserne kan blive afbrudt pga. dårlige betingelser for radiosignaler.

- Hvis din VAIO-computer understøtter BLUETOOTH high speed-teknologi, og du vil bruge den til højhastighedskommunikation, skal du aktivere både den trådløse LAN-funktion og BLUETOOTH-funktionen på computeren.

- Store filer kan blive beskadiget under kontinuerlig overførsel pga. nogle begrænsninger ved BLUETOOTH-standarden og elektromagnetisk interferens i miljøet.

- Hvis der sluttes flere BLUETOOTH-enheder til VAIO-computeren, kan kanalen blive overbelastet, så enhedernes ydeevne reduceres. Dette er en normal egenskab ved BLUETOOTH-teknologien. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Hvis du afspiller videoer på VAIO-computeren, og lydsignalet kommer fra en tilsluttet BLUETOOTH-enhed, er det ikke sikkert, at lyd og video er synkroniseret korrekt. Dette forekommer ofte i forbindelse med BLUETOOTH-teknologien. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Alle BLUETOOTH-enheder skal godkendes via den procedure, der er angivet af Bluetooth SIG, for at sikre, at de understøtter BLUETOOTH-standarden.

  Selvom BLUETOOTH-enhederne understøtter BLUETOOTH-standarden, kan de enkelte enheders ydeevne, specifikationer og driftsmæssige procedurer variere. Der kan derfor forekomme situationer, hvor udvekslingen af data ikke er mulig.

- Det kan ikke garanteres, at alle BLUETOOTH-enheder er kompatible med din VAIO-computer.

- Hvis du har brug for at deaktivere BLUETOOTH-funktionen øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren.

## Om BLUETOOTH(R)-sikkerhed

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi har en godkendelsesfunktion, der giver dig mulighed for at styre kommunikationen med andre enheder.

Med godkendelsesfunktionen kan du forhindre, at uønskede anonyme BLUETOOTH-enheder får adgang til din VAIO-computer. Første gang to BLUETOOTH-enheder kommunikerer, skal der findes en fælles adgangskode (en adgangskode, der kræves til godkendelsen), for at begge enheder kan registreres. Når en enhed er registreret, er det ikke nødvendigt at angive adgangskoden igen.

Du kan få flere oplysninger ved at åbne Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) og skrive "BLUETOOTH" i søgefeltet.

## Afbrydelse af BLUETOOTH(R)-kommunikationen

Du kan stoppe BLUETOOTH-kommunikationen ved at følge disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Sæt indstillingen Bluetooth under Trådløse enheder (Wireless devices) til Slået fra (Off).

## Kommunikation med en anden BLUETOOTH(R)-enhed, f.eks. en mus

Du kan oprette forbindelse for BLUETOOTH-enheder til VAIO-computeren.

Du kan finde flere oplysninger om BLUETOOTH-kommunikation i Om BLUETOOTH(R)-funktionen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Sæt Flytilstand (Airplane mode) til Slået fra (Off) og indstillingen Bluetooth til Til (On).
5. Vælg Enheder (Devices) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
6. Hvis du vil oprette forbindelse til en BLUETOOTH-mus, skal du tænde musen og trykke på knappen for at tilslutte musen.

   Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør BLUETOOTH-enheden klar til at oprette forbindelse, i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

7. Vælg Tilføj en enhed (Add a device).

   VAIO-computeren søger efter enheder, og der vises en liste med de fundne enheder.

   Følg vejledningen på skærmen for at registrere din enhed.

#### Bemærk!

- Det kan tage lidt tid, inden VAIO-computeren finder BLUETOOTH-enheden. Hvor lang tid afhænger af enheden.

  Hvis enheden ikke vises på listen, skal du gentage den procedure, der gør enheden klar til at oprette forbindelse (f.eks. trykke på tilslutningsknappen).

- Den metode, der bruges til at oprette forbindelse, kan variere. Den afhænger af BLUETOOTH-enheden. Du kan finde oplysninger om metoden i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

#### Tip!

- Hvis din VAIO-computer er kompatibel med BLUETOOTH high speed-teknologi, og du vil bruge den til high speed-kommunikation, skal du også ændre indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On) på trin 4.

- Der vises et vindue, hvor du skal angive en adgangskode, hvis BLUETOOTH-enheden kræver en godkendelse for at oprette forbindelse. Følg vejledningen på skærmen for at dele adgangskdoe mellem BLUETOOTH-enheden og VAIO-computeren. Hvis du ikke ønsker at tilslutte, skal du vælge Annuller (Cancel)-knappen i vinduet.

  - En adgangskode er et hemmeligt nummer, som brugeren angiver for at give tilladelse til, at to BLUETOOTH-enheder kommunikerer med hinanden. Angiv den samme alfanumeriske streng (der skelnes mellem store og små bogstaver) for begge enheder for at tillade kommunikation mellem dem. Du kan ændre adgangskoden, hver gang du udfører en godkendelsesprocedure, men du skal altid angive den samme adgangskode for begge enheder. Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden til en BLUETOOTH-enhed i den brugervejledning, der fulgte med enheden. Hvis der ikke angives en BLUETOOTH-adgangskode inden for en bestemt tidsperiode, afsluttes processen til at oprette forbindelse af sikkerhedshensyn. I så fald skal du prøve igen.

- Du kan få flere oplysninger om handlingerne ved at åbne Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) og skrive "BLUETOOTH" i søgefeltet.

## Om BLUETOOTH(R)-funktionen

Du kan oprette trådløse kommunikationsforbindelser mellem din VAIO-computer og andre BLUETOOTH-enheder, f.eks. en anden computer, en smartphone, en mobiltelefon, et headset eller en mus.

Du kan overføre data mellem disse enheder uden brug af kabler inden for en afstand på 33 fod / 10 meter, hvis enhederne er placeret i et område uden forhindringer.

Én BLUETOOTH-enhed kan tilsluttes og udveksle data med op til syv enheder via et trådløst netværk.

Når en enhed skal bruge en forbindelse til en anden enhed, sender den en forespørgsel til BLUETOOTH-enheder i nærheden. Hvis en af enhederne svarer på forespørgslen, forbindes de to enheder.

## Sådan tilsluttes en USB-enhed

Du kan slutte en USB-enhed (Universal Serial Bus), f.eks. en mus, et diskettedrev, en højttaler eller en printer, til VAIO-computeren.

Du skal muligvis installere den enhedsdriver, der fulgte med USB-enheden, når du tilslutter enheden.

Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

1. Vælg den USB-port (), du vil bruge.
2. Slut kablet fra USB-enheden () (medfølger ikke) til USB-porten.

#### Bemærk!

- Du skal muligvis installere den driver, der fulgte med USB-enheden, inden du kan bruge enheden. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.

- Hvis du vil udskrive dokumenter, skal du kontrollere, at USB-printeren er kompatibel med din version af Windows.

- Inden du kobler USB-højttalere fra din VAIO-computer, skal du stoppe dvd- eller musikafspilningen eller slukke computeren. Hvis du frakobler USB-højttalerne under afspilningen, kan der opstå en funktionsfejl.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner en USB-enhed, i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Overhold følgende retningslinjer for at undgå, at VAIO-computeren og/eller USB-enhederne bliver beskadiget:

  - Hvis du flytter VAIO-computeren, mens der er tilsluttet USB-enheder, skal du sørge for, at USB-portene ikke udsættes for stød eller tryk.

  - Du må ikke lægge VAIO-computeren i en taske, mens der er tilsluttet USB-enheder.

#### Tip!

- USB-portene på VAIO-computeren er kompatible med USB 2.0- og/eller USB 3.0-standarden.

  USB-porte der overholder USB 3.0-standarden kan identificeres på deres blå farve.

- Ud over USB 2.0-standardens overførselstilstande giver USB 3.0-standarden mulighed for at benytte følgende overførselstilstand:

  - SuperSpeed: Overførselshastighed på 5 Gbps.

## Opladning af en USB-enhed

Du kan oplade en USB-enhed, selvom VAIO-computeren er slukket, i dvaletilstand eller i slumretilstand, ved at aktivere indstillingerne for USB-opladning.

Skift indstillingerne, mens USB-enheden er koblet fra den USB-port, der understøtter USB-opladning.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Hardware. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Aktiver indstillingen USB Charging.
3. Tilslut en USB-enhed til den USB-port, der er markeret med.

   Hvis opladningen ikke startes, når du tilslutter en USB-enhed til den USB-port, der understøtter USB-opladning, skal du frakoble enheden og derefter tilslutte den igen.

#### Bemærk!

- Hvis indstillingerne for USB-opladning er aktiveret, øges strømforbruget, når VAIO-computeren er slukket eller i dvale- eller slumretilstand, fordi computeren leverer strøm til USB-porten, selvom der ikke er sluttet en USB-enhed til porten.

- Når indstillingerne for USB-opladning er aktiverede, kan du ikke bruge funktionen til fjernaktivering på den USB-enhed, der er tilsluttet USB-porten, som understøtter USB-opladning.

#### Tip!

- Indstillingerne for USB-opladning er som standard deaktiveret.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-tasten for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computer hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden, kontaktoplysninger og telefonnumre osv.).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computer er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Du kan også åbne amuletterne, vælg amulettenSøg (Search) og Apps og skriv "VAIO Care (Desktop)" i søgefeltet for at starte VAIO Care.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amuletten Søg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Vælg Indstillinger (Settings), og skriv "Windows" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Vælg feltet Store for at åbne det.

2. Vælg Opdateringer (Updates) øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer (Install).

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Brug af VAIO Update

VAIO Update giver dig oplysninger om opdateringer, f.eks. vigtige meddelelser eller programopdateringer, så du kan holde din VAIO-computer opdateret.

VAIO Update finder automatisk opdateringer, der forbedrer computerens ydeevne, og ny tilgængelig software via internettet. Du kan hente og installere softwaren ved at udføre nogle få nemme trin.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update).

#### Tip!

- Du kan også starte VAIO Update fra VAIO Care (Desktop).

## Visning af systemoplysninger

Du kan få vist systemoplysninger om din VAIO-computer.

1. Start VAIO Care (Desktop). (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Care (Desktop).)
2. Vælg About your VAIO og System information.

   Systemoplysningerne om VAIO-computeren vises.

## Tilpasning af din VAIO-computer

VAIO Control Center giver dig adgang til systemoplysninger og mulighed for at ændre forskellige funktioner, f.eks. skærm- og lydfunktioner.

1. Start VAIO Control Center. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg det ønskede element, og rediger indstillingerne.

#### Tip!

- Nogle af elementerne er ikke tilgængelige, hvis du logger på som en bruger uden administrationsrettigheder.

## Valg af strømstyringsplan

Strømstyringsfunktionen giver dig mulighed for at oprette strømstyringsplaner, der passer til dit strømforbrug.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel).)
2. Vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound) og Strømstyring (Power Options).
3. Vælg den ønskede strømstyringsplan.
4. Hvis du vil ændre indstillingerne for strømstyringsplanen, skal du vælge Skift indstillinger for plan (Change plan settings) til højre for den ønskede strømstyringsplan i vinduet Strømstyring (Power Options).

   Ved at vælge Skift avancerede strømstyringsindstillinger (Change advanced power settings), kan du ændre de avancerede indstillinger.

   Du kan finde flere oplysninger om indstillinger for strømstyringsplaner i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

#### Tip!

- Strømstatusikonet angiver, hvilken strømkilde din VAIO-computer anvender. Du kan se computerens strømstatus ved at vælge dette ikon.

## Brug af Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk (Power) og Slumre (Sleep).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingerne).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)).

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, slukkes din VAIO-computer automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren er tilsluttet til stikkontakten.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra Slumretildtand ved at åbne eller løfte LCD-skærmen.

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner eller løfter LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Bemærkninger om slumretilstand

Læs følgende forholdsregler, inden du bruger slumretilstand.

- Nogle USB-enheder understøtter muligvis ikke slumretilstand. Når din VAIO-computer vender tilbage til normal tilstand fra slumretilstand, registrerer den muligvis ikke denne type USB-enheder. Det afhænger af, hvilke og hvor mange USB-enheder der er tilsluttet.

  Hvis du ikke kan sætte computeren i slumretilstand, skal du frakoble alle USB-enheder og prøve igen.

- Hvis VAIO-computeren skifter til slumretilstand, mens computeren er ustabil, kan du muligvis ikke genoptage fra Slumretilstand. Det anbefales, at du gør følgende:

  - Gem dine filer, og luk alle åbne apps, inden VAIO-computeren sættes i slumretilstand.

  - Luk med jævne mellemrum VAIO-computeren.

- Afhængig af den nuværende Windows-tilstand, kan VAIO-computeren muligvis ikke skifte til Slumretilstand.

- Hvis din VAIO-computer skifter til slumretilstand, mens der køres en anden opgave, f.eks. dvd-skrivning, kan opgaven blive afbrudt.

- VAIO-computeren kan blive warm under Slumretilstand.

## Om brugen af strømkilden

Læs følgende forholdsregler, inden du bruger strømkilden.

### Om vekselstrømsadapter

- Brug den vekselstrømsadapter, der fulgte med din VAIO-computer eller med originale Sony-produkter. Brug ikke andre vekselstrømsadaptere, da de kan forårsage funktionsfejl.

- Slut ikke vekselstrømsadapter til en strømomformerenhed, f.eks. en strømomformer til rejsebrug. Det kan medføre overophedning eller funktionsfejl.

- Hvis vekselstrømsadapter bliver beskadiget eller går i stykker, må du ikke bruge den.

### Om at tænde din VAIO-computer

- Din VAIO-computer indeholder magnetiske komponenter. Derfor skal du holde magnetiske lagermedier væk fra computeren for at undgå at beskadige dine data.

- Hold magnetiske enheder væk fra VAIO-computeren.

## Gør teksten større (DPI) (Modeller med touch-skærm)

Det er lettere at betjene touch-skærmen, hvis du ændrer DPI, så teksten og ikonerne bliver større.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Udseende og personlige indstillinger (Appearance and Personalization) og Gør tekst og andre elementer større eller mindre (Make text and other items larger or smaller). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel)).
2. Vælg de ønskede indstillinger blandt mulighederne på skærmen og Anvend (Apply).
3. Hvis der vises en meddelelse, der anbefaler, at du logger af, skal du vælge Log af nu (Sign out now).
4. Log på igen.

   Skriftstørrelsen for Windows ændres.

## Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger berøringsskærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærm.

  Forsigtige berøringer fungerer altid, da din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm.

- Berøringsskærm må ikke betjenes med andre ting end fingrene.

  Berøringsskærm kan blive beskadiget, eller der kan opstå en funktionsfejl. Vær omhyggelig med kun at berøre skærmen med fingeren.

- Berøringsskærm fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du tænder VAIO-computeren, mens du rører ved skærmen. Genstart i det tilfælde computeren.

- Berøringsskærm virker muligvis ikke i flere sekunder, efter VAIO-computeren er vendt tilbage til normal tilstand fra slumretilstand. Vent i det tilfælde en tid før berøringsskærm anvendes.

- Hold berøringsskærm ren, så der er sikret en god berøringsfølsomhed. Urenheder kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse)

Du kan ændre skærmopløsningen for at justere størrelsen af de tegn og billeder, der vises på computerskærmen.

Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning (Screen resolution). (Se Åbning af Skrivebord (Desktop) for at åbne skrivebordet).
2. Vælg den aktuelle skærmopløsning ud for Opløsning (Resolution), og flyt skyderen for at ændre skærmopløsningen.

#### Bemærk!

- Du kan muligvis ikke afspille video i høj opløsning. Det afhænger af mængden af grafikkorthukommelse på din VAIO-computer. I så fald skal du vælge en lavere opløsning.

- Undlad at ændre skærmopløsningen, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Komponenter og kontrolelementer på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Valg af skærmtilstande

Du kan skifte mellem at få vist skærmoutputtet på computerskærmen eller på en ekstern skærm, der er tilsluttet din VAIO-computer.

1. Tænd den eksterne skærm.
2. Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

#### Bemærk!

- Hvis du fjerner et skærmkabel (medfølger ikke) fra computeren, mens en ekstern skærm er valgt til skærmoutput, bliver det vanskeligt at bruge VAIO-computeren, fordi computerskærmen er sort.

  Du kan skifte til visning på computerskærmen ved at trykke på tasten Fn+F7 to gange og derefter på tasten Enter.

- Under afspilning af video kan muligheden for at skifte skærm muligvis ikke benyttes, eller din VAIO-computer kan blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du skifter skærmoutput.

- Der kan være visse typer eksterne skærme eller projektorer, som ikke understøtter muligheden for at skifte skærmoutput.

## Brug af funktionen Flere skærme

Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme.

Hvis du f.eks. har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som ét samlet skrivebord.

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning (Screen resolution). (Se Åbning af Skrivebord (Desktop) for at åbne skrivebordet).
2. Vælg Udvid skærmene (Extend these displays) på rullelisten ud for Flere skærme (Multiple Displays) og OK.

   Indstillingerne kan variere afhængigt af antallet af tilsluttede eksterne skærme.

#### Bemærk!

- Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.

- Visse apps giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.

- Undlad at ændre skærmindstillinger, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

  Skift skærmindstillingerne, når du har lukket video-/billed-app'en.

#### Tip!

- Du kan angive skærmopløsningen for hver skærm, der bruges sammen med funktionen Flere skærme.

## Om LCD-skærmen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer for, hvordan du bruger LCD-skærmen.

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.

- Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

- LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- På grund af den tekniske opbygning af VAIO-computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan skærmens overflade blive varm, når du bruger computeren i længere tid. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. (Modeller med berøringsskærm)

- LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet af hærdet glas, der sikrer god holdbarhed. Skærmen skal dog behandles med forsigtighed, da den ikke er 100 % brudsikker. Hvis skærmen skulle gå i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasskårene. (Modeller med berøringsskærm)

- LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset. Da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger VAIO-computeren i nærheden af et vindue.

- Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter, når du åbner LCD-skærmen eller løfter VAIO-computeren. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl. Når du skal åbne computeren, skal du holde med den ene hånd på den nederste del og løfte LCD-skærmen med den anden hånd. Når computeren bæres med åbent låg, skal du holde godt fat i den med begge hænder.

- Hvis du bruger din VAIO-computer i lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.

- Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.

## Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan trykke på berøringsskærm, eller du kan gøre nogle enkle bevægelser med dine fingre, når du vil betjene VAIO-computeren.

### Grundlæggende betjening

#### Klikke (trykke)

Tap en gang på berøringsskærm med en finger. Du kan vælge en knap, som f.eks. OK og Annuller (Cancel), eller du kan vælge et punkt på en menu ved at trykke på det.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tryk på berøringsskærm to gange hurtig efter hinanden med en finger.

Du kan starte en app, som f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller et regnearksprogram, eller du kan åbne en fil ved at dobbelttrykke på ikonet.

#### Trække

Sæt en finger på det ønskede sted på berøringsskærm, og træk fingeren. Du kan flytte en fil eller ændre vinduets størrelse ved hjælp af denne bevægelse.

#### Trække og slippe

Tryk på det ønskede fil-ikon, træk det over i en anden mappe, et andet vindue eller app-ikon, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Du kan flytte eller kopiere en fil ved hjælp af denne bevægelse.

### Avanceret betjening

Du kan betjene VAIO-computeren med en ganske enkel bevægelse med dine fingre på berøringsskærm.

Reaktionen på en bevægelse er afhængig af app'en.

#### Højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk og hold fingeren det ønskede sted på berøringsskærm i et par sekunder, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Afhængigt af det sted du berører, kan du få vist forskellige menuer.

#### Rulle

Tryk og træk et område i et vindue, der kan rulles, som f.eks. et Internet Explorer-vindue. Du kan også trække i skyderen i det lodrette rullepanel i det ønskede vindue for at rulle vinduet.

#### Zoome et billede ind eller ud., f.eks. et foto (zoom)

Knib på berøringsskærm med to fingre for at zoome ind på et billede, f.eks. et foto på Billeder (Photos). Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Rotere et billede, f.eks. et foto (roter)

Sæt to fingre på berøringsskærm, og træk dem i cirkler for at rotere et billede, som f.eks. et foto. Muligheden for at rotere billeder afhænger af de apps, du bruger.

#### Vælge ved at stryge

Træk fingeren ganske kort i en retning, så skærmen ikke ruller.

Du kan vælge et element, som f.eks. et app-felt eller et billede.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

Du kan ændre skærmopløsningen eller størrelsen af VAIO-computerens skærmbillede, når skærmbilledet vises på en ekstern skærm, f.eks. et tv, der er tilsluttet computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

1. Slut din VAIO-computer til et tv med en HDMI-indgang ved hjælp af et HDMI-kabel. (Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.)
2. Tænd tv'et.
3. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
4. Vælg Details i External Display Resolution.
5. Vælg den ønskede opløsning på fanen Select Resolution.

   Der skiftes til den valgte opløsning efter et par sekunder.

6. Hvis computerbilledet ikke passer til visningsområdet på tv'et, skal du vælge fanen Adjust Resolution for at justere skærmstørrelsen.

#### Bemærk!

- Nogle af opløsningsindstillingerne kan muligvis ikke benyttes. Det afhænger af modellen eller den HDMI-tilsluttede enhed.

- Funktionen til at justere skærmopløsningen kan være deaktiveret for nogle opløsninger.

## Ændring af LCD-lysstyrken

Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen.

1. Tryk på tasterne Fn+F5 eller tasterne Fn+F6.

   Hvis du vil sænke lysstyrken, skal du blive ved med at trykke på Fn+F5-tasterne. Hvis du vil øge lysstyrken, skal du blive ved med at trykke på Fn+F6-tasterne.

#### Tip!

- Indstillingen for LCD-lysstyrken bevares, selvom du slukker og derefter genstarter VAIO-computeren.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Komponenter og kontrolelementer på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed

Du kan ændre skærmopløsningen eller størrelsen af VAIO-computerens skærmbillede, når skærmbilledet vises på en ekstern skærm, f.eks. et tv, der er tilsluttet computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

1. Slut din VAIO-computer til et tv med en HDMI-indgang ved hjælp af et HDMI-kabel. (Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.)
2. Tænd tv'et.
3. Start VAIO Control Center, og vælg Image Quality. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
4. Vælg Details i External Display Resolution.
5. Vælg den ønskede opløsning på fanen Select Resolution.

   Der skiftes til den valgte opløsning efter et par sekunder.

6. Hvis computerbilledet ikke passer til visningsområdet på tv'et, skal du vælge fanen Adjust Resolution for at justere skærmstørrelsen.

#### Bemærk!

- Nogle af opløsningsindstillingerne kan muligvis ikke benyttes. Det afhænger af modellen eller den HDMI-tilsluttede enhed.

- Funktionen til at justere skærmopløsningen kan være deaktiveret for nogle opløsninger.

## Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport

Du kan tilslutte et tv med en HDMI-indgangsport til VAIO-computeren med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du kan finde oplysninger om installation og brug i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.

1. Sæt strømkablet fra tv'et i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-udgangsporten (Komponenter og kontrolelementer på siderne) på VAIO-computeren, og slut den anden ende til tv'et.
3. Indstil tv-indgangen til eksternt input.

   Skærmbilledet på VAIO-computeren vises på tv'et.

#### Bemærk!

- Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid enhedsdriver fra Sony til opdateringer.

- For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde flere oplysninger i Ændring af lydoutputenheden.

#### Tip!

- HDMI-udgangsporten på din VAIO-computer er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) og kan kryptere transmissionskanalen til digitale videosignaler for at beskytte copyright. Det betyder, at du kan få vist en bred vifte af copyrightbeskyttet kvalitetsindhold.

## Valg af skærmtilstande

Du kan skifte mellem at få vist skærmoutputtet på computerskærmen eller på en ekstern skærm, der er tilsluttet din VAIO-computer.

1. Tænd den eksterne skærm.
2. Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

#### Bemærk!

- Hvis du fjerner et skærmkabel (medfølger ikke) fra computeren, mens en ekstern skærm er valgt til skærmoutput, bliver det vanskeligt at bruge VAIO-computeren, fordi computerskærmen er sort.

  Du kan skifte til visning på computerskærmen ved at trykke på tasten Fn+F7 to gange og derefter på tasten Enter.

- Under afspilning af video kan muligheden for at skifte skærm muligvis ikke benyttes, eller din VAIO-computer kan blive ustabil. Afslut app'en til videoafspilning, inden du skifter skærmoutput.

- Der kan være visse typer eksterne skærme eller projektorer, som ikke understøtter muligheden for at skifte skærmoutput.

## Brug af funktionen Flere skærme

Funktionen Flere skærme giver dig mulighed for at fordele visningen af skrivebordet på flere separate skærme.

Hvis du f.eks. har sluttet en ekstern skærm til skærmporten, kan computerens skærm og den eksterne skærm fungere som ét samlet skrivebord.

1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning (Screen resolution). (Se Åbning af Skrivebord (Desktop) for at åbne skrivebordet).
2. Vælg Udvid skærmene (Extend these displays) på rullelisten ud for Flere skærme (Multiple Displays) og OK.

   Indstillingerne kan variere afhængigt af antallet af tilsluttede eksterne skærme.

#### Bemærk!

- Den eksterne skærm, du anvender, understøtter muligvis ikke funktionen Flere skærme.

- Visse apps giver ikke mulighed for at benytte indstillingerne for Flere skærme.

- Undlad at ændre skærmindstillinger, mens du bruger video-/billed-app'en eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt.

  Skift skærmindstillingerne, når du har lukket video-/billed-app'en.

#### Tip!

- Du kan angive skærmopløsningen for hver skærm, der bruges sammen med funktionen Flere skærme.

## Om LCD-skærmen

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer for, hvordan du bruger LCD-skærmen.

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen.

- Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

- LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- På grund af den tekniske opbygning af VAIO-computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan skærmens overflade blive varm, når du bruger computeren i længere tid. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. (Modeller med berøringsskærm)

- LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet af hærdet glas, der sikrer god holdbarhed. Skærmen skal dog behandles med forsigtighed, da den ikke er 100 % brudsikker. Hvis skærmen skulle gå i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasskårene. (Modeller med berøringsskærm)

- LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset. Da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger VAIO-computeren i nærheden af et vindue.

- Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter, når du åbner LCD-skærmen eller løfter VAIO-computeren. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl. Når du skal åbne computeren, skal du holde med den ene hånd på den nederste del og løfte LCD-skærmen med den anden hånd. Når computeren bæres med åbent låg, skal du holde godt fat i den med begge hænder.

- Hvis du bruger din VAIO-computer i lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede.

- Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder.

## Ændring af lydoutputenheden

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra en ekstern enhed, som er tilsluttet din VAIO-computer, skal du ændre lydoutputenheden.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel).)
2. Vælg Lyd (Sound).
3. Vælg fanen Afspilning (Playback).
4. Kontroller, at der er en markering ud for ikonet for den enhed, som computerlyden skal komme fra.

   Hvis der ikke er nogen markering ud for ikonet, skal du vælge det og Benyt som standard (Set Default).

5. Vælg OK.

#### Sådan ændrer du lydfrekvens og bitdybde

Lydfrekvensen og bitdybden for det digitale lydoutputsignal skal indstilles, så det passer til den digitale lydenhed.

Følg derefter trinnene 1 til 3 herover, og vælg derefter HDMI-emheden eller ikonet OPTISK UDGANG (OPTICAL OUT) (optisk digital lydudgang) og Egenskaber (Properties). Vælg på Avanceret (Advanced)-fanen den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 16 bit, 48.000 Hz (DVD-kvalitet)), som enheden understøtter, og derefter OK.

## Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Justering af højttalernes lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken i højttalerne og hovedtelefonerne.

#### Sådan justerer du lydstyrken ved hjælp af Fn-tasten

Tryk på F3-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at skrue lyden ned. Tryk på F4-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at skrue lyden op.

#### Sådan slår du lyden fra ved hjælp af Fn-tasten

Tryk på F2-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at slå lyden fra højtalerne og hovedtelefoner.

Tryk igen på Fn+F2-tasterne for at slå lyden til.

Tryk alternativt på Fn+F3 eller Fn+F4-tasterne for at slå lyden til.

## Ændring af lydoutputenheden

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra en ekstern enhed, som er tilsluttet din VAIO-computer, skal du ændre lydoutputenheden.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel).)
2. Vælg Lyd (Sound).
3. Vælg fanen Afspilning (Playback).
4. Kontroller, at der er en markering ud for ikonet for den enhed, som computerlyden skal komme fra.

   Hvis der ikke er nogen markering ud for ikonet, skal du vælge det og Benyt som standard (Set Default).

5. Vælg OK.

#### Sådan ændrer du lydfrekvens og bitdybde

Lydfrekvensen og bitdybden for det digitale lydoutputsignal skal indstilles, så det passer til den digitale lydenhed.

Følg derefter trinnene 1 til 3 herover, og vælg derefter HDMI-emheden eller ikonet OPTISK UDGANG (OPTICAL OUT) (optisk digital lydudgang) og Egenskaber (Properties). Vælg på Avanceret (Advanced)-fanen den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 16 bit, 48.000 Hz (DVD-kvalitet)), som enheden understøtter, og derefter OK.

## Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Justering af lydstyrken i Windows

Du kan indstille lydstyrken på hver enkelt enhed og app i Kontrolpanel (Control Panel).

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel).)
2. Vælg Juster computerens lydstyrke (Adjust system volume) under Lyd (Sound).
3. Skub skyderen under Enhed (Device) eller Programmer (Applications) op og ned for at finde det ønskede lydniveau.

   Hvis lyden er slået fra (), skal du vælge (Deaktiver lydløs) for at slå lyden til (). Hvis lydstyrken er lav, kan du øge lydstyrken med skyderen.

## Justering af mikrofonens lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for mikrofonen.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel).)
2. Vælg Lyd (Sound).
3. Vælg fanen Optagelse (Recording).
4. Dobbeltklik på mikrofonikonet.
5. Vælg fanen Niveauer (Levels) i vinduet Egenskaber for mikrofon (Microphone Properties).
6. Skub en skyder under Mikrofon (Microphone) til højre og venstre, indtil du har det ønskede lydniveau.

   Hvis mikrofonens lydniveau ikke er højt nok, selvom det højeste niveau er valgt, skal du flytte skyderen under Mikrofonforstærkning (Microphone Boost) til højre og venstre for at justere lydstyrken.

7. Vælg OK.

## Sådan afspilles optimeret lyd til VAIO-computeren vha. ClearAudio+-tilstanden

ClearAudio+-tilstand aktiverer lyd i høj kvalitet der er optimeret til VAIO-computeren vha. digital signalbehandlingsteknologier originalt udviklet af Sony.

Med en enkel handling, kan du nyde en rig lyd med klare høje og dybe lave toner.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Sound Quality. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg lydtilstand i Sound Effects.

   Optimeret lyd er reproduceret når du vælger ClearAudio+-tilstanden, der svarer til din lydkilde.

#### Tip!

- Du kan også justere lydeffekterne til at passe til dine præferencer i Details under Sound Effects.

## Justering af højttalernes lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken i højttalerne og hovedtelefonerne.

#### Sådan justerer du lydstyrken ved hjælp af Fn-tasten

Tryk på F3-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at skrue lyden ned. Tryk på F4-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at skrue lyden op.

#### Sådan slår du lyden fra ved hjælp af Fn-tasten

Tryk på F2-tasten mens du holder Fn-tasten nede for at slå lyden fra højtalerne og hovedtelefoner.

Tryk igen på Fn+F2-tasterne for at slå lyden til.

Tryk alternativt på Fn+F3 eller Fn+F4-tasterne for at slå lyden til.

## Sådan afspilles optimeret lyd til VAIO-computeren vha. ClearAudio+-tilstanden

ClearAudio+-tilstand aktiverer lyd i høj kvalitet der er optimeret til VAIO-computeren vha. digital signalbehandlingsteknologier originalt udviklet af Sony.

Med en enkel handling, kan du nyde en rig lyd med klare høje og dybe lave toner.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Sound Quality. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg lydtilstand i Sound Effects.

   Optimeret lyd er reproduceret når du vælger ClearAudio+-tilstanden, der svarer til din lydkilde.

#### Tip!

- Du kan også justere lydeffekterne til at passe til dine præferencer i Details under Sound Effects.

## Justering af mikrofonens lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for mikrofonen.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel).)
2. Vælg Lyd (Sound).
3. Vælg fanen Optagelse (Recording).
4. Dobbeltklik på mikrofonikonet.
5. Vælg fanen Niveauer (Levels) i vinduet Egenskaber for mikrofon (Microphone Properties).
6. Skub en skyder under Mikrofon (Microphone) til højre og venstre, indtil du har det ønskede lydniveau.

   Hvis mikrofonens lydniveau ikke er højt nok, selvom det højeste niveau er valgt, skal du flytte skyderen under Mikrofonforstærkning (Microphone Boost) til højre og venstre for at justere lydstyrken.

7. Vælg OK.

## Tilslutning af en digital lydoutputenhed mellem din VAIO-computer og et tv

Du kan tilslutte en hjemmebiografreceiver i høj kvalitet eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem VAIO-computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.

1. Kontroller, at der er oprettet en HDMI-forbindelse mellem tv'et og hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen.
2. Vælg HDMI-udgangen som enhed til lydoutput. (Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.)
3. Tænd tv'et, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen.
4. Tænd hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen.
5. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografreceiveren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren.

#### Tip!

- Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med VAIO-computeren. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) på en HDMI-tilsluttet enhed for at få flere oplysninger.

- Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. VAIO-computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra de tilsluttede enheder.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-tasten for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-tasten for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Ændring af indstillingerne for tastaturets baggrundslys (Modeller med tastatur med baggrundslys)

Du kan slå baggrundslyset på tastaturet til og fra ved at ændre indstillingerne for baggrundslys på tastaturet.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Mouse and Keyboard. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Skift indstillingen for tastaturets baggrundslys i Keyboard Backlight.

   Indstillingsvinduet vises. Følg vejledningen på skærmen for at ændre indstillingerne.

## Aktivering/deaktivering af bevægelsesfunktionen

Du kan aktivere/deaktivere bevægelsesfunktionen for pegefeltet på din VAIO-computer.

Med bevægelsesfunktionen kan du udføre følgende handlinger.

- Rulle

- Tilbage/frem

- Zoome ind/zoome ud

- Åbne app-menuen

- Åbne amuletterne

- Skifte mellem apps

Følg disse trin for at aktivere/deaktivere bevægelsesfunktionen.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Mouse and Keyboard. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center).
2. Vælg Details under Touchpad Operations.
3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Enable multi-touch functions.

   Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen, eller fjern markeringen for at deaktivere funktionen.

## Deaktivering af pegefeltets trykkefunktion

Du kan deaktivere pegefeltets trykkefunktion for at undgå utilsigtede klik, hvis du utilsigtet kommer til at trykke let på pegefeltet i forbindelse med brug af tastaturet.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Mouse and Keyboard. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center).
2. Vælg Details under Touchpad Operations.
3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Enable tap functions.
4. Vælg OK.

## Aktivering/deaktivering af pegefeltet

Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet på din VAIO-computer.

1. Hold tasten Fn nede, og tryk på tasten F1.

   Hver gang du trykker på tasterne, bliver pegefeltet aktiveret/deaktiveret.

#### Tip!

- Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet, inden du tilslutter en mus, kan du kun udføre markørhandlinger via tastaturet. (Modeller med ikke-berøringsskærm)

## Brug af pegefeltet

Du kan flytte markøren på computerskærmen ved at bevæge fingeren over pegefeltet.

Tryk, med markøren på det ønskede sted, på venstre knapzone eller højreknapzone for at udføre forskellige kommandoer eller vise menuer.

1. Venstre tastzone

2. Højre tastzone

#### Klikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk på den venstre tastzone én gang.

Du kan også trykke på pegefeltet én gang.

#### Dobbeltklikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk hurtigt på den venstre tastzone to gange.

Du kan også trykke hurtigt to gange på pegefeltet.

#### Højreklikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk på den højre tastzone én gang.

Du kan også trykke på pegefeltet med to fingre.

Du kan få vist forskellige genvejsmenuer, alt efter hvor markøren er placeret.

#### Trække

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, tryk én gang på venstre tastzone, og træk fingeren over pegefeltet, mens du holder zonen nede.

Du kan også trykke hurtigt to gange på pegefeltet og trække fingeren på det andet tryk.

#### Trække og slippe

Træk et ikon, som f.eks. en fil, hen på den ønskede placering, og slip den venstre tastzone.

Du kan også trykke hurtigt to gange på ikonet og trække fingeren i den ønskede retning på det andet tryk. Løft fingeren, når objektet er på den ønskede placering.

#### Rulle

Lad to fingre glide op og ned på pegefeltet for at rulle lodret på skærmen.

Lad to fingre glide fra side til side på pegefeltet for at rulle vandret på skærmen.

#### Gå tilbage eller frem uden at bevæge markøren

Når du ser på websteder, fotos osv., skal du placere tre fingre på pegefeltet og lad dem glide fra side til side for at udføre tilbage/frem-handlingen uden at bevæge markøren.

#### Zoome ind eller ud

Når du ser på websteder, fotos osv., kan du zoome ved at føre to fingre sammen eller fra hinanden. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Åbne app-menuen

Sæt fingeren på den øverste kant af pegefeltet, og træk fingeren nedad.

App-menuen vises ikke, hvis en app ikke understøttes af app-menuen.

#### Åbne amuletterne

Sæt fingeren på den højre kant af pegefeltet, og træk fingeren mod venstre. Se Åbning af amuletter for at få flere oplysninger.

#### Skifte mellem apps

Hvis du vil skifte til den kørende app, skal du sætte fingeren på den venstre kant af pegefeltet, og trække fingeren mod højre. Hvis der kører mere end én app, skal du gentage denne handling for at skifte mellem apps i faldende orden fra den sidst benyttede app.

#### Bemærk!

- Bevægelsesfunktionen (rulle, tilbage/frem, zoome ind/zoome ud, åbne app-menu, åbne amuletter, skifte mellem apps) kan være deaktiveret på grund af særlige driftsbetingelser for din VAIO-computer eller på grund af indstillinger af pegefeltet.

#### Tip!

- Pegefeltets form varierer, afhængigt af hvilken model du har købt.

- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pegefeltet, ved at starte VAIO Control Center, klikke på Mouse and Keyboard og følge instruktionsvideoen. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Brug af det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera)

Du kan foretage et videoopkald via internettet ved hjælp af det indbyggede kamera og kommunikations-apps.

Indikatoren for det indbyggede kamera lyser, når det indbyggede kamera er i brug.

1. Indbygget kamera*

2. Indikator for indbygget kamera

3. Indbygget mikrofon (mono)

* Det indbyggede kameras form afhænger af modellen.

#### Tip!

- De apps, der er installeret på din VAIO-computer, varierer afhængigt af computerens konfiguration.

- Nogle apps understøtter muligvis ikke det indbyggede kamera maksimale opløsning.

## Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

Beskyt din VAIO-computer mod computervirus ved hjælp af antivirus-app'en.

Du kan holde antivirus-app'en opdateret ved at hente og installere de seneste opdateringer fra app-udgiverens websted. Hvis du vil opdatere antivirus-app'en, skal du finde ud af, hvilken af nedenstående app'er der er installeret på din VAIO-computer. Benyt derefter den fremgangsmåde, der er angivet.

1. Kontroller, at din VAIO-computer er forbundet til internettet.
2. Udfør de handlinger, der er relevante for den forudinstallerede antivirus-app.

   For Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   For McAfee:

   Start McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   For Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Følg vejledningen på skærmen.

#### Bemærk!

- Den faktiske fremgangsmåde kan afvige fra de trin, der er angivet ovenfor, alt efter hvilken version af app'en der er installeret på din VAIO-computer. I så fald skal du følge vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files), hvis du vil starte antivirus-app'en.

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til din app.

## Angivelse/ændring af startadgangskoden

Du kan angive en adgangskode (startadgangskode), der bruges til at starte din VAIO-computer, ved hjælp af BIOS-funktionen. Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren.

Der er to typer adgangskoder. Angiv først maskinadgangskoden.

- Maskinadgangskode (til administratorer):

  Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer.

- Brugeradgangskode (til brugere uden administratorrettigheder):

  Giver standardbrugere tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.

   Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du angive den nuværende adgangskode og en ny adgangskode. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum), og der skelnes mellem store og små bogstaver.

5. Tryk på tastenellerfor at vælge Password when Power On, tryk på tasten Enter, og vælg Enabled.
6. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
7. Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

#### Bemærk!

- Husk at skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.

- Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke starte din VAIO-computer.

- Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden.

- Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles på et autoriseret Sony-service-/supportcenter. (Det vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.)

## Oprettelse/ændring/fjernelse af din Windows-adgangskode

Hvis VAIO-computeren forsynes med en Windows-adgangskode, kan du beskytte computeren mod uautoriseret adgang, når computeren tændes eller vender tilbage til normal tilstand fra en strømbesparelsestilstand.

Du finder flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Windows-adgangskoden.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Brugere (Users) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Vælg Opret en adgangskode (Create a password) eller Skift din adgangskode (Change your password).
5. Følg anvisningerne på skærmen, og angiv din adgangskode.

#### Bemærk!

- Sørg for, at du ikke glemmer adgangskoden. Skriv adgangskode ned og gem det et sikkert sted.

#### Tip!

- Du kan angive et tip, så du nemmere kan huske adgangskoden, hvis du skulle glemme den. Du kan også oprette en disk til nulstilling af adgangskoden, som kan bruges til at oprette en ny adgangskode. Du finder flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Windows-adgangskoden.

## Fjernelse af startadgangskoden

Hvis det ikke længere er nødvendigt at bruge en startadgangskode til at starte din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at fjerne maskinadgangskoden og brugeradgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Lad felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og tryk på tasten Enter.
5. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.

   Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

## Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

I Windows 8, kan du skifte mellem en lokalkonto og en Microsoft-konto.

Ved at skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-kontp, kan du hente apps fra Windows Store.

Følg, for at oprette eller skifte til en Microsoft-konto, disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Brugere (Users) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Vælg Skift til en Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Vælg, for at skifte til en lokalkonto, Skift til en lokal konto i trin 4 istedet for Skift til en Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).

- Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Visning af systemoplysninger

Du kan få vist systemoplysninger om din VAIO-computer.

1. Start VAIO Care (Desktop). (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Care (Desktop).)
2. Vælg About your VAIO og System information.

   Systemoplysningerne om VAIO-computeren vises.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-tasten for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Angivelse/ændring af startadgangskoden

Du kan angive en adgangskode (startadgangskode), der bruges til at starte din VAIO-computer, ved hjælp af BIOS-funktionen. Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren.

Der er to typer adgangskoder. Angiv først maskinadgangskoden.

- Maskinadgangskode (til administratorer):

  Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer.

- Brugeradgangskode (til brugere uden administratorrettigheder):

  Giver standardbrugere tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.

   Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du angive den nuværende adgangskode og en ny adgangskode. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum), og der skelnes mellem store og små bogstaver.

5. Tryk på tastenellerfor at vælge Password when Power On, tryk på tasten Enter, og vælg Enabled.
6. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
7. Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

#### Bemærk!

- Husk at skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.

- Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke starte din VAIO-computer.

- Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden.

- Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles på et autoriseret Sony-service-/supportcenter. (Det vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.)

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Fjernelse af startadgangskoden

Hvis det ikke længere er nødvendigt at bruge en startadgangskode til at starte din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at fjerne maskinadgangskoden og brugeradgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Lad felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og tryk på tasten Enter.
5. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.

   Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

## Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computer hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden, kontaktoplysninger og telefonnumre osv.).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computer er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Du kan også åbne amuletterne, vælg amulettenSøg (Search) og Apps og skriv "VAIO Care (Desktop)" i søgefeltet for at starte VAIO Care.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amuletten Søg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Vælg Indstillinger (Settings), og skriv "Windows" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Vælg feltet Store for at åbne det.

2. Vælg Opdateringer (Updates) øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer (Install).

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Brug af VAIO Update

VAIO Update giver dig oplysninger om opdateringer, f.eks. vigtige meddelelser eller programopdateringer, så du kan holde din VAIO-computer opdateret.

VAIO Update finder automatisk opdateringer, der forbedrer computerens ydeevne, og ny tilgængelig software via internettet. Du kan hente og installere softwaren ved at udføre nogle få nemme trin.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update).

#### Tip!

- Du kan også starte VAIO Update fra VAIO Care (Desktop).

## Gør teksten større (DPI) (Modeller med touch-skærm)

Det er lettere at betjene touch-skærmen, hvis du ændrer DPI, så teksten og ikonerne bliver større.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Udseende og personlige indstillinger (Appearance and Personalization) og Gør tekst og andre elementer større eller mindre (Make text and other items larger or smaller). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel)).
2. Vælg de ønskede indstillinger blandt mulighederne på skærmen og Anvend (Apply).
3. Hvis der vises en meddelelse, der anbefaler, at du logger af, skal du vælge Log af nu (Sign out now).
4. Log på igen.

   Skriftstørrelsen for Windows ændres.

## Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger berøringsskærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærm.

  Forsigtige berøringer fungerer altid, da din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm.

- Berøringsskærm må ikke betjenes med andre ting end fingrene.

  Berøringsskærm kan blive beskadiget, eller der kan opstå en funktionsfejl. Vær omhyggelig med kun at berøre skærmen med fingeren.

- Berøringsskærm fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du tænder VAIO-computeren, mens du rører ved skærmen. Genstart i det tilfælde computeren.

- Berøringsskærm virker muligvis ikke i flere sekunder, efter VAIO-computeren er vendt tilbage til normal tilstand fra slumretilstand. Vent i det tilfælde en tid før berøringsskærm anvendes.

- Hold berøringsskærm ren, så der er sikret en god berøringsfølsomhed. Urenheder kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.

## Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan trykke på berøringsskærm, eller du kan gøre nogle enkle bevægelser med dine fingre, når du vil betjene VAIO-computeren.

### Grundlæggende betjening

#### Klikke (trykke)

Tap en gang på berøringsskærm med en finger. Du kan vælge en knap, som f.eks. OK og Annuller (Cancel), eller du kan vælge et punkt på en menu ved at trykke på det.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tryk på berøringsskærm to gange hurtig efter hinanden med en finger.

Du kan starte en app, som f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller et regnearksprogram, eller du kan åbne en fil ved at dobbelttrykke på ikonet.

#### Trække

Sæt en finger på det ønskede sted på berøringsskærm, og træk fingeren. Du kan flytte en fil eller ændre vinduets størrelse ved hjælp af denne bevægelse.

#### Trække og slippe

Tryk på det ønskede fil-ikon, træk det over i en anden mappe, et andet vindue eller app-ikon, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Du kan flytte eller kopiere en fil ved hjælp af denne bevægelse.

### Avanceret betjening

Du kan betjene VAIO-computeren med en ganske enkel bevægelse med dine fingre på berøringsskærm.

Reaktionen på en bevægelse er afhængig af app'en.

#### Højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk og hold fingeren det ønskede sted på berøringsskærm i et par sekunder, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Afhængigt af det sted du berører, kan du få vist forskellige menuer.

#### Rulle

Tryk og træk et område i et vindue, der kan rulles, som f.eks. et Internet Explorer-vindue. Du kan også trække i skyderen i det lodrette rullepanel i det ønskede vindue for at rulle vinduet.

#### Zoome et billede ind eller ud., f.eks. et foto (zoom)

Knib på berøringsskærm med to fingre for at zoome ind på et billede, f.eks. et foto på Billeder (Photos). Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Rotere et billede, f.eks. et foto (roter)

Sæt to fingre på berøringsskærm, og træk dem i cirkler for at rotere et billede, som f.eks. et foto. Muligheden for at rotere billeder afhænger af de apps, du bruger.

#### Vælge ved at stryge

Træk fingeren ganske kort i en retning, så skærmen ikke ruller.

Du kan vælge et element, som f.eks. et app-felt eller et billede.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amuletten Søg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Vælg Indstillinger (Settings), og skriv "Windows" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Vælg feltet Store for at åbne det.

2. Vælg Opdateringer (Updates) øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer (Install).

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Åbning af Kontrolpanel (Control Panel)

Du kan åbne Kontrolpanel (Control Panel) på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps ().
3. Skriv "Kontrolpanel (Control Panel)" i søgefeltet ().
4. Vælg Kontrolpanel (Control Panel) ().

## Brug af Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk (Power) og Slumre (Sleep).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingerne).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)).

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, slukkes din VAIO-computer automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren er tilsluttet til stikkontakten.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra Slumretildtand ved at åbne eller løfte LCD-skærmen.

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner eller løfter LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Sådan skiftes fra en Lokalkonto til en Microsoft-konto

I Windows 8, kan du skifte mellem en lokalkonto og en Microsoft-konto.

Ved at skifte fra en lokalkonto til en Microsoft-kontp, kan du hente apps fra Windows Store.

Følg, for at oprette eller skifte til en Microsoft-konto, disse trin.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Brugere (Users) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Vælg Skift til en Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Vælg, for at skifte til en lokalkonto, Skift til en lokal konto i trin 4 istedet for Skift til en Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).

- Kontakt, hvis du glemmer adgangskoden til din Microsoft-konto, Microsoft Teknisk support.

## Indsættelse/fjernelse af en disk (Modeller med et optisk diskdrev)

Indsæt/fjern en disk i/fra din VAIO-computer, som er tændt.

1. Tryk på knappen til udskubning af drevet.

   Skuffen glider ud.

2. Indsæt/fjern en disk i/fra din VAIO-computer.

   Når du indsætter en disk:

   Hold på bunden af diskdrevet med den ene hånd, placer disken midt på drevet, og skub forsigtigt drevet ind, indtil der lyder et klik. Hvis disken ikke er placeret korrekt, når du lukker drevet, kan drevet sætte sig fast, så det ikke kan åbnes.

   Placer disken med mærkaten opad.

3. Luk skuffen ved at skubbe den forsigtigt indad.

#### Bemærk!

- Du må ikke trykke hårdt på diskdrevet, når du indsætter disken.

## Om regionskoder (Modeller med et optisk diskdrev)

Nedenfor kan du se en liste over de regioner, hvor de forskellige dvd-regionskoder kan afspilles.

Du kan se regionskoderne for dvd-medier, der sælges i følgende lande eller regioner.

1. USA, Canada
2. Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan
3. Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea, Hongkong
4. Centralamerika, Sydamerika, Mexico, Australien, New Zealand
5. Nordafrika, Asien, Rusland, Ukraine, Belarus, Indien
6. Kina
7. Reserveret til senere brug
8. Internationalt fly, internationalt krydstogtskib, international konferencesal osv.

Hvis det er første gang, du skal afspille en DVD-video på din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at indsætte disken:

1. Åbn Computer. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at åbne Computer).
2. Højreklik på ikonet for det optiske diskdrev, og vælg Egenskaber (Properties).
3. Vælg fanen Hardware.
4. Vælg dit optiske diskdrev på listen Alle diskdrev (All disk drives) og Egenskaber (Properties).
5. Vælg fanen Dvd-region (DVD Region).
6. Vælg den korrekte region på listen og OK.

#### Bemærk!

- Regionskoden kan kun ændres et begrænset antal gange. Når det maksimale antal bliver overskredet, tilknyttes regionskoden permanent til drevet, og du vil ikke kunne ændre den igen. Dette antal bliver ikke nulstillet, selvom VAIO-computeren konfigureres igen.

- Garantien dækker ikke i forbindelse med problemer, der opstår, fordi brugeren forsøger at ændre drevets regionskodeindstillinger.

## Understøttede diske (Modeller med et optisk diskdrev)

I dette emne beskrives de medietyper, der kan afspilles/optages på din VAIO-computer.

Det installerede optiske diskdrev varierer, alt efter hvilken model du har købt. Kontroller specifikationerne inden brug.

### Modeller med et DVD SuperMulti-drev

Det optiske diskdrev understøtter afspilning af og/eller optagelse på følgende medier.

#### Afspilning og optagelse

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dobbelt lag)

- DVD-R DL (dobbelt lag)

- DVD-RAM*2*3

#### Kun afspilning

- CD-ROM

- DVD-ROM

### Modeller med et Blu-ray Disc(TM)-drev med DVD SuperMulti

Det optiske diskdrev understøtter afspilning af og/eller optagelse på følgende medier.

#### Afspilning og optagelse

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dobbelt lag)

- DVD-R DL (dobbelt lag)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (enkeltlag)/DL (dobbeltlag), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (tredobbelt lag), BD-RE TL*5

#### Kun afspilning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### Modeller med et Blu-ray Disc(TM)-ROM-drev med DVD SuperMulti

Det optiske diskdrev understøtter afspilning af og/eller optagelse på følgende medier.

#### Afspilning og optagelse

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dobbelt lag)

- DVD-R DL (dobbelt lag)

- DVD-RAM*2*3

#### Kun afspilning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (enkeltlag)/DL (dobbeltlag), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Skrivning af data til Ultra Speed CD-RW-medier understøttes ikke.

*2 Det optiske diskdrev understøtter ikke DVD-RAM-kassetten. Brug diske uden kassette eller diske med aftagelig kassette.

*3 Skrivning af data til enkeltsidede DVD-RAM-medier (2,6 GB), der er kompatible med DVD-RAM version 1.0, understøttes ikke. Medier af typen DVD-RAM version 2.2 og DVD-RAM version 5.0 med 12x hastighed understøttes ikke.

*4 BD-RE-diskmedier i version 1.0-format og Blu-ray Disc-medier med en kassette understøttes ikke.

*5 Er tilgængelig, når det optiske diskdrev understøtter BDXL(TM)-medier. Nogle apps understøtter muligvis ikke afspilning og/eller optagelse af BD-R TL/BD-RE TL-medier, og de forudindstallerede apps kan variere, afhængigt af hvilken model du har købt. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filerne til app'ene. Andre afspillere understøtter muligvis ikke afspilning af BD R TL/BD-RE TL-medier, som du har optaget data på med din VAIO-computer. Kontroller, at din afspiller understøtter BD R TL/BD-RE TL-medier.

#### Bemærk!

- Dit optiske diskdrev understøtter muligvis ikke skrivning til eller afspilning af visse medietyper.

- Dit optiske diskdrev understøtter ikke skrivning til 8-cm diske.

- Dit optiske diskdrev understøtter kun cirkelformede diske. Brug ikke diske med en anden form (f.eks. stjerne-, hjerte- eller kortformede) eller beskadigede diske, da de kan medføre funktionsfejl på VAIO-computeren.

- Data i DVD-Video-format kan skrives til medier af typen DVD+R (enkeltlags eller dobbeltlags), DVD+RW/DVD-R (enkeltlags eller dobbeltlags) og DVD-RW. Data i DVD-Video-optagelsesformat kan skrives til medier af typen DVD-R (enkeltlags eller dobbeltlags), DVD-RW og DVD-RAM. De skrivbare medier varierer, afhængigt af den app, du anvender til diskbrænding. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til app'en.

- Det anbefales, at du bruger et medie fra Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R eller BD-RE.

- Du kan ikke skrive data til DVD-RW-medier (6x skrivning), medmindre det optiske diskdrev understøtter mindst 6x skrivning til DVD-RW-medier.

- Du kan ikke skrive data til DVD+RW-medier (8x skrivning), medmindre det optiske diskdrev understøtter mindst 8x skrivning til DVD+RW-medier.

- Din VAIO-computer er designet til at afspille diske, der overholder Compact Disc-standarden (cd). Diske af typen DualDiscs og visse musikdiske, der er kodet med teknologier til copyrightbeskyttelse, overholder ikke cd-standarden. Det er derfor ikke sikkert, at disse diske er kompatible med computeren.

- Når du køber indspillede eller blanke diske til brug på din VAIO-computer, skal du læse oplysningerne på pakken omhyggeligt for at sikre, at både afspilning og optagelse kan ske på computerens optiske diskdrev. Sony kan IKKE garantere kompatibilitet mellem VAIO-computerens optiske diskdrev og diske, der ikke overholder den officielle standard for "cd", "dvd" eller "Blu-ray Disc". HVIS DU BRUGER IKKE-KOMPATIBLE DISKE, KAN DIN VAIO-COMPUTER BLIVE ALVORLIGT BESKADIGET, ELLER DER KAN OPSTÅ APP-KONFLIKTER OG SYSTEMNEDBRUD.

  Hvis du har spørgsmål angående diskformater, skal du kontakte det firma, der udgiver de optagede diske, eller forhandleren af de skrivbare diske.

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet for at kunne afspille medier af typen DVD-RW, DVD-RAM og DVD-R (enkeltlags og dobbeltlags), der er kompatible med CPRM-standarden (Content Protection for Recordable Media).

- Blu-ray Disc-medier anvender AACS-teknologien (Advanced Access Content System) til at optage, redigere eller afspille copyrightbeskyttet indhold. Hvis du vil bruge et Blu-ray Disc-medie uden afbrydelse, skal du opdatere AACS-nøglen.

- Du kan opdatere AACS-nøglen via internettet. Følg vejledningen i den meddelelse, der vises i den anvendte app til optagelse, redigering eller afspilning. Hvis du ikke opdaterer AACS-nøglen, kan du muligvis ikke optage, redigere eller afspille copyrightbeskyttet indhold.

  Du behøver ikke en AACS-nøgle til at optage, redigere eller afspille indhold, der ikke er copyrightbeskyttet. Du kan opdatere AACS-nøglen til den app til Blu-ray Disc-optagelse og -afspilning, der er installeret på VAIO-computeren, i fem år efter købet. Derefter informerer vi dig om opdateringen på supportwebstedet.

- Der kræves områdespecifikke indstillinger til visse typer indhold på dvd'er og BD-ROM-diskmedier. Hvis regionsindstillingen på det optiske diskdrev ikke svarer til diskens regionskodning, kan disken ikke afspilles.

- Medmindre din eksterne skærm er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), er det ikke muligt at afspille og få vist indhold på copyrightbeskyttede Blu-ray Disc-medier via en HDMI-forbindelse.

- Noget Blu-ray Disc-indhold kan begrænse visningen af videoindhold til SD-format (Standard Definition) eller blokere for analoge videosignaler.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-tasten for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computer hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden, kontaktoplysninger og telefonnumre osv.).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computer er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Du kan også åbne amuletterne, vælg amulettenSøg (Search) og Apps og skriv "VAIO Care (Desktop)" i søgefeltet for at starte VAIO Care.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-tasten for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-tasten for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Fjernelse af data til genoprettelse for at frigøre diskplads

Computerens lagringsenhed indeholder et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er lagret. Hvis din VAIO-computer har et SSD-drev (Solid State), ønsker du muligvis at minimere genoprettelsesområdet ved at fjerne sådanne data for at frigøre diskplads på C: drevet (eller det sidste drev på din drevliste, f.eks. D: drevet).

Du skal bruge genoprettelsesmedie til at fjerne data til systemgenoprettelse eller genoprette computeren, når du har fjernet dataene.

Når du har fjernet data til genoprettelse, kan du ikke bruge funktionen Optimer.

1. Opret genoprettelsesmedier, hvis du ikke allerede har gjort det.

   Se Oprettelse af genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter genoprettelsesmedier.

2. Indsæt genoprettelsesmediet i det optiske diskdrev, eller slut et USB-flashdrev (medfølger ikke) til USB-porten på din VAIO-computer, mens computeren er i normal tilstand.
3. Sluk din VAIO-computer.
4. Tryk på knappen ASSIST for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), og vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

5. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og VAIO recovery solutions.

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

6. Vælg Tools og Remove recovery partition.
7. Følg instruktionerne på skærmen.

## Genoprettelse fra genoprettelsesmedier

Hvis dataene i genoprettelsesområdet er blevet beskadiget eller slettet, kan du bruge genoprettelsesmedie til at genoprette VAIO-computeren.

Det tager imidlertid længere tid at genoprette computeren ved hjælp af genoprettelsesmedie end via genoprettelsesområdet.

1. Indsæt et genoprettelsesmedie (optiske diske) i det optiske diskdrev, eller slut et USB-flashdrev til USB-porten på din VAIO-computer, mens computeren er i normal tilstand.
2. Sluk din VAIO-computer.
3. Tryk på knappen ASSIST for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), og vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

4. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og VAIO recovery solutions.

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

5. Vælg Start recovery wizard.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis der vises et vindue, hvor du kan vælge sprog, skal du vælge det ønskede sprog og derefter klikke på OK.

- Hvis du vil udføre en brugertilpasset genoprettelse, skal du vælge Tools og Start advanced recovery wizard.

- Hvis du ikke kan genoprette din VAIO-computer ved hjælp af USB-flashdrevet, skal du slutte drevet til en anden USB-port på computeren og derefter prøve at genoprette computeren igen.

## Oprettelse af genoprettelsesmedier

Følg vejledningen nedenfor, hvis du skal oprette genoprettelsesmedie.

Du kan bruge dvd'er, en Blu-ray Disc eller et USB-flashdrev som genoprettelsesmedier.

- På modellen uden et indbygget optisk diskdrev:

  Anvend en USB-flashdrev.

- På modellen med et indbygget optisk diskdrev:

  Det anbefales, at du bruger DVD-R-medier, da data kan blive slettet på et USB-flashdrev ved et uheld. Du kan også bruge BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL-medier. De medietyper, som VAIO-computeren understøtter, og det nødvendige antal diske varierer dog afhængigt af den model, du har valgt. Du får meddelelse om sådanne oplysninger under oprettelsesprocessen.

#### Bemærk!

- USB-porte, der er i overensstemmelse med USB 3.0-standarden, understøtter ikke genoprettelse med et USB-flashdrev, der er i overensstemmelse med USB 3.0-standarden. Sørg for, på modeller uden USB-porte der kun overholder USB 2.0-standarden, at oprette genoprettelsesmedie vha. USB-flashdrevet, der ikke overholder USB 3.0-standarden.

1. Gå på internettet fra din VAIO-computer, og hent og installer de seneste opdateringer ved hjælp af VAIO Update.
2. Tryk på knappen ASSIST, når din VAIO-computer skal til at starte VAIO Care.

   Vælg, hvis Kontrol af brugerkonti (User Account Control)-vinduet vises, Ja (Yes).

   VAIO Care-vinduet vises.

3. Vælg Advanced Tools, Restore and recovery, og vælg Create Recovery Media.
4. Læs omhyggeligt vejledningen på skærmen, og vælg derefter Next.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Bemærk!

- Det kan tage lidt tid, inden status for processen vises.

- Du må ikke skubbe et medie ud eller afbryde forbindelsen til det, mens genoprettelsesmedierne oprettes. Hvis du gør det, kan der opstå en fejl.

- Opbevar genoprettelsesmedierne på et sikkert sted.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.

#### Om oprettelse af genoprettelsesmedier

- Genoprettelsesmedier kan kun anvendes til den VAIO-computer, som de er oprettet på.

- Du kan ikke optimere din VAIO-computer ved hjælp af genoprettelsesmedier.

- Opret genoprettelsesmedier, så snart din VAIO-computer er klar til brug. I følgende situationer kan du muligvis ikke genoprette computeren fra genoprettelsesområdet, og du skal derfor bruge genoprettelsesmedie:

  - Du har ændret genoprettelsesområdet med apps, der er designet til at ændre data.

  - Du har installeret et andet operativsystem end det forudinstallerede på computeren.

  - Du har formateret den indbyggede lagerenhed uden at bruge VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Pas på, at du ikke kommer til at røre ved diskens overflade eller gøre den beskidt. Fingeraftryk eller støv på diskens overflade kan forårsage læse-/skrivefejl.

- Når du vil oprette genoprettelsesmedier, skal du bruge dobbelt så meget ledig plads på C- drevet end kapaciteten af de medier, du anvender. Afhængigt af modellen, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedie selv på købstidspunktet, fordi der mangler plads, uanset om det optiske diskdrev understøtter Blu-ray Disc- eller Double/Dual Layer DVD-medier.

- Læs først de relevante oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care, når du bruger et USB-flashdrev som genoprettelsesmedie.

## Kontrol af størrelsen af genoprettelsesområdet

Computerens lagringsenhed indeholder et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er lagret.

Benyt følgende trin til at kontrollere størrelsen på genoprettelsesområdet:

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps, og skriv "Computer" i søgefeltet.
3. Vælg Computer.
4. Vælg Computer på menulinjen, og vælg Administrer (Manage).
5. Vælg Diskhåndtering (Disk Management) under Lagring (Storage) i den venstre rude.

   Genoprettelsesområdets størrelse og den samlede størrelse af drev C drevet vises i rækken Disk 0 i den midterste rude.

## Bemærkninger om genoprettelse

Læs følgende bemærkninger omhyggeligt, inden du genopretter din VAIO-computer.

### Vigtige bemærkninger om genoprettelse

- Når du genopretter din VAIO-computer, slettes alle data på den indbyggede lagerenhed, og computerens oprindelige standardindstillinger gendannes. Sørg for, at du har en sikkerhedskopi er dine vigtige data.

  Hvis du vil bevare de vigtigste indstillinger og personlige oplysninger, skal du bruge optimeringsfunktionen. Se Optimering af din VAIO-computer for at få flere oplysninger.

- Fjern alle eksterne enheder fra din VAIO-computer, bortset fra strømledningen, vekselstrømsadapteren og de enheder, der skal bruges til genopretningen, inden computeren genoprettes.

- Lad din VAIO-computer være tilsluttet elnettet ved hjælp af strømledningen eller vekselstrømsadapteren under genoprettelsesprocessen.

- Afbryd ikke genoprettelsesprocessen, før den er fuldført.

- Hvis du har glemt adgangskoden og ikke kan starte genoprettelsesprocessen, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter for at få nulstillet koden. Der vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.

### Om apps

- Når du genopretter din VAIO-computer, er det kun de forudinstallerede apps, der gendannes. De apps, som du selv har installeret, og de data, du har oprettet siden købet, kan ikke gendannes. Desuden er det ikke muligt at gendanne Windows alene.

- Nogle forudinstallerede apps har indstillinger, der gør det muligt at fjerne og installere disse apps automatisk. Det er imidlertid ikke sikkert, at disse apps fungerer korrekt på VAIO-computeren, hvis disse indstillinger anvendes.

- Hvis du installerer apps, der ændrer størrelsen på partitionerne, kan funktionen til oprettelse af genoprettelsesmedier blive deaktiveret. For at undgå det skal du oprette genoprettelsesmedier, så snart din VAIO-computer er klar til brug. Se Oprettelse af genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger.

## Om genoprettelse

Genoprettelse er den proces, hvor du gendanner den indbyggede lagerenheds oprindelige standardindstillinger. Optimer er processen, hvor operativsystemet geninstalleres, mens de vigtigste indstillinger og personlige oplysninger bevares.

Optimer først VAIO-computeren, hvis computeren bliver ustabil. Hvis problemet fortsætter, skal du genoprette VAIO-computeren.

Du kan genoprette computeren på to måder:

- Fra genoprettelsesmedier

- Fra genoprettelsesområdet

#### Bemærk!

- Modellerne med et SSD-drev på 64 GB eller 128 GB understøtter ikke optimeringsfunktionen. Hvis du tjekker SSD'ens kapacitet, tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er slukket for at få vist VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og vælg Start BIOS setup.

### Hvornår skal jeg udføre en genoprettelse eller optimering?

- Hvis din VAIO-computer er blevet ustabil

- Hvis din VAIO-computer er blevet inficeret med en computervirus

- Hvis der opstår problemer med VAIO-computeren, som ikke kan løses ved hjælp af fejlfinding

- Hvis du ved en fejltagelse har formateret C- drevet

### Hvilke apps skal jeg bruge til at genoprette eller optimere min VAIO-computer eller oprette genoprettelsesmedier?

Brug følgende apps.

#### VAIO Care

- Oprettelse af genoprettelsesmedier

- Kontrol af computerens hardware

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Genoprettelse af din VAIO-computer

- Redning (sikkerhedskopiering) af dine data

- Sletning af alle data på den indbyggede lagerenhed

#### Windows Genoprettelsesmiljø (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Optimering

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care og VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Du kan også genoprette din VAIO-computer fra Windows Genoprettelsesmiljø (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Hvad er et genoprettelsesområde?

Genoprettelsesområdet på den indbyggede lagerenhed indeholder data, der bruges til system- og programgenoprettelse. Almindeligvis kan du ikke ændre eller slette data i dette område. Der kan dog købes apps, som er designet til dette formål.

### Hvorfor skal jeg oprette genoprettelsesmedier?

genoprettelsesmedie bruges til at gendanne VAIO-computerens oprindelige standardindstillinger. Hvis Windows ikke kan startes, og du har slettet genoprettelsesområdet, skal du bruge genoprettelsesmedierne til at udføre genoprettelsen.

Opret genoprettelsesmedier, så snart computeren er klar til brug.

## Genoprettelse fra genoprettelsesområdet

Du kan genoprette din VAIO-computeren fra genoprettelsesområdet på den indbyggede lagerenhed. Denne genoprettelsesmetode er hurtigere end genoprettelse ved hjælp af genoprettelsesmedie.

Se Bemærkninger om genoprettelse, før du genopretter computeren.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start troubleshooting (recovery).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

3. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og VAIO recovery solutions.

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

4. Vælg Start recovery wizard.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis der vises et vindue, hvor du kan vælge sprog, skal du vælge det ønskede sprog og derefter klikke på OK.

- Hvis du vil udføre en brugertilpasset genoprettelse, skal du vælge Tools og Start advanced recovery wizard.

## Optimering af din VAIO-computer

Hvis VAIO-computeren er blevet ustabil, bør du bruge optimer-funktionen i Windows. Vælg Optimer af computeren på følgende måde.

#### Bemærk!

- Modellerne med et SSD-drev på 64 GB eller 128 GB understøtter ikke optimeringsfunktionen. Hvis du tjekker SSD'ens kapacitet, tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er slukket for at få vist VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og vælg Start BIOS setup.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.
   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.
2. Vælg Start troubleshooting (recovery).
   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.
3. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og Optimer din pc (Refresh your PC).

De fleste data gemt på den indbyggede lagerenhed, nogle Windows-indstillinger og alle apps hentet fra Windows Store bevares selv efter at du optimerer VAIO-computeren. Nogle app-indstillinger eller filer i specifikke mapper bevares dog ikke.

Du kan finde oplysninger om, hvilke indstillinger der bevares, og hvilke data der slettes, når du optimerer computeren.

#### Indstillinger, der bevares, når du optimerer din VAIO-computer

Følgende indstillinger bevares, når du optimerer VAIO-computeren.

- Library-indstillinger

- Brugerkonti (lokal, domæne, Microsoft-konto) og gruppemedlemskaber

- Domæneindstillinger

- Windows Update-indstillinger

- Startskærm og baggrund for låseskærm

- Skrivebordstemaer

- Internationale indstillinger

- Profiler for trådløst netværk

- Indstillinger, der er konfigureret i Velkommen til Windows

#### Data, der slettes, når du optimerer din VAIO-computer

Data i mapperne nedenfor slettes, når du optimerer VAIO-computeren.

- \Windows

- \Programmer

- \Programmer (x86)

- \Programdata

- \Brugere\(Brugernavn)\AppData

#### Bemærk!

- Gem vigtige data på forhånd.

- Copyrightbeskyttede data, f.eks digitale broadcast-data eller musikfiler, der er organiseret af digitale afspilnings-apps, er muligvis ikke tilgængelige, selvom dataene findes i samme mappe, efter du har optimeret din VAIO-computer.

  Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til den app, du bruger.

#### Tip!

- De apps, der er installeret på leveringstidspunktet, og de apps, der er installeret fra Windows Store, bliver bevaret, mens alle pc-apps, som du har installeret efter købet, bliver slettet.

## Om knappen ASSIST

Tryk på ASSIST-tasten for at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse eventuelle problemer, der opstår, når du bruger computeren.

Når computeren er tændt, starter ASSIST-knappen VAIO Care.

Når computeren er slukket, viser ASSIST-knappen VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke kan starte.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, og der går fem minutter uden aktiviteter, vil din VAIO-computer automatisk slukke.

## Start af VAIO-computeren fra eksterne enheder

Du kan starte din VAIO-computer fra eksterne enheder, f.eks. et optisk diskdrev, et USB-diskettedrev eller et USB-flashdrev ved hjælp af BIOS-funktionen.

1. Slut en ekstern enhed til din VAIO-computer.
2. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

3. Vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen aktiveres fra den eksterne enhed.

#### Bemærk!

- Fjern alle enheder fra VAIO-computeren, undtagen den eksterne enhed, der skal startes fra. Nogle enheder kan ikke bruges til at starte computeren eller kan ikke bruges sammen med computeren.

- Hvis der følger en vekselstrømsadapter med den eksterne enhed, skal du slutte den til elnettet, inden enheden bruges.

## Om forskellige typer sikkerhedskopiering

Du kan bruge Windows-funktionen Sikkerhedskopiering og gendannelse (Backup and Restore) til at sikkerhedskopiere dine værdifulde data.

Du kan vælge mellem de forskellige typer sikkerhedskopiering, som beskrives nedenfor.

### Sikkerhedskopiering af filer

Du kan vælge og sikkerhedskopiere mapper og filer, der er gemt på din VAIO-computer, og gemme sikkerhedskopien på en ekstern harddisk.

Du kan finde flere oplysninger om sikkerhedskopiering i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

### Sikkerhedskopiering af systemafbildning

Du kan oprette en sikkerhedskopi af hele VAIO-computerens system. Hvis den indbyggede lagerenhed eller computeren holder op med at fungere, kan du bruge systemafbildningen til at gendanne computeren i den tilstand, den var i, da sikkerhedskopien blev oprettet.

Hvis du vil oprette en systemafbildning, skal du have en ekstra harddisk, der er formateret i NTFS-format. Du kan også sikkerhedskopiere systemafbildningen til optiske diske, f.eks. en Blu-ray Disc eller dvd.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en systemafbildning, i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

#### Bemærk!

- Vi vil under ingen omstændigheder gendanne computersystemet i forbindelse med eller yde kompensation for tab eller skader, herunder funktionsfejl på VAIO-computeren.

- Opret genoprettelsesmedier, så hurtigt som muligt efter købet af VAIO-computeren. Hvis du ikke kan oprette en sikkerhedskopi af dine data med Windows-funktionen, fordi der er opstået en funktionsfejl på computeren, kan du anvende det sikkerhedskopieringsværktøj, der fulgte med genoprettelsesmedierne, til at sikkerhedskopiere dine data.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter genoprettelsesmedier, i Oprettelse af genoprettelsesmedier.

#### Tip!

- Hvis din VAIO-computer ikke har et diskdrev, skal du slutte en ekstern enhed, f.eks. et eksternt harddiskdrev eller dvd-drev, til computeren, inden du kan udføre sikkerhedskopieringen. Du kan også ændre størrelsen af partitionen på C-drevet og oprette en anden partition inden sikkerhedskopieringen. Se Oprettelse af partitioner for at få flere oplysninger.

## Om sikkerhedskopiering

Sikkerhedskopieringsprocessen opretter en sikkerhedskopi af de data, der er gemt på den indbyggede lagerenhed, og gemmer den på en anden placering.

Du kan miste data, der er gemt på den indbyggede lagerenhed, pga. uventede hændelser eller computervirus. Du kan kun gendanne de mistede data, hvis du har en sikkerhedskopi af dem.

Det anbefales på det kraftigste, at du sikkerhedskopierer dine data regelmæssigt.

Hvis du kan starte Windows, skal du sikkerhedskopiere og gendanne dine data med Windows-funktionen.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du åbne Kontrolpanel (Control Panel) og vælge System og sikkerhed (System and Security) og Filhistorik (File History).

## Oprettelse af et gendannelsespunkt

Et gendannelsespunkt giver dig mulighed for at gendanne computerens systemfiler, sådan som de var, da gendannelsespunktet blev oprettet.

Normalt oprettes gendannelsespunkterne automatisk, f.eks. når du installerer en driver. Det anbefales dog, at du opretter et nyt gendannelsespunkt manuelt, inden du installerer apps eller drivere på din VAIO-computer.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter et gendannelsespunkt, i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

## Gendannelse af systemfiler ved hjælp af et gendannelsespunkt, når du ikke kan starte Windows

Hvis du ikke kan starte Windows, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at gendanne systemfilerne.

1. Indsæt et genoprettelsesmedie (optiske diske) i det optiske diskdrev, eller slut et USB-flashdrev til USB-porten på din VAIO-computer, mens computeren er i normal tilstand.
2. Sluk din VAIO-computer.
3. Tryk på knappen ASSIST for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), og vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

4. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot), Avancerede indstillinger (Advanced options), og vælg Systemgendannelse (System Restore).
5. Vælg dit operativsystem.

   Systemgendannelse (System Restore)-vinduet vises.

6. Vælg Next.
7. Vælg et gendannelsespunkt og Next.

   Det vindue, hvor du skal bekræfte gendannelsespunktet, vises.

8. Vælg Udfør (Finish) for at bekræfte gendannelsespunktet.

   VAIO-computeren genstartes, når systemfilerne er blevet gendannet.

## Sikkerhedskopiering af data, når du ikke kan starte Windows

Hvis du ikke kan starte Windows, skal du sikkerhedskopiere dine data med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start troubleshooting (recovery).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

3. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og VAIO recovery solutions.

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

4. Vælg Tools og Rescue Data.
5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Hvis der vises et vindue, hvor du kan vælge sprog, i trin 3, skal du vælge det ønskede sprog og derefter klikke på OK.

- Du kan også vælge at starte VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions med genoprettelsesmediet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger.

- Det anbefales, at du gemmer de reddede filer på en ekstern harddisk, hvis du vælger Custom rescue.

#### Bemærkninger om brug VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Håndter de reddede filer med forsigtighed for at beskytte dem mod uautoriseret adgang.

- Deaktiver funktionen til harddiskkryptering i Windows, inden du bruger VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions til at sikkerhedskopiere og gendanne data.

  Du skal dog være opmærksom på, at uautoriserede brugere nemt kan få adgang til reddede ikke-krypterede filer på den indbyggede lagerenhed ved hjælp af genoprettelsesmedierne og denne app. Derfor skal du indstille start- eller harddiskadgangskoden og aktivere Windows-funktionen til harddiskkryptering, når du har brugt app'en. Sørg desuden for, at genoprettelsesmedie opbevares et sikkert sted, så de sikkerhedskopierede filer er beskyttet mod uautoriseret adgang.

- Hvis du vil gendanne copyrightbeskyttede data, f.eks musikfiler, der er organiseret af afspilningssoftware, skal du bruge et sikkerhedskopieringsværktøj, der er angivet af den app, som du brugte til at importere disse data. Sony garanterer ikke, at de data, der er gendannet med det angivne sikkerhedskopieringsværktøj, kan afspilles.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions understøtter ikke sikkerhedskopiering af en fil med et navn, der er 260 tegn.

- Det kan ikke garanteres, at alle data på den indbyggede lagerenhed bliver sikkerhedskopieret, når du bruger VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  Sony påtager sig intet ansvar for tab af data i forbindelse med sikkerhedskopieringsprocessen.

- Slut din VAIO-computer til elnettet ved hjælp af strømledningen eller vekselstrømsadapter, mens du bruger VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Din VAIO-computer genstartes automatisk 72 timer efter, at VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions er startet. Hvis sikkerhedskopieringen har varet i 72 timer, stoppes processen, og computeren genstartes. Processen kan ikke genoptages.

- De reddede filer kan blive opdelt på to eller flere filer, der gemmes på en bestemt placering eller omdøbes, alt efter hvad du vælger. Brug VAIO Data Restore Tool til at gendanne de reddede filer. Se Gendannelse af data med VAIO Data Restore Tool for at få flere oplysninger.

- Hvis det eksterne harddiskdrev eller optiske diskdrev ikke understøtter USB-forbindelsen, skal du installere en driver.

## Gendannelse af data med VAIO Data Restore Tool

Du kan bruge VAIO Data Restore Tool til at gendanne filer, du tidligere har sikkerhedskopieret ved hjælp af VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Du kan få hjælp til at bruge app'en i Hjælp-filen til app'en.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps, og skriv "VAIO Data Restore Tool" i søgefeltet.
3. Vælg VAIO Data Restore Tool.

   VAIO Data Restore Tool-vinduet vises.

4. Vælg Next.

   Vælg, hvis Kontrol af brugerkonti (User Account Control)-vinduet vises, Ja (Yes).

5. Følg instruktionerne på skærmen.

#### Bemærk!

- Hvis du vil gendanne copyrightbeskyttede data, f.eks musikfiler, der er organiseret af afspilningssoftware, skal du bruge et sikkerhedskopieringsværktøj, der er angivet af den app, som du brugte til at importere disse data. Sony garanterer ikke, at de data, der er gendannet med det angivne sikkerhedskopieringsværktøj, kan afspilles.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og adgangskode.

- Flyt om nødvendigt de gendannede filer til den oprindelige placering.

## Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computer hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden, kontaktoplysninger og telefonnumre osv.).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computer er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Du kan også åbne amuletterne, vælg amulettenSøg (Search) og Apps og skriv "VAIO Care (Desktop)" i søgefeltet for at starte VAIO Care.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Fjernelse af data til genoprettelse for at frigøre diskplads

Computerens lagringsenhed indeholder et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er lagret. Hvis din VAIO-computer har et SSD-drev (Solid State), ønsker du muligvis at minimere genoprettelsesområdet ved at fjerne sådanne data for at frigøre diskplads på C: drevet (eller det sidste drev på din drevliste, f.eks. D: drevet).

Du skal bruge genoprettelsesmedie til at fjerne data til systemgenoprettelse eller genoprette computeren, når du har fjernet dataene.

Når du har fjernet data til genoprettelse, kan du ikke bruge funktionen Optimer.

1. Opret genoprettelsesmedier, hvis du ikke allerede har gjort det.

   Se Oprettelse af genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter genoprettelsesmedier.

2. Indsæt genoprettelsesmediet i det optiske diskdrev, eller slut et USB-flashdrev (medfølger ikke) til USB-porten på din VAIO-computer, mens computeren er i normal tilstand.
3. Sluk din VAIO-computer.
4. Tryk på knappen ASSIST for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), og vælg Start from media (USB device/optical disc).

   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.

5. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og VAIO recovery solutions.

   Følg vejledningen på skærmen indtil VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skærmen vises.

6. Vælg Tools og Remove recovery partition.
7. Følg instruktionerne på skærmen.

## Oprettelse af partitioner

I dette emne beskrives det, hvordan du opretter partitioner.

#### Bemærk!

- Hvis du reducerer partitionsstørrelsen for drev C, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedier eller gennemføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), vælg System og sikkerhed (System and Security), og vælg Opret og formatér harddiskpartitioner (Create and format hard disk partitions) under Administration (Administrative Tools). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel)).

   Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti (User Account Control) vises, skal du vælge Ja (Yes).

2. Højreklik på drev C, og vælg Formindsk diskenhed (Shrink Volume).
3. Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB), og vælg Formindsk (Shrink).
4. Højreklik på Ikke-allokeret (Unallocated), og vælg Ny simpel diskenhed (New Simple Volume).
5. Følg vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.

## Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

Partitioner er opdelte områder på den indbyggede lagerenhed. Der kan være visse fordele ved at opdele den indbyggede lagerenhed i flere partitioner, f.eks. kan du adskille systemfilerne og datafilerne.

Din VAIO-computer har som standard kun én partition (drev C).

Hvis du vil gemme data på en anden partition, f.eks. drev D, skal du ændre partitionsstørrelsen og oprette en ny partition.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter partitioner, i Oprettelse af partitioner.

#### Tip!

- På nogle modeller kan D-drevet være standarddrevet.

## Kontrol af størrelsen af genoprettelsesområdet

Computerens lagringsenhed indeholder et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er lagret.

Benyt følgende trin til at kontrollere størrelsen på genoprettelsesområdet:

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps, og skriv "Computer" i søgefeltet.
3. Vælg Computer.
4. Vælg Computer på menulinjen, og vælg Administrer (Manage).
5. Vælg Diskhåndtering (Disk Management) under Lagring (Storage) i den venstre rude.

   Genoprettelsesområdets størrelse og den samlede størrelse af drev C drevet vises i rækken Disk 0 i den midterste rude.

## Oprettelse af partitioner

I dette emne beskrives det, hvordan du opretter partitioner.

#### Bemærk!

- Hvis du reducerer partitionsstørrelsen for drev C, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedier eller gennemføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), vælg System og sikkerhed (System and Security), og vælg Opret og formatér harddiskpartitioner (Create and format hard disk partitions) under Administration (Administrative Tools). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel)).

   Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti (User Account Control) vises, skal du vælge Ja (Yes).

2. Højreklik på drev C, og vælg Formindsk diskenhed (Shrink Volume).
3. Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB), og vælg Formindsk (Shrink).
4. Højreklik på Ikke-allokeret (Unallocated), og vælg Ny simpel diskenhed (New Simple Volume).
5. Følg vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.

## Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

Partitioner er opdelte områder på den indbyggede lagerenhed. Der kan være visse fordele ved at opdele den indbyggede lagerenhed i flere partitioner, f.eks. kan du adskille systemfilerne og datafilerne.

Din VAIO-computer har som standard kun én partition (drev C).

Hvis du vil gemme data på en anden partition, f.eks. drev D, skal du ændre partitionsstørrelsen og oprette en ny partition.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter partitioner, i Oprettelse af partitioner.

#### Tip!

- På nogle modeller kan D-drevet være standarddrevet.

## Om genoprettelse

Genoprettelse er den proces, hvor du gendanner den indbyggede lagerenheds oprindelige standardindstillinger. Optimer er processen, hvor operativsystemet geninstalleres, mens de vigtigste indstillinger og personlige oplysninger bevares.

Optimer først VAIO-computeren, hvis computeren bliver ustabil. Hvis problemet fortsætter, skal du genoprette VAIO-computeren.

Du kan genoprette computeren på to måder:

- Fra genoprettelsesmedier

- Fra genoprettelsesområdet

#### Bemærk!

- Modellerne med et SSD-drev på 64 GB eller 128 GB understøtter ikke optimeringsfunktionen. Hvis du tjekker SSD'ens kapacitet, tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er slukket for at få vist VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og vælg Start BIOS setup.

### Hvornår skal jeg udføre en genoprettelse eller optimering?

- Hvis din VAIO-computer er blevet ustabil

- Hvis din VAIO-computer er blevet inficeret med en computervirus

- Hvis der opstår problemer med VAIO-computeren, som ikke kan løses ved hjælp af fejlfinding

- Hvis du ved en fejltagelse har formateret C- drevet

### Hvilke apps skal jeg bruge til at genoprette eller optimere min VAIO-computer eller oprette genoprettelsesmedier?

Brug følgende apps.

#### VAIO Care

- Oprettelse af genoprettelsesmedier

- Kontrol af computerens hardware

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Genoprettelse af din VAIO-computer

- Redning (sikkerhedskopiering) af dine data

- Sletning af alle data på den indbyggede lagerenhed

#### Windows Genoprettelsesmiljø (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Optimering

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care og VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Du kan også genoprette din VAIO-computer fra Windows Genoprettelsesmiljø (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Hvad er et genoprettelsesområde?

Genoprettelsesområdet på den indbyggede lagerenhed indeholder data, der bruges til system- og programgenoprettelse. Almindeligvis kan du ikke ændre eller slette data i dette område. Der kan dog købes apps, som er designet til dette formål.

### Hvorfor skal jeg oprette genoprettelsesmedier?

genoprettelsesmedie bruges til at gendanne VAIO-computerens oprindelige standardindstillinger. Hvis Windows ikke kan startes, og du har slettet genoprettelsesområdet, skal du bruge genoprettelsesmedierne til at udføre genoprettelsen.

Opret genoprettelsesmedier, så snart computeren er klar til brug.

## Optimering af din VAIO-computer

Hvis VAIO-computeren er blevet ustabil, bør du bruge optimer-funktionen i Windows. Vælg Optimer af computeren på følgende måde.

#### Bemærk!

- Modellerne med et SSD-drev på 64 GB eller 128 GB understøtter ikke optimeringsfunktionen. Hvis du tjekker SSD'ens kapacitet, tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er slukket for at få vist VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og vælg Start BIOS setup.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.
   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.
2. Vælg Start troubleshooting (recovery).
   Følg vejledningen på skærmen indtil Vælg en indstilling (Choose an option)-skærmen vises.
3. Vælg Foretag fejlfinding (Troubleshoot) og Optimer din pc (Refresh your PC).

De fleste data gemt på den indbyggede lagerenhed, nogle Windows-indstillinger og alle apps hentet fra Windows Store bevares selv efter at du optimerer VAIO-computeren. Nogle app-indstillinger eller filer i specifikke mapper bevares dog ikke.

Du kan finde oplysninger om, hvilke indstillinger der bevares, og hvilke data der slettes, når du optimerer computeren.

#### Indstillinger, der bevares, når du optimerer din VAIO-computer

Følgende indstillinger bevares, når du optimerer VAIO-computeren.

- Library-indstillinger

- Brugerkonti (lokal, domæne, Microsoft-konto) og gruppemedlemskaber

- Domæneindstillinger

- Windows Update-indstillinger

- Startskærm og baggrund for låseskærm

- Skrivebordstemaer

- Internationale indstillinger

- Profiler for trådløst netværk

- Indstillinger, der er konfigureret i Velkommen til Windows

#### Data, der slettes, når du optimerer din VAIO-computer

Data i mapperne nedenfor slettes, når du optimerer VAIO-computeren.

- \Windows

- \Programmer

- \Programmer (x86)

- \Programdata

- \Brugere\(Brugernavn)\AppData

#### Bemærk!

- Gem vigtige data på forhånd.

- Copyrightbeskyttede data, f.eks digitale broadcast-data eller musikfiler, der er organiseret af digitale afspilnings-apps, er muligvis ikke tilgængelige, selvom dataene findes i samme mappe, efter du har optimeret din VAIO-computer.

  Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til den app, du bruger.

#### Tip!

- De apps, der er installeret på leveringstidspunktet, og de apps, der er installeret fra Windows Store, bliver bevaret, mens alle pc-apps, som du har installeret efter købet, bliver slettet.

## Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computer hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden, kontaktoplysninger og telefonnumre osv.).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computer er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Du kan også åbne amuletterne, vælg amulettenSøg (Search) og Apps og skriv "VAIO Care (Desktop)" i søgefeltet for at starte VAIO Care.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Brug af VAIO Update

VAIO Update giver dig oplysninger om opdateringer, f.eks. vigtige meddelelser eller programopdateringer, så du kan holde din VAIO-computer opdateret.

VAIO Update finder automatisk opdateringer, der forbedrer computerens ydeevne, og ny tilgængelig software via internettet. Du kan hente og installere softwaren ved at udføre nogle få nemme trin.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update).

#### Tip!

- Du kan også starte VAIO Update fra VAIO Care (Desktop).

## Brug af antivirus-app'en på VAIO-computeren

Beskyt din VAIO-computer mod computervirus ved hjælp af antivirus-app'en.

Du kan holde antivirus-app'en opdateret ved at hente og installere de seneste opdateringer fra app-udgiverens websted. Hvis du vil opdatere antivirus-app'en, skal du finde ud af, hvilken af nedenstående app'er der er installeret på din VAIO-computer. Benyt derefter den fremgangsmåde, der er angivet.

1. Kontroller, at din VAIO-computer er forbundet til internettet.
2. Udfør de handlinger, der er relevante for den forudinstallerede antivirus-app.

   For Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   For McAfee:

   Start McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   For Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Følg vejledningen på skærmen.

#### Bemærk!

- Den faktiske fremgangsmåde kan afvige fra de trin, der er angivet ovenfor, alt efter hvilken version af app'en der er installeret på din VAIO-computer. I så fald skal du følge vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files), hvis du vil starte antivirus-app'en.

- Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til din app.

## Angivelse/ændring af startadgangskoden

Du kan angive en adgangskode (startadgangskode), der bruges til at starte din VAIO-computer, ved hjælp af BIOS-funktionen. Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren.

Der er to typer adgangskoder. Angiv først maskinadgangskoden.

- Maskinadgangskode (til administratorer):

  Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer.

- Brugeradgangskode (til brugere uden administratorrettigheder):

  Giver standardbrugere tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.

   Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du angive den nuværende adgangskode og en ny adgangskode. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum), og der skelnes mellem store og små bogstaver.

5. Tryk på tastenellerfor at vælge Password when Power On, tryk på tasten Enter, og vælg Enabled.
6. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
7. Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

#### Bemærk!

- Husk at skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.

- Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke starte din VAIO-computer.

- Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden.

- Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles på et autoriseret Sony-service-/supportcenter. (Det vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.)

## Oprettelse/ændring/fjernelse af din Windows-adgangskode

Hvis VAIO-computeren forsynes med en Windows-adgangskode, kan du beskytte computeren mod uautoriseret adgang, når computeren tændes eller vender tilbage til normal tilstand fra en strømbesparelsestilstand.

Du finder flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Windows-adgangskoden.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Brugere (Users) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Vælg Opret en adgangskode (Create a password) eller Skift din adgangskode (Change your password).
5. Følg anvisningerne på skærmen, og angiv din adgangskode.

#### Bemærk!

- Sørg for, at du ikke glemmer adgangskoden. Skriv adgangskode ned og gem det et sikkert sted.

#### Tip!

- Du kan angive et tip, så du nemmere kan huske adgangskoden, hvis du skulle glemme den. Du kan også oprette en disk til nulstilling af adgangskoden, som kan bruges til at oprette en ny adgangskode. Du finder flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Windows-adgangskoden.

## Fjernelse af startadgangskoden

Hvis det ikke længere er nødvendigt at bruge en startadgangskode til at starte din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at fjerne maskinadgangskoden og brugeradgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Lad felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og tryk på tasten Enter.
5. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.

   Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

## Angivelse/ændring af startadgangskoden

Du kan angive en adgangskode (startadgangskode), der bruges til at starte din VAIO-computer, ved hjælp af BIOS-funktionen. Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren.

Der er to typer adgangskoder. Angiv først maskinadgangskoden.

- Maskinadgangskode (til administratorer):

  Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer.

- Brugeradgangskode (til brugere uden administratorrettigheder):

  Giver standardbrugere tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte din VAIO-computer. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter.

   Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du angive den nuværende adgangskode og en ny adgangskode. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum), og der skelnes mellem store og små bogstaver.

5. Tryk på tastenellerfor at vælge Password when Power On, tryk på tasten Enter, og vælg Enabled.
6. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.
7. Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

#### Bemærk!

- Husk at skrive adgangskoden ned, så du ikke glemmer den.

- Hvis du glemmer adgangskoden, kan du ikke starte din VAIO-computer.

- Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden.

- Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles på et autoriseret Sony-service-/supportcenter. (Det vil blive opkrævet et gebyr for nulstillingen.)

## Fjernelse af startadgangskoden

Hvis det ikke længere er nødvendigt at bruge en startadgangskode til at starte din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at fjerne maskinadgangskoden og brugeradgangskoden.

1. Tryk på knappen ASSIST, mens din VAIO-computer er slukket.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises.

2. Vælg Start BIOS setup.

   Skriv en adgangskode, hvis du allerede har valgt en.

   Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises.

3. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Security, vælg Set Machine Password eller Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter.

   Det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, vises.

4. Lad felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og tryk på tasten Enter.
5. Tryk på tastenellerfor at vælge fanen Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter.

   Tryk på Enter-tasten, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

## Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du udføre følgende handlinger for at sikre, at din VAIO-computer hele tiden fungerer optimalt.

- Kontroller regelmæssigt ydeevnen, og foretag optimeringer.

- Find supportoplysninger (webadressen til supportwebsiden, kontaktoplysninger og telefonnumre osv.).

- Start VAIO Care ved at trykke på ASSIST-knappen, og søg efter løsninger på eventuelle problemer.

1. Tryk på ASSIST-knappen mens VAIO-computeren er tændt.

   VAIO Care startes.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

#### Tip!

- Hvis du trykker på ASSIST-knappen, mens VAIO-computer er slukket vises, skærmen VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan bruges til at genoprette computeren i nødstilfælde, f.eks. hvis Windows ikke starter.

- Du kan også åbne amuletterne, vælg amulettenSøg (Search) og Apps og skriv "VAIO Care (Desktop)" i søgefeltet for at starte VAIO Care.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Brug af VAIO Update

VAIO Update giver dig oplysninger om opdateringer, f.eks. vigtige meddelelser eller programopdateringer, så du kan holde din VAIO-computer opdateret.

VAIO Update finder automatisk opdateringer, der forbedrer computerens ydeevne, og ny tilgængelig software via internettet. Du kan hente og installere softwaren ved at udføre nogle få nemme trin.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update).

#### Tip!

- Du kan også starte VAIO Update fra VAIO Care (Desktop).

## Sådan anvendes LAN-porten

Træk, inden et LAN-kabel tilsluttes til LAN-porten, portdækslet ned som vist nedenfor.

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard sikifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk (Power) og Luk computeren (Shut down).

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren (Shut down) mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Genstart af din VAIO-computer

Når du har ændret indstillinger eller installeret en app på din VAIO-computer, skal du muligvis genstarte computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. VælgTænd/sluk (Power) og Genstart (Restart).
   VAIO-computeren vil genstarte.

## Opladningsindikatorens statusvisning

Opladningsindikatorentændes eller blinker på forskellige måder afhængigt af batteriets status.

#### Lyser orange

Batteriet oplades. (Slukkes, når opladningen er fuldført.)

#### Blinker i orange

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (normal tilstand)

Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den sammen med opladningsindikatoren.

#### Blinker hurtigt med orange lys

Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt en oplåst batteri (hvis det er flytbar), osv.

## Brug af Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk (Power) og Slumre (Sleep).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingerne).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)).

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, slukkes din VAIO-computer automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren er tilsluttet til stikkontakten.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra Slumretildtand ved at åbne eller løfte LCD-skærmen.

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner eller løfter LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Opladning af batteriet

Batteriet kan oplades, mens du bruger din VAIO-computer, og computeren er tilsluttet en strømkilde. Opladningstiden kan variere alt efter driftsbetingelserne.

1. Tilslut VAIO-computeren i en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)

#### Tip!

- Opladningstiden varierer afhængigt af temperaturen i omgivelserne.

  Bemærk, at det tager længere tid at oplade batteriet, hvis den omgivende temperatur er lav.

- Åbn skrivebordet, og vælg batteriikonet, f.eks.(på batteri) eller(tilsluttet), i skrivebordets meddelelsesområde for at tjekke VAIO-computeren indbyggede batteristatus. Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

## Sådan tænder dus VAIO-computeren

Tænd VAIO-computeren for at starte Windows.

Læs omhyggeligt forholdsreglerne i Om brugen af strømkilden, inden du tænder computeren.

1. Tilslut VAIO-computeren til en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)
2. Løft LCD-skærmen.
3. Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, tænder den i grønt.

   Computeren er tændt, og Windows starter efter en tid.

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, tændes din VAIO-computer ikke.

- Når du åbner LCD-skærmen, skal du undgå at holde på det indbyggede kamera. Der kan opstå funktionsfejl på VAIO-computeren, hvis du holder på kameraet. (Modeller med indbygget kamera)

- Hvis du trykker på knappen(Tænd/sluk (Power)), mens LCD-skærmen er lukket, bliver VAIO-computeren ikke tændt.

- Berør ikke berøringsskærmen når VAIO-computeren tændes, da det kan medføre funktionsfejl i computeren. (Modeller med berøringsskærm)

#### Tip!

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til slumretilstand efter en bestemt periode uden aktivitet, når computeren er sluttet til stikkontakten. Se Brug af Slumretilstand for at få flere oplysninger.

## Om slumretilstand

Med Slumretilstand kan du tage en pause og bevare computerens tilstand, herunder data du arbejder med.

Med standardindstillingen for slumretilstand er Rapid Wake aktiveret og VAIO-computeren går i Slumretilstand efter at dine arbejdsdata er gemt i den indbyggede lagringsenhed. Dette formindsker mulgheden for tab af ikke gemte data, hvis batteriet løber tør for under Slumretilstand.

## Ændring af indstillingerne for Rapid Wake (i slumretilstand)

Du kan ændre Rapid Wake-indstillingerne i VAIO Control Center.

Rapid Wake er som standard aktiveret. Med denne funktion, går VAIO i Slumretilstand efter dine arbejdsdata er gemt på den indbyggede lagringsenhed.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Hardware. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Aktiver/deaktiver indstillingen i Rapid Wake.

#### Bemærk!

- Med Rapid Wake dekativeret:

  - Yine arbejdsdata ikke gemt på den indbyggede lagerenhed, når VAIO-computeren skifter til slumretilstand. Derfor vil du miste dine data, hvis computeren slukkes, mens den er i slumretilstand, f.eks. hvis batteriet løber tør for strøm, eller computeren kobles fra elnettet. For at undgå datatab skal du huske at gemme dine data, før computeren skifter til slumretilstand.

  - Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den langsomt i orange under slumretilstand. Når batteriet løber tør for strøm under Slumretilstand, blinker opladningsindikatoren. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den sammen med opladningsindikatoren.

## Opladningsindikatorens statusvisning

Opladningsindikatorentændes eller blinker på forskellige måder afhængigt af batteriets status.

#### Lyser orange

Batteriet oplades. (Slukkes, når opladningen er fuldført.)

#### Blinker i orange

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (normal tilstand)

Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den sammen med opladningsindikatoren.

#### Blinker hurtigt med orange lys

Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt en oplåst batteri (hvis det er flytbar), osv.

## Opladning af batteriet

Batteriet kan oplades, mens du bruger din VAIO-computer, og computeren er tilsluttet en strømkilde. Opladningstiden kan variere alt efter driftsbetingelserne.

1. Tilslut VAIO-computeren i en stikkontakt. (Se Tilslutning af en strømkilde.)

#### Tip!

- Opladningstiden varierer afhængigt af temperaturen i omgivelserne.

  Bemærk, at det tager længere tid at oplade batteriet, hvis den omgivende temperatur er lav.

- Åbn skrivebordet, og vælg batteriikonet, f.eks.(på batteri) eller(tilsluttet), i skrivebordets meddelelsesområde for at tjekke VAIO-computeren indbyggede batteristatus. Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

## Forlængelse af batteriets levetid

Når VAIO-computeren kører på batteristrøm, kan du forlænge batteriets levetid på følgende måder.

- Brug Slumretilstand.

  Når du ikke skal bruge din VAIO-computer i et stykke tid, kan du sætte den i Slumretilstand. Hvis du bruger Slumretilstand ofte, kan det forlænge batteriets levetid. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere tidsperiode, skal du slukke computeren.

  Det er hurtigere at starte computeren fra Slumretilstand, end at starte den, når den er slukket.

  Se Brug af Slumretilstand for at få flere oplysninger.

- Skru ned for lysstyrken på computerens LCD-skærm.

  Se Ændring af LCD-lysstyrken for at få flere oplysninger.

- Skru ned for højttalernes og hovedtelefonernes lydstyrke.

  Se Justering af højttalernes lydstyrke for at få flere oplysninger.

- Afbryd forbindelsen til alle eksterne enheder, som du ikke bruger.

## Om slumretilstand

Med Slumretilstand kan du tage en pause og bevare computerens tilstand, herunder data du arbejder med.

Med standardindstillingen for slumretilstand er Rapid Wake aktiveret og VAIO-computeren går i Slumretilstand efter at dine arbejdsdata er gemt i den indbyggede lagringsenhed. Dette formindsker mulgheden for tab af ikke gemte data, hvis batteriet løber tør for under Slumretilstand.

## Ændring af indstillingerne for Rapid Wake (i slumretilstand)

Du kan ændre Rapid Wake-indstillingerne i VAIO Control Center.

Rapid Wake er som standard aktiveret. Med denne funktion, går VAIO i Slumretilstand efter dine arbejdsdata er gemt på den indbyggede lagringsenhed.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Hardware. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Aktiver/deaktiver indstillingen i Rapid Wake.

#### Bemærk!

- Med Rapid Wake dekativeret:

  - Yine arbejdsdata ikke gemt på den indbyggede lagerenhed, når VAIO-computeren skifter til slumretilstand. Derfor vil du miste dine data, hvis computeren slukkes, mens den er i slumretilstand, f.eks. hvis batteriet løber tør for strøm, eller computeren kobles fra elnettet. For at undgå datatab skal du huske at gemme dine data, før computeren skifter til slumretilstand.

  - Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den langsomt i orange under slumretilstand. Når batteriet løber tør for strøm under Slumretilstand, blinker opladningsindikatoren. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, blinker den sammen med opladningsindikatoren.

## Kontrol af batteriets opladningskapacitet

Batteriet nedbrydes med tiden. Kapaciteten bliver gradvist mindre, når batteriet genoplades og aflades gentagne gange. Det betyder, at batteriet efter lang tids brug kan blive tømt hurtigt, selvom det er fuldt opladet, og på et tidspunkt er det nødvendigt at udskifte batteriet.

Hvis batteriet tømmes hurtigt, skal du erstatte batteriet med et nyt batteri, som er angivet af Sony. Du kan finde flere oplysninger om batteriets opladningsstatus og kapacitet i Hjælp-filen.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Power and Battery (se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Vælg Details i Battery.

   Der vises detaljerede oplysninger om batteriet, f.eks. opladningskapaciteten.

#### Tip!

- Aktiver battery care function for at opnå den maksimale batterilevetid. Med denne funktion kan du reducere nedbrydningen af batteriet ved at begrænse den maksimale opladningskapacitet. Når funktionen er aktiveret, er batteriet ikke fuldt opladet.

## Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger berøringsskærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærm.

  Forsigtige berøringer fungerer altid, da din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm.

- Berøringsskærm må ikke betjenes med andre ting end fingrene.

  Berøringsskærm kan blive beskadiget, eller der kan opstå en funktionsfejl. Vær omhyggelig med kun at berøre skærmen med fingeren.

- Berøringsskærm fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du tænder VAIO-computeren, mens du rører ved skærmen. Genstart i det tilfælde computeren.

- Berøringsskærm virker muligvis ikke i flere sekunder, efter VAIO-computeren er vendt tilbage til normal tilstand fra slumretilstand. Vent i det tilfælde en tid før berøringsskærm anvendes.

- Hold berøringsskærm ren, så der er sikret en god berøringsfølsomhed. Urenheder kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.

## Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan trykke på berøringsskærm, eller du kan gøre nogle enkle bevægelser med dine fingre, når du vil betjene VAIO-computeren.

### Grundlæggende betjening

#### Klikke (trykke)

Tap en gang på berøringsskærm med en finger. Du kan vælge en knap, som f.eks. OK og Annuller (Cancel), eller du kan vælge et punkt på en menu ved at trykke på det.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tryk på berøringsskærm to gange hurtig efter hinanden med en finger.

Du kan starte en app, som f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller et regnearksprogram, eller du kan åbne en fil ved at dobbelttrykke på ikonet.

#### Trække

Sæt en finger på det ønskede sted på berøringsskærm, og træk fingeren. Du kan flytte en fil eller ændre vinduets størrelse ved hjælp af denne bevægelse.

#### Trække og slippe

Tryk på det ønskede fil-ikon, træk det over i en anden mappe, et andet vindue eller app-ikon, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Du kan flytte eller kopiere en fil ved hjælp af denne bevægelse.

### Avanceret betjening

Du kan betjene VAIO-computeren med en ganske enkel bevægelse med dine fingre på berøringsskærm.

Reaktionen på en bevægelse er afhængig af app'en.

#### Højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk og hold fingeren det ønskede sted på berøringsskærm i et par sekunder, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Afhængigt af det sted du berører, kan du få vist forskellige menuer.

#### Rulle

Tryk og træk et område i et vindue, der kan rulles, som f.eks. et Internet Explorer-vindue. Du kan også trække i skyderen i det lodrette rullepanel i det ønskede vindue for at rulle vinduet.

#### Zoome et billede ind eller ud., f.eks. et foto (zoom)

Knib på berøringsskærm med to fingre for at zoome ind på et billede, f.eks. et foto på Billeder (Photos). Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Rotere et billede, f.eks. et foto (roter)

Sæt to fingre på berøringsskærm, og træk dem i cirkler for at rotere et billede, som f.eks. et foto. Muligheden for at rotere billeder afhænger af de apps, du bruger.

#### Vælge ved at stryge

Træk fingeren ganske kort i en retning, så skærmen ikke ruller.

Du kan vælge et element, som f.eks. et app-felt eller et billede.

## Om touch-skærmen (Modeller udstyret med touch-skærm)

Touch-skærmen muliggør direkte interaktion med VAIO-computeren ved hjælp af dine fingre. Du kan udføre forskellige bevægelser på touch-skærmen.

Din VAIO-computer understøtter multiberøringsinput.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv touch-skærm. Når du bruger den, skal du være opmærksom på følgende karakteristiske egenskaber ved en kapacitiv touch-skærm.

  - Touch-skærmen fungerer ikke, hvis du berører den med neglene, eller hvis du har handsker på.

  - Hvis tryk udløser en utilsigtet handling, skal du se efter, at der ikke er andre dele af din krop, der er i kontakt med touch-skærmen.

  - Overfladen på touch-skærmen kan blive varm. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

  - Selvom touch-skærmens overflade er fremstillet af hærdet glas, kan den blive beskadiget. Den skal behandles med passende forsigtighed. Hvis den går i stykker, kan der blive spredt små glasskår, der kan medføre legemsbeskadigelse.

    Touch-skærmen må ikke tabes eller udsættes for kraftige påvirkninger. Overfladen må ikke ridses. En fejl i overfladen kan bevirke, at glasset går i stykker.

  - Der vil være fastgjort et beskyttelsesark til LCD-skærmens ramme fra fabrikken. Fjern arket inden brug. Ellers vil touch-skærmen muligvis ikke fungere korrekt.

  - Visse apps accepterer ikke funktioner til touch-skærm.

## Indsættelse/fjernelse af en disk (Modeller med et optisk diskdrev)

Indsæt/fjern en disk i/fra din VAIO-computer, som er tændt.

1. Tryk på knappen til udskubning af drevet.

   Skuffen glider ud.

2. Indsæt/fjern en disk i/fra din VAIO-computer.

   Når du indsætter en disk:

   Hold på bunden af diskdrevet med den ene hånd, placer disken midt på drevet, og skub forsigtigt drevet ind, indtil der lyder et klik. Hvis disken ikke er placeret korrekt, når du lukker drevet, kan drevet sætte sig fast, så det ikke kan åbnes.

   Placer disken med mærkaten opad.

3. Luk skuffen ved at skubbe den forsigtigt indad.

#### Bemærk!

- Du må ikke trykke hårdt på diskdrevet, når du indsætter disken.

## Indtastning af tegn med funktioner til berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan betjene Berøringstastatur (Touch Keyboard) på skærmen med berøringsskærmfunktioner til tekstindtastning.

1. Åbn skrivebordet(ikonet Berøringstastatur (Touch Keyboard)) i meddelelsesområdet på skrivebordet. (Se Åbning af Skrivebord (Desktop) for at åbne skrivebordet.)

#### Tip!

- Berøringstastatur (Touch Keyboard) på skærmen vises automatisk, når du berører et tekstfelt.

## Kombinationer og funktioner med Fn-tasten

Du kan udføre en handling ved hjælp af en tastaturgenvej ved at holde Fn-tasten og en anden tast nede samtidig.

Hvis du f.eks. vil slå lyden fra, skal du gøre følgende: Fn +(F2)Hold tasten Fn nede, og tryk derefter på tasten F2.

Nogle tastaturfunktioner kan kun bruges, når Windows kører.

#### Fn +(F1)

Deaktiverer og aktiverer pegefeltet. Se Aktivering/deaktivering af pegefeltet for at få flere oplysninger.

#### Fn +(F2)

Slår de indbyggede højttalere og hovedtelefoner til eller fra.

#### Fn +/(F3/F4)

Tryk på tasten flere gange for at justere lydstyrken i de indbyggede højttalere og hovedtelefonerne. Se Justering af højttalernes lydstyrke for at få flere oplysninger.

Hvis du vil sænke lydstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F3.

Hvis du vil øge lydstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Tryk på tasten flere gange for at justere LCD-lysstyrken på computerskærmen. Se Ændring af LCD-lysstyrken for at få flere oplysninger.

Hvis du vil sænke lysstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F5.

Hvis du vil øge lysstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Skifter til visning på en ekstern skærm.

Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter for at bekræfte. Se Valg af skærmtilstande for at få flere oplysninger.

#### Fn + Num Lk (Num Lock)

Aktiverer tasterne på hvilke tal er trykt som et numeriske tastatur til at indtaste talene. (Modeller med ikke-numeriske tastatur)

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Fungerer forskelligt, afhængigt af de anvendte apps. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til app'en.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Går til den forrige side. (Modeller med ikke-numeriske tastatur)

#### Fn + End (End)

Flytter markøren til slutningen af en linje eller side. (Modeller med ikke-numeriske tastatur)

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Går til den næste side. (Modeller med ikke-numeriske tastatur)

#### Fn + Home (Home)

Flytter markøren til begyndelsen af en linje eller side. (Modeller med ikke-numeriske tastatur)

#### Tip!

- Du finder oplysninger om genvejstaster i kombination med(Windows-tasten) osv. i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

## Brug af pegefeltet

Du kan flytte markøren på computerskærmen ved at bevæge fingeren over pegefeltet.

Tryk, med markøren på det ønskede sted, på venstre knapzone eller højreknapzone for at udføre forskellige kommandoer eller vise menuer.

1. Venstre tastzone

2. Højre tastzone

#### Klikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk på den venstre tastzone én gang.

Du kan også trykke på pegefeltet én gang.

#### Dobbeltklikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk hurtigt på den venstre tastzone to gange.

Du kan også trykke hurtigt to gange på pegefeltet.

#### Højreklikke

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, og tryk på den højre tastzone én gang.

Du kan også trykke på pegefeltet med to fingre.

Du kan få vist forskellige genvejsmenuer, alt efter hvor markøren er placeret.

#### Trække

Peg med markøren på det ønskede element eller objekt, tryk én gang på venstre tastzone, og træk fingeren over pegefeltet, mens du holder zonen nede.

Du kan også trykke hurtigt to gange på pegefeltet og trække fingeren på det andet tryk.

#### Trække og slippe

Træk et ikon, som f.eks. en fil, hen på den ønskede placering, og slip den venstre tastzone.

Du kan også trykke hurtigt to gange på ikonet og trække fingeren i den ønskede retning på det andet tryk. Løft fingeren, når objektet er på den ønskede placering.

#### Rulle

Lad to fingre glide op og ned på pegefeltet for at rulle lodret på skærmen.

Lad to fingre glide fra side til side på pegefeltet for at rulle vandret på skærmen.

#### Gå tilbage eller frem uden at bevæge markøren

Når du ser på websteder, fotos osv., skal du placere tre fingre på pegefeltet og lad dem glide fra side til side for at udføre tilbage/frem-handlingen uden at bevæge markøren.

#### Zoome ind eller ud

Når du ser på websteder, fotos osv., kan du zoome ved at føre to fingre sammen eller fra hinanden. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Åbne app-menuen

Sæt fingeren på den øverste kant af pegefeltet, og træk fingeren nedad.

App-menuen vises ikke, hvis en app ikke understøttes af app-menuen.

#### Åbne amuletterne

Sæt fingeren på den højre kant af pegefeltet, og træk fingeren mod venstre. Se Åbning af amuletter for at få flere oplysninger.

#### Skifte mellem apps

Hvis du vil skifte til den kørende app, skal du sætte fingeren på den venstre kant af pegefeltet, og trække fingeren mod højre. Hvis der kører mere end én app, skal du gentage denne handling for at skifte mellem apps i faldende orden fra den sidst benyttede app.

#### Bemærk!

- Bevægelsesfunktionen (rulle, tilbage/frem, zoome ind/zoome ud, åbne app-menu, åbne amuletter, skifte mellem apps) kan være deaktiveret på grund af særlige driftsbetingelser for din VAIO-computer eller på grund af indstillinger af pegefeltet.

#### Tip!

- Pegefeltets form varierer, afhængigt af hvilken model du har købt.

- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pegefeltet, ved at starte VAIO Control Center, klikke på Mouse and Keyboard og følge instruktionsvideoen. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Om det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera)

- Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller tilsmudse området på og omkring det indbyggede kamera, da det kan give en dårligere billedkvalitet.

- Objektivet på det indbyggede kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om din VAIO-computer er tændt eller slukket. Der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset.

### Pleje og rengøring af det indbyggede kamera

Hvis området på og omkring det indbyggede kamera bliver beskidt, skal du tørre det af med en blød klud, f.eks. en klud til rengøring af objektiver.

Gnid ikke for hårdt på området, da det nemt kan ridses.

## Brug af det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera)

Du kan foretage et videoopkald via internettet ved hjælp af det indbyggede kamera og kommunikations-apps.

Indikatoren for det indbyggede kamera lyser, når det indbyggede kamera er i brug.

1. Indbygget kamera*

2. Indikator for indbygget kamera

3. Indbygget mikrofon (mono)

* Det indbyggede kameras form afhænger af modellen.

#### Tip!

- De apps, der er installeret på din VAIO-computer, varierer afhængigt af computerens konfiguration.

- Nogle apps understøtter muligvis ikke det indbyggede kamera maksimale opløsning.

## Sådan anvendes LAN-porten

Træk, inden et LAN-kabel tilsluttes til LAN-porten, portdækslet ned som vist nedenfor.

## Sådan tilsluttes en USB-enhed

Du kan slutte en USB-enhed (Universal Serial Bus), f.eks. en mus, et diskettedrev, en højttaler eller en printer, til VAIO-computeren.

Du skal muligvis installere den enhedsdriver, der fulgte med USB-enheden, når du tilslutter enheden.

Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

1. Vælg den USB-port (), du vil bruge.
2. Slut kablet fra USB-enheden () (medfølger ikke) til USB-porten.

#### Bemærk!

- Du skal muligvis installere den driver, der fulgte med USB-enheden, inden du kan bruge enheden. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.

- Hvis du vil udskrive dokumenter, skal du kontrollere, at USB-printeren er kompatibel med din version af Windows.

- Inden du kobler USB-højttalere fra din VAIO-computer, skal du stoppe dvd- eller musikafspilningen eller slukke computeren. Hvis du frakobler USB-højttalerne under afspilningen, kan der opstå en funktionsfejl.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner en USB-enhed, i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Overhold følgende retningslinjer for at undgå, at VAIO-computeren og/eller USB-enhederne bliver beskadiget:

  - Hvis du flytter VAIO-computeren, mens der er tilsluttet USB-enheder, skal du sørge for, at USB-portene ikke udsættes for stød eller tryk.

  - Du må ikke lægge VAIO-computeren i en taske, mens der er tilsluttet USB-enheder.

#### Tip!

- USB-portene på VAIO-computeren er kompatible med USB 2.0- og/eller USB 3.0-standarden.

  USB-porte der overholder USB 3.0-standarden kan identificeres på deres blå farve.

- Ud over USB 2.0-standardens overførselstilstande giver USB 3.0-standarden mulighed for at benytte følgende overførselstilstand:

  - SuperSpeed: Overførselshastighed på 5 Gbps.

## Opladning af en USB-enhed

Du kan oplade en USB-enhed, selvom VAIO-computeren er slukket, i dvaletilstand eller i slumretilstand, ved at aktivere indstillingerne for USB-opladning.

Skift indstillingerne, mens USB-enheden er koblet fra den USB-port, der understøtter USB-opladning.

1. Start VAIO Control Center, og vælg Hardware. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Control Center.)
2. Aktiver indstillingen USB Charging.
3. Tilslut en USB-enhed til den USB-port, der er markeret med.

   Hvis opladningen ikke startes, når du tilslutter en USB-enhed til den USB-port, der understøtter USB-opladning, skal du frakoble enheden og derefter tilslutte den igen.

#### Bemærk!

- Hvis indstillingerne for USB-opladning er aktiveret, øges strømforbruget, når VAIO-computeren er slukket eller i dvale- eller slumretilstand, fordi computeren leverer strøm til USB-porten, selvom der ikke er sluttet en USB-enhed til porten.

- Når indstillingerne for USB-opladning er aktiverede, kan du ikke bruge funktionen til fjernaktivering på den USB-enhed, der er tilsluttet USB-porten, som understøtter USB-opladning.

#### Tip!

- Indstillingerne for USB-opladning er som standard deaktiveret.

## Indsætning af SD-hukommelseskort

VAIO-computeren har en SD-hukommelseskortåbning. Du kan bruge dette stik til at overføre data mellem digitale kameraer, videokameraer, musikafspillere og andre av-enheder.

Computerens SD-hukommelseskortåbning kan bruges til følgende hukommelseskort:

- SD-hukommelseskort

- SDHC-hukommelseskort

- SDXC-hukommelseskort

Benyt følgende trin til at isætte et SD-hukommelseskort.

1. Find slotten til SD-hukommelseskortet.
2. Hold dit SD-hukommelseskort, så pilen peger mod slotten, og skub forsigtigt mediet ind, indtil der lyder et klik.

SD-hukommelseskort-ikonet vil blive vist i Computer -vinduet efter at du har indsat kortet i åbningen.

#### Bemærk!

- Pas på, at SD-hukommelseskortet ikke vender den forkerte vej, når du indsætter det. Hvis kortet vender forkert, og du forsøger at tvinge det ind i stikket, kan stikket blive beskadiget. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med SD-hukommelseskortet.

- SD-hukommelseskort-ikonet vil ikke blive vist i Computer -vinduet før du har indsat kortet i åbningen.

#### Tip!

- Du kan se, hvordan du åbner vinduet Computer, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

- Første gang du indsætter SD-hukommelseskortet i slotten, bliver du muligvis bedt om at installere en driver. I så fald skal du følge installationsvejledningen på skærmen.

## Om brugen af SD-hukommelseskort

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger SD-hukommelseskort.

- Sørg for, at dit SD-hukommelseskort er uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge kortet.

- Rør ikke ved stikket på SD-hukommelseskortet med fingrene eller metalgenstande.

- Et SD-hukommelseskort indeholder elektroniske komponenter, der nemt kan beskadiges. Pas på, at du ikke kommer til at tabe, bøje eller støde kortet.

- Et SD-hukommelseskort må ikke skilles ad eller ændres.

- Dit SD-hukommelseskort må ikke blive vådt.

- Kortet må ikke opbevares et sted, hvor det udsættes for:

  - Meget høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen

  - Direkte sollys

  - Høj luftfugtighed eller ætsende stoffer

  - Støv i større mængder

- Sørg for at bruge SD-hukommelseskort og adaptere, som er kompatible med de standarder, der understøttes af VAIO-computeren. Kort og adaptere, der ikke er kompatible, kan sidde fast i slotten og dermed beskadige computeren.

- Du kan ikke skrive data til et SD-hukommelseskort, der er skrivebeskyttet.

- Det anbefales, at du sikkerhedskopierer vigtige data.

- De gemte data kan gå tabt eller blive beskadiget, hvis:

  - Du fjerner et SD-hukommelseskort eller slukke VAIO-computeren mens data læses fra eller skrives til SD-hukommelseskort.

  - Du bruger et SD-hukommelseskort et sted, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj, som kan forstyrre kortet.

- Hvis du skal transportere et SD-hukommelseskort, skal det ligge i sit etui for at undgå statisk elektricitet.

- Inden du bruger et SD-hukommelseskort med en anden enhed end en computer, f.eks. et digitalkamera eller en bærbar lydenhed, skal du formatere (initialisere) SD-hukommelseskortet ved hjælp af enheden.

  Nogle enheder understøtter muligvis ikke filformatet på computere og viser derfor en fejlmeddelelse, hvor det anbefales, at du formaterer dit SD-hukommelseskort. Hvis det er tilfældet, skal du kopiere data fra kortet til VAIO-computeren og formatere kortet ved hjælp af enheden. Alle data på SD-hukommelseskortet bliver slettet, når du formaterer det.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Indsæt ikke fremmede objekter i slotten til SD-hukommelseskort.

- Slotten til SD-hukommelseskort kan kun bruges til at læse/skrive til understøttede hukommelseskort. Den kan ikke anvendes til andre formål.

- SD-hukommelseskort (op til 2 GB), SDHC-hukommelseskort (op til 32 GB) og SDXC-hukommelseskort (op til 128 GB), der er tilgængelige pr. januar 2013, er blevet testet med og fundet at være kompatibel med VAIO-computeren. Det kan dog ikke garanteres, at alle SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort er kompatible med computeren.

- SD-hukommelseskortåbningen på VAIO-computeren understøtter ikke funktionen til ophavsretsbeskyttelse i SD-hukommelseskortet, SDHC-hukommelseskortet og SDXC-hukommelseskortet.

- Forsøg ikke at indsætte et hukommelseskort eller en hukommelseskortadapter af en anden type i slotten til hukommelseskort. Et hukommelseskort eller en hukommelseskortadapter, der ikke er kompatibel, kan sidde fast i åbningen og dermed beskadige VAIO-computeren.

- Visse typer SD-hukommelseskort, f.eks. dem, der understøtter UHS-dataoverførsel (Ultra High Speed), kan blive meget varme, hvis der konstant overføres data til eller fra hukommelseskortet. Vent i det tilfælde en tid indtil hukommelseskortet køler ned inden det fjernes.

## Fjernelse af SD-hukommelseskort

Dette emne forklarer hvordan et SD-hukommelseskort fjernes.

1. Find slotten til SD-hukommelseskortet.
2. Åbn Computer.

   Du kan se, hvordan du åbner Computer, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

3. Højreklik på ikonet SD-hukommelseskort og vælg Skub ud (Eject).
4. Skub SD-hukommelseskortet ind i VAIO-computeren, og slip den.
5. Træk SD-hukommelseskortet ud af slotten.

## Oprettelse af partitioner

I dette emne beskrives det, hvordan du opretter partitioner.

#### Bemærk!

- Hvis du reducerer partitionsstørrelsen for drev C, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedier eller gennemføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), vælg System og sikkerhed (System and Security), og vælg Opret og formatér harddiskpartitioner (Create and format hard disk partitions) under Administration (Administrative Tools). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel)).

   Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti (User Account Control) vises, skal du vælge Ja (Yes).

2. Højreklik på drev C, og vælg Formindsk diskenhed (Shrink Volume).
3. Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB), og vælg Formindsk (Shrink).
4. Højreklik på Ikke-allokeret (Unallocated), og vælg Ny simpel diskenhed (New Simple Volume).
5. Følg vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.

## Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

Partitioner er opdelte områder på den indbyggede lagerenhed. Der kan være visse fordele ved at opdele den indbyggede lagerenhed i flere partitioner, f.eks. kan du adskille systemfilerne og datafilerne.

Din VAIO-computer har som standard kun én partition (drev C).

Hvis du vil gemme data på en anden partition, f.eks. drev D, skal du ændre partitionsstørrelsen og oprette en ny partition.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter partitioner, i Oprettelse af partitioner.

#### Tip!

- På nogle modeller kan D-drevet være standarddrevet.

## Bemærkninger om brugen af berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger berøringsskærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærm.

  Forsigtige berøringer fungerer altid, da din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv berøringsskærm.

- Berøringsskærm må ikke betjenes med andre ting end fingrene.

  Berøringsskærm kan blive beskadiget, eller der kan opstå en funktionsfejl. Vær omhyggelig med kun at berøre skærmen med fingeren.

- Berøringsskærm fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du tænder VAIO-computeren, mens du rører ved skærmen. Genstart i det tilfælde computeren.

- Berøringsskærm virker muligvis ikke i flere sekunder, efter VAIO-computeren er vendt tilbage til normal tilstand fra slumretilstand. Vent i det tilfælde en tid før berøringsskærm anvendes.

- Hold berøringsskærm ren, så der er sikret en god berøringsfølsomhed. Urenheder kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.

## Sådan bruger du berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan trykke på berøringsskærm, eller du kan gøre nogle enkle bevægelser med dine fingre, når du vil betjene VAIO-computeren.

### Grundlæggende betjening

#### Klikke (trykke)

Tap en gang på berøringsskærm med en finger. Du kan vælge en knap, som f.eks. OK og Annuller (Cancel), eller du kan vælge et punkt på en menu ved at trykke på det.

#### Dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Tryk på berøringsskærm to gange hurtig efter hinanden med en finger.

Du kan starte en app, som f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller et regnearksprogram, eller du kan åbne en fil ved at dobbelttrykke på ikonet.

#### Trække

Sæt en finger på det ønskede sted på berøringsskærm, og træk fingeren. Du kan flytte en fil eller ændre vinduets størrelse ved hjælp af denne bevægelse.

#### Trække og slippe

Tryk på det ønskede fil-ikon, træk det over i en anden mappe, et andet vindue eller app-ikon, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Du kan flytte eller kopiere en fil ved hjælp af denne bevægelse.

### Avanceret betjening

Du kan betjene VAIO-computeren med en ganske enkel bevægelse med dine fingre på berøringsskærm.

Reaktionen på en bevægelse er afhængig af app'en.

#### Højreklikke (tryk og hold nede)

Tryk og hold fingeren det ønskede sted på berøringsskærm i et par sekunder, og løft derefter fingeren op fra skærmen. Afhængigt af det sted du berører, kan du få vist forskellige menuer.

#### Rulle

Tryk og træk et område i et vindue, der kan rulles, som f.eks. et Internet Explorer-vindue. Du kan også trække i skyderen i det lodrette rullepanel i det ønskede vindue for at rulle vinduet.

#### Zoome et billede ind eller ud., f.eks. et foto (zoom)

Knib på berøringsskærm med to fingre for at zoome ind på et billede, f.eks. et foto på Billeder (Photos). Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud.

#### Rotere et billede, f.eks. et foto (roter)

Sæt to fingre på berøringsskærm, og træk dem i cirkler for at rotere et billede, som f.eks. et foto. Muligheden for at rotere billeder afhænger af de apps, du bruger.

#### Vælge ved at stryge

Træk fingeren ganske kort i en retning, så skærmen ikke ruller.

Du kan vælge et element, som f.eks. et app-felt eller et billede.

## Om touch-skærmen (Modeller udstyret med touch-skærm)

Touch-skærmen muliggør direkte interaktion med VAIO-computeren ved hjælp af dine fingre. Du kan udføre forskellige bevægelser på touch-skærmen.

Din VAIO-computer understøtter multiberøringsinput.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer er udstyret med en kapacitiv touch-skærm. Når du bruger den, skal du være opmærksom på følgende karakteristiske egenskaber ved en kapacitiv touch-skærm.

  - Touch-skærmen fungerer ikke, hvis du berører den med neglene, eller hvis du har handsker på.

  - Hvis tryk udløser en utilsigtet handling, skal du se efter, at der ikke er andre dele af din krop, der er i kontakt med touch-skærmen.

  - Overfladen på touch-skærmen kan blive varm. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

  - Selvom touch-skærmens overflade er fremstillet af hærdet glas, kan den blive beskadiget. Den skal behandles med passende forsigtighed. Hvis den går i stykker, kan der blive spredt små glasskår, der kan medføre legemsbeskadigelse.

    Touch-skærmen må ikke tabes eller udsættes for kraftige påvirkninger. Overfladen må ikke ridses. En fejl i overfladen kan bevirke, at glasset går i stykker.

  - Der vil være fastgjort et beskyttelsesark til LCD-skærmens ramme fra fabrikken. Fjern arket inden brug. Ellers vil touch-skærmen muligvis ikke fungere korrekt.

  - Visse apps accepterer ikke funktioner til touch-skærm.

## Indtastning af tegn med funktioner til berøringsskærm (Modeller udstyret med berøringsskærm)

Du kan betjene Berøringstastatur (Touch Keyboard) på skærmen med berøringsskærmfunktioner til tekstindtastning.

1. Åbn skrivebordet(ikonet Berøringstastatur (Touch Keyboard)) i meddelelsesområdet på skrivebordet. (Se Åbning af Skrivebord (Desktop) for at åbne skrivebordet.)

#### Tip!

- Berøringstastatur (Touch Keyboard) på skærmen vises automatisk, når du berører et tekstfelt.

## Oprettelse af partitioner

I dette emne beskrives det, hvordan du opretter partitioner.

#### Bemærk!

- Hvis du reducerer partitionsstørrelsen for drev C, kan du muligvis ikke oprette genoprettelsesmedier eller gennemføre genoprettelsesprocessen, fordi der ikke er nok ledig plads på den indbyggede lagerenhed.

1. Åbn Kontrolpanel (Control Panel), vælg System og sikkerhed (System and Security), og vælg Opret og formatér harddiskpartitioner (Create and format hard disk partitions) under Administration (Administrative Tools). (Se Åbning af Kontrolpanel (Control Panel) for at åbne Kontrolpanel (Control Panel)).

   Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti (User Account Control) vises, skal du vælge Ja (Yes).

2. Højreklik på drev C, og vælg Formindsk diskenhed (Shrink Volume).
3. Angiv størrelsen på den partition, der skal oprettes, i Angiv, hvor meget der skal formindskes med (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB), og vælg Formindsk (Shrink).
4. Højreklik på Ikke-allokeret (Unallocated), og vælg Ny simpel diskenhed (New Simple Volume).
5. Følg vejledningen på skærmen.

#### Tip!

- Hvis du er logget på din VAIO-computer som en standardbruger, bliver du muligvis bedt om at angive et administratornavn og en adgangskode.

## Oprettelse af andre drev (ændring af partitioneringen)

Partitioner er opdelte områder på den indbyggede lagerenhed. Der kan være visse fordele ved at opdele den indbyggede lagerenhed i flere partitioner, f.eks. kan du adskille systemfilerne og datafilerne.

Din VAIO-computer har som standard kun én partition (drev C).

Hvis du vil gemme data på en anden partition, f.eks. drev D, skal du ændre partitionsstørrelsen og oprette en ny partition.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter partitioner, i Oprettelse af partitioner.

#### Tip!

- På nogle modeller kan D-drevet være standarddrevet.

## Bemærkninger om NFC/Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller)

Læs følgende forholdsregler og retningslinjer om korrekt brug, inden du bruger NFC/Et tryk-funktioner.

- I nogle lande eller regioner kan lokale myndigheder have fastlagt begrænsninger for brugen af NFC/Et tryk-funktioner.

- Hvis du har brug for at deaktivere NFC/Et tryk-funktioner, øjeblikkeligt, skal du slukke VAIO-computeren.

## Sådan deaktiveres NFC/Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller)

Du kan deaktivere NFC/Et tryk-funktioner på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Sæt indstillingen NFC under Trådløse enheder (Wireless devices) til Slået fra (Off).

#### Tip!

- Ændr, for anvende NFC/Et tryk-funktioner, Flytilstand (Airplane mode) til Slået fra (Off) og NFC-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

- Når Flytilstand (Airplane mode) er Slået fra (Off), indstillingen for trådløs funktion er aktiveret.

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

## Om Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller)

Et tryk-funktioner er Sony originale funktioner der anvender NFC.

Berør blot to Et tryk-funktioner understøttede enheder for nemt at etablere kommunikation uden komplicerede indstillinger.

## Om NFC (NFC-understøttede modeller)

NFC (Near Field Communication) er en teknologi til trådløs over kort afstand.

Kommunikationsafstanden NFC er ca. 10 cm.

## Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (NFC-understøttede modeller)

Opret nemt forbindelse for en NFC/Et tryk-funktioner-understøttet enhed til VAIO-computeren ved blot at berøre computeren med enheden.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne.
3. Vælg Trådløs (Wireless) i den højre rude på skærmen Pc-indstillinger (PC settings).
4. Sæt Flytilstand (Airplane mode) til Slået fra (Off) og indstillingen NFC under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).
5. Sørg, når du berører VAIO-computeren med en NFC/Et tryk-funktioner-understøttet, for at berøringsmærkerne på en NFC/Et tryk-funktioner-understøttet enhed vender mod den NFCintegrerede berøringsfelt (Komponenter og kontrolelementer på forsiden).

   Der er en etiket for berøringsmærkepå pegefeltet på leveringstidspunktet.

   Der vises en meddelelse det øjeblik enheden er genkendt.

   Følg instruktionerne på skærmen.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)) om Flytilstand (Airplane mode).

- Det kan det være nødvendigt at ændre enhedsindstillingerne på den benyttede NFC/Et tryk-funktioner-understøttede enhed. Du kan finde flere oplysninger i enhedens brugervejledning.

## Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

Du kan åbne Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps ().
3. Skriv "Hjælp og support (Help and Support)" i søgefeltet ().
4. Vælg Hjælp og support (Help and Support) ().

## Sådan kontrolleres VAIO-computerens strømtilstand (Slumretilstand/Luk computeren)

Som standard sikifter VAIO-computeren automatisk til Slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

I Slumretilstand bevarer computeren sin aktuelle tilstand, herunder data du arbejder med, mens du tager en pause.

Du kan finde oplysninger om Slumretilstand i Brug af Slumretilstand.

#### Når du ikke bruger VAIO-computeren i et stykke tid

Følg, for at undgå at miste ikke gemte data, disse trin for at lukke VAIO-computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til VAIO-computeren.
3. Åbn amuletterne, og vælg derefter amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
4. VælgTænd/sluk (Power) og Luk computeren (Shut down).

   Kort efter slukker VAIO-computeren automatisk. Hvis computeren er udstyret med strømindikatoren, slukker den grønne strømindikator.

   Sørg, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, for at den er slukket inden du lukker LCD-skærmens låg.

#### Bemærk!

- Hvis VAIO-computeren ikke lukkes korrekt, kan du miste data, som ikke er gemt, eller der kan opstå funktionsfejl.

- Hvis du vil koble VAIO-computeren helt fra elnettet, skal du slukke computeren og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten.

#### Tip!

- Hvis du valgte Luk computeren (Shut down) mens du holdte Shift-tasten ned i trin 4, kan du anbringe VAIO-computeren i tilstanden med den minimale strømforbrug (ACPI S5-tilstand). I det tilfælde er den hurtige boot-funktion midlertidigt deaktiveret ved næste opstart.

## Genstart af din VAIO-computer

Når du har ændret indstillinger eller installeret en app på din VAIO-computer, skal du muligvis genstarte computeren.

1. Gem dine data, og luk alle åbne apps.
2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. VælgTænd/sluk (Power) og Genstart (Restart).
   VAIO-computeren vil genstarte.

## Brug af Slumretilstand

I Slumretilstand kan du gå væk fra VAIO-computeren mens du bevarer computerens tilstand herunder data du arbejder med.

#### Sådan aktiverer du Slumretilstand

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. VælgTænd/sluk (Power) og Slumre (Sleep).

   Hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikator, slukker den når computeren skifter til Slumretilstand (med standardindstillingerne).

#### Sådan vender du tilbage til normal tilstand

1. Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)).

#### Bemærk!

- Hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, slukkes din VAIO-computer automatisk. Hvis det sker, slettes alle data, der ikke er gemt.

- Din VAIO-computer skifter som standard automatisk til dvaletilstand, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Afhængigt af driftsbetingelserne kan computeren undlade at gå i dvaletilstand.

  Hvis dette skulle ske, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, slukkes computeren, hvilket kan medføre tab af data, der ikke er gemt.

  Når computeren kører på batteristrøm, skal du huske at gemme dine data ofte.

- Inden du flytter VAIO-computeren, skal du sikre dig, at computeren er slukket, så den aktive harddisk ikke udsættes for stød eller vibrationer. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er slukket helt.

#### Tip!

- VAIO-computeren skifter som standard automatisk til Slumretilstand efter en vis periode uden aktivitet, når computeren er tilsluttet til stikkontakten.

- De handlinger, der er angivet nedenfor, sætter også VAIO-computeren i Slumretilstand.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)) (med standardindstillingen).

  - Luk LCD-skærmens låg. Computeren skifter til Slumretilstand efter nogle få sekunder.

- Du kan aktivere normal tilstand, når VAIO-computeren skifter fra Slumretildtand ved at åbne eller løfte LCD-skærmen.

  Start, for at ændre handlingen, der udføres, når du åbner eller løfter LCD-skærmen, VAIO Control Center og ændre indstillingerne i Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

Du kan åbne Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) på følgende måde.

1. Åbn amuletterne, og vælg amulettenSøg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
2. Vælg Apps ().
3. Skriv "Hjælp og support (Help and Support)" i søgefeltet ().
4. Vælg Hjælp og support (Help and Support) ().

## Læs dette først

Tillykke med dit køb af denne VAIO(R)-computer.

### Om konfigurationen af din VAIO-computer

Du kan finde oplysninger om konfigurationen af din VAIO-computer på Sony-webstedet med onlinesupport. Se Om supportwebstedet for at få flere oplysninger.

Der er muligvis nogle funktioner, indstillinger og medfølgende elementer, som ikke er tilgængelige med din VAIO-computer.

#### Funktioner

De tilgængelige funktioner varierer, alt efter hvilken model du har, og hvilke indstillinger du har valgt. Nogle af de funktioner, som beskrives i denne vejledning, kan muligvis ikke benyttes på din model.

#### Illustrationer

De illustrationer, fotos og skærmbilleder, der benyttes i denne vejledning, kan afvige en smule fra brugerfladen på din computer, afhængigt af hvilken model og hvilke indstillinger du har valgt.

#### Apps

De forudinstallerede apps kan variere, alt efter hvilken model og hvilke indstillinger du har valgt. De apps, der beskrives i denne vejledning, er muligvis ikke forudinstalleret på din VAIO-computer.

### Medfølgende vejledninger

Følgende vejledninger følger med din VAIO-computer.

#### Vejledning på skærmen

- Brugervejledning – Introduktion (Velkommen)

  En forudinstalleret brugervejledning med begrænsede oplysninger om din VAIO-computer. Fokus er på support og internetforbindelse. Brugervejledning – Introduktion er udskiftet med den komplette version af Bruger-vejledning (denne vejledning) efter opdateringen.

- Bruger-vejledning (denne vejledning)

  Generelle oplysninger og instruktioner til din VAIO-computer, herunder oplysninger om support og fejlfinding.

#### Trykt dokumentation

- Guiden Hurtig start

  En oversigt over, hvordan du konfigurerer og kommer i gang med at bruge din VAIO-computer

- Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding

  Oplysninger om, hvordan du kan genoprette og sikkerhedskopiere din VAIO-computer, og hjælp til fejlfinding

- Sikkerhed og support

  Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du aktiverer de trådløse funktioner, f.eks. det trådløse LAN-netværk og BLUETOOTH-teknologier.

#### Andet referencemateriale

- Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)

  En omfattende supportressource med praktiske råd, selvstudier og demonstrationer, der gør det nemmere for dig at bruge din VAIO-computer.

  Du kan se, hvordan du åbner Windows Hjælp og support (Windows Help and Support), i Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support).

- App-hjælpefiler

  De apps, der er forudinstalleret på din VAIO-computer, kan omfatte app-hjælpefiler. Du kan få adgang til Hjælp-filerne fra menuen Hjælp.

### Juridisk meddelelse

- Copyright 2013 Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

- Denne vejledning og den software, der beskrives i den, må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, oversættes eller reduceres til et maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig tilladelse.

- Sony Corporation giver ingen garanti angående denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, og frasiger sig hermed udtrykkeligt alle stiltiende garantier vedrørende vejledningens, softwarens eller disse andre informationers salgsbarhed og egnethed til bestemte formål. Sony Corporation kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for hændelige skader, følgeskader eller særlige skader, der opstår på grund af, i forbindelse med eller som følge af brugen af denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, uanset om ansvaret gøres gældende på grundlag af civil søgsmålsgrund, kontraktbrug eller på et andet grundlag.

- I denne vejledning er mærkerne (TM) og (R) ikke angivet.

- Sony Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af denne vejledning eller de oplysninger, den indeholder, på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel.

- Den software, der beskrives i denne vejledning, er underlagt vilkårene i en selvstændig brugerlicensaftale.

- Sony Corporation kan ikke drages til ansvar for og kompenserer ikke for tab af optagelser, der er foretaget på din VAIO-computer, et eksternt optagemedie eller optageenheder, eller for andre relevante tab, herunder tab i forbindelse med optagelser, der ikke er blevet fuldført pga. computerrelaterede fejl, eller optagelsesindhold, der mistes eller bliver beskadiget som følge af computerfejl eller en reparation af din computer. Sony Corporation vil ikke under nogen omstændigheder gendanne, genoprette eller replikere indhold, der er optaget på din computer, et eksternt optagemedie eller optageenheder.

- Funktionerne og oplysningerne kan ændres uden varsel.

## Indretning af en god computerarbejdsplads

I dette emne forklares det, hvor din VAIO-computer må placeres. Emnet indeholder desuden en ergonomisk vejledning.

### Sådan skal du placere din VAIO-computer

Når du skal placere din VAIO-computer, skal du huske følgende:

- Du skal have nem adgang til en strømkilde og de porte, du anvender.

- Der skal være tilstrækkelig plads rundt om computeren.

- Computeren skal placeres på en tilstrækkelig bred, plan overflade, og du skal kunne se direkte på computerskærmen, når du arbejder på den.

- Computeren skal anbringes foran dig, og du skal kunne sidde med ret ryg og underarmene parallelt med gulvet.

### Sådan må du ikke placere din VAIO-computer

Hvis VAIO-computeren placeres et forkert sted, kan den blive beskadiget, eller der kan opstå funktionsfejl. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for:

- Direkte sollys

- Magnetiske elementer eller kilder

- Varmekilder, f.eks. varmeanlæg i beboelsesejendomme

- Støv i større mængder

- Høj luftfugtighed

- Dårlig ventilation

#### Bemærk!

- Området rundt om ventilationshullerne kan blive meget varmt, når VAIO-computeren er tændt. Vær forsigtig, når du rører dette område.

- Placer ikke genstande, der kan blokere ventilationen, i nærheden af ventilationshullerne.

#### Tip!

- Din VAIO-computer bruger højfrekvensradiosignaler og kan forstyrre radio- og tv-modtagelse. Hvis dette sker, skal du anbringe computeren i passende afstand fra radioen eller tv'et.

### Ergonomisk vejledning

Tag så vidt muligt hensyn til følgende ergonomiske forhold:

#### Møbler og siddestilling

Sid på en stol med god rygstøtte. Juster stolens højde, så dine fødder hviler fladt på gulvet. Det kan være behageligt med en fodskammel.

Sid i en afslappet og rank stilling, og undgå at bøje forover eller læne dig langt tilbage.

#### Synsvinkel i forhold til skærmen

Brug skærmens vippefunktion til at finde den bedste position. Sørg for, at skærmbilledet er i øjenhøjde eller en anelse lavere, når du sidder foran VAIO-computeren. Juster også skærmens lysstyrke.

Dine øjne og muskler belastes mindre, hvis skærmen justeres til den korrekte position, og lysstyrken indstilles til et behageligt niveau.

#### Lysforhold

Vælg en placering, hvor lyset fra vinduer eller lamper ikke reflekteres på computerskærmen. Brug indirekte lyskilder for at undgå lyse punkter på computerskærmen. En ordentlig belysning gør det mere behageligt at arbejde ved computeren og øger dermed din effektivitet.

#### Bemærk!

- Når du justerer synsvinklen i forhold til skærmen, skal du undgå at trykke hårdt på VAIO-computeren, så der ikke opstår mekaniske skader.

#### Tip!

- De samme forholdsregler og retningslinjer er gældende, når du anvender en ekstern skærm.

### ﻿Om håndtering af din VAIO-computer

Overhold følgende retningslinjer for at undgå fejl og skader på din VAIO-computer.

- Placer din VAIO-computer forsigtigt på en plan overflade for at undgå mekanisk stød.

- Husk at slukke VAIO-computeren, inden du flytter den. Hvis du flytter computeren, mens den er tændt, kan harddisken blive beskadiget. Sørg for at frakoble alle tilsluttede kabler, inden du flytter computeren.

- Pas på, at du ikke kommer til at tabe eller støde VAIO-computeren. Selv mindre stød eller vibrationer kan medføre fejl på harddisken.

- Placer ikke VAIO-computeren i en ustabil position.

## Kontrol af de medfølgende elementer

Kontroller, at du har de elementer, der følger med produktet, inden det tages i brug.

Vekselstrømsadapter

Strømkabel

#### Tip!

- Der medfølger ingen genoprettelsesmedier, fordi din VAIO-computer kan genoprettes ved hjælp af de data, der findes på harddisken eller SSD-drevet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amuletten Søg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Vælg Indstillinger (Settings), og skriv "Windows" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Vælg feltet Store for at åbne det.

2. Vælg Opdateringer (Updates) øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer (Install).

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Om regionskoder (Modeller med et optisk diskdrev)

Nedenfor kan du se en liste over de regioner, hvor de forskellige dvd-regionskoder kan afspilles.

Du kan se regionskoderne for dvd-medier, der sælges i følgende lande eller regioner.

1. USA, Canada
2. Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan
3. Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea, Hongkong
4. Centralamerika, Sydamerika, Mexico, Australien, New Zealand
5. Nordafrika, Asien, Rusland, Ukraine, Belarus, Indien
6. Kina
7. Reserveret til senere brug
8. Internationalt fly, internationalt krydstogtskib, international konferencesal osv.

Hvis det er første gang, du skal afspille en DVD-video på din VAIO-computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at indsætte disken:

1. Åbn Computer. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at åbne Computer).
2. Højreklik på ikonet for det optiske diskdrev, og vælg Egenskaber (Properties).
3. Vælg fanen Hardware.
4. Vælg dit optiske diskdrev på listen Alle diskdrev (All disk drives) og Egenskaber (Properties).
5. Vælg fanen Dvd-region (DVD Region).
6. Vælg den korrekte region på listen og OK.

#### Bemærk!

- Regionskoden kan kun ændres et begrænset antal gange. Når det maksimale antal bliver overskredet, tilknyttes regionskoden permanent til drevet, og du vil ikke kunne ændre den igen. Dette antal bliver ikke nulstillet, selvom VAIO-computeren konfigureres igen.

- Garantien dækker ikke i forbindelse med problemer, der opstår, fordi brugeren forsøger at ændre drevets regionskodeindstillinger.

## Håndtering af diske (Modeller med et optisk diskdrev)

Læs følgende instruktioner om beskyttelse af data, der er gemt på diske, og om den korrekte håndtering af diske.

- Løft altid disken ved at holde på kanten og i hullet i midten uden at røre ved den overflade, der optages på (afspilningsoverfladen), som vist nedenfor.

  Fingeraftryk og støv på diskens overflade kan forårsage læsefejl. Sørg for at holde disken ren.

- Sony påtager sig intet ansvar for problemer og skader på diske, der skyldes, at der er klæbet mærkater på disken. Læs omhyggeligt den brugervejledning, der fulgte med mærkat-app'en eller mærkatpapiret, og brug mærkaterne på eget ansvar.

### Sådan vedligeholder du diske

- I forbindelse med normal rengøring skal du holde disken på kanterne og bruge en blød klud til at aftørre diskens overflade fra midten og udad, som vist nedenfor.

- Hvis disken er meget beskidt, skal du fugte en blød klud med vand, vride kluden godt og bruge den til at aftørre diskens overflade fra midten og udad. Tør eventuel overskydende fugt væk med en tør, blød klud.

- Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortyndervæske, rengøringsmidler fra detailhandlen og antistatisk spray, da disse midler kan beskadige disken.

## Understøttede diske (Modeller med et optisk diskdrev)

I dette emne beskrives de medietyper, der kan afspilles/optages på din VAIO-computer.

Det installerede optiske diskdrev varierer, alt efter hvilken model du har købt. Kontroller specifikationerne inden brug.

### Modeller med et DVD SuperMulti-drev

Det optiske diskdrev understøtter afspilning af og/eller optagelse på følgende medier.

#### Afspilning og optagelse

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dobbelt lag)

- DVD-R DL (dobbelt lag)

- DVD-RAM*2*3

#### Kun afspilning

- CD-ROM

- DVD-ROM

### Modeller med et Blu-ray Disc(TM)-drev med DVD SuperMulti

Det optiske diskdrev understøtter afspilning af og/eller optagelse på følgende medier.

#### Afspilning og optagelse

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dobbelt lag)

- DVD-R DL (dobbelt lag)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (enkeltlag)/DL (dobbeltlag), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (tredobbelt lag), BD-RE TL*5

#### Kun afspilning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### Modeller med et Blu-ray Disc(TM)-ROM-drev med DVD SuperMulti

Det optiske diskdrev understøtter afspilning af og/eller optagelse på følgende medier.

#### Afspilning og optagelse

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dobbelt lag)

- DVD-R DL (dobbelt lag)

- DVD-RAM*2*3

#### Kun afspilning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (enkeltlag)/DL (dobbeltlag), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Skrivning af data til Ultra Speed CD-RW-medier understøttes ikke.

*2 Det optiske diskdrev understøtter ikke DVD-RAM-kassetten. Brug diske uden kassette eller diske med aftagelig kassette.

*3 Skrivning af data til enkeltsidede DVD-RAM-medier (2,6 GB), der er kompatible med DVD-RAM version 1.0, understøttes ikke. Medier af typen DVD-RAM version 2.2 og DVD-RAM version 5.0 med 12x hastighed understøttes ikke.

*4 BD-RE-diskmedier i version 1.0-format og Blu-ray Disc-medier med en kassette understøttes ikke.

*5 Er tilgængelig, når det optiske diskdrev understøtter BDXL(TM)-medier. Nogle apps understøtter muligvis ikke afspilning og/eller optagelse af BD-R TL/BD-RE TL-medier, og de forudindstallerede apps kan variere, afhængigt af hvilken model du har købt. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filerne til app'ene. Andre afspillere understøtter muligvis ikke afspilning af BD R TL/BD-RE TL-medier, som du har optaget data på med din VAIO-computer. Kontroller, at din afspiller understøtter BD R TL/BD-RE TL-medier.

#### Bemærk!

- Dit optiske diskdrev understøtter muligvis ikke skrivning til eller afspilning af visse medietyper.

- Dit optiske diskdrev understøtter ikke skrivning til 8-cm diske.

- Dit optiske diskdrev understøtter kun cirkelformede diske. Brug ikke diske med en anden form (f.eks. stjerne-, hjerte- eller kortformede) eller beskadigede diske, da de kan medføre funktionsfejl på VAIO-computeren.

- Data i DVD-Video-format kan skrives til medier af typen DVD+R (enkeltlags eller dobbeltlags), DVD+RW/DVD-R (enkeltlags eller dobbeltlags) og DVD-RW. Data i DVD-Video-optagelsesformat kan skrives til medier af typen DVD-R (enkeltlags eller dobbeltlags), DVD-RW og DVD-RAM. De skrivbare medier varierer, afhængigt af den app, du anvender til diskbrænding. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til app'en.

- Det anbefales, at du bruger et medie fra Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R eller BD-RE.

- Du kan ikke skrive data til DVD-RW-medier (6x skrivning), medmindre det optiske diskdrev understøtter mindst 6x skrivning til DVD-RW-medier.

- Du kan ikke skrive data til DVD+RW-medier (8x skrivning), medmindre det optiske diskdrev understøtter mindst 8x skrivning til DVD+RW-medier.

- Din VAIO-computer er designet til at afspille diske, der overholder Compact Disc-standarden (cd). Diske af typen DualDiscs og visse musikdiske, der er kodet med teknologier til copyrightbeskyttelse, overholder ikke cd-standarden. Det er derfor ikke sikkert, at disse diske er kompatible med computeren.

- Når du køber indspillede eller blanke diske til brug på din VAIO-computer, skal du læse oplysningerne på pakken omhyggeligt for at sikre, at både afspilning og optagelse kan ske på computerens optiske diskdrev. Sony kan IKKE garantere kompatibilitet mellem VAIO-computerens optiske diskdrev og diske, der ikke overholder den officielle standard for "cd", "dvd" eller "Blu-ray Disc". HVIS DU BRUGER IKKE-KOMPATIBLE DISKE, KAN DIN VAIO-COMPUTER BLIVE ALVORLIGT BESKADIGET, ELLER DER KAN OPSTÅ APP-KONFLIKTER OG SYSTEMNEDBRUD.

  Hvis du har spørgsmål angående diskformater, skal du kontakte det firma, der udgiver de optagede diske, eller forhandleren af de skrivbare diske.

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet for at kunne afspille medier af typen DVD-RW, DVD-RAM og DVD-R (enkeltlags og dobbeltlags), der er kompatible med CPRM-standarden (Content Protection for Recordable Media).

- Blu-ray Disc-medier anvender AACS-teknologien (Advanced Access Content System) til at optage, redigere eller afspille copyrightbeskyttet indhold. Hvis du vil bruge et Blu-ray Disc-medie uden afbrydelse, skal du opdatere AACS-nøglen.

- Du kan opdatere AACS-nøglen via internettet. Følg vejledningen i den meddelelse, der vises i den anvendte app til optagelse, redigering eller afspilning. Hvis du ikke opdaterer AACS-nøglen, kan du muligvis ikke optage, redigere eller afspille copyrightbeskyttet indhold.

  Du behøver ikke en AACS-nøgle til at optage, redigere eller afspille indhold, der ikke er copyrightbeskyttet. Du kan opdatere AACS-nøglen til den app til Blu-ray Disc-optagelse og -afspilning, der er installeret på VAIO-computeren, i fem år efter købet. Derefter informerer vi dig om opdateringen på supportwebstedet.

- Der kræves områdespecifikke indstillinger til visse typer indhold på dvd'er og BD-ROM-diskmedier. Hvis regionsindstillingen på det optiske diskdrev ikke svarer til diskens regionskodning, kan disken ikke afspilles.

- Medmindre din eksterne skærm er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), er det ikke muligt at afspille og få vist indhold på copyrightbeskyttede Blu-ray Disc-medier via en HDMI-forbindelse.

- Noget Blu-ray Disc-indhold kan begrænse visningen af videoindhold til SD-format (Standard Definition) eller blokere for analoge videosignaler.

## Om brugen af diske (Modeller med et optisk diskdrev)

Overhold følgende retningslinjer, når du bruger diske i din VAIO-computer.

### Om afspilning af diske

- Afhængigt af systemmiljøet kan der forekomme afbrydelser af lyden og/eller blive udeladt billeder under afspilning af dvd/BD/AVCHD. Der kan desuden være diske, som ikke kan afspilles på VAIO-computeren.

- Når du afspiller diske:

  - Belastningen af CPU'en øges. Luk alle andre aktive apps end den afspilnings-app, du benytter, for at få en mere jævn afspilning.

  - Skift ikke mellem visning på computerens skærm og en ekstern skærm.

### Om afspilning af optagede diske på andre afspillere

- Nogle cd-afspillere kan muligvis ikke afspille lyd-cd'er af typen CD-R eller CD-RW.

- Nogle dvd-afspillere kan muligvis ikke afspille dvd'er af typen DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW eller DVD-RAM.

- Blu-ray Disc-optagere, der kun understøtter BD-RE version 1.0, kan ikke afspille BD-R- eller BD-RE-medier, som er oprettet med din VAIO-computer. (Modeller med et Blu-ray Disc-drev med DVD SuperMulti)

### Tip til skrivning til disk

- Du må ikke tilslutte eller frakoble kabler, f.eks kablet til vekselstrømsadapteren eller strømkablet, mens det optiske diskdrev skriver data til en disk.

- Skriveprocessen kan tage længere tid end forventet, fordi nogle apps skriver og kontrollerer data på samme tid.

- Sony påtager sig intet ansvar for tab eller skader, der opstår som følge af skrivefejl.

## Rengøring af VAIO-computeren/LCD-skærmen

Læs følgende retningslinjer om rengøring, inden du rengør din VAIO-computeren.

#### Når du rengør din VAIO-computer

- Sluk VAIO-computeren og afbryd forbindelsen til vekselstrømsadapter inden computeren rengøres.

- Brug en blød, tør klud til at fjerne snavs og støv fra din VAIO-computer.

- Sørg for at bruge en blød, tør klud, når du rengør din VAIO-computer. Hvis din computer er meget beskidt, skal du ånde på computerens overflade og tørre snavset væk eller rengøre overfladen med en let fugtet klud og derefter tørre den overskydende fugt væk med en tør klud.

- Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, acetone, alkohol, fortyndervæske eller rengøringsmidler fra detailhandlen, da disse midler kan beskadige overfladen og belægningen på VAIO-computeren.

- Brug en blæser til at fjerne snavs og støv under tasterne på tastaturet (tastehætterne). Fjern ikke tastehætter fra tastaturet.

  Brug ikke en støvsuger, da den kan forårsage funktionsfejl.

#### Når du rengør LCD-skærmen

- Sørg for at bruge en blød, tør klud, når du rengør din VAIO-computer. Hvis LCD-skærmen er meget beskidt, skal du ånde på LCD-skærmen og tørre snavset væk eller rengøre den med en let fugtet klud og derefter tørre den overskydende fugt væk med en tør klud.

- Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, acetone, alkohol, fortyndervæske eller rengøringsmidler fra detailhandlen, da disse midler kan beskadige LCD-skærmen.

## Sikkerhedsoplysninger

Du kan finde detaljerede sikkerhedsoplysninger i den medfølgende sikkerhedsvejledning.

### Computer

- Hvis du taber en tung genstand eller væske på VAIO-computeren, skal du lukke computeren, trække stikket ud og fjerne batteriet, hvis det kan tages ud. Du kan eventuelt få computeren undersøgt af en kvalificeret servicetekniker, inden du bruger den igen.

- Brug kun de angivne eksterne enheder og grænsefladekabler.

- Små dele f.eks. hukommelseskort og hukommelseskort-adaptere skal holdes uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge disse genstande.

- Temperaturen kan stige på overfladen og undersiden af VAIO-computeren samt på vekselstrømsadapter og batteriet pga. CPU-belastningen eller en elektrisk strøm, der genereres, mens batteriet oplades. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Mængden af varmedannelse varierer og afhænger af, hvilke eksterne enheder og softwareprodukter der anvendes.

- Hvis din VAIO-computer eller vekselstrømsadapter bliver ekstraordinær varm, skal du slukke computeren, frakoble vekselstrømsadapteren, fjerne batteriet, hvis det kan tages ud, og derefter kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

### Strømkilde

- Placer ikke tunge genstande på strømledningen, da dette kan medføre brand.

- Hvis du vil fjerne strømledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen.

- Brug ikke forbindelseskabler, der har flænger eller andre skader.

- Hvis du ikke skal bruge VAIO-computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten.

### Hovedtelefoner

- Brug ikke hovedtelefonerne, mens du kører, cykler eller styrer et motorkøretøj. Brugen af hovedtelefoner i trafikken kan forårsage trafikuheld og er desuden forbudt i nogle områder. Det er også risikabelt at lytte til høj musik, mens du går, især når du skal krydse et fodgængerfelt.

- Brug ikke hovedtelefonerne til at høre musik ved høj lydstyrke. Høreeksperter anbefaler, at øret ikke udsættes for kontinuerlig høj lyd i en længere periode. Hvis du oplever en ringen for ørerne, skal du sænke lydstyrken eller tage hovedtelefonerne af.

## Håndtering af den indbyggede lagerenhed

Den indbyggede lagerenhed (harddisk eller SSD-drev) har en høj lagertæthed og kan læse eller skrive data på kort tid. Den kan imidlertid nemt blive beskadiget, hvis den ikke bruges korrekt.

Hvis den indbyggede lagerenhed bliver beskadiget, kan dataene på enheden ikke gendannes. For at undgå at miste data skal du være forsigtig, når du håndterer din VAIO-computer.

### Sådan undgår du, at den indbyggede lagerenhed beskadiges

- Udsæt ikke VAIO-computeren for pludselige bevægelser.

- Hold VAIO-computeren væk fra magneter.

- Anbring ikke VAIO-computeren på et sted, hvor den udsættes for mekaniske vibrationer eller står ustabilt.

- Undgå at slukke eller genstarte VAIO-computeren, mens den læser eller skriver data på lagerenheden.

- Brug ikke VAIO-computeren på steder, hvor den udsættes for ekstreme temperaturer.

- Fjern ikke lagerenheden fra VAIO-computeren.

## Om softwarelicenser

Dette produkt indeholder software, der ejes af Sony og er licenseret af tredjeparter. Brugen af denne software er underlagt de vilkår og betingelser, der fremgår af de licensaftaler, som følger med dette produkt.

## Varemærker

- SONY og SONY-logoet er registrerede varemærker, der er ejet af Sony Corporation.

- VAIO, VAIO-logoet og andre Sony-produktnavne eller tjenestenavne er varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Sony Corporation eller et associeret selskab.

- i.LINK er et navn til at angive IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep og Atom er varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Intel Corporation.

- Windows- og Windows-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc-logoet og Blu-ray 3D-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

- BLUETOOTH-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og disse mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

- Power2Go er et varemærke, der er ejet af CyberLink.Inc.

- PowerDVD er et varemærke, der er ejet af CyberLink.Inc.

- NVIDIA og 3D Vision er registrerede varemærker og/eller varemærker, der er ejet af NVIDIA Corporation i USA og andre lande.

- ArcSoft og ArcSoft-logoet er registrerede varemærker, der er ejet af ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion er et varemærke, der er ejet af ArcSoft, Inc.

- AMD, AMD Arrow-logoet, ATI og kombinationer af disse, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.

- SD Logo er et varemærke.

- SDHC Logo er et varemærke.

- SDXC Logo er et varemærke.

- ExpressCard-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende PCMCIA, og disse mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

- Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

- CompactFlash® er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation.

- "PlaceEngine" er et registreret varemærke tilhørende Koozyt, Inc.

  "PlaceEngine" blev udviklet af Sony Computer Science Laboratories, Inc. og er licenseret af Koozyt, Inc.

- "AVCHD" er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.

- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

- Wi-Fi er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Alle andre navne på systemer, produkter og tjenester er varemærker, der er ejet af deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

Funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel.

Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Det er muligt at noget af det overfor nævnte software ikke leveres med din model.

## Om det internationale ENERGY STAR(R)-program

Oplysningerne nedenfor gælder kun for ENERGY STAR-godkendte produkter.

Som en ENERGY STAR-partner, har Sony bekræftet, at dette produkt overholder ENERGY STAR-standarderne for energieffektivitet.

Det internationale ENERGY STAR-program for kontorudstyr er et internationalt program, der fremmer energibesparelse i forbindelse med computere og relateret kontorudstyr. Dette program støtter udviklingen og udbredelsen af produkter med funktioner, der effektivt reducerer energiforbruget.

Du kan finde detaljerede oplysninger om ENERGY STAR-programmet på følgende websteder:

- http://www.energystar.gov/ (USA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Computeren er designet til at overholde ENERGY STAR-standarderne og leveres med følgende strømbesparende funktioner, der gælder for computere, der kører på vekselstrøm:

- LCD-baggrundslyset slukkes automatisk efter 15 minutter uden aktivitet.

- Computeren skifter automatisk til slumretilstand efter 30 minutter uden aktivitet.

Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)) for at skifte tilbage til normal tilstand.

## Om supportwebstedet

På supportwebstedet på internettet kan du finde oplysninger om VAIO-computeren, samt et udvalg af ofte stillede spørgsmål.

### Sony supportwebsted på internettet

http://www.sony.eu/support/

#### Tip!

- Hvis du oplever nogen problemer med eller har tekniske spørgsmål til din VAIO-computer, skal du først starte VAIO Care, der giver dig forskellige muligheder for at løse problemet. Se Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care) for at få flere oplysninger.

- Når du kontakter VAIO Support, bliver du bedt om at oplyse din VAIO-computers serienummer. Serienummeret består af 15 cifre, og du kan finde det:

  - i vinduet VAIO Care;

  - under computeren, bag på computeren, inde i bagpanelet eller inde i batterirummet;

  - på den originale VAIO-kasse.

  Modelnummeret findes nederst til højre på VAIO-computerens skærm.

### Andre websteder

Du kan finde andre nyttige oplysninger på følgende webadresser.

#### Sony produkter

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Supportwebsted til operativsystemet

Du kan få support til Microsoft Windows-operativsystemet på Microsoft websted med kundesupport.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO-websted

VAIO-produktoplysninger, onlinebutik, forum, diskussioner.

http://www.sony.eu/

Vælg dit land, og vælg derefter VAIO under produkter.

#### VAIO-forummet

Kommuniker med andre VAIO-brugere i det sociale VAIO-community.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Butik, Online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tip!

- Du kan finde et link til at registrere din computer online i VAIO Care. Du kan se, hvordan du starter VAIO Care, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amuletten Søg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Vælg Indstillinger (Settings), og skriv "Windows" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Vælg feltet Store for at åbne det.

2. Vælg Opdateringer (Updates) øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer (Install).

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Løsning af almindelige problemer med din VAIO-computer

Hvis du har problemer med brugen af din VAIO-computer, skal du prøve disse løsningsforslag, inden du kontakter et autoriseret Sony-service-/supportcenter eller din lokale Sony-forhandler direkte.

1. Se andre afsnit i denne skærmbaserede vejledning.
2. Start VAIO Care (Desktop), og udfør de nødvendige trin. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Care (Desktop)).
3. Gå ind på webstedet med VAIO-support, og find de oplysninger, du skal bruge.

## Om supportwebstedet

På supportwebstedet på internettet kan du finde oplysninger om VAIO-computeren, samt et udvalg af ofte stillede spørgsmål.

### Sony supportwebsted på internettet

http://www.sony.eu/support/

#### Tip!

- Hvis du oplever nogen problemer med eller har tekniske spørgsmål til din VAIO-computer, skal du først starte VAIO Care, der giver dig forskellige muligheder for at løse problemet. Se Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care) for at få flere oplysninger.

- Når du kontakter VAIO Support, bliver du bedt om at oplyse din VAIO-computers serienummer. Serienummeret består af 15 cifre, og du kan finde det:

  - i vinduet VAIO Care;

  - under computeren, bag på computeren, inde i bagpanelet eller inde i batterirummet;

  - på den originale VAIO-kasse.

  Modelnummeret findes nederst til højre på VAIO-computerens skærm.

### Andre websteder

Du kan finde andre nyttige oplysninger på følgende webadresser.

#### Sony produkter

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Supportwebsted til operativsystemet

Du kan få support til Microsoft Windows-operativsystemet på Microsoft websted med kundesupport.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO-websted

VAIO-produktoplysninger, onlinebutik, forum, diskussioner.

http://www.sony.eu/

Vælg dit land, og vælg derefter VAIO under produkter.

#### VAIO-forummet

Kommuniker med andre VAIO-brugere i det sociale VAIO-community.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Butik, Online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tip!

- Du kan finde et link til at registrere din computer online i VAIO Care. Du kan se, hvordan du starter VAIO Care, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Kontrol af de medfølgende elementer

Kontroller, at du har de elementer, der følger med produktet, inden det tages i brug.

Vekselstrømsadapter

Strømkabel

#### Tip!

- Der medfølger ingen genoprettelsesmedier, fordi din VAIO-computer kan genoprettes ved hjælp af de data, der findes på harddisken eller SSD-drevet. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

## Opdatering af din VAIO-computer

Du skal opdatere VAIO-computeren ved at installere følgende apps til at forbedre dens effektivitet, sikkerhed og funktionalitet.

#### Bemærk!

- Din VAIO-computer skal have forbindelse til internettet, for at du kan anvende opdateringsindstillingerne nedenfor.

#### Windows Update

Windows Update kan du gøre din VAIO-computer mere stabilt.

1. Åbn amuletterne, og vælg amuletten Søg (Search). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)

2. Vælg Indstillinger (Settings), og skriv "Windows" i søgefeltet.

3. Vælg Windows Update på listen, og følg anvisningerne på skærmen for at udføre opdateringerne.

#### VAIO Update

Når der er nye opdateringer på internettet, får du automatisk besked om det via VAIO Update, der henter og installerer opdateringerne på VAIO-computeren.

1. Start VAIO Update, og følg vejledningen på skærmen. (Se Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files) for at starte VAIO Update.)

#### Sådan opdaterer du Windows Store-apps

Sørg for at opdatere Windows Store-app'en. Hvis der er en krævet opdatering, vises der et tal i feltet Store på Start-skærmen.

1. Vælg feltet Store for at åbne det.

2. Vælg Opdateringer (Updates) øverst til højre på skærmen.

   Tallet i parentesen viser det antal programmer, du kan bruge.

3. Markér de apps, du vil opdatere, og vælg derefter Installer (Install).

   Fjern markeringen for at opdatere senere.

## Der vises en meddelelse, og Windows kan ikke startes, når jeg tænder min VAIO-computer. Hvorfor det?

- Hvis der vises en anden meddelelse om, hvordan problemet løses efter den første meddelelse, skal du følge vejledningen på skærmen.

- BIOS-startindstillingerne kan være konfigureret forkert.

  Tryk på ASSIST-knappen, mens din VAIO-computer er slukket for at få vist skærmen VAIO Care (Rescue Mode), vælg Start BIOS setup, og skift indstillingen Boot Mode. Genstart derefter computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren ikke tænder, eller hvis tænd-/slukknappen ikke fungerer (opladningsindikatoren blinker hurtigt)?

- VAIO-computeren kan ikke genkende batteriet.

  I det tilfælde skub og hold batteriets sluk-knap i tre til fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

  Kontakt, hvis problemet fortsætter, et autoriseret Sony service-/supportcenter og udskift batteriet med et nyt, som er angivet af Sony.

## Hvorfor slukkes min VAIO-computer automatisk?

- Når batteriet løber tør for strøm, skifter VAIO-computeren automatisk til dvaletilstand og slukkes på et efterfølgende tidspunkt.

  Slut vekselstrømsadapteren til computeren, eller oplad batteriet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan slukke min VAIO-computer?

- Benyt følgende fremgangsmåde for at afslutte alle åbne apps, og sluk derefter VAIO-computeren igen.

  - Træk app'en fra midt på øverste kant af skærmen til midt på nederste kant. Se Lukning af apps for at få flere oplysninger.

  - Tryk på tasterne Alt+F4.

    Hvis der er data, som ikke er gemt, skal du gemme dem, når du bliver bedt om at bekræfte.

    Tryk på tasterne Alt+F4, indtil vinduet Luk Windows (Shut Down Windows) vises, og vælg Luk computeren (Shut down) på rullelisten og OK.

- Hvis du har installeret en ny app på din VAIO-computer, skal du kontrollere, om den fungerer korrekt, om dataene er normale, og om du har brugt den korrekt.

- Kontakt app-udgiveren eller det sted, der yder teknisk support.

- Hvis du har sluttet eksterne enheder, f.eks. en printer eller USB-enhed, til din VAIO-computer, eller hvis computeren er forbundet til netværket, skal du afbryde alle eksterne enheder eller computerens netværksforbindelse og derefter slukke computeren.

  Windows tillader ikke, at computeren slukkes, mens den kommunikerer med en ekstern enhed eller netværket. Desuden er der nogle drivere til eksterne enheder, som ikke understøtter den funktion, der gennemtvinger en nedlukning af computeren.

- Hvis computerskærmen fryser, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge(Luk computeren (Shut down)) nederst til højre på computerskærmen og derefter vælge Luk computeren (Shut down).

- Hvis VAIO-computeren fryser, og der vises en meddelelse om, at indstillingerne gemmes, eller at computeren lukkes, skal du benytte følgende fremgangsmåde. Udfør trinene i den nævnte rækkefølge.

  - Tryk på tasten Enter.

    Vent et øjeblik.

  - Hvis problemet fortsætter, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete.

    Vent et øjeblik.

- Hvis du stadig ikke kan slukke VAIO-computeren, efter du har udført trinene ovenfor, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  Bemærk, at udførelsen af disse procedurer kan ødelægge de data, du arbejder på. Sørg for at afbryde computerens forbindelse til netværket, inden du udfører de handlinger, der er angivet nedenfor.

  - Tryk på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælg(Luk computeren (Shut down)) nederst til højre på computerskærmen, og vælg derefter Luk computeren (Shut down).

  - Hold knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder.

  - Frakobl vekselstrømsadapteren og skub og hold batteriets sluk-knap i fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

## Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen, men skærmen alligevel er sort?

- Kontroller, at de knapper, der styrer lysstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt.

- Der er muligvis valgt en ekstern skærm til visning af skærmoutputtet.

  Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter.

- Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til stikkontakten og tændt. Kontroller, at de knapper, der styrer lysstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne, i den brugervejledning, der fulgte med skærmen.

- Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at lukke app-vinduet.

  Der kan være opstået en app-fejl.

- Hvis du venter lidt, og computerskærmen stadig er sort, skal du genstarte VAIO-computeren. Benyt fremgangsmåden nedenfor, og udfør trinene i den angivne rækkefølge. Bemærk, at disse procedurer kan ødelægge de data, du arbejder på.

  - Fjern alle eksterne enheder, f.eks. en printer eller USB-enhed, og afbryd forbindelsen fra VAIO-computeren til netværket.

  - Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)), og hold den nede i mere end fire sekunder. Kontroller, at strømindikatoren slukkes. Tænd derefter VAIO-computeren igen.

- Hvis problemet fortsætter, skal du nulstille batteriet.

  Tryk på knappen(Tænd/sluk (Power)), og hold den nede i mere end fire sekunder. Kontroller, at strømindikatoren slukkes. Frabobl alle kabler tilsluttet til VAIO-computeren, f.eks. vekselstrømsadapter, skub og hold batteriets sluk-knap i fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

  Vent i cirka fem minutter og sæt derefter alle kabler på plads igen og tænd computeren igen.

- Hvis VAIO-computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis den bruges et sted med høj luftfugtighed, kan der opstå kondens inde i computeren.

  I så fald skal du vente mindst én time, inden du tænder computeren.

  Brug ikke computeren på steder med høj luftfugtighed (en relativ luftfugtighed på mere end 80 %), da det kan medføre funktionsfejl på computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan tændes (strømindikatoren bliver ikke grøn)?

- Sørg for, at alle kabler sidder korrekt i enhederne, f.eks. kablet mellem VAIO-computeren og vekselstrømsadapter, strømledningen i vekselstrømsadapter og strømledningen i stikkontakten. Se Tilslutning af en strømkilde.

- Hvis strømledningen fra VAIO-computeren sidder i en stikdåse med en kontakt, skal du sørge for, at kontakten er tændt, og at strømledningen fra stikdåsen sidder korrekt i stikkontakten.

- Hvis du ikke slukker VAIO-computeren på normal vis, kan strømcontrolleren blive afbrudt pga. en programfejl.

  Fjern alle kabler og eksterne enheder, f.eks. strømledninger og USB-enheder, og skub og hold batteriets sluk-knap i tre til fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

  Vent i cirka fem minutter og sæt derefter alle kabler og enheder på plads igen og tænd computeren igen.

- Inden du bruger VAIO-computeren første gang, skal du slutte computeren til en strømkilde via vekselstrømsadapter.

- Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony.

  Af sikkerhedsmæssige årsager må du kun bruge den originale Sony-vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.

- Batteriet kan være ved at løbe tør for strøm.

- Sørg for, at VAIO-computeren ikke er i dvaletilstand ved at trykke på knappen(Tænd/sluk (Power)) på computer.

  Bemærk, at hvis du holder knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder, tændes computeren automatisk.

- Hvis VAIO-computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis den bruges et sted med høj luftfugtighed, kan der opstå kondens inde i computeren.

  I så fald skal du vente mindst én time, inden du tænder computeren.

  Brug ikke computeren på steder med høj luftfugtighed (en relativ luftfugtighed på mere end 80 %), da det kan medføre funktionsfejl på computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen vises, når jeg tænder VAIO-computeren?

- Du har muligvis trykket på ASSIST-knappe i stedet for på knappen(Tænd/sluk (Power)).

  Luk VAIO Care (Rescue Mode)-skærmen og find(Tænd/sluk (Power))-knappen på VAIO-computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke vender tilbage til Normal-tilstand med tastatur eller pegefelt med handlinger under slumretilstand?

- Tryk, for at gendanne VAIO-computeren fra Slumretilstand til Normal-tilstand, på(Tænd/sluk (Power))-knappen.

## Hvad skal jeg gøre hvis Dvaletilstand ikke er tilgængelig eller VAIO-computeren ikke skifter til Dvaletidstand?

- Vælg Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre (Choose what the power button does) i vinduet Strømstyring (Power Options). Vælg Rediger indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket (Change settings that are currently unavailable), afkrydsningsfeltet Dvale (Hibernate) og Gem ændringer (Save changes).

  Du kan se, hvordan du åbner vinduet Strømstyring (Power Options), i Valg af strømstyringsplan.

- VAIO-computeren kan muligvis ikke skifte til Dvaletilstand, hvis du udfører en opgave på computeren, inden den har skiftet helt til dvaletilstand.

## Hvorfor kan jeg ikke foretage en fuld opladning af batteriet?

- Computerens battery care function er aktiveret. Start VAIO Control Center, og tilpas indstillingerne i vinduet Power and Battery. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

- Hvis den omgivende temperatur er uden for det angivne område, eller VAIO-computerens strømforbrug er højt, mens batteriet oplades, kan opladningen blive reduceret.

## Hvorfor kører VAIO-computeren langsomt med en lav CPU-klokfrekvens, når den kører på batteristrøm?

- Når VAIO-computeren kører på batteristrøm, reduceres CPU'ens klokfrekvens for at spare på strømmen, og det får computeren til at køre langsomt. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

## Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?

- Problemet opstår, når du bruger kameraet i lys fra lysstofrør. Det skyldes en uoverensstemmelse mellem lyskildens outputfrekvens og lukkerhastigheden.

  Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre VAIO-computerens retning, så du kan justere det indbyggede kameras retning. I nogle apps kan du eliminere billedflimmer ved at justere nogle parametre, f.eks. lysstyrke eller strømfrekvens.

## Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?

- Nogle kamera-apps fungerer ikke korrekt, når en anden kamera-app kører. Luk den aktive app, inden du starter en anden.

- Du kan muligvis ikke bruge en anden kamera-app, som benytter det indbyggede kamera, når du anvender bevægelsesfunktionen.

- Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis objektet i søgeren er i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte VAIO-computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?

- Effektindstillingerne i den anvendte app kan være årsag til, at der er udeladt billeder. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til app'en.

- Der er muligvis flere åbne apps, end VAIO-computeren kan håndtere. Luk de apps, som du ikke bruger i øjeblikket.

- Dette problem kan opstå, når VAIO-computeren benytter en strømstyringsplan, der reducerer CPU'ens ydeevne. Se Valg af strømstyringsplan for at kontrollere den aktuelle strømstyringsplan.

## Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

- Afspilning af video i HD-kvalitet stiller store krav til VAIO-computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelse. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

## Hvordan kan jeg ændre LCD-lysstyrken?

- Tryk på tasterne Fn+F5 eller Fn+F6 for at justere lysstyrken på VAIO-computerens LCD-skærm. Se Ændring af LCD-lysstyrken for at få flere oplysninger.

- Hvis du vil justere lysstyrken på den tilsluttede eksterne LCD-skærm, f.eks. en computerskærm eller et tv, skal du bruge lysstyrkefunktionen på den eksterne skærm.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på den eksterne computerskærm eller tv-skærm?

- Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter. Se Valg af skærmtilstande for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis videoafspilningen ikke forløber jævnt?

- Det anbefales, at du deaktiverer pauseskærmen.

  Hvis pauseskærmen er slået til, kan den blive aktiveret under dvd-afspilningen og dermed forstyrre eller afbryde afspilningen.

- Hvis du har valgt, at skærmoutputtet skal vises både på computerskærmen og en ekstern skærm, skal du vælge at få vist outputtet på én af skærmene.

- Nogle videoer kan muligvis ikke afspilles jævnt pga. videotypen og bithastigheden. Det kan muligvis forbedre afspilningen, hvis du vælger en lavere skærmopløsning. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) for at få flere oplysninger.

- Hvis dataadgnag til et hukommelseskort er i gang, vent til dataadgangen slutter og start derefter afspilningen igen.

- Hvis du afspiller en video, der er gemt på hukommelseskortet, skal du kopiere den til den indbyggede lagerenhed og derefter afspille den kopierede video.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten?

- Tilslut HDMI-kablet igen (medfølger ikke). Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.

- Kontrollér, om du bruger en HDCP-kompatibel skærm. Copyrightbeskyttet indhold kan ikke vises på en skærm, der ikke er HDCP-kompatibel.

- Vælg en anden skærmopløsning for det tilsluttede tv eller den eksterne skærm. Der vises muligvis billeder på skærmen. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises video på computerskærmen?

- Der er muligvis ikke nok hukommelse i VAIO-computeren til at vise video i høj opløsning. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en lavere opløsning på LCD-skærmen. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) for at få flere oplysninger.

- Hvis du har valgt at bruge en ekstern skærm ved hjælp af tasterne Fn+F7, og den eksterne skærm er koblet fra VAIO-computeren, kan videoen muligvis ikke vises på computerskærmen.

  I så fald skal du stoppe afspilningen, trykke på tasterne Fn+F7 for at vælge, at skærmoutputtet skal vises på computerskærmen, og derefter trykke på tasten Enter. Genstart derefter videoafspilningen.

## Hvad skal jeg gøre, hvis computerskærmen bliver sort?

- Kontroller, at VAIO-computeren er tændt, og at den ikke er i strømbesparelsestilstand. Se Brug af Slumretilstand for at få flere oplysninger.

- Sørg for at VAIO-computeren sidder solidt i en stikkontakt. Sørg, hvis computeren har en strømindikator, for at den er tændt. Se Tilslutning af en strømkilde for at få flere oplysninger.

- Computerskærmen kan være slukket.

  Tryk på en tast på tastaturet.

- Du har muligvis valgt, at skærmoutputtet skal vises på en ekstern skærm.

  Tryk på tasterne Fn+F7 flere gange for at vælge det ønskede skærmoutput, og tryk derefter på tasten Enter. Se Valg af skærmtilstande for at få flere oplysninger.

- Hvis du venter lidt, og computerskærmen stadig er sort, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  - Hold knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder. Tjek, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, om den er slukket og tænd derefter computeren.

  - Hvis problemet fortsætter, tryk på og hold(Tænd/sluk (Power))-knappen nede i mere end fire sekunder. Tjek, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, om den er slukket. Fjern alle kabler og eksterne enheder, f.eks. strømledningen og USB-enheder, og vent i cirka fem minutter. Tilslut og indsæt derefter elementerne igen, og tænd computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der er nogle elementer, som ikke passer på computerskærmen?

- Kontroller, om tekststørrelsen er sat til 100 %. Hvis det ikke er tilfældet, kan det være de anvendte apps, der får visse elementer, f.eks. app-menuer, til at blive vist forkert.

  Du kan finde flere oplysninger om ændring af tekststørrelsen i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten?

- Tilslut HDMI-kablet igen (medfølger ikke). Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport for at få flere oplysninger.

- Kontrollér, om du bruger en HDCP-kompatibel skærm. Copyrightbeskyttet indhold kan ikke vises på en skærm, der ikke er HDCP-kompatibel.

- Vælg en anden skærmopløsning for det tilsluttede tv eller den eksterne skærm. Der vises muligvis billeder på skærmen. Se Ændring af skærmbilledets opløsning (størrelse) for at få flere oplysninger.

## Hvorfor tager det lang tid at skrive data til en skrivbar dvd?

- Hvis alle data skrives til disken på én gang (disc-at-once-metoden), kan det tage fra 20 til 40 minutter at fuldføre skriveprocessen, efter statusindikatoren har nået 100 %. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl, så vent, indtil processen er fuldført.

  Når alle dataene skrives til disken på én gang, skriver det optiske diskdrev 1 GB hjælpedata til disken for at sikre afspilningskompatibiliteten, selvom om der reelt skal overføres mindre end 1 GB data.

  Nogle afspillere kan kun afspille diske, der er oprettet med disc-at-once-metoden. Når du afspiller den oprettede disk på en anden afspiller end din VAIO-computer, skal du sikre dig, at afspilleren understøtter den valgte diskskrivningsmetode.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan fjerne disken fra det optiske diskdrev?

- Der kan være situationer, hvor knappen til udskubning af drevet ikke fungerer pga. VAIO-computerens status.

  Luk alle åbne apps, og tryk på knappen til udskubning af drevet.

  Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren og trykke på knappen til udskubning af drevet igen.

- Hvis problemet fortsætter, skal du indsætte en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips) i hullet til manuel udskubning af det optiske diskdrev.

## Hvorfor kan jeg ikke skrive data til en disk?

- Medier af typen CD-R, DVD+R DL, DVD+R, DVD-R DL, DVD-R, BD-R, BD-R DL eller BD-R TL er ikke genskrivbare. Der kan kun skrives data til disse diske en gang, og du kan ikke slette dataene på disken.

- Se Understøttede diske (Modeller med et optisk diskdrev) for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille en disk, eller hvis billeder springes over, og/eller der er lydafbrydelser under afspilningen?

- Luk alle andre apps end afspilnings-app'en.

- Prøv at bruge andre afspilnings-apps, f.eks. en app til dvd-afspilning.

- Hvis du vil afspille en dvd med CPRM (Content Protektion for Recordable Media), skal du installere en CPRM-pakke til afspilnings-app'en på din VAIO-computer.

- Hvis du vil kunne afspille copyrightbeskyttede Blu-ray Disc-medier uden afbrydelser, skal du opdatere AACS-nøglen.

  Følg vejledningen i den meddelelse om opdatering af AACS-nøglen, som vises på computerskærmen. Du kan opdatere den via internettet.

- Fjern de afspilnings- eller skrive-apps, der er installeret på VAIO-computeren efter købet.

  Du kan få hjælp til at fjerne apps i Hjælp-filen til app'en eller i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

## Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?

- Kontroller, om mikrofonen er valgt som optagelsesenhed.

  Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Du kan se, hvordan du åbner Kontrolpanel (Control Panel), i Åbning af Kontrolpanel (Control Panel).)

  Vælg Lyd (Sound), og kontroller, om ikonet for den ønskede mikrofon er markeret, under fanen Optagelse (Recording).

  Hvis ikke, skal du vælge ikonet og Benyt som standard (Set Default).

  Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at mikrofonen er sluttet korrekt til din VAIO-computer.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der er mikrofonfeedback fra højttalerne, når jeg bruger mikrofonen?

- Der kan opstå mikrofonfeedback, når mikrofonen modtager lyden fra en lydoutputenhed, f.eks. højttalere.

  - Placer mikrofonen på afstand af lydoutputenheder.

  - Skru ned for højttalernes og mikrofonens lydstyrke.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra højttalerne eller hovedtelefonerne?

- Kontroller, om der er skruet ned for lydstyrken for højttalerne eller hovedtelefonerne.

  - Tryk vedvarende på tasterne Fn+F4 for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten for at få flere oplysninger.

- Kontroller, om lyden er slået fra i Windows, eller om der er skruet ned for lyden. Se Justering af lydstyrken i Windows for at få flere oplysninger.

  Hvis lyden er slået fra (), skal du vælge(Deaktiver lydløs) for at slå lyden til (). Hvis der er skruet ned for lydstyrken, skal du øge lydstyrken.

- Kontroller følgende, når du tilslutter eksterne højttalere eller hovedtelefoner:

  - Sørg for, at de eksterne højttalere eller hovedtelefoner er sluttet korrekt til din VAIO-computer. Se Sådan oprettes forbindelse til Eksterne højttalere/Hovedtelefoner/Headset for at få flere oplysninger.

  - Hvis de eksterne højttalere skal have strøm fra en ekstern strømkilde, skal du sikre dig, at højttalerne er sluttet korrekt til stikkontakten.

  - Kontroller, at de eksterne højttalere er tændt.

  - Kontroller, at der ikke er skruet ned for lyden fra de eksterne højttalere.

- Kontroller, at lydoutputenheden er valgt korrekt. Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.

- Kontroller lydstyrken i den anvendte afspilnings-app.

## Hvad skal jeg gøre, hvis lyden afbrydes, når jeg afspille video eller lyd?

- Der kan forekomme lydafbrydelser, når CPU-belastningen er høj. I så fald skal du reducere CPU-belastningen ved at afslutte alle apps, bortset fra afspilnings-app'en, eller ved at deaktivere unødvendige lydeffekter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den digitale lydenhed, der er sluttet til den digital udgangsport, f.eks. HDMI-udgangsporten?

- Hvis du vil have lyd fra en digital lydenhed, der er tilsluttet den digitale udgangsport på VAIO-computeren, skal du vælge den digitale lydenhed som lydudgang. Se Ændring af lydoutputenheden for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer?

- Kontroller, om mikrofonen er valgt som optagelsesenhed.

  Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound). (Du kan se, hvordan du åbner Kontrolpanel (Control Panel), i Åbning af Kontrolpanel (Control Panel).)

  Vælg Lyd (Sound), og kontroller, om ikonet for den ønskede mikrofon er markeret, under fanen Optagelse (Recording).

  Hvis ikke, skal du vælge ikonet og Benyt som standard (Set Default).

  Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at mikrofonen er sluttet korrekt til din VAIO-computer.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der er mikrofonfeedback fra højttalerne, når jeg bruger mikrofonen?

- Der kan opstå mikrofonfeedback, når mikrofonen modtager lyden fra en lydoutputenhed, f.eks. højttalere.

  - Placer mikrofonen på afstand af lydoutputenheder.

  - Skru ned for højttalernes og mikrofonens lydstyrke.

## Hvad skal jeg gøre, hvis tastaturet er konfigureret forkert?

- Sprogindstillingen for tastaturet er angivet på emballagen. Hvis du vælger et tastatur med en anden sprogindstilling under opsætningen i Windows, bliver tasterne konfigureret forkert. Du kan få hjælp til at ændre tastaturets konfiguration i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive bestemte tegn med tastaturet?

- Kontroller, om Num Lock-indikatoren er tændt eller slukket.

  Når indikatoren er tændt, kan du skrive de tal, der er trykt på tasterne.

  Når indikatoren er slukket, kan du skrive de bogstaver og symboler, der er trykt på tasterne.

  Tryk på tasten Num Lk eller på tasterne Fn+Num Lk for at tænde eller slukke Num Lock-indikatoren. Se Komponenter og kontrolelementer på forsiden for at finde placeringen.

- Kontroller, om Caps Lock-indikatoren er tændt eller slukket.

  Hvis indikatoren er tændt, skrives der store bogstaver (eller små bogstaver, hvis du holder tasten Shift nede).

  Hvis indikatoren er slukket, skrives der små bogstaver (eller store bogstaver, hvis du holder tasten Shift nede).

  Tryk på Shift+Caps Lock-tasterne for at tænde eller slukke Caps Lock-indikatoren. Se Komponenter og kontrolelementer på forsiden for at finde placeringen.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computerens skærm fryser?

- Genstart din VAIO-computer.

  Tryk på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælg(Luk computeren (Shut down)) nederst til højre på computerskærmen, og vælg derefter Genstart (Restart).

  Hvis problemet fortsætter, skal du holde knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder eller skubbe kontakten(Tænd/sluk (Power)) til højre i mere end fire sekunder.

## Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig?

- Hvis din finger når til kanten af pegefeltet, flytter markøren sig ikke. Du skal løfte fingeren og derefter sætte den midt på pegefeltet igen.

- Alt efter VAIO-computerens tilstand kan du komme ud for, at markøren ikke kan flyttes i en kortere periode.

  I så fald skal du vente lidt, inden du flytter markøren igen.

  Hvis markøren stadig ikke kan flyttes, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge(Luk computeren (Shut down)) nederst til højre på computerskærmen og derefter vælge Luk computeren (Shut down).

  Hvis problemet fortsætter, skal du holde knappen(Tænd/sluk (Power)) nede eller skubbe kontakten(Tænd/sluk (Power)) til højre i mere end fire sekunder.

  Hvis du slukker computeren med tasterne Ctrl+Alt+Delete, knappen(Tænd/sluk (Power)) eller kontakten(Tænd/sluk (Power)) kan du miste data, der ikke er gemt.

- Pegefeltet bliver muligvis deaktiveret. Se Hvorfor kan jeg ikke bruge pegefeltet? for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tal med det numeriske tastatur?

- Kontroller, om Num Lock-indikatoren er tændt eller slukket.

  Når indikatoren er tændt, kan du skrive de tal, der er trykt på tasterne.

  Når indikatoren er slukket, kan du skrive de bogstaver og symboler, der er trykt på tasterne.

  Tryk på tasten Num Lk eller på tasterne Fn+Num Lk for at tænde eller slukke Num Lock-indikatoren. Se Komponenter og kontrolelementer på forsiden for at finde placeringen.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge pegefeltet?

- Pegefeltet er deaktiveret.

  - Tryk på tasterne Fn+F1 for at aktivere pegefeltet. Se Aktivering/deaktivering af pegefeltet for at få flere oplysninger.

    Du kan også starte VAIO Control Center og derefter aktivere pegefeltet. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

  - Hvis en mus er tilsluttet din VAIO-computer, skal du koble den fra.

- Se Brug af pegefeltet for flere oplysninger om hvordan pegefeltet anvendes.

## Hvordan undgår jeg utilsigtede klik eller markørbevægelser, fordi jeg kommer til at røre let ved pegefeltet?

- Deaktiver pegefeltets trykkefunktion for at undgå utilsigtede handlinger. Se Deaktivering af pegefeltets trykkefunktion.

## Hvordan kan jeg deaktivere pegefeltet?

- Tryk på tasterne Fn+F1 for at deaktivere pegefeltet. Se Aktivering/deaktivering af pegefeltet for at få flere oplysninger.

  Du kan også starte VAIO Control Center og derefter deaktivere pegefeltet. Du kan se, hvordan du starter VAIO Control Center, i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computerens skærm fryser?

- Genstart din VAIO-computer.

  Tryk på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælg(Luk computeren (Shut down)) nederst til højre på computerskærmen, og vælg derefter Genstart (Restart).

  Hvis problemet fortsætter, skal du holde knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder eller skubbe kontakten(Tænd/sluk (Power)) til højre i mere end fire sekunder.

## Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig?

- Hvis din finger når til kanten af pegefeltet, flytter markøren sig ikke. Du skal løfte fingeren og derefter sætte den midt på pegefeltet igen.

- Alt efter VAIO-computerens tilstand kan du komme ud for, at markøren ikke kan flyttes i en kortere periode.

  I så fald skal du vente lidt, inden du flytter markøren igen.

  Hvis markøren stadig ikke kan flyttes, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge(Luk computeren (Shut down)) nederst til højre på computerskærmen og derefter vælge Luk computeren (Shut down).

  Hvis problemet fortsætter, skal du holde knappen(Tænd/sluk (Power)) nede eller skubbe kontakten(Tænd/sluk (Power)) til højre i mere end fire sekunder.

  Hvis du slukker computeren med tasterne Ctrl+Alt+Delete, knappen(Tænd/sluk (Power)) eller kontakten(Tænd/sluk (Power)) kan du miste data, der ikke er gemt.

- Pegefeltet bliver muligvis deaktiveret. Se Hvorfor kan jeg ikke bruge pegefeltet? for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer?

- Problemet opstår, når du bruger kameraet i lys fra lysstofrør. Det skyldes en uoverensstemmelse mellem lyskildens outputfrekvens og lukkerhastigheden.

  Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre VAIO-computerens retning, så du kan justere det indbyggede kameras retning. I nogle apps kan du eliminere billedflimmer ved at justere nogle parametre, f.eks. lysstyrke eller strømfrekvens.

## Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera kortvarigt?

- Videosignalet kan blive afbrudt kortvarigt, hvis:

  - Der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten.

  - Belastningen af CPU'en øges.

## Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren?

- Nogle kamera-apps fungerer ikke korrekt, når en anden kamera-app kører. Luk den aktive app, inden du starter en anden.

- Du kan muligvis ikke bruge en anden kamera-app, som benytter det indbyggede kamera, når du anvender bevægelsesfunktionen.

- Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis objektet i søgeren er i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

- Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte VAIO-computeren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen?

- Effektindstillingerne i den anvendte app kan være årsag til, at der er udeladt billeder. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til app'en.

- Der er muligvis flere åbne apps, end VAIO-computeren kan håndtere. Luk de apps, som du ikke bruger i øjeblikket.

- Dette problem kan opstå, når VAIO-computeren benytter en strømstyringsplan, der reducerer CPU'ens ydeevne. Se Valg af strømstyringsplan for at kontrollere den aktuelle strømstyringsplan.

## Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet?

- Billeder, der er optaget i belysning fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset.

- En mørk del af det optagede billede kan indeholde billedstøj.

- Området på og omkring det indbyggede kamera er snavset. Rengør området. Se Om det indbyggede kamera (Modeller med indbygget kamera) for at få flere oplysninger om, hvor du rengør kameraet.

## Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?

- Hvis filtrering af MAC-adresser er aktiveret for adgangspunktet, kan du se din VAIO-computers MAC-adresse på skærmbilledet til konfiguration af adgangspunktet. Ellers kan computeren ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

  Åbn Kommandoprompt (Command Prompt), indtast "ipconfig /all", og tryk derefter på tasten Enter. Du kan finde den fysiske adresse (MAC-adressen) i feltet Fysisk adresse (Physical Address) under Trådløst LAN-kort – Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Du kan se, hvordan du åbner Kommandoprompt (Command Prompt), i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?

- Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

  Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

- Hvis du bruger et adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.

  Vent lidt, og prøv så igen.

- Skift kanalindstillingerne for adgangspunktet. Ved at skifte kanal kan du muligvis reducere interferensen og forbedre dataoverførselshastigheden.

  Hvis der forekommer interferens på adgangspunktkanalen, kan dataoverførselshastigheden blive reduceret.

- Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

- Sørg for, at der ikke anvendes en mikrobølgeovn i nærheden af Wi-Fi -enhederne.

  Frekvensbåndet på 2,4 GHz, som Wi-Fi-netværket benytter, bruges af forskellige enheder og apparater. Hvis du bruger en mikrobølgeovn, mens der kommunikeres via Wi-Fi, kan dataoverførselshastigheden blive langsommere, kommunikationsrækkevidden kan formindskes, og kommunikationen kan blive afbrudt.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

- Aktiver Wi-Fi-funktionen.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne, og vælg Trådløs (Wireless) i venstre rude.

  Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr Wi-Fi-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Hvis du vil bruge Wi-Fi-funktionen på din VAIO-computer, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

  Kontroller indstillingerne for Wi-Fi på computeren. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Hvis der er installeret en forbindelses-app fra en tredjepartsproducent af Wi-Fi-produkter, skal du fjerne denne app.

  Hvis der er installeret en forbindelses-app, kan Windows muligvis ikke konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Noter dine indstillinger ned (f.eks. sikkerhedsnøgler), inden du fjerner softwaren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?

- Du kan finde nøglen på skærmbilledet med indstillinger til adgangspunktet.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings) og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?

- Hvis filtrering af MAC-adresser er aktiveret for adgangspunktet, kan du se din VAIO-computers MAC-adresse på skærmbilledet til konfiguration af adgangspunktet. Ellers kan computeren ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

  Åbn Kommandoprompt (Command Prompt), indtast "ipconfig /all", og tryk derefter på tasten Enter. Du kan finde den fysiske adresse (MAC-adressen) i feltet Fysisk adresse (Physical Address) under Trådløst LAN-kort – Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Du kan se, hvordan du åbner Kommandoprompt (Command Prompt), i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?

- Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

  Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

- Hvis du bruger et adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.

  Vent lidt, og prøv så igen.

- Skift kanalindstillingerne for adgangspunktet. Ved at skifte kanal kan du muligvis reducere interferensen og forbedre dataoverførselshastigheden.

  Hvis der forekommer interferens på adgangspunktkanalen, kan dataoverførselshastigheden blive reduceret.

- Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

- Sørg for, at der ikke anvendes en mikrobølgeovn i nærheden af Wi-Fi -enhederne.

  Frekvensbåndet på 2,4 GHz, som Wi-Fi-netværket benytter, bruges af forskellige enheder og apparater. Hvis du bruger en mikrobølgeovn, mens der kommunikeres via Wi-Fi, kan dataoverførselshastigheden blive langsommere, kommunikationsrækkevidden kan formindskes, og kommunikationen kan blive afbrudt.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

- Aktiver Wi-Fi-funktionen.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne, og vælg Trådløs (Wireless) i venstre rude.

  Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr Wi-Fi-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Hvis du vil bruge Wi-Fi-funktionen på din VAIO-computer, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

  Kontroller indstillingerne for Wi-Fi på computeren. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Hvis der er installeret en forbindelses-app fra en tredjepartsproducent af Wi-Fi-produkter, skal du fjerne denne app.

  Hvis der er installeret en forbindelses-app, kan Windows muligvis ikke konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Noter dine indstillinger ned (f.eks. sikkerhedsnøgler), inden du fjerner softwaren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?

- Du kan finde nøglen på skærmbilledet med indstillinger til adgangspunktet.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings) og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvorfor er min BLUETOOTH(R)-forbindelse så langsom?

- Dataoverførselshastigheden afhænger af forhindringer og/eller afstanden mellem de to enheder, radiobølgekvaliteten og enhedens konfiguration eller de anvendte apps.

  Flyt din VAIO-computer og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.

- Hvis den version af BLUETOOTH-standarden, som anvendes på den BLUETOOTH-enhed, du vil kommunikere med, ikke er identisk med versionen på din VAIO-computer, kan kommunikationshastigheden blive langsommere.

- Hvis din VAIO-computer understøtter BLUETOOTH-højhastighedsteknologi, og følgende betingelser er opfyldt, kan der benyttes højhastighedskommunikation. Nogle BLUETOOTH-profiler understøtter imidlertid ikke højhastighedskommunikation.

  - Den BLUETOOTH-enhed, du vil kommunikere med, understøtter BLUETOOTH-højhastighedsteknologi.

  - Både Wi-Fi(R) (trådløst LAN) og BLUETOOTH-funktionerne er aktiveret på computeren.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-funktionen, når jeg logger på min VAIO-computer som en bruger med en standardbrugerkonto?

- BLUETOOTH-funktionen kan muligvis ikke benyttes af en bruger med en standardbrugerkonto på din VAIO-computer.

  Log på computeren som en bruger med administrationsrettigheder.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-enheder, når jeg skifter brugere?

- Hvis du skifter brugere uden at logge af systemet, vil BLUETOOTH-enhederne ikke fungere korrekt.

  Sørg for at logge af, inden du skifter brugere.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?

- Sørg for, at der højest er 10 meter mellem din VAIO-computer og BLUETOOTH-enheden.

  Hvis computeren er mere end 10 meter fra BLUETOOTH-enheden, er kommunikationen ikke mulig.

  Computeren kan muligvis ikke kommunikere med BLUETOOTH-enheden, selvom afstanden kun er 10 meter, på grund af forhindringer mellem enhederne, radiobølgernes kvalitet, det omgivende miljø, herunder vægge og vægmaterialer, eller de anvendte apps. I så fald skal du flytte computeren væk fra forhindringerne eller tættere på enheden.

- Kontroller, at BLUETOOTH-funktionen er slået til på den enhed, du vil kommunikere med, og at enheden ikke er i strømbesparelsestilstand.

- Kontroller, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil kommunikere med.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Hvis den enhed, du vil kommunikere med, allerede kommunikerer med en anden BLUETOOTH-enhed, er det ikke sikkert, at du kan finde enheden, eller at enheden kan kommunikere med din VAIO-computer.

## Hvad skal jeg gøre, hvis BLUETOOTH(R)-ikonet ikke vises i meddelelsesområdet på skrivebordet?

- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) nederst til højre, og vælg derefter Trådløs (Wireless) i den venstre rude.

  Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr Bluetooth-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Kontroller BLUETOOTH-indstillingerne.

  Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound) og Enheder og printere (Devices and Printers).

  Højreklik på computerikonet, og marker afkrydsningsfeltet Bluetooth-indstillinger (Bluetooth settings) og Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet (Show the Bluetooth icon in the notification area).

  Du kan se, hvordan du åbner Kontrolpanel (Control Panel), i Åbning af Kontrolpanel (Control Panel).

## Hvad skal jeg gøre, hvis andre BLUETOOTH(R)-enheder ikke kan oprette forbindelse til min VAIO-computer?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?.

- Kontroller, at godkendelsen (pardannelsen) mellem enheden og din VAIO-computer er udført korrekt.

  Nogle BLUETOOTH-enheder kræver en godkendelse (pardannelse), inden der oprettes forbindelse til en anden enhed. Udfør godkendelsesprocessen, inden der oprettes forbindelse til disse enheder.

- Kontroller, at din VAIO-computer tillader, at BLUETOOTH-enheder finder computeren.

  Vælg(pil) i meddelelsesområdet på skrivebordet, højreklik på(BLUETOOTH-ikonet), og vælg Åbn indstillinger (Open Settings) for at åbne indstillingsvinduet.

  Vælg fanen Indstillinger (Options) og kontroller, at afkrydsningsfeltet Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer (Allow Bluetooth devices to find this computer) er markeret.

  Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge BLUETOOTH(R)-funktionen?

- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) nederst til højre, og vælg derefter Trådløs (Wireless) i den venstre rude.

  Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr Bluetooth-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis meddelelsen "Enter Onetime Password" vises, og Windows ikke kan startes, efter jeg har angivet en forkert startadgangskode tre gange i træk?

- Hold knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder. Tjek, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, om den er slukket. Genstart derefter computeren, og angiv den korrekte adgangskode.

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden, så vær omhyggelig med at skrive de rigtige store og små bogstaver, når du angiver adgangskoden.

- Hvis du glemmer startadgangskoden, kan du ikke starte din VAIO-computer. Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer? for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer?

- Hvis du glemmer adgangskoden (Angivelse/ændring af startadgangskoden), kan du ikke starte VAIO-computeren.

  - Hvis du glemmer din brugeradgangskode:

    Angiv maskinadgangskoden for at nulstille brugeradgangskoden på skærmbilledet til BIOS-konfiguration.

  - Hvis du glemmer maskinadgangskoden:

    Adgangskoden skal nulstilles, og du bliver opkrævet et gebyr. For at nulstille adgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer Windows-adgangskoden?

- Der skelnes mellem store og små bogstaver i Windows-adgangskoden. Kontroller adgangskoden, og angiv den igen.

- Log på fra en brugerkonto, der har systemadministratorrettigheder, for at nulstille adgangskoden.

  - Hvis du glemmer alle adgangskoder til dine systemadministratorkonti, kan du ikke nulstille Windows-adgangskoderne. Du er nødt til at udføre en systemgenoprettelse. Se Om genoprettelse for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer?

- Hvis du glemmer adgangskoden (Angivelse/ændring af startadgangskoden), kan du ikke starte VAIO-computeren.

  - Hvis du glemmer din brugeradgangskode:

    Angiv maskinadgangskoden for at nulstille brugeradgangskoden på skærmbilledet til BIOS-konfiguration.

  - Hvis du glemmer maskinadgangskoden:

    Adgangskoden skal nulstilles, og du bliver opkrævet et gebyr. For at nulstille adgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan oplade den enhed, der er tilsluttet USB-porten, som understøtter USB-opladning?

- Sørg for, at indstillingen for USB Charging er aktiveret. Se Opladning af en USB-enhed for at få flere oplysninger.

## Hvorfor kan jeg ikke skrive data til et hukommelseskort?

- Nogle hukommelseskort har en knap til en funktion, der forhindrer, at data bliver slettet eller overskrevet ved en fejltagelse. Sørg for, at denne knap er slået fra.

## Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

- Afspilning af video i HD-kvalitet stiller store krav til VAIO-computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelse. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

## Hvorfor kører VAIO-computeren langsomt med en lav CPU-klokfrekvens, når den kører på batteristrøm?

- Når VAIO-computeren kører på batteristrøm, reduceres CPU'ens klokfrekvens for at spare på strømmen, og det får computeren til at køre langsomt. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan anvende NFC/Et tryk-funktioner?

- Før den NFC/Et tryk-funktioner-understøttede enhed så tæt hen til VAIO-computeren som muligt.

  Hvis NFC/Et tryk-funktioner stadigt ikke virker, skal du flytte enheden en anelse op eller ned eller separer enheden fra computeren i omkring 10 sekunder og berør computeren enheden igen.

- Sørg for at NFC/Et tryk-funktioner er aktiveret på den understøttede enhed.

  Det kan det være nødvendigt at ændre enhedsindstillingerne på den benyttede enhed. Du kan finde flere oplysninger i enhedens brugervejledning.

- Aktivér NFC/Et tryk-funktioner.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne, og vælg Trådløs (Wireless) i venstre rude. Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr NFC-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Før ikke metalgenstande andre end understøttede enheder med NFC/Et tryk-funktioner tæt hen til VAIO-computeren.

- Berør ikke VAIO-computeren med mere end en understøttet enhed med NFC/Et tryk-funktioner på samme tid.

- Genstart, hvis NFC/Et tryk-funktioner stadigt ikke virker efter du har udført ovenstående handlinger, VAIO-computeren.

## Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

- Afspilning af video i HD-kvalitet stiller store krav til VAIO-computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelse. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

## Hvad skal jeg gøre, hvis mit spil ikke fungerer eller hele tiden går ned?

- Undersøg, om du kan hente opdateringer eller programrettelser på spillets websted.

- Kontroller, om du har installeret den seneste skærmdriver.

- På nogle VAIO-computermodeller deles grafikhukommelsen med systemet. I så fald kan systemets afvikling af grafik blive forringet.

## Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera?

- Afspilning af video i HD-kvalitet stiller store krav til VAIO-computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelse. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

## Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?

- Hvis filtrering af MAC-adresser er aktiveret for adgangspunktet, kan du se din VAIO-computers MAC-adresse på skærmbilledet til konfiguration af adgangspunktet. Ellers kan computeren ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

  Åbn Kommandoprompt (Command Prompt), indtast "ipconfig /all", og tryk derefter på tasten Enter. Du kan finde den fysiske adresse (MAC-adressen) i feltet Fysisk adresse (Physical Address) under Trådløst LAN-kort – Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Du kan se, hvordan du åbner Kommandoprompt (Command Prompt), i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?

- Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

  Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

- Hvis du bruger et adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.

  Vent lidt, og prøv så igen.

- Skift kanalindstillingerne for adgangspunktet. Ved at skifte kanal kan du muligvis reducere interferensen og forbedre dataoverførselshastigheden.

  Hvis der forekommer interferens på adgangspunktkanalen, kan dataoverførselshastigheden blive reduceret.

- Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

- Sørg for, at der ikke anvendes en mikrobølgeovn i nærheden af Wi-Fi -enhederne.

  Frekvensbåndet på 2,4 GHz, som Wi-Fi-netværket benytter, bruges af forskellige enheder og apparater. Hvis du bruger en mikrobølgeovn, mens der kommunikeres via Wi-Fi, kan dataoverførselshastigheden blive langsommere, kommunikationsrækkevidden kan formindskes, og kommunikationen kan blive afbrudt.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

- Aktiver Wi-Fi-funktionen.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne, og vælg Trådløs (Wireless) i venstre rude.

  Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr Wi-Fi-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Hvis du vil bruge Wi-Fi-funktionen på din VAIO-computer, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

  Kontroller indstillingerne for Wi-Fi på computeren. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Hvis der er installeret en forbindelses-app fra en tredjepartsproducent af Wi-Fi-produkter, skal du fjerne denne app.

  Hvis der er installeret en forbindelses-app, kan Windows muligvis ikke konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Noter dine indstillinger ned (f.eks. sikkerhedsnøgler), inden du fjerner softwaren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?

- Du kan finde nøglen på skærmbilledet med indstillinger til adgangspunktet.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings) og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?

- Hvis filtrering af MAC-adresser er aktiveret for adgangspunktet, kan du se din VAIO-computers MAC-adresse på skærmbilledet til konfiguration af adgangspunktet. Ellers kan computeren ikke oprette forbindelse til adgangspunktet.

  Åbn Kommandoprompt (Command Prompt), indtast "ipconfig /all", og tryk derefter på tasten Enter. Du kan finde den fysiske adresse (MAC-adressen) i feltet Fysisk adresse (Physical Address) under Trådløst LAN-kort – Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Du kan se, hvordan du åbner Kommandoprompt (Command Prompt), i Søgning efter/start af Apps, Indstillinger (Settings) eller Filer (Files).

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?

- Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

  Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

- Hvis du bruger et adgangspunkt, kan enheden blive midlertidigt overbelastet, afhængigt af hvor mange andre enheder der kommunikerer via adgangspunktet.

  Vent lidt, og prøv så igen.

- Skift kanalindstillingerne for adgangspunktet. Ved at skifte kanal kan du muligvis reducere interferensen og forbedre dataoverførselshastigheden.

  Hvis der forekommer interferens på adgangspunktkanalen, kan dataoverførselshastigheden blive reduceret.

- Hvis adgangspunktet forstyrres af andre adgangspunkter, skal du ændre adgangspunktkanalen.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

- Sørg for, at der ikke anvendes en mikrobølgeovn i nærheden af Wi-Fi -enhederne.

  Frekvensbåndet på 2,4 GHz, som Wi-Fi-netværket benytter, bruges af forskellige enheder og apparater. Hvis du bruger en mikrobølgeovn, mens der kommunikeres via Wi-Fi, kan dataoverførselshastigheden blive langsommere, kommunikationsrækkevidden kan formindskes, og kommunikationen kan blive afbrudt.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

- Aktiver Wi-Fi-funktionen.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) i nederste højre hjørne, og vælg Trådløs (Wireless) i venstre rude.

  Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr Wi-Fi-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Hvis du vil bruge Wi-Fi-funktionen på din VAIO-computer, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

  Kontroller indstillingerne for Wi-Fi på computeren. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Hvis der er installeret en forbindelses-app fra en tredjepartsproducent af Wi-Fi-produkter, skal du fjerne denne app.

  Hvis der er installeret en forbindelses-app, kan Windows muligvis ikke konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Noter dine indstillinger ned (f.eks. sikkerhedsnøgler), inden du fjerner softwaren.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?

- Du kan finde nøglen på skærmbilledet med indstillinger til adgangspunktet.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?.

- Sørg for, at adgangspunktet er tændt.

- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.

  Når du anvender de indstillinger, der er nævnt nedenfor, kan din VAIO-computer muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, eller forbindelsen kan blive ustabil.

  - Når adgangspunktet er indstillet til at afvise kommunikation med en enhed, hvor SSID'et er sat til "ANY", og SSID'et for din VAIO-computer eller adgangspunktet er sat til "ANY".

  - Når adgangspunktet er i skjult tilstand.

    Du kan få flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet, eller ved at kontakte Wi-Fi-udbyderen.

- Kontroller, at VAIO-computeren og adgangspunktet er forbundet. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

- Forbindelsen kan blive påvirket af afstanden mellem enhederne, forhindringer, enhedernes konfiguration, radiobølgernes styrke, interferens, vægmaterialer, den anvendte software osv.

  Flyt VAIO-computeren væk fra eventuelle forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender.

- Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings) og(netværksikonet).

  Kontroller, at adgangspunktet vises.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvorfor er min BLUETOOTH(R)-forbindelse så langsom?

- Dataoverførselshastigheden afhænger af forhindringer og/eller afstanden mellem de to enheder, radiobølgekvaliteten og enhedens konfiguration eller de anvendte apps.

  Flyt din VAIO-computer og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.

- Hvis den version af BLUETOOTH-standarden, som anvendes på den BLUETOOTH-enhed, du vil kommunikere med, ikke er identisk med versionen på din VAIO-computer, kan kommunikationshastigheden blive langsommere.

- Hvis din VAIO-computer understøtter BLUETOOTH-højhastighedsteknologi, og følgende betingelser er opfyldt, kan der benyttes højhastighedskommunikation. Nogle BLUETOOTH-profiler understøtter imidlertid ikke højhastighedskommunikation.

  - Den BLUETOOTH-enhed, du vil kommunikere med, understøtter BLUETOOTH-højhastighedsteknologi.

  - Både Wi-Fi(R) (trådløst LAN) og BLUETOOTH-funktionerne er aktiveret på computeren.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-funktionen, når jeg logger på min VAIO-computer som en bruger med en standardbrugerkonto?

- BLUETOOTH-funktionen kan muligvis ikke benyttes af en bruger med en standardbrugerkonto på din VAIO-computer.

  Log på computeren som en bruger med administrationsrettigheder.

## Hvorfor kan jeg ikke bruge BLUETOOTH(R)-enheder, når jeg skifter brugere?

- Hvis du skifter brugere uden at logge af systemet, vil BLUETOOTH-enhederne ikke fungere korrekt.

  Sørg for at logge af, inden du skifter brugere.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?

- Sørg for, at der højest er 10 meter mellem din VAIO-computer og BLUETOOTH-enheden.

  Hvis computeren er mere end 10 meter fra BLUETOOTH-enheden, er kommunikationen ikke mulig.

  Computeren kan muligvis ikke kommunikere med BLUETOOTH-enheden, selvom afstanden kun er 10 meter, på grund af forhindringer mellem enhederne, radiobølgernes kvalitet, det omgivende miljø, herunder vægge og vægmaterialer, eller de anvendte apps. I så fald skal du flytte computeren væk fra forhindringerne eller tættere på enheden.

- Kontroller, at BLUETOOTH-funktionen er slået til på den enhed, du vil kommunikere med, og at enheden ikke er i strømbesparelsestilstand.

- Kontroller, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil kommunikere med.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med enheden.

- Hvis den enhed, du vil kommunikere med, allerede kommunikerer med en anden BLUETOOTH-enhed, er det ikke sikkert, at du kan finde enheden, eller at enheden kan kommunikere med din VAIO-computer.

## Hvad skal jeg gøre, hvis BLUETOOTH(R)-ikonet ikke vises i meddelelsesområdet på skrivebordet?

- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) nederst til højre, og vælg derefter Trådløs (Wireless) i den venstre rude.

  Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr Bluetooth-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Kontroller BLUETOOTH-indstillingerne.

  Åbn Kontrolpanel (Control Panel), og vælg Hardware og lyd (Hardware and Sound) og Enheder og printere (Devices and Printers).

  Højreklik på computerikonet, og marker afkrydsningsfeltet Bluetooth-indstillinger (Bluetooth settings) og Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet (Show the Bluetooth icon in the notification area).

  Du kan se, hvordan du åbner Kontrolpanel (Control Panel), i Åbning af Kontrolpanel (Control Panel).

## Hvad skal jeg gøre, hvis andre BLUETOOTH(R)-enheder ikke kan oprette forbindelse til min VAIO-computer?

- Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH(R)-enhed, som jeg vil kommunikere med?.

- Kontroller, at godkendelsen (pardannelsen) mellem enheden og din VAIO-computer er udført korrekt.

  Nogle BLUETOOTH-enheder kræver en godkendelse (pardannelse), inden der oprettes forbindelse til en anden enhed. Udfør godkendelsesprocessen, inden der oprettes forbindelse til disse enheder.

- Kontroller, at din VAIO-computer tillader, at BLUETOOTH-enheder finder computeren.

  Vælg(pil) i meddelelsesområdet på skrivebordet, højreklik på(BLUETOOTH-ikonet), og vælg Åbn indstillinger (Open Settings) for at åbne indstillingsvinduet.

  Vælg fanen Indstillinger (Options) og kontroller, at afkrydsningsfeltet Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer (Allow Bluetooth devices to find this computer) er markeret.

  Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord (Desktop).

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge BLUETOOTH(R)-funktionen?

- Sørg for, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

  Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger (Settings).

  Vælg Skift pc-indstillinger (Change PC settings) nederst til højre, og vælg derefter Trådløs (Wireless) i den venstre rude.

  Sluk Flytilstand (Airplane mode) og ændr Bluetooth-indstillingen under Trådløse enheder (Wireless devices) til Til (On).

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren bliver ustabil (Windows startes)?

- Prøv forslagene nedenfor:

  - Start VAIO Care for at søge efter en løsning. Se Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care) for at få flere oplysninger.

  - Gendan computerens systemfiler.

    Brug det gendannelsespunkt, som du oprettede, inden VAIO-computeren blev ustabil. Se Gendannelse af systemfiler ved hjælp af et gendannelsespunkt, når du ikke kan starte Windows for at få flere oplysninger.

  - Hvis din VAIO-computer er blevet ustabil, efter du har installeret en app eller en softwaredriver, skal du fjerne app'en eller driveren.

  - Geninstaller de apps og drivere, der var forudinstalleret på VAIO-computeren, hvis disse apps eller drivere ikke fungerer korrekt. Se Hvordan kan jeg geninstallere de oprindelige apps og drivere? for at få flere oplysninger.

  - Gendan VAIO-computeren fra en sikkerhedskopi af systemafbildningen, hvis du har oprettet en sådan sikkerhedskopi. Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

- Hvis problemet fortsætter, skal du følge vejledningen i Optimering af din VAIO-computer for at installere operativsystemet igen.

  Hvis problemet fortsætter, efter du har optimeret din VAIO-computer, skal du følge vejledningen i Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at genoprette computeren.

  Computeren understøtter muligvis ikke optimeringsfunktionen, afhængigt af den model, du har valgt.

  - Opret genoprettelsesmedierne, hvis du ikke allerede har gjort det. Se Oprettelse af genoprettelsesmedier.

  - Husk at sikkerhedskopiere dine vigtige data, før du genopretter VAIO-computeren. Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

    #### Bemærk!

    - Når du genopretter VAIO-computeren, slettes alle data på den indbyggede lagerenhed.

## Hvad skal jeg gøre, hvis VAIO-computeren bliver ustabil (Windows startes ikke)?

- Prøv forslagene nedenfor:

  - Gendan computerens systemfiler.

    Brug det gendannelsespunkt, som du oprettede, inden VAIO-computeren blev ustabil. Se Gendannelse af systemfiler ved hjælp af et gendannelsespunkt, når du ikke kan starte Windows for at få flere oplysninger.

  - Gendan VAIO-computeren fra en sikkerhedskopi af systemafbildningen, hvis du har oprettet en sådan sikkerhedskopi. Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

    De filer, du har oprettet eller ændret, efter du oprettede sikkerhedskopien af systemafbildningen, vil ikke blive gendannet.

    Disse filer skal sikkerhedskopieres med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Se Sikkerhedskopiering af data, når du ikke kan starte Windows for at få flere oplysninger.

- Brug VAIO Hardware Diagnostics til at finde problemer på din VAIO-computer.

  - Med denne app kan du kontrollere, om computerhardwaren (CPU, hukommelseskortmodul og indbygget lagerenhed) skal udskiftes.

    Hvis du vil starte VAIO Hardware Diagnostics, skal du vælge Tools og VAIO Hardware Diagnostics i VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Følg vejledningen i Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at genoprette din VAIO-computer.

  - Hvis du ikke har sikkerhedskopieret dine data, skal du huske at sikkerhedskopiere dine vigtige data ved hjælp af VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, inden VAIO-computeren genoprettes. Se Sikkerhedskopiering af data, når du ikke kan starte Windows for at få flere oplysninger.

    Hvis du har oprettet en sikkerhedskopi med sikkerhedskopieringsfunktionen i Windows, før VAIO-computeren blev ustabil, og du efterfølgende har oprettet eller ændret en fil, skal denne fil sikkerhedskopieres med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### Bemærk!

  - Når du genopretter VAIO-computeren, slettes alle data på den indbyggede lagerenhed.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte/fuldføre genoprettelsesprocessen?

- Fjern alle unødvendige eksterne enheder fra VAIO-computeren.

- Prøv forslagene nedenfor:

  - Kontroller genoprettelsesmediernes tilstand. Hvis du bruger optiske diske, skal du tjekke, om diskene er beskidte eller har skader. Hvis diskene ikke er rene, skal du rengøre dem og derefter prøve at genoprette VAIO-computeren igen.

  - Hvis du ikke kan genoprette din VAIO-computer fra genoprettelsesområdet, skal du genstarte computeren og prøve at foretage genoprettelsen fra genoprettelsesområdet igen eller bruge genoprettelsesmedierne.

  - Hvis du ikke kan genoprette din VAIO-computer ved hjælp af et optisk USB-drev eller et USB-flashdrev, skal du slutte drevet til en anden USB-port eller til en USB-port, der er kompatibel med USB 2.0-standarden (hvis den findes). Sluk derefter computeren, og prøv at genoprette den igen. Se Genoprettelse fra genoprettelsesområdet for at få flere oplysninger.

- Hvis problemet fortsætter, kan du få yderligere hjælp på webstedet med VAIO-support.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan oprette genoprettelsesmedier?

- Prøv forslagene nedenfor:

  - Hent og installer de seneste opdateringer ved hjælp af VAIO Update. Se Brug af VAIO Update for at få flere oplysninger.

  - Genstart din VAIO-computer. Prøv derefter at oprette genoprettelsesmedierne igen.

  - Hvis der følger en vekselstrømsadapter med det eksterne optiske diskdrev, skal du slutte den til elnettet.

- Prøv andre pålidelige medier.

- Hvis problemet fortsætter, kan du få yderligere hjælp på webstedet med VAIO-support.

## Hvordan kan jeg oprette genoprettelsesmedier?

- Du kan oprette genoprettelsesmedier ved hjælp af VAIO Care. Se Oprettelse af genoprettelsesmedier for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan genoprette min VAIO-computer fra genoprettelsesområdet?

- Du skal genoprette VAIO-computeren ved hjælp af genoprettelsesmedierne, hvis du har brugt apps til at ændre genoprettelsesområdet, installeret et andet operativsystem eller formateret den indbyggede lagerenhed uden at bruge VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Hvis problemet fortsætter, kan du få yderligere hjælp på webstedet med VAIO-support.

## Hvordan kan jeg gendanne VAIO-computersystemets standardindstillinger?

- Du kan genoprette VAIO-computersystemet på to måder: Genoprettelse fra genoprettelsesmedier og Genoprettelse fra genoprettelsesområdet.

## Hvordan kan jeg geninstallere de oprindelige apps og drivere?

- Du kan gendanne de apps og drivere, der var forudinstalleret på systemet, ved hjælp af VAIO Care. Hvis du vil gendanne dem, skal du starte VAIO Care (Sørg for, at din VAIO-computer fungerer optimalt (VAIO Care)) og derefter vælge Advanced Tools, Restore and recovery og Reinstall Applications and Drivers.

  Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen til VAIO Care.

## Hvad skal jeg gøre, hvis meddelelsen "Enter Onetime Password" vises, og Windows ikke kan startes, efter jeg har angivet en forkert startadgangskode tre gange i træk?

- Hold knappen(Tænd/sluk (Power)) nede i mere end fire sekunder. Tjek, hvis VAIO-computeren er udstyret med strømindikatoren, om den er slukket. Genstart derefter computeren, og angiv den korrekte adgangskode.

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden, så vær omhyggelig med at skrive de rigtige store og små bogstaver, når du angiver adgangskoden.

- Hvis du glemmer startadgangskoden, kan du ikke starte din VAIO-computer. Se Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer? for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer?

- Hvis du glemmer adgangskoden (Angivelse/ændring af startadgangskoden), kan du ikke starte VAIO-computeren.

  - Hvis du glemmer din brugeradgangskode:

    Angiv maskinadgangskoden for at nulstille brugeradgangskoden på skærmbilledet til BIOS-konfiguration.

  - Hvis du glemmer maskinadgangskoden:

    Adgangskoden skal nulstilles, og du bliver opkrævet et gebyr. For at nulstille adgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer Windows-adgangskoden?

- Der skelnes mellem store og små bogstaver i Windows-adgangskoden. Kontroller adgangskoden, og angiv den igen.

- Log på fra en brugerkonto, der har systemadministratorrettigheder, for at nulstille adgangskoden.

  - Hvis du glemmer alle adgangskoder til dine systemadministratorkonti, kan du ikke nulstille Windows-adgangskoderne. Du er nødt til at udføre en systemgenoprettelse. Se Om genoprettelse for at få flere oplysninger.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer startadgangskoden, der bruges til at starte min VAIO-computer?

- Hvis du glemmer adgangskoden (Angivelse/ændring af startadgangskoden), kan du ikke starte VAIO-computeren.

  - Hvis du glemmer din brugeradgangskode:

    Angiv maskinadgangskoden for at nulstille brugeradgangskoden på skærmbilledet til BIOS-konfiguration.

  - Hvis du glemmer maskinadgangskoden:

    Adgangskoden skal nulstilles, og du bliver opkrævet et gebyr. For at nulstille adgangskoden, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?

- Sørg for, at printeren er konfigureret korrekt.

  Du kan finde oplysninger om printerindstillinger i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printeren er tændt.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printerens strømkabel sidder korrekt i vekselstrømsadapteren, og at vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.

- Kontroller, at den rigtige printerdriver er installeret.

  Når du tilslutter en ny printer, skal du som det første konfigurere printerdriveren.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer printerdriveren, i den brugervejledning, der fulgte med printeren, eller på producentens websted.

- Kontroller, at printerens status viser, at den er tilsluttet eller klar til brug.

  Kontroller derefter, at printerindstillingerne er angivet korrekt i overensstemmelse med instruktionerne i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Kontroller, at printeren er indstillet til Benyt som standardprinter (Set as Default Printer).

  Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

- Printeren skal være kompatibel med Windows, der er installeret på VAIO-computeren.

- Kontroller, at printeren er tilsluttet netværket (LAN).

  Hvis printeren er tilsluttet netværket (LAN) direkte, skal du kontrollere, at routeren eller hubben er tændt.

  Hvis printeren er tilsluttet en printerserver, skal du sikre dig, at der ikke vises en fejlmeddelelse på printerserveren.

- Kontroller, at app'en fungerer korrekt.

  App'en understøtter muligvis ikke dit dokumentformat. I så fald vil dokumentet ikke blive udskrevet korrekt.

  Kontakt app-udgiveren eller producenten af printeren.

- Kontroller, at du har valgt den korrekte printerport til printeren.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne for printerporten i den brugervejledning, der fulgte med printeren. Du kan også kontakte producenten for at få oplysningerne.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke registrerer USB-enheden?

- Kontroller, om USB-enheden er tændt og tilsluttet strømforsyningen.

  - Hvis du bruger et digitalkamera, skal du kontrollere, om batteriet er opladet.

  - Hvis du bruger en printer, skal du kontrollere, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.

- Du skal muligvis installere en USB-driver til USB-enheden, inden du tilslutter enheden. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.

- Prøv at bruge en anden USB-port på VAIO-computeren. USB-driversoftwaren kan være installeret til den specifikke port, du brugte, første gang enheden blev tilsluttet.

- Hvis du anvender en USB-hub, kan USB-enheden muligvis ikke benyttes pga. af en fejl i strømfordelingen. Det anbefales, at du slutter enheden direkte til VAIO-computeren uden en hub.

## Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan udskrive et dokument?

- Sørg for, at printeren er konfigureret korrekt.

  Du kan finde oplysninger om printerindstillinger i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printeren er tændt.

  Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Sørg for, at printerens strømkabel sidder korrekt i vekselstrømsadapteren, og at vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.

- Kontroller, at den rigtige printerdriver er installeret.

  Når du tilslutter en ny printer, skal du som det første konfigurere printerdriveren.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer printerdriveren, i den brugervejledning, der fulgte med printeren, eller på producentens websted.

- Kontroller, at printerens status viser, at den er tilsluttet eller klar til brug.

  Kontroller derefter, at printerindstillingerne er angivet korrekt i overensstemmelse med instruktionerne i den brugervejledning, der fulgte med printeren.

- Kontroller, at printeren er indstillet til Benyt som standardprinter (Set as Default Printer).

  Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Windows Help and Support) (Åbning af Windows Hjælp og support (Windows Help and Support)).

- Printeren skal være kompatibel med Windows, der er installeret på VAIO-computeren.

- Kontroller, at printeren er tilsluttet netværket (LAN).

  Hvis printeren er tilsluttet netværket (LAN) direkte, skal du kontrollere, at routeren eller hubben er tændt.

  Hvis printeren er tilsluttet en printerserver, skal du sikre dig, at der ikke vises en fejlmeddelelse på printerserveren.

- Kontroller, at app'en fungerer korrekt.

  App'en understøtter muligvis ikke dit dokumentformat. I så fald vil dokumentet ikke blive udskrevet korrekt.

  Kontakt app-udgiveren eller producenten af printeren.

- Kontroller, at du har valgt den korrekte printerport til printeren.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne for printerporten i den brugervejledning, der fulgte med printeren. Du kan også kontakte producenten for at få oplysningerne.

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke registrerer USB-enheden?

- Kontroller, om USB-enheden er tændt og tilsluttet strømforsyningen.

  - Hvis du bruger et digitalkamera, skal du kontrollere, om batteriet er opladet.

  - Hvis du bruger en printer, skal du kontrollere, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.

- Du skal muligvis installere en USB-driver til USB-enheden, inden du tilslutter enheden. Du kan finde flere oplysninger i den brugervejledning, der fulgte med USB-enheden.

- Prøv at bruge en anden USB-port på VAIO-computeren. USB-driversoftwaren kan være installeret til den specifikke port, du brugte, første gang enheden blev tilsluttet.

- Hvis du anvender en USB-hub, kan USB-enheden muligvis ikke benyttes pga. af en fejl i strømfordelingen. Det anbefales, at du slutter enheden direkte til VAIO-computeren uden en hub.